  数码显微无线互动教室  项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  
一、项目要求

	项目名称
	数码显微无线互动教室

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	多媒体数码显微镜无线互动教学系统，能够全面的协助教师进行显微形态互动教学，大大提高教学效率及品质。该系统采用无线传输方式，同时连接多个学生端和一个教师端，快速、稳定、可靠。教师端和学生端采用高清数码显微镜，各个端点都为强大的显微形态处理单元，通过无线网络实现互通。可以实时评测学生课堂学习效果，并且具有多样化的班级管理功能，真正实现个性化自助学习的实践与创新。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	教师端生物显微镜
	台
	1
	

	2
	教师端体视显微镜
	台
	1
	

	3
	教师端电脑
	台
	1
	

	4
	数码摄像头
	个
	2
	

	5
	学生端生物显微镜
	台
	32
	

	6
	无线互动控制软件
	套
	1
	

	7
	通用形态分析软件
	套
	32
	

	8
	投影仪及屏幕
	台
	1
	

	9
	语音系统
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	教师端生物显微镜
	科研级生物显微镜是智能化的革新产品，模块化设计更先进，操作更舒适，多种观察方式满足客户不同需求。 


	1.光学系统：无限远光学系统

▲2.目镜：超大视野目镜SW10X/25mm，视场数≥25mm，高眼点
▲3.观察头：铰链式三目观察头、30°倾斜，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求

▲4.转换器：内倾式六孔转换器

5.物镜：无限远平场物镜

4X /NA=0.10 /WD=30；   

10X / NA=0.25/WD=10.2； 

20X/NA=0.4 /WD=12

40X（弹簧）/NA=0.65/ WD=0.7；

60X(（弹簧）NA=0.8/WD=0.3
100X（弹簧、油）/NA=1.25/WD=0.2

6.聚光镜：摆出式聚光镜，N.A 0.9/0.25，孔径光栏并有刻度标记

 ▲7.移动载物台：钢丝结构载物平台，

玻璃台面“永不磨损”； 尺寸302X152mm，移动范围78X32(mm)，

 每格1mm，精度0.1mm；载物台移动手

 柄可升降18mm，松紧可调
8.调焦系统：同轴调焦机构（带上限位及松紧调节环），调焦范围35mm，微调格值1um

▲9.ECO照明系统：220VAC，24V100W卤素灯，外挂式卤素灯照明，中心可调、亮度可调；人走灯灭功能：

10.整机可直接升级十人共览显微镜，提供实物样册

教师端图像分析软件：

1.用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。

2.空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。

3.光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。

4.算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。

5.代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。

6.图像二值化： 二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形。二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。

二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。

7.二值图形处理：二值变化：实现二值图形与当前图像之间的相互转化。二值细化：本模块用于提取图形的骨架部分，突出形状特点和减少冗余信息。图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。

8．直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。

9．MIG格式功能：学生可把虚拟电子切片转成MIG格式，在上课时适用于给学生做自动播放，播放的速度可调，播放时每幅图像可增加录音讲解。

10．具有图像RGB参数调整记忆功能:能够设置多组不同的RGB色彩参数，下堂课，无需调整，一键还原。

11．图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理。

12．可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。

13．具有图像采集功能：静态捕捉、动态录象、定时捕捉。

14．校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。

基本模块：

1．图像采集与存储：可以兼容标准的USB。

2．常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、图像叠加运算及景深扩展功能、直方图均衡，各种和形态学有关的滤镜如：中值滤波、腐蚀、膨胀、锐化、加噪声、图像柔化等功能。

3. 区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、 处理，并且可以导出灰度或者是二值图。

4. 灵活的定标功能：可以设定几组定标值供选择，更改定标值后各测量数据会自动变化。

5. 图像标注、测量功能：文字、箭头、各种形状的标注框，直线、折线、任意直线、周长、面积、角度等的测量。

6. 图像识别和分析功能：灰度、RGB分量的彩色分割，并且显示灰度直方图，可以完成图像的自动分割。

7. 图像的多层分割：可以在一幅图片上实现多层的分割，并且没有层数的限制，各层计算的数据可以分别显示并统计。

8. 分割修正功能：孔洞填充、边缘平滑以及压框不计，提供区域或者是点的擦除功能，提供断开和连接功能。

9. 颗粒删除功能：可以根据对象的各种形态参数对需要的目标进行筛选。

10. 计算形态参数：可以得出几何参数、位置参数、当量几何参数、外接几何参数、光密度参数、形态学参数，以及相关其他参数。

11. 便捷的结果输出：支持所有结果输出到Word、Excel。

专业大图拼接模块：

1．支持多种图像输入格式；

2．界面友好，操作简单灵活；

3．最大支持20×20张图像的拼接；

4．拼接速度快，准确；

5．自动拼接功能：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片的图像。

景深扩展模块：

1．去模糊多焦面合成：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；

2．支持多种图像输入格式；

3．具有操作简便，合成速度快，合成图像效果好的特点。
	中标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。
中标人应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书、投标货物原厂商印制的技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

中标人根据合同要求进行安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

 中标人应向采购人提供完整的设备技术资料，采购人有权委托国内有资质的单位对设备性能、精度进行复核。


	

	2
	教师端体视显微镜
	无限远平行光学系统，拥有无与伦比的光学性能；超大连续变倍比1：10，成像分辨率高，景深大，三维立体感强；超薄型反射和透射式LED光源，平均使用寿命6000小时以上；丰富完备的功能部件满足各项功能的扩展，是科研、工业、生物和医疗领域最理想的助手。
	▲采用光学系统：平行双光路变倍系统

观察筒：双目观察头，倾斜20度，可升级为体视荧光显微镜
▲分光器：单端口分光器，用于接专业数码摄像仪，非三目接口

目镜：视度可调EW10X/22

▲物镜：变倍物镜0.8X-8X

主物镜：1X平场消色差物镜

▲连续变倍比：1:10

工作距离：78mm

调焦行程：105mm，粗微调焦机构

照明系统：透射、反射LED照明，亮度可调，使用寿命6000小时以上

视场中心最小分辨率：0.8X≥59mm；2X≥150mm;4X≥212mm；6X≥282mm；8X≥299mm；

所有指标提供国家光学仪器质量监督检验中心出具的专业检测报告，提供原件备查
	
	

	3
	教师端电脑
	联想商用机：英特尔7代处理器；
	主机：处理器Intel Core 四核I5-7400,win10操作系统，4G独显，内存16G，DDR4内存，硬盘2T 7200转；23寸液晶普通显示器；
	
	

	4
	数码摄像头
	专业高清数码摄像仪，分辨率达到40689X3456，色彩还原逼真；
	▲NEXCAME 1600（专业高清1600万像素，分辨率4068X3456）

图像传感器：Panasonic MN34120 1/2.33

16M /5帧

4M（2304x1688）/20帧

USB 5V

曝光时间：999ms及更小时间

支持亮度、饱和度、伽马值、对比度、锐度、HDR调整

防闪烁支持50HZ / 60HZ

提供SDK开发包用于上位机软件控制（亮度、对比度、一键白平衡、伽码、对比度、曝光时间等）

USB3.0-B Type(结构兼容，实际传输USB2.0)，USB供电
	
	

	5
	学生端生物显微镜
	联想液晶平板，内置一体化数码成像系统
	▲1）一体式数码液晶生物显微镜，联想或微软10.1英寸平板液晶屏，Windows  操作系统

2） 数码分辨率2592×1944 ,有效像素500万，USB2.0接口供电；

3）手动，自动曝光，手动/一次白平衡；

4）光学系统：CFI无限远光学系统，带防霉结构设计（分子筛防霉设计：防霉涂层和一个防霉块分别用在物镜和目镜透镜处以及目镜筒处，有效地抑制高湿热环境中霉菌的生长）；

7）铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，瞳距：48~75 mm；

8）CF10х目镜，视场数F.N. 18 （防霉处理），高眼点，双目视度可调，目镜可锁定，防止脱落与丢失，带橡胶眼罩

9）CFI BE Plan物镜：4X（0.10）/WD25,10X（0.25）/WD6.7,40X（0.65、弹簧）/WD0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD0.14；

10）物镜转换器：外倾式四孔转换器，转换器周圈橡皮带有凸楞；

11）共轴粗微调，三角导轨滚柱交叉导向机构.两侧微调焦，实现精确调焦；控制手柄低位设置,可单手舒适操作.粗调旋钮，带上限位及松紧调节环；具有自动卸力装装置，粗调范围：22 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm

12）矩形双层机械平台：移动范围76×40（mm），面积155(W)×134(D)mm，石墨平台，永不磨损，防腐防划伤

13）阿贝式聚光镜：垂直移动范围10mm，NA=1.25 带孔径光栏，对应于每个物镜的位置标记；

▲14）光源：内藏式卤素灯6V20W，更换灯泡方便，可直接打开灯室盖，更换灯泡，无须从底部安装；

15）具有整机防霉装置。
	
	

	6
	无线互动

控制软件
	正版软件，具有国家软件著作权登记证，并提供用户实际使用案列出具的使用情况报告
	▲正版数码显微镜无线互动系统，提供软件著作权登记证
▲互动教学软件必须是在无线网络的环境下顺利运行，提供实际客户的案例（不少于60个学生点），60个学生端只需要一个无线AP即可，传输速度快、稳定、可靠；

安装位置：安装在教室天花板上，牢固、美观；安装方便快捷；

1.课堂教学
屏幕广播；屏幕广播速度增强；屏幕笔；

共享白板；视频直播；语音广播；语音对讲；学生演示；师生讨论；文件分发；学生作业提交；屏幕监视；

2.教学评测
试卷编辑；网络考试；阅卷评分；随堂小考；答题卡考试；抢答竞赛；

3.课堂管理
电子点名；签到；系统日志；黑屏肃静；
远程命令；分组管理；图标监看；自动锁屏；防杀进程；远程登录；U 盘限制；上网限制；程序限制；打印限制；光盘限制；请求帮助；远程消息；远程设置；
	
	

	7
	通用形态

分析软件
	软件提供的图像处理与分析功能，覆盖图像定量分析的几乎所有应用领域。
	主要处理与分析功能 ：

1.几何尺寸测量：点、直线、曲线、圆、椭圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量。测量单位微米、毫米、厘米、分米、英寸任选； 

2．图像变形及几何矫正 ：水平镜像、垂直镜像、平移、倾斜，缩放、旋转、透视、漫游、任意、网状变形等； 

3．区域选取工具 ：魔杖、套索、椭圆、矩形、圆形工具、方形工具； 

4．区域处理 ：区域反选，区域扩大，区域缩小，边界圆滑、平移、缩放、旋转、任意变形； 

5．图像处理 ：负象、灰值化、色调调整、颜色平衡、亮度反差调整；照明场均匀、直方图拉伸、直方图均衡，灰值函数变换等；Roberts、Laplace、Kirsch、Prewitt、水平、垂直、左45、右45等边缘检测； 

均值、中值、低通滤波等； 腐蚀、膨胀、开、闭，开闭、波峰、波谷、形态学梯度、混合滤波等； RGB各通道加、减、乘、除、乘方、指数等运算；RGB各通道加、减、乘、除、与、或、非、与非、或非、最大、最小、距离、特征与等运算； 自定义滤波器、马赛克、黑斑去除、黑区增强等；

6．分析目标处理 ：分析目标扩大、缩小，边界圆滑、分析目标删除、孔洞填充、内外轮廓抽取、形态学梯度，骨架化，骨架纯化，分支修剪，断点修复等； 

7．分析参数 ，共十一类，包括： 

几何参数、位置参数、当量几何参数、外接几何参数、光密度参数、形态学参数、矩参数、纹理参数、孔洞参数
其他参数：其中个体参数100多项，统计参数100多项，分析参数。总数达10000多项。 

8．分析参数可视化处理 

分析结果与图像之间直接影射显示。特定目标及其长轴、质心、外接矩形、凸包，编号等抽取显示。分析目标不同透明度颜色叠层显示； 

9．其他功能

系统需提供吸管、画笔、填充、直线、移动、剪裁等十多种交互式处理工具；
	
	

	8
	投影仪

及屏幕
	高亮度品牌投影设备，≥4000流明

快速关机、双HDMI高清输入、USB直读、16W扬声器
	投影技术：3LCD    显示芯片：0.63英寸；   亮度：4200流明 ；对比度：3000-5000:1 ；

标准分辨率： 1280*800。 光源类型：超高压汞灯 。灯泡功率：275W ；灯泡寿命：8000-10000小时。
变焦方式：手动变焦 ；聚集方式：手动聚焦   变焦比：1.6倍光学变焦 ；光圈范围：F=1.51-1.99 

实际焦距：f=18.2-29.2mm  ；投影距离：0.72-11.6m    投影尺寸：30-300英寸 ；屏幕比例：1.1-179.:1
色彩数目：10.7亿色 ；投影方式：正投，背投， 吊顶 

扫描频率：水平：15-92KHz ；垂直：50-85Hz   视频兼容性：480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p

扬声器：5W ；直接开机；开机时间：大约6秒，预热时间：30秒 ；关机时间：0秒（关机后风扇立即停转）

输入端子：RGBX2、HDMIX2、S视频、视频输入、音频输入。
输出端子：监视器输出接口 ： 迷你 D-sub 15 针（母） 音频输出接口 ： 立体声迷你插孔。

控制端子：1×RJ45

支持U盘直播，U盘直播支持视频格式，JPEG、Bitmap、PNG、TIFF、GIF
幕布：红叶120英寸电动幕布；
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	语音系统
	方便教学，可广播或单独一对一及一对多交流沟通
	语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。

语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。

教师头戴耳机1副，学生头戴耳机32副
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  五   年；

（2）履约金及质保金
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 35 天内交货

地点：   浙江师范大学指定教室             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	本批招标项目要求投标人承诺提供自验收合格之日起设备部分的质保期五年，软件部分终生免费维护及升级。质保期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。

接到故障报告后能在1小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，应在24小时到达采购人现场。

质保期满后，中标人应提供终身维修，用户只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应。

生产制造商应提供终身维修及每学期定期巡访。

	备品备件及耗材等要求
	投标人应列出质保期后的备品备件费用。


