编号： TP2013056  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	消防监控设备维修保养

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	保证现有消防设施系统正常使用，及时排除设备故障，保障设备自动报警及控制系统、自动喷淋系统、室内消防栓系统、消防事故广播、消防对讲电话等各个系统消防联动控制正常。


二、技术需求表
	一
	维保
范围
	科技楼*、新田径场*、经管大楼、人文大楼、外语北楼*、数信大楼、音乐学院*、桂苑食堂-大学生活动中心、杏园食堂、图文信息中心*、行政中心*、精业楼16-17幢*、专家楼、物化所、邵逸夫图书馆等15个消控室 
注：带*号有泵房

	二
	维保主要内容
	1
	自动喷淋灭火系统：喷淋水泵、稳压泵、压力开关、气压罐、湿式报警阀、水流指示器、联动接口及启动模块；管道、阀门、组件、喷头、控制系统；

	
	
	2
	室内消火栓系统：消防水泵、稳压泵、压力开关、联动接口及启动模块；管道、阀门、组件、消火栓箱、控制系统；

	
	
	3
	火灾自动报警及控制系统：集中报警主机、联动控制主机、楼层显示器、电源及风机切换、消防广播切换、烟、温感探测器、手动及消防按钮、联动接口及启动模块；

	
	
	4
	消防事故广播系统：消防事故广播主机、功放、联动接口及启动模块； 

	
	
	5
	消防对讲电话系统：消防对讲电话主机、插口； 

	
	
	6
	消防控制室：消防报警设备；

	
	
	7
	气体灭火系统

	
	
	8
	防排烟系统：风口、防火阀、门开关设备、送、排风机、控制系统；

	
	
	9
	防火卷帘系统：卷门机、控制箱、传动轴、支架板、导轨、帘面（板）、按钮盒、尾板、罩板（包箱）。

	三
	维保要求
	1
	维保要求须符合消防验收规范要求，更换的配件的质量须符合国家消防设施规范要求。

	
	
	2
	每月定期进行全面检测维护，并按照要求及时出具维护报告；在接到故障通知2个小时内必须赶到现场并及时修复；每周必须保证1个工作日以上有技术人员到消控室巡检，并接受甲方考勤。

	
	
	3
	消控维护费用包括维保期内所需的一切材料、配件、安装、调试、服务等费用（不含因爆炸、火灾、人为破坏等造成的损失）；气体灭火系统所需材料费用另行结算。

	四
	维保期限
	两年，自合同签订之日起计算。

	五
	验收条件以及标准
	以年度为单位，由消防检测单位出具检测报告，学校组织专家进行验收。


三、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：两年，合同签订之日起计算；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	通过年度消防检测及甲方验收认可后，每年度结算一次。

	交货时间及地点
	时间： 合同签订后即时为学校提供维护服务

地点：    全校       


四、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	1、 因使用年限较长，存在有的消控系统比较老旧，消控点位与图纸不符等现象，投标单位需现场勘查。参加谈判既默认为认同实际情况，因此产生的后果由投标方自行承担。成交供应商需根据学校在使用过程中发现的报警点位问题来更正报警点位图纸。
2、 甲方有权在维保第一年度结束后对乙方的维保服务进行考核，若考核不合格甲方有权终止合同。


