
谈判需求
编号： TP2013048 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	光学器件包

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于机械工程相关领域内的光信息处理与光学精密检测。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光束扩束器套装
	套
	1
	

	2
	非相干光源
	套
	2
	

	3
	单透镜套件（Φ12mm或Φ1/2"）
	套
	1
	

	4
	单透镜套件（Φ25mm或Φ1"）
	套
	1
	

	5
	平凸透镜（Φ25mm或Φ1"）
	套
	4
	

	6
	双凸透镜（Φ25mm或Φ1"）
	套
	4
	

	7
	平凹透镜（Φ25mm或Φ1"）
	套
	2
	

	8
	双凹透镜（Φ25mm或Φ1"）
	套
	2
	

	9
	塑胶非球面镜片（焦距25mm）
	套
	2
	

	10
	非球面聚光镜（Φ35mm）
	套
	3
	

	11
	平凸柱透镜
	套
	1
	

	12
	平凹柱面镜
	套
	1
	

	13
	二极管激光反射镜
	套
	2
	

	14
	精密光学平晶
	片
	1
	

	15
	1/10波长反射镜（Φ25mm
	套
	6
	

	16
	外表面镀膜反射镜（Φ25mm）
	片
	2
	

	17
	UV-VIS中性光密度滤光片套件
	套
	1
	

	18
	连续变化光密度的分光镜
	套
	1
	

	19
	高对比度塑料线性偏振片
	套
	1
	

	20
	可见光波段线性偏振片
	套
	1
	

	21
	激光线偏振立方分光镜
	套
	1
	

	22
	标准立方分光镜
	套
	1
	

	23
	可见光(400-700nm)分光镜
	套
	1
	

	24
	等边棱镜
	套
	1
	

	25
	可见光区透射光栅
	套
	1
	

	26
	高品质零孔径系列可变光圈
	套
	2
	

	27
	封装版的精密小孔
	套
	1
	

	28
	精密非球面镜片
	片
	2
	

	29
	毛玻璃
	套
	2
	

	30
	光学器件清洁用品套件
	套
	1
	

	31
	手持式吸盘及吸盘套件
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	光束扩束器套装
	1. 扩束倍率：5x ~ 20x （倍率连续可调 或 至少含4个固定倍率）；
2. 适用于400-700nm光波段；
3. 波前误差：≤λ/4；
4. 最大输入1/e2光束直径：≥Φ2mm；
5. 输入孔径：≥Φ4mm；
6. 最大输出光束直径：≥Φ40mm；
7. 含配套转接件，具公制M6或M4螺纹接口。

	2
	非相干光源
	1. LED白光光源；

2. 照度均匀，可用于机器视觉、图像采集时的视场照明；
3. 长时间工作时功率稳定；
4. 标配电源（如果需要专用电源的话）；
5. 含配套夹持架1个，具公制M6或M4螺纹接口。

	3
	单透镜套件（Φ12mm或Φ1/2"）
	1. 直径：Φ12mm或Φ1/2"；
▲2. 含四类透镜：平凸、双凸、平凹、双凹；
3. 包含焦距：

平凸透镜焦距：10~75mm（至少含5种焦距值），
双凸透镜焦距：10~75mm（至少含5种焦距值），
平凹透镜焦距：−10 ~ −50mm（至少含3种焦距值），
双凹透镜焦距：−10 ~ −50mm（至少1片）；
4. 表面质量：40-20 或更优；
5. 焦距公差：±2%；
6. 有效通光口径：≥ 9mm；

7. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
8. 含配套夹持架5只，具公制M6或M4螺纹接口。

	4
	单透镜套件（Φ25mm或Φ1"）
	1. 直径：Φ25mm或Φ1"；
▲2. 含四类透镜：平凸、双凸、平凹、双凹；
3. 包含焦距：
平凸透镜焦距：20~ 400mm（至少含8种焦距值），

双凸透镜焦距：20~ 400mm（至少含8种焦距值），

平凹透镜焦距：−20 ~ −120mm（至少含2种焦距值），

双凹透镜焦距：−25 ~ −100mm（至少含2种焦距值）；
4. 表面质量：40-20 或更优；
5. 焦距公差：±2%；
6. 有效通光口径：≥22mm；
7. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
8. 含配套夹持架5只，具公制M6或M4螺纹接口。

	5
	平凸透镜（Φ25mm或Φ1"）
	1. 直径：Φ25mm或Φ1"；
2. 焦距：25~30mm；
3. 表面质量：40-20 或更优；
4. 焦距公差：±2%；
5. 有效通光口径：≥22mm；
6. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
▲7. 镀膜：可见光波段；
8. 含配套夹持架2只，具公制M6或M4螺纹接口。

	6
	双凸透镜（Φ25mm或Φ1"）
	1. 直径：Φ25mm或Φ1"；
2. 焦距：25~30mm；
3. 表面质量：40-20 或更优；
4. 焦距公差：±2%；
5. 有效通光口径：≥22mm；
6. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
▲7. 镀膜： 可见光波段；
8. 含配套夹持架2只，具公制M6或M4螺纹接口。

	7
	平凹透镜（Φ25mm或Φ1"）
	1. 直径：Φ25mm或Φ1"；
2. 焦距：−20 ~ −60mm；
3. 表面质量：40-20 或更优；
4. 焦距公差：±2%；
5. 有效通光口径：≥22mm；
6. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
▲7. 镀膜：可见光波段；
8. 含配套夹持架2只，具公制M6或M4螺纹接口。

	8
	双凹透镜（Φ25mm或Φ1"）
	1. 直径：Φ25mm或Φ1"；
2. 焦距：−20~−60mm；
3. 表面质量：40-20 或更优；
4. 焦距公差：±2%；
5. 有效通光口径：≥22mm；
6. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
▲7. 镀膜：可见光波段；
8. 含配套夹持架2只，具公制M6或M4螺纹接口。

	9
	塑胶非球面镜片
	1. 直径：Φ20~30mm；
2. 焦距：25~30mm；
3. 设计波长：500~600nm；
4. 有效孔径：≥Φ22mm；
5. 表面质量：40-20 或更优；
▲6. 镀膜：可见光段；
7. 含配套夹持架2只，具公制M6或M4螺纹接口。

	10
	非球面聚光镜
	1. 直径：Φ30~40mm；
2. 焦距：25~30mm；
3. 含配套夹持架2只，具公制M6或M4螺纹接口。

	11
	平凸柱透镜
	1. 尺寸：12*25mm；
2. 焦距：20~30mm；
3. 表面质量：60-40 或更优；
4. 有效焦距公差：±3%；
5. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
▲6. 镀膜：可见光段；
7. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	12
	平凹柱面镜
	1. 尺寸：≥12*20mm；
2. 焦距：−20~−30mm；
3. 表面质量：60-40 或更优；
4. 有效焦距公差：±3%；
5. 玻璃类型：N-BK7 或更优；
▲6. 镀膜：可见光段；
7. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	13
	二极管激光反射镜
	1. 直径：Φ20~30mm；
2. 表面质量：10-5 或更优；
3. 平行度：≤3弧分；
4. 有效孔径：≥90%直径；
5. 含配套夹持架2只，具公制M6或M4螺纹接口。

	14
	精密光学平晶
	1. Φ20~30mm；
2. 材料：熔融石英 或更优；
3. 表面质量：60-40 或更优；
4. 表面精度：1/20λ 或更优。

	15
	1/10波长反射镜（Φ25mm）
	1. Φ25mm；
2. 表面精度：1/10λ 或更优；
3. 表面质量：20-10 或更优；
4. 平行度：≤30弧秒；
5. 有效孔径：≥90%；
6. 后表面：商业级抛光；
▲7. 镀膜：是；
8. 含配套夹持架4只，具公制M6或M4螺纹接口。

	16
	外表面镀膜反射镜（Φ25mm）
	1. Φ25mm；
2. 表面精度：4-6λ/英寸 或更优；
3. 表面质量：60-40 或更优；
▲4. 镀膜：是。

	17
	UV-VIS中性光密度滤光片套件
	1. Φ20~30mm；
2. 透射率：0.1% ~ 50%（至少含8种不同透射率）；
3. 适用于200-700nm的光源；
4. 设计波长：200-700nm；
5. 厚度：2~4mm；
6. 平行度：≤5弧秒；
7. 表面质量：20-10 或更优；
8. 表面精度：1/10λ 或更优；
9. 有效孔径：≥80%；
▲10. 镀膜：是；
11. 含配套夹持架3只，具公制M6或M4螺纹接口。

	18
	连续变化光密度的分光镜
	1. 尺寸：≥70mm*20mm；
2. 光密度：0.04-3.0；
3. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	19
	高对比度塑料线性偏振片
	1. Φ35~45mm；
2. 波长范围：400-700nm；
3. 传输（交叉）：≤0.005%；
4. 偏振有效性：≥95%；
5. 消声系数：≥8000:1；
6. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	20
	可见光波段线性偏振片
	1. 尺寸：≥80mm；
2. 透射率：22%；
3. 偏振效率：≥95%；
4. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	21
	激光线偏振立方分光镜
	1. 立方体尺寸：≥15mm；
2. 反射S光，透射P光；
3. 材料：N-BK7 或更优；
4. 适用：600~650nm；
5. 表面精度：1/4λ 或更优；
6. 表面质量：40-20 或更优；
7. 光束偏移：±4弧分；
8. 增透膜：每表面；
9. 透射效率：≥95%；
10. 反射效率：≥95%；

11. 消声系数：Tp/Ts≥1000:1；
12. 有效孔径：≥90%；
13. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	22
	标准立方分光镜
	1. 立方体尺寸：≥20mm；
2. 反射率50% /透射率50%；
3. 材料：N-BK7 或更优；
4. 表面精度：1/4λ 或更优；
5. 表面质量：60-40 或更优；
6. 光束偏移：±4弧分；
7. 镀膜：可见光段；
8. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	23
	可见光(400-700nm)分光镜
	1. 尺寸：≥20*20mm；
2. 反射率50% /透射率50%；
3. 基片：N-BK7 或更优；
4. 厚度：2~4mm；
5. 表面精度：1λ/每英寸 或更优，两面；
6. 表面质量：60-40 或更优；
7. 有效孔径：≥80%；
8. 平行度：≤4弧分；
9. 镀膜：可见光段，45°入射角，两面；
10. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	24
	等边棱镜
	1. 尺寸：15~25mm；
2. 长度：15~25mm；
3. 表面质量：40-20 或更优；
4. 表面精度：1/4λ 或更优；
5. 角度公差：±2.5弧分；
6. 涂层：三面；
7. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	25
	可见光区透射光栅
	1. 尺寸：≥12 *12 mm；
2. 槽：≥1000；
3. 厚度：2~4mm；
4. 尺寸公差：±0.6mm；
5. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	26
	高品质零孔径可变光圈
	1. 最大孔径：≥10mm，最小孔径：0mm（完全关闭）；
▲2. 具公制M6或M4螺纹接口。

	27
	封装版的精密小孔
	1. Φ80~120μm；
2. 公差：±6μm；
▲3. 带公制M6或M4螺纹接口。

	28
	精密非球面镜片
	1. Φ20~30mm；

2. 有效焦距：10~20mm；
3. 设计波长：500~600nm；
4. 有效孔径：≥85%；
5. 非球面图形误差：0.8μm RMS；
6. 表面质量：60-40 或更优；
7. 镀膜：可见光波段；
8. 玻璃类型：N-SF5 或更优。

	29
	毛玻璃
	1. 尺寸：≥12*12mm；
2. 含配套夹持架1只，具公制M6或M4螺纹接口。

	30
	光学器件清洁用品套件
	用于光学器件清洁。

	31
	手持式吸盘及吸盘套件
	可提取光学元件。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限壹年；

2、履约金及质保金：履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、免费运送（将平台运送至指定实验室内：科技北楼28幢5楼的房间）。

2、设备安装：设备到货后，按照我方通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；.
3、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；
4、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 50 天内） 

交货地点：浙江师范大学，科技北楼28幢5楼的房间  

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2013]30130



