编号： ZB2015065 
采购单位名称：浙江师范大学
1、 项目要求：
	项目名称
	 篮球架设备项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本项目由游泳设备组成

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


设备清单
	项目分类
	数量
	数量

	电动液压篮球架
	2
	2

	24秒裁判犯规系统
	2
	2


采购需求及技术要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参考图片
	规格型号、材料说明及技术要求

	1
	电动液压篮球架
	2
	副
	[image: image1.jpg]SRS





	   ▲产品须为国际篮联认证产品或国家体育总局认证产品或中国篮协指定比赛器材，提供相关证明文件。

1、产品技术规格
篮球架伸臂为2.55m，篮圈上沿离地面高3.05m，适用球场长度为≦35M。

2、产品用材
    篮球架底座采用6㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮架立柱采用□120×100×3方管和□80×80×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用采用6㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，,焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，篮架上拉杆采用优质  圆管在弯管机上一次成型。
3、产品结构
    电动液压篮球架设有由遥控系统控制的篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统，完成折叠、行走功能。
4、篮板
    规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13㎜厚双层夹胶玻璃），并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20㎜，底面厚度≥50㎜，符合FIBA规则。篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6㎜，取消外力1min后篮板恢复原状。
5、篮圈
    篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度。
6、防护措施
    篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制铸铁配重，单只配重550kg（50kg/块），能承受250kg冲击力。前立柱与伸臂间装有专用保险机构。
7、表面处理
    所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm。

              

	2
	计时、24秒显示器
	2
	副
	
	▲产品为企业自主研发，提供电子软件著作权证书，提供原厂商盖章复印件。

进攻计时及比赛时间显示，带控制器。


▲说明：参加本项目的供应商提供产品必须满足上述要求。

特别说明：

1. 公司自行生产的设备需提供国家权威机构出具的产品检测报告。

2. 设备点位分布安装严格按平面布置图安装，设备的规格是招标方根据现场条件确定的，投标人需进行勘察现场或向招标方索取平面布置图以确定设备的规格。

3. 中标人必须保证采购单位在使用其提供的货物的任何时候都不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的一切责任由中标人承担，并提供承诺书。中标方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量，售后服务保证的将按有关和其他法规进行处罚。
4. 为保证系统运行的稳定性，各系统前后端设备、相关配件（通用的配件除外）需使用同一品牌投标；项目中使用到的产品（设备）以及辅材都要在投标文件中注明品牌、型号和技术参数。
5. 本次招标包括各系统的设备供应、安装、调试，投标人如有不清楚之处，可咨询招标方。如投标方案中使用到但本需求表中没有提到的、未标明数量的产品（设备）以及辅材，由投标人自行提供，费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求；对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由乙方承担。

6. 验收要求

1.1 验收依据：

合同、招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

1.2 验收方式：

货物验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；
系统验收：中标人完成安装调试后，采购单位试运行1个月后，由采购单位或政府相关部门组织验收。

1.3 验收标准：

与投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3 年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货
地点：  浙江师范大学游泳馆           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标人应根据本次项目特点和实际情况制定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施；
2.在设备整个使用期内，卖方确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时内作出响应，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣1000元质保金；质保期内因48小时内不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天；
3. 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；
4. 中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；
5. 中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担；
6. 上述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明；

7. 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后主要零配件报价单及其相关服务内容。


