实验室设施
一、项目要求

	项目名称
	实验室改造设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	实验室摆放仪器和操作实验的设施

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	实验室设施
	批
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	实验室设施
	见技术指标里功能
	四楼实验室

一、产品的技术要求
1、实验台、中央台、水斗台：采用全钢结构      
   1.1、框架： C型钢框架：主框架采用60*40*1.5mm优质冷轧钢管，焊接而成，表面经除油、除锈、中和、磷化、酸洗、静电喷涂复合环氧树脂粉末,高温固化处理，抗酸、碱，耐腐蚀及有机溶剂，结构合理、承载能力强、稳定性高，C型钢框架每平米可承重150㎏以上。

1.2、台面：采用19mm威盛亚实芯理化板台面耐酸碱腐蚀、耐热、抑菌、易清洁，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。

1.3、柜体：采用18mm优质密度板芯材三聚氰胺板；所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于实验室这个特殊的工作环境使用。

1.4、门板及抽屉板：采用18mm优质密度板芯材三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。

1.5、水池：PP水盘，采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，稳定性强，不易老化。

1.6、水龙头：三联肘动水龙头，加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯；可拆卸铜质水嘴。
1.7、铰链：采用DTC、WS-KAV、海蒂诗铰链。

1.8、滑轨：采用DTC、WS-KAV、海蒂诗三节静音滑轨。

1.9、拉手：采用航铝一字型拉手，外形美观，设计人性化。

1.10、可调脚：采用ABS注塑材质，可调节高度30mm，外配PP伸缩套，有效防水内溅，地脚内配有减震弹簧，具备初级减震功能，承重能力好。

2、试剂柜、吊柜：全木结构

2.1、柜体：采用18mm厚密度板芯材优质环保型三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于实验室特殊的工作环境下使用。

2.2、门板：采用木框5mm玻璃门，双贴防火板，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口热熔胶封边作防水处理。

2.3、 试剂柜层板：采用优质贴面理化板。

3、试剂架：铝玻结构

3.1、立柱采用铝合金专用型材，挡条采用的铝合金专用型材。
    3.2、支撑件采用1.8 厚的上海宝钢产的镀锌钢板冲压成型；支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂高温固化。
    3.3、层板采用12mm钢化玻璃，四周打磨处理。
二、设备清单

序号
产品名称
规格型号mm
数量
单位
备注
1
中央台
3000*1400*800
3
组
钢木结构，威盛亚19mm实芯理化板台面、
2
实验台
2000*750*800
2
张
钢木结构，威盛亚19mm实芯理化板台面
3
实验台
1500*750*800
4
张
钢木结构, 威盛亚19mm实芯理化板台面
4
转角台
1000*1000*750*800
1
张
　钢木结构, 威盛亚19mm实芯理化板台面
5
水斗台
800*750*800　

2
个
　
6
PP水槽
500*400*300　

2
个
　
7
紧急洗眼器
2
个
8
三联水龙头
2
个
9
实验台
1800*750*800 
1
张
钢木结构，威盛亚19mm实芯理化板台面
10
实验台
1400*750*800
1
张
同上
11
实验台
1200*750*800
1
张
同上
12
药品柜
900*450*1800　
1
个
　全木结构
13
中央台试剂架
3000*300*1900
3
组
　全木结构，单层试剂架，试剂架上装吊柜（1.2米）
14
边台试剂架（单层）
7700*250*500　
1
组
　钢玻结构
15
吊柜
　7700*300*800
1
组
　全木结构
16
边台试剂架（双层）
3000*250*750
2
组

铝玻结构
三楼实验室

一、产品的技术要求

1、实验台、中央台、水斗台：采用钢木结构
    1.1、C型或Ⅱ型钢框架：主框架采用60*40*2.0mm优质冷轧钢管，焊接而成，表面经除油、除锈、中和、磷化、酸洗、静电喷涂环氧树脂粉末、高温固化处理，抗强酸、强碱性能突出，耐腐蚀及有机溶剂，结构合理、承载能力强、稳定性高，C型钢框架每平米可承重150㎏以上。

1.2、台面：

1.欧诺诗环氧树脂台面，材料厚度为19mm；耐高温，可耐600℃

高温；耐酸碱腐蚀；耐磨、耐冲击；表面致密平滑，可有效防止细菌滋生。

1.3、柜体：采用芯材18mm优质密度板芯材三聚氰胺板；所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于实验室这个特殊的工作环境使用。

1.4、门板及抽屉板：材18mm优质密度板三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。

1.5、水池：PP水盘，采用高密度PP新料，耐酸碱及有机溶剂，稳定性强，不易老化。

1.6、水龙头：三联肘动水龙头，加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次；可拆卸铜质水嘴。
1.7、铰链：采用DTC、WS-KAV、海蒂诗铰链，开合达八万次以上

1.8、滑轨：采用DTC、WS-KAV、海蒂诗三节静音滑轨，防滑出设计，滑轮抽出时平滑顺畅且低噪音，耐磨滑轮，耐腐蚀；可开合达五万次以上。

1.9、拉手：采用航铝一字型拉手，外形美观，设计人性化。

1.10、可调脚：采用ABS注塑材质，可调节高度30mm，外配PP伸缩套，有效防水内溅，地脚内配有减震弹簧，具备初级减震功能，承重能力好。

2、通风柜：全钢结构

   2.1、材质：采用1.2mm厚冷轧钢板。

2.2、台面：采用环氧树脂台面。

   2.3、内衬、导流板：采用5mm厚抗倍特板；导流板固定座，采用PVC材质一体成型，活动方便拆卸。

   2.4、日光灯：30W日光灯隐藏于面板下，不与排毒柜内气流接触，易更换。

2.5、三个鸿雁国际标准插座。

2.6、水槽： PP杯槽、耐酸碱一体成型、可装盛强酸强碱。

2.7、视窗：5mm厚防爆玻璃，滑动自如、可停于任意位置。

2.8、PVC抗蚀包覆钢索，专用定位PP滑轨。

2.9、台面操作风速≥0.5m/s。     

2.10、 触屏式电气控制系统。   

3、货架 ：全钢结构

   3.1、全钢结构，带脚轮，可移动 。

   3.2、框架：采用矩形钢管焊接成，表面经防腐处理.
   3.3、层板：采用1.0mm厚冷轧钢板焊接而成，表面经酸洗，磷化后复合环氧树脂粉末喷涂处理。
   3.4、脚轮：专用负重万向脚轮，负重可达400kg，带脚刹。 

4、中央台试剂架：钢玻结构

   4.1试剂架立柱：采用1.8mm优质冷轧钢板

 HYPERLINK "http://cn.ec51.com/s370594.html" \t "http://cn.ec51.com/products/_blank" 折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰 白环氧树脂喷涂处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 

   4.2试剂架层板：12mm钢化玻璃，四周打磨处理，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒迁要求自由调整高度；边缘配12mm不锈钢管，以防止剂瓶跌落。外型美观大方、实用、坚固耐用。
二、设备清单
序号
产品名称
规格型号
数量
单位
备注
1
中央台
3600*1400*880
3
组
钢木结构，欧诺诗19mm环氧树脂台面，每组中央台包含6张1200*700*880实验台
2
实验台
1800*750*880
1
张
钢木结构,欧诺诗19mm环氧树脂台面
3
水斗台
800*750*880

3
张
钢木结构,欧诺诗19mm环氧树脂台面
4
PP水槽
500*400*300

3
个
　
5
三联水龙头
　

3
个
　
6
紧急洗眼器
　

3
个
　
7
实验台
2200*750*880

1
张
钢木结构,欧诺诗19mm环氧树脂台面，台面板下全空
8
实验台
1500*750*880
2
张
钢木结构,欧诺诗19mm环氧树脂台面，台面板下全空
9
货架
1200*500*2000
2
个
钢木结构，带脚轮：脚轮为通风柜专用万向负重脚轮，带脚刹，耐用美观）
10
中央台试剂架(三层）
3600*300*1100
3
个
三层钢玻试剂架，带灯
11
全钢通风柜
1500*800*2350
1
个
全钢结构，不带水
12
PP耐蚀离心风机
　
1
件
　
13
PP风管
DN200
5
米
　
14
PP弯头
　
1
个
　
15
防雨百叶
　
1
个
　

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


