谈判需求

编号：TP2013041
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	多相机视觉阵列系统等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于图形图像处理实验室和虚拟现实与动作捕捉实验室建设

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	多相机视觉阵列系统(工业视觉数字相机)
	台
	10
	

	2
	多相机视觉阵列系统(工业高清镜头)
	台
	10
	

	3
	多相机视觉阵列系统(工业视频集线器)
	套
	2
	

	4
	开放接口便携录相机
	台
	5
	

	5
	视频分割器
	台 
	5
	

	6
	通用高分辨率视频采集系统
	套
	4
	

	7
	高分辨率视频开发平台
	台
	1
	

	8
	多路实时图像处理开发平台
	套
	2
	

	9
	PTZ高清摄像机
	台
	5
	

	10
	PTZ监控摄像机
	台
	18
	

	11
	图像及音频信号处理的开发平台
	    套
	2
	

	12
	智能相机
	台
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	多相机视觉阵列系统(工业视觉数字相机)
	▲1、图像传感器：1/1.8"CCD；
▲2、图像分辨率： ≥  1624*1224；
▲3、A\D：高速14-bit模数转换器；
▲4、数据传输速度： ≥  400, 800 Mbit/s；

▲5、图像采集速度： ≥  1624*1224  30fps；
▲6、快门速度： 0.02ms；
▲7、I/O接口：8-pin Hirose HR25；
▲8、内存：32MB帧缓存，实现传输或稍后重发；
▲9、数据接口：双9针1394b；
10、图像格式：Y8, Y16 , RGB, YUV411, YUV422, YUV444, 8-bit 、16-bit raw Bayer data (color models)；
11、参数控制：能存储和恢复相机的设定和图像的参数；
12、图像处理能力：自带色彩处理和白平衡；
13、像元尺寸：≥ 4.4μm；
14、相机结构：符合工业标准，设计紧凑；
15、相机接口：C-Mount；
16、数据输出：8, 12, 16 and 24位；
17、功率：4.3W；
18、含采集卡电缆、开发包光盘。

	2
	多相机视觉阵列系统(工业高清镜头)
	▲1、分辨率： ≥ 200万像素；
▲2、焦距：f4mm；
▲3、F数：F2.0；
▲4、最大兼容CCD：1/2；
▲5、畸变：0.91%；
6、接口类型：C；
7、视场角：59.96°x75.14°；
8、最小物距：0.1m；

	3
	多相机视觉阵列系统(工业视频集线器)
	▲1、端口： 五个9针双向800Mb/s IEEE-1394b锁紧端口；
▲2、支持标准：支持IEEE P1394b Ver1.20，速率为1Gb；
▲3、与工业视觉探测器无缝联接；
4、兼容性：与火线™和i.LINK™完全兼容；
5、支持即插即用和热交换；
6、外接电源：8-32V，1A。

	4
	开放接口便携录相机
	▲1、总像素： ≥ 543万像素；
▲2、防抖功能：支持光学防抖功能,(增强模式) ；
▲3、传感器尺寸：1/3.91英寸；
▲4、动态有效像素：[16:9]223万像素；
▲5、静态最大像素： ≥ 890万像素；
▲6、高清规格：1080p 1920×1080；
▲7、高清帧数：1920×1080p 50帧/秒；
▲8、光学变焦： ≥ 30倍；
▲9、存储容量： ≥ 160G；
10、扩展变焦：延伸光学变焦:  ≥ 55倍；
11、数码变焦倍数： ≥ 350倍；
12、光圈范围：F1.8-F3.4；
13、LCD液晶屏：3.0英寸；
14、最低照度：6Lux,3Lux；
15、防抖功能：支持光学防抖功能,(增强模式) ；
16、麦克风：内置变焦麦克风；
17、焦距范围：2.1-63.0mm；

18、等效焦距:(16:9):29.8-894mm,(4:3):36.5-1095mm；
19、摄影范围：1-80cm；
20、对焦和测光：手动对焦,自动对焦；
21、快门：自动电子快门,速度:1/6-1/10000秒,标准快门速度:1/50-1/10000秒；
22、视频格式：MPEG-4 AVC,H.264 AVCHD,MPEG2-PS；
23、录像功能：人脸检测,笑脸快门,背光补偿。

	5
	视频分割器

	▲1、视频标准:PAL：50场/秒 NTSC：60场/秒；
▲2、解像度：PAL：720×576 NTSC：720×480；
▲3、视频输入：16路BNC带环通 1.0Vp-p 75Ω或高阻；
▲4、视频输出：主监视器 1路 1.0Vp-p 75Ω 副监视器 1路 1.0Vp-p 75Ω(带切换功能) ；
▲5、报警输入：16路TTL 高低电平输入，每一路摄像机配一个输入端子；
▲6、报警输出：1路可编程常开或常闭 报警持续时间：可编程2----999秒，初始化值为4秒；
▲7、报警方式：视频丢失报警，视频移动报警，外部报警；
8、录像输入：BNC 1.0Vp-p 75Ω/S-VHS；
9、录像输出：BNC 1.0Vp-p 75Ω/S-VHS； 
10、画面显示格式：顺序切换，单画面，画中画，四画面，九画面，十六画面，电子放大；
11、控制接口：RS232(键盘KY2301，码转换器RC101用来控制本机，该设备为选购件)；
12、电源功耗：DC12V 18W；
13、尺寸:432mm(宽)×327(深)mm×44mm(高) 。

	6
	通用高分辨率视频采集系统
	模块1
▲1、处理器：Freescale i.MX6 Solo ARM Cortex A9, 1.0GHz, 512B L2 cache，Freescale i.MX6 Dual ARM Cortex A9, 1.2GHz, 1MB L2 cache ，Freescale i.MX6 Quad ARM Cortex A9, 1.2GHz, 1MB L2 cache，  Freescale i.MX6 Dual light ARM Cortex A9, 1.0GHz, 512MB L2 cache；
▲2、 内存：在板 2 G（4GByte 可选） 1066 MT/s；
▲3、存储：最大8G 板载固态电子盘 ( 可选) ；
▲4、尺 寸： 70 x 70 mm2 (2 3/4" x 2 3/4 ")；
▲5、I/O接口：5x USB 2.0, 2x SATA II(3GB/s), 1x SDIO, 1x PCIe 2.0, I2C Bus, 1x USB OTG client, LPC bus, CAN Bus；
▲6、Supported OS 
 Android 4.0, Windows CE 7.0, Linux 2.6, Linux 3.0 QNX (optional with 3rd party BSP，SD卡插槽；
7、声音：I2S, SPDIF；
8、显示接口：支持双HDMI v1.4 ， 支持LVDS 18 bit及24 bit双通道，支持WVXGA分辨率最高达1920*1200像素、HD1080；
9、以太网：千兆以太网KSZ9021RN；
模块2
▲1、处理器： Z530 ， Z510 ；
▲2、芯片组： US15W；
▲3、I/O接口： 8 x USB 2.0 , 1x 串行ATA, 1x SDIO, 1x PCIe 总线, I2C 总线, 1x USB client ；
▲4、内存：最大达4 GByte ATA固态硬盘 ( 选择性) ；
5、尺 寸：70 x 70 mm2 (2 3/4" x 2 3/4 ")；
6、声音：英特尔高质量数字音频 ；
7、以太网：千兆以太网，Realtek RTL8111；
8、图形接口：图形媒体加速器500 (GMA500)， 最高支持到256 MByte， 画面缓冲器, 支持Direct X9.0E跟Open GL 2.0 影像译码加速完全硬件加速 MPEG2, MPEG4, H.264, WMV9 and VC1；
9、显示接口：单通道 112Mhz LVDS 转换器，支持1x18 bit及1x24 bit平板的数据比对， 分辨率最高达1366x768像素，单信道 SDVO接口，支持分辨率最高达1280x1024像素 支持独立双显示；
10、操作系统：  Windows XP, Windows XP embedded, Windows CE 6.0, LINUX, QNX ；
底板：
▲11、I/O ：4x PCI Express x1, 1x ExpressCard, 1xMini PCI Express Card ；
▲12、网络：Gigabit Ethernet  6x USB 2.0 + 1x USB Client； 
13、音频：MIC, Line In, Line Out, SPDIF 。

	7
	高分辨率视频开发平台

	处理器特点：
▲1、带可配置视频/成像外设的视频处理子系统(VPSS)；
▲2、实时图像处理、恢复、自动聚焦等性能 ；
▲3、支持普通视频及音频格式的无黏结接口 ；
▲4、为DM6446＋F28027双芯片设计，既实现图像处理，又可以控制电机，须能使用F28027片上Flash的加密位完成源代码的加密功能，不接受通过增加加密芯片、模块来完成加密功能之类的硬件设计；
▲5、须要提供基于DM6446中DSP内核的图像处理算法：
取反，镜像，灰度，直方图，直方图增强，中值滤波，边缘检测，
线性变换，阈值变换，拉普拉斯变换；
▲6、支持DDR2及SDRAM ；
7、高度集成的外设：包括视频加速器、4个DACs、硬件化的屏幕菜单（OSD）、USB 2.0等 ；
8、采用10/100 Ethernet MAC的高级连通性：半双工或全双工QoS（联网服务质量）支持即用型应用软件。
硬件配置： 
评估板 
▲1、彩色液晶显示屏； 
▲2、XDS560U PLUS，超高速DSP开发系统； 
▲3、CCD摄像头，高精密自动对焦摄像头。
技术指标： 
▲1、双核（DSP+ARM）处理器，处理速度分别为600M和300M 
2Gbit DDR2高速存贮器，128Mbit NOR Flash存储器，▲512Mbit NAND Flash存储器；  
▲2、协处理：TMS320F28027，运行速度：60MHz，自带13路12bit A/D；8路PWM输出；片上64KB FLASH,片上Flash自带加密位
3、仿真接口：DM6446 JTAG接口；F28027 JTAG接口；MSP430 JTAG接口； 
4、复合视频输入，S-Video输入； 
5、复合视频输出，VGA输出 ；
6、音频输入：MIC IN、LINE IN；
7、音频输出：LINE OUT、HP OUT； 
▲8、数字视频输出接口 ；
▲9、硬盘接口 ；
▲10、USB2.0接口（须能演示连接鼠标Demo）；
11、DB-9串行接口；VLYNQ接口 ；
12、支持U盘读写； 
13、红外接收器；用户拨码开关；电池；复位键 ；
14、立体声语音编解码，采用高性能芯片TLC320AIC33 。
实验内容：
音频实验， RS232串口实验 ，RS485串口实验 ，以太网实验， 
DDR2 SDRAM存储实验， NAND FLASH存储实验， 复合视频采集输出实验， Davinci ARM开发例程， 上机位通讯实验， 遥控器的控制实验 ，异步串口通讯实验。

	8
	多路实时图像处理开发平台

	▲1、 双芯片设计，能使用协处理器的片上Flash的加密位完成源代码的加密功能，不接受通过增加加密芯片、模块来完成加密功能之类的硬件设计，主处理器 ：频率 600MHz，最高处理能力：4800MIPS，协处理器 ：带加密位，有程序加密，能有效保护用户知识产机，具有PWM 电机控制功能；
▲2、 FPGA：须要提供Altera CycloneII EP2C5Q208用于二次开发；
▲3、 4路视频输入:须要提供标准PAL/NTSC AV接口；
▲4、 2路视频输出:须要提供标准PAL/NTSC AV接口及S端子接口；
5、SDRAM：4M*64bit以上；
6、Flash：32Mbit以上；
7、Audio接口：支持音频、视频的同步采样；
8、S/PDIF接口；
9、RTC实时时钟；
10、RS232/RS485接口；
11、10/100M网络接口；
12、DM642扩展接口；
13、LF2401扩展接口；
14、硬盘存储接口；
15、通用I/O接口；
16、标准PCI总线，支持脱机与PCI两种工作模式。

	9
	PTZ高清摄像机

	▲1、CMOS传感器：2百万像素以上1/3HD CMOS传感器；
▲2、宽范围、安静的、快速摇移/俯仰拍摄，摇拍速度：≤300˚/秒（范围±100˚），俯仰速度：≤125˚/秒（范围±25˚）；
▲3、视频输出：标清NTSC/PAL，全高清的多格式，针对各种不同的应用需求，它还可提供从标清到高清的多种信号输出；
▲4、图像传输：通过HD-SDI接口终端；
▲5、40倍变焦（10倍光学＋4倍数字）；
▲6、六位置预设位；
7、控制：RS-232C远程控制（VISCA协议）使用RS-232C（VISCATM协议）接口，可对摄像机的所有设定以及摇移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制；
8、超宽的视角（70˚）。

	10
	PTZ监控摄像机

	▲1、视频信号：PAL；
▲2、有效像素：支持752*582像素；
▲3、高速全方位云台；
4、最高水平转速： 100 度 / 秒 ( 范围 - 170 度到 +170 度 )；

5、最高垂直转速： 90 度 / 秒 ( 范围 -30 度到 +90 度 )；

▲6、带有Exview HAD CCDTM的超级图象质量；
▲7、最小照明：1lx；

▲8、变焦：18x光学，12x数字；
▲9、RS-232或RS-422串行控制（VISCATM命令）；
10、自动ICR功能；
11、报警功能；
12、自动关闭/夜晚关闭功能；
13、菊花链能力（最多七台摄像机）；
14、六位置预设置；
15、多功能IR遥控器（r）单元。

	11
	图像及音频信号处理的开发平台

	▲1、使用TMS320VC5509A和Cyclone II EP2C5运算平台；
▲2、支持视频采集(ITU-R656),可以应用TI的IMGLIB(视频库)
▲3、做二次开发,DMA通道采集视频数据进DSP(源码)；
▲4、IMGLIB提供DCT/IDCT,小波变换,边缘检测等视频算法；
▲5、高精度音频采集,DMA传输音频数据(源码),支持高速音频信号处理；
6、提供USB2.0接口,SD卡MMC卡接口；
7、CSL库应用例程,Bootload程序,SDRAM控制程序；
8、TI 200M主频DSP芯片；片上128K×16bit RAM,32K×16bit ROM片上USB2.0，RTC，MMC、SD卡接口；
9、双通道10bit /21.5KHz  A/D接口外扩4M×16bit SDRAM；32K×8bit SPI FLASH ROM；32K×8bit IIC EEPROM；
10、CIRRUS 最新专业级音频AD/DA，正负电源供电，差分输入输出，实际信噪比超过90dB；
11、最高采样率192K，结合了相关的运放滤波配置电路，完全满足专业级音频产品的开发。

	12
	智能相机

	▲1、传感器1/3" CCD 黑白，640 × 480；

▲2、帧率  242 fps；484 fps(2 × binning)；

▲3、曝光方式帧曝光；5μs ~ 2.2s；

▲4、采集控制异步复位采集；软触发或外触发采集；
▲5、数字A/D 2 × 50 MHz / 10 bit；

▲6、处理器 8000 MIPS，1 GHz Texas Instruments TMS320C64xx；

▲7、内存 64 MB SDRAM以上；
8、Flash 4 MB Flash EPROM (非易失存储器) ，用户可编程；
9、接口 100 Mbit以太网；RS 232(最高波特率115200)；

10、数字I/O 4入/ 4 出，24V，每路输出500 mA；

11、视频输出直连800 × 600 SVGA显示器。


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限至少 壹年；
2、履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。
2、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提供备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后15天内）交货
地点：   浙江师范大学指定地点

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


