 电子创新实践设备 项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	电子创新实践设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	学生竞赛、开放实验

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	数字示波器
	台
	32
	

	2
	可编程直流电源
	台
	20
	

	3
	函数/任意波形发生器
	台
	5
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	数字示波器
	1. ▲模拟通道数≥2
2. ▲带宽≥200MHz
3. ▲各模拟通道同时工作时的实时采样率≥1GS/s每通道
4. 存储深度≥50Mpts
5. 波形捕获率≥300000wfms/s
6. 电压档位低至1mV/div
7. 7寸高清彩色显示屏，带操作系统
8. 支持波形搜索功能，并能将搜索到波形以列表方式显示出来
9. FFT，支持起始终止频率和中心频率设置，支持峰值搜索功能
10. 可以同时显示≥2个MATH波形，支持高通，低通，带通，带阻滤波器
11. ≥32种自动测量项目，支持全内存硬件测量
12. ▲标配色温余晖功能
13. 标配RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN串行总线分析

14. 选配16路逻辑通道
15. ▲接口：标配USB、LAN

	2
	可编程直流电源
	1. ▲3路输出，总功率≥195W
2. ▲CH1和CH2：0～≥30V，0～≥3A；CH3：0至≥5V可调或2.5/3.3/5V固定，0～≥3A；3路电压、电流输出可调、带回读及保护状态显示
3. ▲纹波噪声(0～20MHz)：电压≤350uVrms/2mVpp，电流≤2mArms
4. 电源调节率：电压≤0.01% + 2mV,电流≤0.01% + 250uA
5. 负载调节率：电压≤0.01% + 2mV,电流≤0.01% + 250uA
6. 编程准确度：电压±(0.05% + 20mV），电流±(0.2% + 5mA）
7. 回读准确度：电压±(0.05% + 10mV），电流±(0.15% + 5mA）
8. 编程分辨率≤10mV/1mA，回读分辨率≤10mV/1mA
9. 瞬态响应时间：≤50us
10. 支持恒压、恒流、并联、串联模式
11. 标配过压/过流/过温保护
12. 标配定时输出功能
13. ▲接口：标配USB Host & Device，LAN

	3
	函数/任意波形发生器
	1. ▲通道数≥2，等性能
2. ▲最大输出频率≥200MHz
3. 采样率≥500MSa/s，垂直分辨率≥14bits
4. 频率稳定度≤2ppm
5. 输出幅度（50欧姆负载）：

≤20MHz：1mVpp至10Vpp

≤70MHz：1mVpp至5Vpp

≤120MHz：1mVpp至2.5Vpp

≤200MHz：1mVpp至1Vpp
6. 输出准确度≤±（1%+2mVpp），分辨率≤1mV
7. 输出保护：短路保护，过载保护

8. ▲输出波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声、谐波、任意波
9. 正弦波：总谐波失真≤0.1%（10Hz至20kHz，0dBm），相位噪声≤-115dBc/Hz（10MHz）
10. 谐波：≥16次，谐波类型可设定，各次谐波幅度、相位均可设置
11. 任意波：波形长度≥16kpts，支持逐点输出，内置≥150种任意波形，提供波形编辑软件，可存储和读取任意波形数据文件
12. 调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM
13. 内置频率计功能
14. 通道间相位精确可调
15. 高清显示屏，同时显示各通道的波形参数
16. 标配功能强大的上位机软件
17. ▲接口：标配USB Host & Device，LAN


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 2 年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点：   浙江师范大学校内       


