
  高速摄像头  项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	高速摄像头

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	  用于多台高速摄像机的同步视频采集，为体育教学和科研提供三维动作解析素材。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高速摄像头
	套
	4
	

	2
	采集卡
	套
	2
	

	3
	数据线
	套
	4
	

	4
	镜头
	套
	4
	


	5
	采集存储软件平台
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	高速摄像头
	▲1、采集频率：100Hz~250Hz可调；

2、
视频格式：AVI；

3、实时视频捕获，不需要磁带；

4、
适用WindowXP及Window7平台；
5、传感器类型：CMOS；

6、画面色调：黑白；

▲7、手动快门选择1/50---1/12000 s；

8、外部尺寸： 42.70 x 41 x 53 mm (L x W x H)
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	2
	采集卡
	1、提供4个千兆网接口

2、采集平台可通过采集卡实现4台高速摄像机同步采集
	同上
	同上
	同上
	

	3
	数据线
	1、千兆网线
	同上
	同上
	同上
	

	4
	镜头
	▲1、焦距：12mm定焦
	同上
	同上
	同上
	

	5
	采集存储软件平台
	高速采集硬件及软件各1套，含高速摄像机同步模块；分析软件1套。

硬件要求：

▲1、酷睿i7处理器，3.4GHz，1T以上容量， 2G以上独立显卡；

软件要求：

▲1、可支持多达4台摄像机实时同步拍摄

2、自动的二维数字化处理及模型、解析点的追踪

3、提供水平、垂直和斜线的校准

4、视频缩放功能&数字化处理（手动&自动）

5、可编辑当前显示框架—选择特殊点的轨迹


6、可将动画覆盖在视频文件上

7、可进行动画显示窗口分割

8、可实现曲线及数据的互动显示

9、提供关键事件点标记，如足着地或撞击…

10、提供Butterworth滤波&数据输出（原始及平滑后的数值）

11、可计算并输出距离、速度、加速度、角度等参数

▲12、可与footscan步态和平衡系统实现软件同步
	同上
	同上
	同上
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点： 浙江师范大学体育运动实验教学中心          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，一周内修复



