
编号： ZB2015054        
采购单位名称：浙江师范大学
1、 项目要求：
	项目名称
	 游泳馆设备项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本项目由游泳设备组成

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


2、 设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备 注

	1
	出发台

（50*65CM）                                                                                                                
	1．由出发台台面、底座、拉手和出发台预埋件组成；

▲2．台面尺寸为500*650mm，出发台前沿高度360㎜，出发面和水平面角度为8°；

▲3．材质：增强玻璃纤维；

4．扶手：直径32mm的304不锈钢圆管制成；

5．台面颗粒：表面涂喷石英砂，防滑性能好；

6．可安装多种计时计分设备。
	20
	台
	[image: image1.jpg]




	2
	全塑救生椅
	1.材质：线性高分子聚乙烯

2.高度：2米

3.不怕潮湿、耐腐，永不生锈

4.可拼装，安装简易，安全可靠，强度高

5、配有挂救生杆、救生圈的挂钩。
	6
	张
	　[image: image2.jpg]




	3
	急救板
	1、采用“滚塑”一次成型工艺，坚固耐用； 
2、抗碰撞性能强，防水易清洗 。
	1
	个
	[image: image3.jpg]




	4
	头部固定器
	1、采用两块分离式设计，重量轻且易于使用； 
2、由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒； 
3、可反复使用，不会受到恶劣天气的影响。
	1
	个
	[image: image4.jpg]




	5
	救生圈
	1、 救生圈采用塑料和橡胶压制而成，颜色稳定、抗老化；

2、直径为60㎝,符合国际救生规范标准，广泛用于各种游泳救生。
	20
	个
	[image: image5.jpg]




	6
	救生杆
	1、玻璃纤维制成； 
2、救生竿在使用时可根据实际需要调节它的长度，尺寸为4.1米。
	10
	根
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	7
	颈托
	1、结构简捷，易操作； 
2、内部材质柔软，伤者佩戴过程中有舒适感，避免二次划伤； 
3、特有的固定锁确保颈托的稳固和对称； 
4、有多种不同尺码选择，适合于不同的人群，产品上有明显标记； 
5、采用无金属设计，Ｘ光、MRI、CT穿透效果极佳； 
6、超大型气道开口便于颈动脉监测； 
7、后方的开孔设计便于确诊和透气。
	1
	个
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	8
	防划伤型泳道线
	1、分道线浮球为防滑伤型，直径为150㎜，长度50M，每米10个浮球，消波轮材料为低压聚乙烯；

2、由304#不锈钢钢丝绳串成，两端分别有紧线器和挂钩固定，紧线器外部由增强尼龙制成，光滑安全；

3、分道线浮球的颜色配置符合FINA或中国泳协标准。
	9
	条
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	9
	绕线车
	1.基本尺寸：长1640mm * 宽920mm * 高1150mm；                 

2绕线车滚筒材质：采用φ75mm的304#不锈钢圆管。

其余部件材质：线性高分子聚乙烯；

底座配四只不锈钢万向轮
	9
	台
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	10
	全塑更衣柜

（12门）
	▲1、原材料要求：原材料必须为全新原生料加工的ABS+PVC；

2、外观要求：成品表面平整光洁，不能有明显的伤痕、凹凸、裂纹等缺陷，板材两面均为光滑表面；

3、色泽要求：门板颜色为黄或蓝色，柜体颜色为白色；

▲4、外型要求：高：2000mm，宽1130mm，深500mm；

5、除锁具以外不含任何一个五金件；

6、每个门锁配钥匙带一根并编号，号码与衣柜门号码相一致；

▲7、更衣柜门锁及钥匙的要求：

1、直流供电（交流转直流）,电子感应锁匙，锁舌具有防插防撬功能，线路板防潮设计，铜质锁芯，备有电源接口，工作稳定，钥匙不可复制，互开率低于千分之一，故障损坏率小于1%；

2、开启次数不小于5万次；

3、具有较强的防水防潮能力，能够在游泳馆更衣室等潮湿场所使用；

4、使用无电池交流转直流电供电,电线不得外露；

 5、能够自由设置相应的管理员卡、 客户卡，当卡遗失可以重新设置新卡，遗失的那张卡自动失效；

（6）锁具钥匙可以采用一卡通（闸机、柜门开、关、前台服务管理）；

（7）变压器及储电器要求：变压器每个能带动不少于500门更衣柜、储电器时间不得低于4小时；

10、更衣柜强度、阻燃性要求经过国家权威部门检测合格。
	50
	组
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	11
	全塑更衣凳
	1、更衣凳规格：长：1800mm，宽：350㎜，高430㎜；

2、更衣凳面板与支架均为PVC塑料成品；

3、更衣凳承重不小于500kg；

4、更衣凳面板颜色与更衣柜体相协调。
	10
	条
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	12
	游泳池池底垫层
	1、 成品表面平整光洁，无明显伤痕、凹凸、裂纹等缺陷。垫层每平米负重大于200KG；

2、 ▲垫层全部材料必须为全新原生料加工的、从未使用过的食品级PVC材料，并出具经国家疾病预防控制中心检测的无毒检测报告；

3、 ▲垫层成品必须出具经相关质量检验中心检验的关于垫层结构、各项防护措施等涉及人身安全方面的检测报告；

4、 垫层成品板面与横梁必须用高强度尼龙螺栓连接，并保证垫层板面不移位、不晃动，使板面间隙保持相同规格。

5、 ▲垫层板面必须具备防磨损并符合国际泳联规定的黑色泳道线；垫层成品应操作简单，确保带水拆、装。
	625
	㎡
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	13
	池底清污系统
	水下管材规格：清污管道￠50mm,主管道￠75mm管道间隔：1.25m，▲电机功率：11千瓦

▲清污器水下管道部分所用材料为食品级PVC。
	625
	㎡
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	14
	安全护栏
	1、栏杆高度：按泳池深度；

▲2、栏杆直径40㎜，立柱：63㎜×63㎜，间距≤120㎜；

▲3、紧固件为不锈钢螺栓；

▲4、安全防护应与出发台底座持平。

▲5、所用材料为食品级PVC.
	115
	㎡
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	15
	全自动游泳池水下吸污器

（双轮）
	▲工作电压220V，电线长度40M(带遥控器)，适用于大型游泳池清污工作，自动工作，具有智能规划程序，在吸收工作产生的碎屑同时还进行壁面与池底的擦洗工作
	1
	台
	[image: image15.jpg]B2 KA0K ;
BRI 3R ikt O B A i
®;

HEEE;
HRLEBERE;
HE AR
GE L2





	16
	水质检测仪
	1、 微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。

2、 采用分光光度的光电比色原理，应用方便试剂，水样放入试剂反应后几分钟即可读数，数字显示余氯、尿素、总氯、试剂包装为滴水瓶。

3、 主机内可配置大功率电池，可用于野外现场定量测量，充电4小时可持续用4小时，即充即用。

4、 仪器内储存有全量程范围内的标定曲线，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和五点自动矫正，数据有非线性处理及数据平滑功能。
	1
	台
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	17
	地垫
	1、厚度3.5mm
	400
	㎡
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备注：以上图片仅供参考。

特别说明：

1. 公司自行生产的设备需提供国家权威机构出具的产品检测报告。
2. 设备点位分布安装严格按平面布置图安装，设备的规格是招标方根据现场条件确定的，投标人需进行勘察现场或向招标方索取平面布置图以确定设备的规格。

3. 中标人必须保证采购单位在使用其提供的货物的任何时候都不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的一切责任由中标人承担，并提供承诺书。中标方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量，售后服务保证的将按有关和其他法规进行处罚。
4. 为保证系统运行的稳定性，各系统前后端设备、相关配件（通用的配件除外）需使用同一品牌投标；项目中使用到的产品（设备）以及辅材都要在投标文件中注明品牌、型号和技术参数。
5. 本次招标包括各系统的设备供应、安装、调试，投标人如有不清楚之处，可咨询招标方。如投标方案中使用到但本需求表中没有提到的、未标明数量的产品（设备）以及辅材，由投标人自行提供，费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求；对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由乙方承担。

6. 验收要求

1.1 验收依据：

合同、招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

1.2 验收方式：

货物验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；
系统验收：中标人完成安装调试后，采购单位试运行1个月后，由采购单位或政府相关部门组织验收。

1.3 验收标准：

与投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3 年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货
地点：  浙江师范大学游泳馆           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标人应根据本次项目特点和实际情况制定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施；
2.在设备整个使用期内，卖方确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时内作出响应，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣1000元质保金；质保期内因48小时内不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天；
3. 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；
4. 中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；
5. 中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担；
6. 上述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明；

7. 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。
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