浙江师范大学标准化考场建设设备项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  杭州幼儿师范学院  

一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学标准化考场建设设备

	采购内容
	详见设备需求清单

	单位及数量
	详见设备需求清单

	主要功能及用途
	标准化考场设备，符合国家教育考试网上巡查系统技术规范，满足我校考场要求。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	SIP路由转发分发服务器
	台
	1
	

	2
	教育考试网上巡查系统软件
	套
	1
	

	3
	巡查系统存储设备
	套
	1
	

	4
	硬盘
	块
	16
	

	5
	存储软件
	套
	1
	

	6
	管理电脑
	套
	3
	

	7
	高清网络半球
	台
	30
	

	8
	拾音器
	台
	30
	

	9
	辅材
	套
	30
	

	10
	布线及安装
	套
	30
	

	11
	手持式身份验证系统
	台
	6
	

	12
	金属探测仪
	台
	33
	

	13
	监考大师
	台
	6
	

	14
	无线信号屏蔽仪
	台
	33
	

	15
	数字画面分割器
	台
	1
	

	16
	48寸液晶电视机
	台
	2
	

	17
	汇聚交换机
	台
	2
	

	18
	系统集成费用
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	SIP路由转发分发服务器
	
	▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

采用SIP信令直传控制，编解码设备硬件底层支持SIP协议，可直接响应SIP指令，这样就能减轻给单台设备的处理压力、保证系统的稳定。需具有动态路由功能；

支持SIP2.0协议（RFC3261），SDP协议（RFC2327）和其它的SIP关键扩展；SIPURI统一命名规则、分级命名、联合定位；

SIPURI组、用户、树形列表管理；SIP终端的接入认证功能，SIP终端访问呼叫过程控制，SIP终端远程访问权限控制；

建立SIP路由器间的信任关系；支持脚本路由配置；

完整的NAT穿越支持；

支持负载均衡和冗余合并；

提供目录列表服务；支持会话保持和取消保持。
	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	

	2
	教育考试网上巡查系统软件
	
	▲须与SIP路由转发分发服务器统一品牌

▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。

▲视频监控：提供视频源搜索、视频源列表、轮视预案、地图漫游等多方式选择视频源，播放视频。对播放的视频提供PTZ控制，PTZ控制与用户级别关联，高级用户享有优先控制权，释放控制后云台自动复位。

快速检索：可以只输入考场的拼音缩略字母，就可以查到需要查找的考场。

本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储。

录像回放：查询时间段录像，明晰录像文件信息，回放录像。对回放实现播放控制、快照、录像等操作。

报警联动：报警产生后，在客户端提示报警信息，播放联动视频，在地图上定位报警位置。

资源管理：集中统一配置管理系统资源，如设备、通道、区域等。

用户管理：管理用户信息、用户权限，实现不同用户的不同操作权限和管理权限。

实现考场信息的远程更改和维护：由于在《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》设计之初没有考虑考场信息传递的远程接口，利用统一的SIP-URI编址，在后台数据库实现SIP-URI和考场编号等信息的对应关系，只要SIP-URI不变，考场编号等信息可以根据当年的编号情况在远程更新，减少大量的管理工作量。

报表统计：收集分析系统运行数据，提供图表结果（如：用户操作）。

设备巡检：检测设备运行状态，查询统计设备异常。

本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储。
	行业标准
	
	

	3
	巡查系统存储设备
	
	1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；
2. 支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；
3. 支持Raid0,1,5数据保护
4. 前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，无需额外配置存储服务器。
5. 存储设备可以配置16块企业级硬盘。
6.背板采用高速总线连接，无线缆设计，系统稳定可靠。
7.支持硬盘、风扇热插拔，支持主板插拔，方便维护。
8.支持本地报警输入输出，联动考场巡查画面显示。
9.支持多口自适应千兆网口，网口自均衡，网口可绑定。
10.支持半双工RS485接口，诊断调试。
11.支持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像。
	国家标准
	
	

	4
	硬盘
	
	3TB企业级
	国家标准
	
	

	5
	存储软件
	
	▲须与SIP路由转发分发服务器统一品牌

▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；

支持集中存储控制查看当前系统内正在录像的列表（包括手动和任务录像）；

支持任务列表维护系统内的任务，并根据任务的状态进行启动或关闭操作；

支持集中存储查询，查看系统内所有的录像记录，并可进行基于http的下载和播放；

支持录像完整性查询，查询通道在某段时间内录像的完整性；

支持补录列表记录在录像的过程中，通道发生断流的时间段，并进行录像下载或删除操作；

支持对系统和用户的操作进行记录；

支持SIP集中存储配置，对sip路由信息和系统参数的配置；

支持通过LDAP可以快速访问其他系统；支持磁盘信息查询，查看服务器内的磁盘大小,可用空间信息；

支持Ws录像服务，提供录像的手动开始/关闭的webservice接口；
	行业标准
	
	

	6
	管理电脑
	
	商用台式机，处理器：第三代IntelCorei73770(3.4GHz/L38M)；总线技术：DMI(5.0GT/s)；主板/芯片组：IntelQ77；内存类型：8GBDDR3；硬盘类型：500GBSATA硬盘；显示器：24寸宽屏液晶；显卡：板载IntelHD4000PCI-EX16、独立1GB显卡，接口标准,支持DirectX10.1；键盘/鼠标
	国家标准
	
	

	7
	高清网络半球
	
	▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

1/3英寸130万像素CMOS；ICR日夜切换；2.8~12mm变焦镜头；自动增益，自动白平衡；电子快门：1/3～1/10000；支持MPEG4、MPEG2编码；

1路音频输入接口，1路音频输出接口；1路报警输入接口，1路报警输出接口；1路10/100M以太网，RJ45接口；

支持SD卡存储；DC12V供电
	国家标准
	
	

	8
	拾音器
	
	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，清晰自然。

自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。

内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。

2.5Vp-p输出信号幅度

80平方米的拾音面积，有效距离可手动调节

具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护等

直流12V供电

频率响应：20Hz～20KHz，灵敏度-35dB，音频采集方向全指向性
	国家标准
	
	

	9
	辅材
	
	包含屏蔽电源线、六类网线、音频线、水晶头、音频头、PVC线槽、三口插座、12V开关电源及其他工程配件
	行业标准
	
	

	10
	布线及设备安装
	
	屏蔽电源线、网线由弱电井布到各个教室
	行业标准
	
	

	11
	手持式身份验证系统
	
	可手持便携使用并完整显示身份证彩色照片的设备。

拥有强大的32位嵌入式操作系统，可以进行实时阅读、显示、查询第二代居民身份证信息.设备完全符合国家第二代居民身份证台式机具标准，可对后台应用进行扩展。可以通过串口与PC机联机使用。

全触摸3.5寸TFT液晶， 320×240像素，带自动对焦 LED闪光灯、MIC、扬声器，：符合ISO14443 Type B 国际标准的RFID接口
	行业标准
	
	

	12
	金属探测仪
	
	可探测 1/2大头针、六四式手枪、六寸匕首、直径8mm钢珠、10mm×5mm×0.08mm 铝片、铜片，DIP14 IC集成电路、1克重银戒子、1克重铅块等金属物品；

手动调节方式， 蜂鸣、振动马达指示器，红、绿色LED灯报警指示；

自带电池(正常工作40h)
	行业标准
	
	

	13
	监考大师
	
	实时对信号进行采样分析，根据信号强度自动调节增益，探测范围125平方米，探测频率可达15-900M赫兹；

监听频率可达20-20000 赫兹；水平持机，辨别信号半衰角8.5-15度。
	行业标准
	
	

	14
	无线信号屏蔽仪
	
	有效作用频段 :CDMA/GSM/DCS/PHS/3G(TDSCDMA/WCDMA/CDMA2000)等

具体工作频率 :CDMA865-894MHZ GSM925-960MHZ DCS1805-1880MHZ PHS1900-

1990MHZ 3G(TDSCDMA2010-2025MHZ CDMA20002110-2125MHZ WCDMA2110-2170)

MHZ

有效覆盖范围 :100～400m

工作温度 :-30～55℃

发射功率 :10～20W

电源适配器输入 :AC110V—240V

电源适配器输出 :4.2～5V 10～15A
	行业标准
	
	

	15
	数字画面分割器
	
	▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码；

可单路或多路解码输出DVI和VGA信号；应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；

应扩展支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；支持音频输出；多种模式、高分辨显示输出；

支持多画面轮巡；

支持TCP/IP协议，支持UDP单播；可扩展支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；

应具有报警联动，报警时应能自动切换到对应的视频通道；

提供二次开发的软件接口
	行业标准
	
	

	16
	48寸液晶电视机
	
	48寸LED液晶，分辨率1920*1080
	行业标准
	
	

	17
	汇聚交换机
	
	24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，配置2个千兆光模块。
	行业标准
	
	

	18
	系统集成
	
	安装、调试整套考试巡查系统，符合教育部标准化考场技术规范。

▲与杭州市教育考试院实现互联互通。

改造已建的标准考场线路，实现与新建网上巡查系统的对接。
	行业标准
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：五年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后15天内交货

地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇耕文路1108号

浙江师范大学萧山校区

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、必须承诺保证在所有国家教育考试期间系统的正常运行，5年服务期内在所有国家教育考试期间有专门技术人员在我校驻守。
2、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。
3、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

4、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，1小时内提供现场技术支持，4小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


