编号： ZB2018067               
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	城轨检修实训系统设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	系统主要由株洲产B型车司机控制台、电路原理教学系统、ABC三车单元电器柜实训系统、受电弓实训系统、车门实训系统、教员控制系统等构成。主要用于对城轨列车控制方式、整车电路原理的教学；通过配置的三车电器柜实现受电弓控制回路、安全回路、列车激活回路、车门电路等回路教学；以及受电弓系统的实训、车门系统的实训等的教学等。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	司机操纵台
	套
	1
	

	2
	HMI仿真装置及相关软件模块
	套
	1
	

	3
	ATC仿真装置及仿真软件模块
	套
	1
	

	4
	工业控制计算机
	套
	1
	

	5
	地铁列车仿真运行软硬件模块
	套
	1
	

	6
	仿真计算机
	套
	2
	

	7 
	整车电路教学软件
	套
	1
	核心设备

	8
	液晶拼接屏及相关组件
	套
	1
	

	9
	带控制电器的ABC3车单元电器柜
	套
	1
	核心设备

	10
	[bookmark: _Toc4118][bookmark: _Toc27272]电器柜采集与控制装置软硬件
	套
	1
	

	11
	受电弓及安装平台
	套
	1
	核心设备

	12
	受电弓试验台装置
	套
	1
	核心设备

	13
	风源系统
	套
	1
	

	14
	塞拉门及仿真墙
	套
	1
	核心设备

	15
	塞拉门试验台装置
	套
	1
	核心设备

	16
	教员控制台
	套
	1
	

	17
	教员控制计算机
	套
	1
	

	18
	教员监控软件模块
	套
	1
	核心设备

	19
	教员激光打印机
	套
	2
	

	20
	网络交换机及机柜
	套
	1
	

	21
	配套装修设计与施工
	项
	1
	


三、技术需求表
	[bookmark: _Hlk512640000]序号
	设备名称
	功能及技术参数要求
	单位
	数量
	设备用途

	1
	司机操纵台
	1.主控制器（司机控制器）：
▲采用与宁波地铁1号线株洲产B型车一致的全新原车实物。
2. 司机控制台：
1:1仿制宁波地铁1号线株洲产B型车司机操纵台，操纵台的结构、尺寸与真实地铁列车一致，配色应与真实地铁列车尽量一致，台体、台面主要采用钢质材料制作，满足所有部件的安装及实训需要；司机室座椅的外观、尺寸、舒适度应与真实列车基本一致；
控制面板及按钮开关、仪表，外观、尺寸、结构、功能、手感与真实设备一致；并能实现与实车相同功能。
	1
	套
	系统总控制与原理教学

	2
	HMI仿真装置及相关软件模块
	1. HMI仿真装置:
采用仿制设备，外观、尺寸、结构、功能、按键、界面内容以及操作方式与真实设备一致。
显示屏参数不低于以下标准：
工业级液晶显示触摸屏；
显示方式：LED液晶显示器；
屏幕尺寸：与真车一致；
分辨率：1280 pixels×1024 pixels；
颜色：24bits；
亮度：300cd/m2；
对比度：500:1；
控制方式：五线电阻式触摸屏；具有亮度调节功能。
2. 车辆信息显示屏仿真模块：
定制开发软件，与宁波地铁1号线株洲产B型车HMI系统功能、逻辑、界面、操作仿真一致。
	1
	套
	

	3
	ATC仿真装置及仿真软件模块
	1. ATC仿真装置
采用仿制设备，外观、尺寸、结构、功能、按键、界面内容以及操作方式与真实设备一致。
显示屏参数不低于以下标准：
工业级液晶显示触摸屏
显示方式：LED液晶显示器；
屏幕尺寸：与真车一致；
分辨率：1280 pixels×1024 pixels；
颜色：24bits；
亮度：300cd/m2；
对比度：500:1；
控制方式：五线电阻式触摸屏；
具有亮度调节功能。
2. ATC显示屏仿真模块：
定制开发软件，与真实宁波地铁1号线株洲产B型车ATC系统功能、逻辑、界面、操作仿真一致
	1
	套
	

	4
	工业控制计算机
	采用工控计算机，不低于以下配置：
4U 上架式机箱，主板：EPI-1816V2NAR/双VGA，E5300处理器，硬盘500G,350W电源，I/O 接口：前置2 个USB 2.0 接口，并配齐使用中所需的各类附件。
	1
	套
	

	5
	地铁列车仿真运行软硬件模块
	1. 牵引指令仿真系统：
定制系统，按照实际宁波地铁1号线株洲产B型车电气路逻辑及列车机械特性进行牵引逻辑仿真，建立牵引特性曲线应用到实训系统当中，能实现与招标人已有的城轨转向架进行联动，后期应能与牵引箱等牵引传动系统进行联动运行。
2. 制动指令仿真系统：
定制系统，按照实际宁波地铁1号线株洲产B型车电气路逻辑及列车机械特性进行制动逻辑仿真，建立制动特性曲线应用到实训系统当中，实现与招标人已有的城轨转向架进行联动，并且预留接口，后期应能直接与制动系统进行联动运行。
3. 接口采集控制系统
定制开发的接口软硬件控制系统，用于司机操纵设备与子系统的数据采集和交互，是操纵设备的驱动核心，含硬件采集及转换板卡及软件驱动系统。

	1
	套
	

	6
	仿真计算机
	品牌计算机，配置不低于以下要求：
英特尔酷睿 i5-4590 处理器,4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3,500GB 3.5 英寸 SATA (7200 Rpm) 硬盘
配备必须的输入输出设备，性能满足系统仿真需求。
	2
	套
	

	7
	整车电路教学软件
	按照宁波地铁1号线株洲产B型车，进行整列车电路图仿真，包括主电路、辅助电路、控制电路等整车所有电路；
功能：
1.电路图能够与系统进行实时联动，并能在显示屏上实时显示；
2.电路图界面能够任意的缩小和放大；
3.通过不同的颜色显示，能够展示电路的不同工作状态；
4.能够方便地设置一些常见故障，适用于电路故障演示与处理；
投标人应在投标现场演示司控台与电路图的联动内容，视频内容应至少包括：列车激活回路、受电弓控制回路、车门控制回路、高速断路器控制回路、牵引控制回路、制动控制回路等，演示时间在5-10分钟左右。
	1
	套
	

	8
	液晶拼接屏及相关组件
	1.  4块55寸超窄边液晶屏：
拼接显示单元；物理拼缝：5.3mm；亮度：亮度500cd/㎡；分辨率：FullHD 1920 ×1080；对比度：4000:1 ；点距：0.63mm；响应时间：8ms；功耗：280W；可视角度：178度水平/垂直视角；显示区域（mm）：1210（W）681（H）
2.  含55″2X2液晶拼接墙支架，能完全满足液晶屏的安装固定。
3.  包含合适的大屏管理应用软件模块
4. 能将电路图按需接到实验室已有投影系统中。
	1
	套
	

	9
	带控制电器的ABC3车单元电器柜
	由地铁列车ABC三车单元3个电气柜组成，与真实株洲产B型地铁列车电气柜具有一致的结构尺寸和设备。
能构成列车激活、司机台解锁、受电弓升降控制、高速断路器分断控制、列车牵引指令回路、警惕回路、车门控制、车门安全回路、紧急制动安全回路、空调控制回路；
通过车门控制回路应能实现实物车门的开关控制、通过受电弓回路应能实现受电弓的升降、通过空调控制回路应能实现空调仿真模型的控制；设置电气柜应具有的其他全部功能，为后续添置的其他车辆设备提供相应的控制功能。
具有控制电路和主、辅电路所需的接触器、自动开关、继电器、熔断器、接线排等控制电器。
▲柜子中电器摆放与实际位置一致，线号与实车一致，控制逻辑一致。
	1
	套
	

	10
	电器柜采集与控制装置软硬件
	含输入输出采集控制、信号调理、电源装置、信号电缆、控制电路相关设备、网络模块、控制软件等。
用于单元电气柜各部件的信号调理、参数采集与控制。采集与控制装置、控制软件等。
能按地铁列车的控制逻辑和网络协议，处理操作端和设备端各种数据。
能满足ABC车单元电气柜控制需要。

	1
	套
	

	11
	受电弓及安装平台
	1. 受电弓
 ▲采用与宁波地铁1号线株洲产B型车一致的全新原车实物及相关必须配件。
2. 辅助安装平台
台架仅用于放置受电弓部件，具有良好的绝缘性能。高度略高出地面，便于学员实训操作使用。
台架尺寸满足一套受电弓的安装要求。
应包含受电弓支架、绝缘子；台架上安装有模拟接触网线，能满足受电弓升弓时的高度与压力要求。
3. 功能
满足受电弓的部件教学功能；满足受电弓拆装教学任务；满足受电弓碳滑板更换的实训任务；满足受电弓相关参数检测实验功能。
4. 专用拆装检测工具
需要提供装置拆装、检测练习时所需要的相关工具；另加配一副碳滑板用于练习。
	1
	套
	受电弓实训区域

	12
	受电弓试验台装置
	装置包含控制系统（试验仪）、控制计算机、触摸显示屏、控制软件、控制显示界面及相关接口、配线等。
1. 整体功能与参数
▲通过受电弓控制模块，应能实现受电弓的本地升降弓功能，也能实现远程通过司机台实现受电弓的升降；系统能测量受电弓的最大升弓高度、受电弓上所加的静态压力；能实时测绘升、降弓时，力与高度的静态特性曲线；能实现测量受电弓升、降时间及时间曲线的实时绘制；自动记录测试日期、测试结果存储、打印输出及数据传输。
采用可靠性高的控制系统，操作交互界面良好。
输入电源：   AC 220V/50Hz 
输入气源：   0--0.6 MPa
测力范围：   20 N ～ 200 N
测力精度：    1.0 N。
综合误差：    ±1.0 N
高度范围：    0～ 2000 mm
位置精度：    2 mm
位置误差：   ±5mm
2.试验装置试验台尺寸：
采用钢质材料制作，符合电气安全防护等级，外观喷涂环保油漆，风格与实训室整体进行搭配，外观尺寸符合设备使用要求；其他细节结构符合试验装置整体功能要求，柜子应有加锁功能。
3. 控制计算机系统
控制系统采用工控计算机，功能与性能不低于以下建议配置：
控制计算机：EPI-1816V2NAR/E5300/4G/500G
触摸显示屏：高亮度触摸显示尺寸19″,触摸方式：电阻式；分辨率 1280×1024, 对比度 500:1, 亮度 :250/ （350） cd/m2。
4. 控制软件系统
能实现前述全部受电弓控制功能。
▲提供与试验装置的通信方式和具体的数据通信接口协议，同时提供受电弓试验装置接口功能的测试程序和源码。 
投标人应在投标文件中提交受电弓试验台系统详细的配置方案及相关技术参数（至少包含系统控制原理图及试验台控制软件界面）。
	1
	套
	

	13
	风源系统
	采用无油静音空气压缩机，排气量：80L/min；排气压力：0.7mpa；应能满足受电弓、塞拉门的实训用气需要。
	1
	套
	

	14
	塞拉门及仿真墙
	1.塞拉门
▲采用与宁波地铁1号线株洲产B型车一致的全新原车实物及相关必须配件。
2.仿真安装侧墙：
     仿真安装侧墙应尺寸能满足实物塞拉门的安装与实训要求，保证安全、稳定、可靠，外观设计需要保证实验室整体美观。
材质; 框架采用30×30mm/50×50mm方管，外壳采用1.5mm厚钢板；保证车门的安装承重需要和使用中的稳定性。
颜色：进行防锈处理，喷涂环保油漆，颜色与实车一致。
*其他有更优方案也可提供，但需要配详细说明。
3.功能：
直观的展示车门结构及组成部分；
能通过专用工具进行车门的安装与调试；
能够进行车门的紧急解锁操作、隔离操作、防夹功能试验等；
能与驾驶台控制装置或车门试验台实现联动。
4. 专用拆装检测工具
需要提供装置拆装、检测练习时所需要的相关工具。

	1
	套
	车门实训区

	15
	塞拉门试验台装置 
	装置包含控制系统（试验仪）、控制计算机、触摸显示屏、控制软件、控制显示界面及相关接口、配线等。
1. 整体功能与参数
能够实现塞拉门的开、关控制及相关信息的采集；
能够分别与塞拉门门控器进行网络通信，实时采集车门的工作状态；
能够实时绘制塞拉门在开关过程中电机电压和电流曲线；
控制台体面板按钮类型及名称与司机室车门相关控制按钮一致；
▲通过选择开关能够实现塞拉门的本地控制，也能够实现与司机控制台的联动运行。
输入：      AC220V/50HZ
控制电源     DC110V
2.试验装置试验台尺寸
外观尺寸符合设备使用要求，采用钢质材料制作，符合电气安全防护等级，外观喷涂环保油漆，风格与实训室整体进行搭配；其他细节结构符合试验装置整体功能要求，柜子应有加锁功能。
3. 控制计算机系统
控制系统采用工控计算机，功能与性能不低于以下建议配置：
控制计算机：EPI-1816V2NAR/E5300/4G/500G
触摸显示屏：高亮度触摸显示尺寸19″,触摸方式：电阻式；分辨率 1280×1024(XGA), 对比度 500:1, 亮度 :250/ （350） cd/m2。
4.控制软件系统
能实现前述全部车门控制与检测功能。
▲提供与试验装置的通信方式和具体的数据通信接口协议，同时提供车门试验装置接口功能的测试程序和源码。 
投标人应在投标文件中提交车门试验台系统详细的配置方案及相关技术参数（至少包含系统控制原理图及试验台控制软件界面）。
	1
	套
	

	16
	教员控制台
	材质达到国家E1级环保标准，强度满足实训室建设需要。尺寸需要满足计算机、打印机等设备摆放要求。并配置相应的教师座椅。
	1
	套
	

	17
	教员控制计算机
	品牌计算机，不低于以下配置：
英特尔酷睿 i5-4590 处理器,4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3,500GB 3.5 英寸 SATA (7200 Rpm) 硬盘
屏幕尺寸:23英寸,宽屏16:9,最高分辨率:1920*1080,平均亮度:250cd/m2。
配备必要的鼠标键盘、话筒、音响等配件，安装常用软件。
	1
	套
	

	18
	教员监控软件模块
	教员控制计算机中应安装相应的专用控制软件，实现相应的控制功能。至少应包含系统的教学任务发布、系统故障设置、学员练习成绩显示与存储、打印与下载等；
教员台能控制实现司控台与受电弓、车门的联动运行；同时具有其他车辆相关的控制功能，预留控制网络接口，后期能与空调系统、制动系统、牵引等系统进行联动运行。
	1
	套
	

	19
	教员激光打印机
	A4幅面品牌激光打印、扫描、复印一体机，打印复印分辨率： 600×600 DPI；扫描分辨率：1200DPI。
	2
	套
	

	20
	网络交换机及机柜
	传输速率：10/100Mbps，端口描述：16个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口，配备必备的安装机柜
	1
	套
	

	21
	配套装修设计与施工
	1. 本项目包含全部设备的运输、根据用户要求的落地安装、调试、使用培训、实验室布置等。
2. 完成实验室文化墙设计制作，主要内容包含教学环境文化挂图等，内容涵盖实训设备的组成结构、特点（原理）、注意事项、实训项目等，用于烘托实训室教学氛围。
3. 投标方需要提供完整的实验项目指导书；
4. 投标方应提供设备详细的使用说明书，设备配线图、并提供常见设备故障的处理方法。
5.投标时，应提供详细的设计图纸和效果图；
▲6. 投标人必须保证，在整个设备相应位置预留接口及相关数据，为后期配置的司机控制器试验装置、空调试验台装置、高速断路器试验装置、制动系统试验装置、车钩试验装置等车辆设备提供联动控制功能，并无条件配合后续设备的调试。
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四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；
（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间：  合同签订后90天内安装调试完毕。
地点：        浙江师范大学                    

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.技术培训
1.1中标方必须对教师进行免费现场培训，并提供使用说明书或帮助文档，保证校方教师掌握该项目系统的维护、管理、使用和添加项目的操作。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。
1.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。
1.3技术培训费用应包含在投标总价中。    
1.4技术培训至少应包括下列内容：
1.4.1原理、构成和功能的描述。
1.4.2常见故障的处理或排除。
1.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。
1.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。
1.4.5 培训过程中提供相关培训材料的电子稿，提供设备能开设的实验项目指导书。
2.售后服务
2.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)，并终身维修。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。质保期期满后，投标人应提供后期的有偿保养（根据市场正常价格提供招标设备维护保养）
2.2中标人必须有可靠的售后服务保障应有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务，设备原生产厂家有全国统一的服务电话。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。
2.3中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。应保证硬件和软件的永久技术咨询服务和技术支持服务；接软硬件故障通知要求24小时内解决或提供替代方案，保证校方正常教学使用。

	[bookmark: _Toc170792780]备品备件及耗材等要求
	[bookmark: _Toc369782960][bookmark: _Toc369596889]卖方须负责及时免费补足质保期内消耗的备品备件，该部分费用已含在设备价中。卖方应按照合同的规定（如价格清单等）向买方提供质保期满后三年内所必需的备品备件（含易损件/消耗性材料），且必须满足质保期满后三年内所需备品备件的要求，不足部分，卖方必须无条件的提供和补足。买方保留在竣工验收前调整采购质保期满后三年内所必需的备品备件、专用仪器仪表和工具的权力。
[bookmark: _Toc369782964][bookmark: _Toc369596893]买方有权对备品备件的数量进行调整，调整后单价仍按合同单价执行；同时买方有权选择仅采购其中部分种类或数量的备品备件并据实支付。
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