招标需求
编号：ZB2014014
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	高速电弧自动喷涂系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	设备能实现热喷涂轴类回转体、内弧面、外弧面等工艺动作要求，能实现生产的机械化和自动化，具备材料表面强化和表面改性功能，可喷涂金属、合金、金属陶瓷等涂层材料，满足先进材料成型实验实训要求。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高速电弧自动喷涂系统
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	高速电弧自动喷涂系统
	1. 主机部分
1.1 控制柜：可实现喷涂过程的自动化操作和实时检测，可对系统故障立即做出响应
▲1.1.1控制类型：PLC控制；
▲1.1.2 燃料类型：煤油；
1.2 送粉器：采用氮气为送粉气；
1.2.1送粉方式：计量盘；
1.2.2存粉器容积：≥ 3.5 L；
1.2.3送粉精度：±1%以内；
1.3. 超音速喷枪：采用航空级煤油作为燃料，氧气为助燃气体，通过拉瓦尔管作用产生超音速焰流
1.3.1.火焰速度：≥2000 m/s；
▲ 1.3.2 粉末颗粒速度：≥1000 m/s；
▲ 1.3.3涂层气孔率 ≤ 1%；
1.3.4 涂层结合强度≥90 Mpa；
1.3.5 喷涂速率：≥12 kg/h；
1.3.6 冷却方式：水冷；
1.3.7 枪管：8寸（6只），6寸和4寸分别2只。
2. 三轴机械手：满足热喷涂轴类回转体、内弧面、外弧面等工艺动作要求
▲2.1 负荷：20公斤以上；
▲ 2.2. 自由度：X作直线运动，Y轴转动，Z轴可手动调节作直线运动；
2.3 行程：X轴:1.2-1.5 m，Y轴: ±900，Z轴：0.3-0.5 m

2.4重复精度：±0.05 mm以内；
2.5 移动速度：0.1~600 mm/s。

3. 煤油存储箱：≥150L
4. 粉末干燥设备：真空干燥箱（含真空泵）
4.1 容积：≥50L；
▲4.2 控温范围：20~250℃（误差不大于0.1℃）；
▲4.3 绝对真空度：0.08~0.1MPa；
4.4 电源电压：AC220±10V；50HZ±1HZ；
4.5 计时范围：0-999分钟或0-999小时。
5. 应有的系统配置： 
5.1 控制柜                       1台
5.2 送粉器                       1台
5.3 超音速火焰喷枪               1把
5.4 煤油储存箱                   1只
5.5 真空干燥箱                   1台
6. 附件、备件和消耗品：包含两年正常所需消耗品，或直接写明备件清单。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）原厂质保期至少 壹 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、保证所供设备在保修期内发生故障时，对提出的系统维护要求的响应时间为2小时内，48小时内派出专业技术人员到现场维护。
2、保修期内，乙方每季度提供巡检一次，每违约一次质量保证金中扣除1000元。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 30天内交货

地点：浙江师范大学指定地点（浙江金华）   

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


