体育术科设备项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：体育与健康科学学院
一、项目要求

	项目名称
	攀岩用品

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	体育教学、训练


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	攀岩保护垫

	平方米
	约180
	详见设计图

	2
	攀岩鞋

	双
	10
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求及技术参数
	验收条件标准
	验收方法方案

	1
	攀岩保护垫

	一、防水外皮：

1、要求表面平整，无明显缝隙，密度均匀，垫子厚度≥0.4米，垫子覆盖范围的外侧距离岩壁纵向投影外沿≥2.5米。

2、海绵包表面采用PVC涂层布制造，材料要求：强度高、弹性好、优异的抗拉、抗撕及抗剥离特性，抗拉伸3000N以上；能防水抗污、阻燃、抗紫外线、抗氧化；耐高温、抗寒、耐老化、防腐、耐色牢度强。

PVC涂层布参数如下：

3、要求为一体化处理。
项    目
分类
单  位
标准值
比    重
g/m2

680±30

厚    度
mm

0.55±0.03

断裂强力
(经向)

N/5cm

≥2500

(纬向)

≥2500

断裂伸长率
(经向)

%

≤30.00

(纬向)

≤30.00

撕破强力
(经向)

N

≥400

(纬向)

≥400

剥离强力
N/5cm

≥100

阻燃
S

≤10

耐低温
℃
-20


	教会管理人员操作、维护，并正常运行一个月
	学校组织专家组进行验收

	
	
	二、充填海绵：

1、海绵包内部海绵采用22倍以上高回弹海绵装填，可阻燃。整体厚度≥40cm。

2、下层30cm厚22倍高回弹聚氨酯海棉，上层10cm厚28倍高密度聚氨酯软质发泡海绵。

3、长200cm，宽150cm，厚40cm

海绵测验参数如下：
拉伸强度

117kPa

断裂伸长率

144%

25%压陷硬度

131N

色泽

颜色均匀、黄芯

气孔

没有长度大于6mm的对穿孔和长度大于10mm的气孔

裂纹

每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm

两侧表皮

片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不超过40mm

污染

没有

气味

无刺激性气味


	
	

	
	
	三、金属支架：

1、海绵包底部支架高１０ｃｍ，４Cｍ角铁网格状焊接，表面做防锈处理，经热镀锌处理，耐腐蚀，完全按照海绵包的布局制造，能够保障雨水顺利排出。
	
	

	2
	攀岩鞋


	一、功能要求：减震、防滑、耐磨、防水、透气、吸汗、快干、支撑、平衡 、轻便、保暖、抗冲击；

二、推荐品牌：1、捷克Rock pillars stream PR080

2、韩国Clinger、Asia Style

3、美国Five  ten
三、鞋面：天然皮革、超细纤维皮革，
里料：半内衬，
1.1毫米SU11热成型中底，
4mm GRIPPIN大底橡胶。
	同上
	同上


注：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限：攀岩鞋  1   年；攀岩保护垫   3  年

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满（3年）后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复

	交货时间及地点
	时间：合同签订后 60 天内  交货

地点：体育与健康科学学院场馆中心                         

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


