实验室设施
一、项目要求

	项目名称
	室外运动场地配套器材

	采购内容
	室外运动场地配套器材

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	体育运动教学

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	室外运动场地配套器材
	批
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	质量标准
	验收标准

	1
	篮球架
	▲产品经国家体育总局NSCC国体认证，或经国家体育用品质量监督检验中心检验。提供相关证书。固定单臂式篮球架。1、伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m

2、球架立柱采用定制□180×180×4.5优质大圆角方管制作；篮架伸臂采用δ4进口优质铁板在专用折边机上折边拼焊，篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，后拉杆采用优质方管在弯管机上一次而成，

3、 篮球架的篮板的平面度和垂直度以及篮圈与地面的平行度可调节。

4、 篮板规格：1800×1050（mm），要求采用篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物。

5、 要求产品采用专用铁制预埋件。

6、 要求篮板上安装有定位锁紧机构，待篮板调节到位后起锁死状态。

7、 采用表面热镀锌处理紧固件，所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，产品涂料不含有毒元素。


	副
	8
	国家标准
	按器材型号规格尺寸等测试验收

	2
	篮球翻分牌
	立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1355×540×1630（mm）。
	个
	16
	国家标准
	

	3
	篮球犯规次数牌
	PVC，5块，数字1-5，其中1-4数字为黑色，5为红色
	副
	16
	
	

	4
	五人制足球门
	钢管、含网
	副
	2
	
	

	5
	角旗
	螺旋式弹簧底爪
	副
	2
	
	

	6
	电子换人牌
	铝合金喷塑、玻纤PCB，高亮度LED制作， 长600mm＊高300mm＊厚25mm，
	个
	2
	
	

	7
	排球柱
	▲产品经国家体育总局NSCC国体认证，或经国家体育用品质量监督检验中心检验。提供相关证书。

1. 由内外立柱，紧线机构和底座组成。

2. 排球柱外立柱选用φ89的优质无缝管，内立柱选用异型铝合金管制作，立柱通过弹性升降方式，使内立柱上下移动，实现网高自由调节：2.05—2.55m;

3.外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构，可以自锁（起到安全保护作用）。通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧。

4.排球柱外立柱插入预埋件固定，稳定性好；预埋件盖板采用铜质材料。

5.内外立柱表面经处理后表面喷塑。
	副
	9
	
	

	8
	排球裁判椅
	室外场地简易型 高度1.45M
	个
	7
	国家标准
	

	9
	排球标志杆
	比赛标准型
	副
	7
	
	

	10
	球车
	带轮，用圆钢制成
	辆
	26
	
	

	11
	场地推水器
	  铝合金材质
	台
	10
	
	


说明：参加本项目的供应商提供产品的材质必须要满足上述最低要求
四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年（质保金1年），篮球架、排球柱6年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（5%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学   

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


