编号： TP2013051 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	工业黑白图像采集系统

	采购内容
	工业黑白图像采集系统

	单位及数量
	2套

	主要功能及用途
	对机械工程领域内的各种表面进行精密图像采集，可为位移、速度、振动、变形分析等提供高分辨率图像数据，并可用于机器视觉测量。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	工业黑白图像采集系统
	套
	2


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1、成像分辨率达到500万像素；

	
	
	a2、可采集大视场与小视场目标物体，大、小视场范围可互补；

	
	
	a3、标配GigE接口；

	
	
	a4、成像畸变小；

	
	
	a5、标配软件，适用于Microsoft Windows XP系统；

	
	
	a6、输出常用图片格式：BMP、PNG、JPEG、GIF、TIFF等。

	
	辅助功能
	b1、配套软件支持Windows平台上的二次开发，便于后期功能扩展；

	
	
	b2、配套三维调整支架，采集图像时可对拍摄角度进行调节。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	c1、成像设备：2/3″逐行扫描 CCD

	
	
	▲c2、分辨率：≥ 500万像素

	
	
	c3、像素尺寸：3 ~ 4μm

	
	
	c4、最大帧频（fps）：≥15

	
	
	c5、标配GigE接口

	
	
	▲c6、含软件，支持二次开发，适用于Microsoft Windows XP系统

	
	
	c7、光学镜头组件（大视场）要求：

最大传感器格式: ≥2/3″

工作距离： 100mm ~ ∞

采用最小工作距离时的视场：≥35mm

畸变： ≤0.5%

	
	
	c8、光学镜头组件（小视场）要求：

最大传感器格式: ≥2/3″

最小工作距离：100mm

视场范围：10mm ~ 35mm

畸变： ≤0.5%

	
	
	▲c9、大视场与小视场范围互补，实现视场范围全覆盖。

	
	次要指标
	d1、最低灵敏度：0.34Lux

	
	
	d2、信噪比（dB）：≥50(0dB增益)

	
	
	d3、电子快门速度：1/15 ~ 1/15000 sec

	
	
	d4、配三维调整支架

	验收条件及标准
	按货物的功能以及技术参数逐一进行测试验收。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   1  年；

（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 45 天内交货
地点：   浙江师范大学 3幢 201室            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	（1）免费运送（将平台运送至指定实验室内：浙师大3幢201室）。
（2）设备安装：设备到货后，按照我方通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；.

（3）技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；

（4）售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。


