浙江师范大学采购中心                              　　　　　                                      谈判文件


采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	指挥中心云存储系统项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	集成海量视频、图片专属存储功能，整个系统支持负载均衡、离散存储、在线扩展、快速检索等功能

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	云存储管理服务器
	台
	3
	

	2
	云存储运维服务器
	台
	1
	

	3
	存储设备主机
	台
	6
	核心产品

	4
	硬盘
	块
	144
	


	5
	云存储系统软件
	套
	1
	

	6
	云存储运维软件
	套
	1
	

	7
	机柜
	台
	1
	

	8
	系统集成
	批
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	11
	云存储管理服务器
	1.云存储系统专用标配管理节点，双系统，RAID1，8核多线程双CPU,云存储定制Cent OS 64位操作系统；

2.CPU:2颗E5-2620 V3

3.内存：32GB DDR4 ECC

4.硬盘：480G SSD x3 + 150G SSD x1

5.热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源
	按照设备功能及参数验收
	
	

	22
	云存储运维服务器
	1. 云存储系统专用运维节点，双系统，RAID1，8核多线程双CPU,云存储定制CentOS 64位操作系统；

2.CPU:2颗E5-2620 V3
3.16GB DDR4 ECC

4.1T SATAx2 磁盘

5.热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源
	同上
	
	

	33
	存储设备主机
	1.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统；

2.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口；

3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

4.可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

5.应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

6.设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；

7.应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；

8.支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出；

9.当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，58分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复；

10.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；

▲11.根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问；

12.可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC、4K编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出；

13.当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息；

14.提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；(以公安部检测报告为准)

15.设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储；(以公安部检测报告为准)

16.支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。(以公安部检测报告为准)
	同上
	
	核心产品

	4
	硬盘
	▲1.企业级6T SATA硬盘；

2.传输速度：6Gb/s ；

3.转速：7200转 ；

4.缓存：128MB缓存。
	同上
	
	

	5
	云存储系统软件
	1.云存储系统也支持无独立管理节点，仅由存储节点组成，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问； 

▲2.支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储；（以相关检测报告为准）

3.支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，对称架构可升级为非对称架构；（以相关检测报告为准）

4.支持最少1台存储节点即可构建云存储系统。

统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务；

5.支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写

数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布；

6.支持云内所有节点根据设备可用容量、设备负载情况、设备内RAID组间、设备接入任务数以及设备读写性能等自动负载均衡，系统定期自动进行均衡负载，自动进行系统资源分配；具有存储节点和硬盘级的双层负载均衡；（以相关检测报告为准）

7.支持SVAC流、H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，并从云存储中提取出来，进行回放、下载；
8.支持视频数据秒级存储，可以即时查询、回放和下载前1秒的数据；
9.支持通过对指定时间段内指定录像类型（包含定时录像、事件录像、手动录像、移动侦测等多种录像类型）进行锁定，锁定时间自定义，在锁定时间内，视频不会被覆盖删除。

10.具备设备节点在线动态增加和移除，不影响业务继续读写；

11.支持云存储系统一键部署，一键部署标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等；

12.支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息； 

13.支持将指定的设备创建为指定的存储空间；

▲14.支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力；（以相关检测报告为准）
▲15.支持录像任务自动检测功能，对录像任务的执行计划与执行结果进行自动比对，筛选出缺失录像，自动连接具有本地存储功能的前端设备将缺失录像下载到云存储中（即录像补录）；（以相关检测报告为准）

16.支持对云系统运行过程中的异常情况、告警情况、云可用空间情况、压力进行统计分析；支持业务运行状况的管理和统计，支持设备模型展示； 
17.支持视图转换，对资源池内的所有视频按照指定时间间隔抽帧转存为图片。（以相关检测报告为准）；
▲18.支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取；（以相关检测报告为准）；
19. 支持系统日志、报警统计、设备日志、操作日志、网管日志管理。支持按用户、时间等条件对日志信息进行搜索。日志及报警统计信息可按照.xls格式输出；

▲20.支持管理集群部分或者全部宕机的情况下，读、写业务不中断（以相关检测报告为准）；
▲21.为了保证实际效果及使用需要，要求兼容学校现有的安防管理平台，与平台非同一品牌的，必须提供可以与平台兼容的证明
	同上
	
	

	6
	云存储运维软件
	集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。
	同上
	
	

	7
	机柜
	42U 标准机柜
	同上
	
	

	8
	系统集成
	1.包含本项目所需的所有线材（光纤、室内网线、室外网线、电源线等）；

2.包含本项目所有设备安装调试费用，平台系统接入和整合费用，报警主机、报警柱，鹰眼等接入存储。
	现有设备全部介入，且运行正常
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 五  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 15 天内交货

地点：  浙江师范大学校内          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2.售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3.投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，1小时内提供现场技术支持，2小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。

4.在与原有设备的连接与调试工作，以及原有的应用系统和数据向新系统的迁移工作方面提供全面的技术支持，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

5.中标公司每三个月至少提供一次巡检，每次巡检必须向保卫处提供巡检报告，巡检报告需要用户及中标供应商共同签字确认。

	备品备件及耗材等要求
	各应标单位在投标时应附加备件及耗材价格，并承诺相应价格不高于投标文件所附价格；
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