荧光分光光度计项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	编码荧荧光分光光度计

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于物质的荧光定性分析和定量分析，可从荧光光谱中获悉荧光发射波长、荧光强度（量子产率）、荧光寿命等，可推测物质所吸收的光能经过的途径，并且通过考察这些结果与试样浓度的关系及共存物质的影响，可解析分子间的相互作用。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	荧光分光光度计
	套
	1
	


三、技术需求表
	性能及技术指标
	主要技术指标
	一、技术指标
1. 光源：150W氙灯，臭氧自行消除
2. 波长范围：190 nm～900nm

3. ▲ 杂散光：≤0.008%T (220nm测量) 

4. 波长精度：± 1.0 nm

5. ▲波长重复性：< 0.5nm
6. 激发光：200-700nm， 零阶可选，发射光：200-900nm，零阶可选
7. 带宽：激发狭缝2.5-15nm, 发射狭缝2.5-20nm  

8. 可调档：4-8

9. 响应时间：1-98%的响应，0.02-8s

10. 灵敏度：＞150︰1（激发350nm，狭缝10nm，响应2s）
11. 噪声水平：用350nm激发波长测定纯水拉曼谱带,在拉曼峰处最低信噪比约750:1（RMS）, 在基线处最低信噪比约2500:1

12. 最低检出限：12ppm-100ppm
13. 分辨率：1.0nm

	
	次要指标
	1. 主机带相应操作控制系统；
2. 恒温多联池架一个；
3. 一对石英比色皿；

4. 固体粉末样品架
5. 半自动进样器或者自动进样器并配套相应流通池((1mL)；

6. 加配相应光源各一个；
7. 配备品牌台式电脑一台 (联想或DELL，最低配置要求：Intel奔腾双核 E5300 / 内存2G DDR2 / 独立显卡 512M / 硬盘320G / DVD刻录 / 液晶19英寸) ，主机带相应操作控制系统，激光打印机各一台

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月.

	验收方法及方案
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   1  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 90  天内交货

地点：   浙江师范大学生化学院           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2012]67078号


