萧山校区多媒体教室设备项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	萧山校区多媒体教室设备

	采购内容
	详见设备需求清单

	单位及数量
	详见设备需求清单

	主要功能及用途
	萧山校区多媒体教室设备，满足基本的教学需求

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	 小教室电动投影幕布                              
	块
	13
	

	2
	 中教室电动投影幕布                              
	块
	3
	

	3
	小教室液晶投影机
	台
	13
	

	4
	中教室液晶投影机  
	台
	3
	

	5
	多媒体钢质讲台(立式)   
	只
	16
	

	6
	RF读卡器
	只
	16
	

	7
	激光教鞭   
	只
	16
	

	8
	功放                                       
	只
	16
	

	9
	音箱                                           
	套
	16
	

	10
	计算机                                    
	台
	16
	

	11
	多媒体总控软件
	套
	1
	

	12
	无线话筒 
	只
	16
	

	13
	交换机
	台
	16
	

	14
	系统集成                                       
	套
	1
	

	15
	多媒体总控室服务器
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	 小教室电动投影幕布                              
	
	1.幕布材质：白塑，玻珠  

2.幕布基材：软幕  

3.安装方式：壁挂式 

4.打开方式：电动方式 

5.幕布比例：4:3  

6.幕布尺寸：100寸
	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	

	2
	 中教室电动投影幕布                              
	
	1.幕布材质：白塑，玻珠  

2.幕布基材：软幕  

3.安装方式：壁挂式 

4.打开方式：电动方式 

5.幕布比例：4:3  

6.幕布尺寸：120寸
	国家标准
	
	

	3
	小教室液晶投影机
	
	▲1.显示芯片：液晶板≥0.63英寸*3；
▲2.投影技术：3LCD；
▲3.标称亮度≥3000流明；
4.对比度≥3000：1；
5.标准分辨率≥1024*768；
6.光均匀度≥80%；
7.标准亮度模式灯泡寿命≥3000小时
	国家标准
	
	

	4
	中教室液晶投影机  
	
	▲1.显示芯片：液晶板≥0.63英寸*3；
▲2.投影技术：3LCD；
▲3.标称亮度≥3500流明；
4.对比度≥4000：1；
5.标准分辨率≥1024*768；
6.光均匀度≥80%；
7.标准亮度模式灯泡寿命≥3000小时
	国家标准
	
	

	5
	多媒体钢质讲台(立式)   
	
	1.讲台尺寸：1400mm*930mm*1000mm。

2.材料：进口优质冷轧钢板，板材厚度不少于1.2MM，喷塑、灰白色，可以分层放置电脑、功放、19寸及以上液晶显示器、实物投影仪等设备。

▲3.键盘托自动进出，电动控制，并且使用时可以自由伸缩。讲台台面上配有：USB*2、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，校园一卡通、多媒体教学卡、钥匙或网络远程均可开锁。

4.讲台上设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。

5.讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效。

6.讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电。
	行业标准
	
	

	6
	RF读卡器
	
	1插卡即用，拔卡即走。

▲2.一卡控制电控门锁、投影仪、电脑、屏幕等设备。插卡后所有设备自动打开，键盘弹出，拔卡后所有设备自动关闭，键盘自动收回。

3.IC卡必须能实现定教室，定人、定时启用。

4.IC卡能进行权限设置，具有远程写卡功能。

5.IC卡采用非接触式射频卡, 并能与学校使用的校园一卡通兼容。
	国家标准
	
	

	7
	激光教鞭
	
	PPT翻页、即插即用
	国家标准
	
	

	8
	功放
	
	1.四路音源、二路话筒输入；
2.线路和话筒音量、高低音音调单独可调；
3.线路输入灵敏度：-10dB；
4.话筒输入灵敏度：-34dB；
5. 频率响应：20Hz~20KHz （+1 ~ -4dB）；
6.输出功率：2×60W/8W
7.信噪比：≥80dB；
8.失真度：<0.8％  
	国家标准
	
	

	9
	音箱
	
	1.额定阻抗： 8Ω；
2.额定功率：≥40W；
3.最大功率：120W；
4.有效频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz；
▲5.灵敏度：88dB /w/m；
6.连续声压级：113 dB；
7.最大声压级：120 dB；
8.辐射角度（H×V）：90°×50°；
9.单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1
	国家标准
	
	

	10
	台式计算机
	
	▲1.处理器：intel酷睿i7-4790
2.内存：4G DDRIII
3.硬盘：1T
4.显示器：19WLED（16：9）
5.光驱：DVD刻录
6.配套软件：教育应用，网络同传
	国家标准
	
	

	11
	多媒体总控软件
	
	▲1.系统具有实时监控、卡处理、电子课表、综合查询、统计分析、系统设置等模块实时检测记录投影机工作时间，远程控制每一个教室的所有设备（单个、一组、全部）按课表定时、手动控制。

2.提供网络软件、面板控制方式。

3.语音对讲软件包。
	行业标准
	
	

	12
	无线话筒
	
	采用UHF超高频段；
频率范围：620-950MHz；
调制方式：宽带FM；
可调范围：25MHz；
信道数目：100；
信道间隔：250KHz；
频率稳定度：±0.005%以内；

动态范围：100dB；
最大频偏：±45KHz；
音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)；
综合信噪比：>105dB；综合失真：≤0.5%

接收机指标：

接收机方式：二次变频超外差；
中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz；
无线接口：BNC/50Ω；
灵敏度：12dBµV(80dBS/N)；
灵敏度调节范围：12-32dBµV；
杂散抑制：≥75dB；
最大输出电平：+10dBV

发射器指标：

天线程式： 领夹发射器采用1/4波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线；
输出功率：
高功率30mW；
低功率3mW；
杂散抑制：-60dB
	国家标准
	
	

	13
	交换机
	
	固定端口:5个10/100Mbps自适应以太网端口

MAC:2K

包转发率:10Mbps : 14880pps;100Mbps: 148800pps
	行业标准
	
	

	14
	系统集成
	
	新购设备的布线、安装、调试及系统集成
	行业标准
	
	

	15
	多媒体总控室服务器
	
	外形（高度/结构）:1路1U机架式 

处理器型号及主频:Intel Xeon E3- 1225 v3/3.2GHz

处理器数量:1颗

每CPU高速缓存:8M

内存插槽（数量）:4个

内存类型容量:实配1×4G DDR3，1600MHz, 最大支持32G

I/O扩展插槽:1个 

硬盘槽位（数量）:2个

支持硬盘类型:SAS或SATA

硬盘类型容量（低端机建议采用SATA）:实配2块500G 7200转硬盘，最大可支持单硬盘4TB SATA                                  RAID卡（支持RAID 种类）:RAID 0，1

网络:3个千兆以太网口

光驱类型:DVD

电源:单电源 

随机软件:服务器管理软件，服务器检测软件

硬件故障检测和显示:提供服务器内置硬件故障检测功能并有声光提醒
	行业标准
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 叁 年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点：  浙江省杭州市萧山区宁围镇萧山高教园耕文路1108号                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应， 1小时内提供现场技术支持，4小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。


