  高精度交直流电源和探针台  项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	交直流电源和探针台

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于提供高精度的电流和电压源，用于高精度的电学测试（高精度的IV测试，高精度宽频范围的CV测试）。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产




二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	交直流电源
	套
	1
	 

	2
	探针台
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能要求
	技术参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	11
	交直流电源
	1.提供高精度的电流和电压源；
2.测试高精度的电流和电压信号
3.测试高精度宽频的电容
	主机部分:
1.SMU可扩充性：≥8个SMU
▲2.最大吸收电流≥4.0A
3.图形化软件测试界面：有

4.IV/CV切换测试：有

模块部分：

一个高功率SMU模块：

1.电压范围≥±200 V
2.电流范围≥±1 A
3.电压测量分辨率≤3uV
▲4.电流测量分辨率≤10 fA
两个中功率SMU模块：

1.电压范围≥±100 V
2.电流范围≥±100 mA
3.电压测量分辨率≤0.5 uV
▲4.电流测量分辨率≤10 fA
CV测试SMU模块：

1.频率范围：包含1 KHz~5 MHz

2.偏置电压范围≥±25 V
3.测量精度≤0.2 %
IV/CV切换模块：

1.偏置电压范围：±100 V

	行业标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	

	2

	探针台

	
	1. 提供尺寸大于等于4寸的镀金 chuck，chuck X-Y 行程
≥ 101.6*101.6mm，单档移动行程 ≥10mm;

2. 显微镜放大倍数 大于等于150X

▲3. 整体漏电级别≤100fA；

4. 针座 4 个，行程范X-Y-Z≥12*12*12mm.精度≤2um；

▲5. 高稳定隔震台，垂直频率≤1.5Hz，水平频率 ≤1.2Hz；

6. 高清 CCD，≥500W 像素,搭配显示器；

7. 至少提供2um 探针 10 根，5um 探针 10 根；

8. 环形补光灯，亮度可连续调节
	行业标准
	按设备性能及技术指标逐一进行测试验收
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 90 天内交货
地点： 浙江师范大学指定地点            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、 保修期后负责长期有偿维修及软件的免费升级（不含甲方自配设备）。
2、 具备明确的培训方案，免费培训使用人员2天以上；
提供相应售后服务技术文档。


