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第一章  公开招标采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省财政厅  201748648号确认书批准，现就我校 特教远程交互智慧教室项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、项目编号： ZB2017079
二、采购组织类型：分散采购自行组织
三、采购内容及数量：
	序号
	采购内容
	数量
	备注

	1
	特教远程交互智慧教室
	
	1.本项目最高限价：145万 
2.详细技术参数见第二章《招标需求》


四、合格投标人的资格要求
符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：
▲投标人的特定条件：
1.本项目不接受联合体投标；
五、招标文件的发放：
1.发放时间：2017 年 11 月 2日至 2017 年 11 月 15日（双休日及国家法定节假日除外），上午：  8:30—11:30   ；下午： 2:30—4:30 （本文件所涉及时间均为北京时间）。
2.发放地点：金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼109室

3.供应商报名、下载标书要求：

（1）各供应商必须登录浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名（如首次使用须进行注册，具体程序详见浙江省政府采购网中有关供应商注册相关要求）。

（2）各供应商必须登录我中心采购文件下载系统免费报名、下载标书（如首次使用须进行注册，具体程序见我中心网站上发布的《关于开通浙江师范大学采购文件下载系统的公告》）。

（3）我中心发放的采购文件以书面材料为准，以E-MAIL、下载等方式获得采购文件存在的可能风险由供应商自行承担。已通过我中心采购文件下载系统中进行网上报名并下载采购文件的供应商，如需要仍可到我中心免费领取纸质文件。    
请各供应商在报名时务必按以上要求进行，否则，我中心有权拒绝其投标。 

不符合本项目投标资格的投标供应商即便取得标书，开标后一旦发现其资格不符合本项目资格要求，作为无效投标处理。 
六、领取纸质招标文件时应提供以下资料：
1.有效的企业法人营业执照副本及复印件（复印件加盖单位公章）
2.法人授权书（授权人签字，并加盖单位公章）
3.报名人有效身份证件及复印件
4.报名人联系方式（电话、手机、电子邮箱）

七、投标保证金：
投标保证金人民币   9000 元。投标人应于 2017年11月 22日09：00时前汇至指定账户（需注明“投标保证金”）。
投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行转账等非现金形式提交。投标保证金必须从投标人单位账户支付，不接受现金或现金交款单，若以网上银行等其它方式交纳的，需提前打入指定账户，保证金的相关凭证（若为打印件、复印件则加盖公章）需要在递交标书的同时递交（如是转账支票还须提供进账凭证）。
八、投标截止时间和地点：
投标人应于  2017年11月 22日09：00时前将投标文件密封送交到金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政中心北楼109室，逾期送达或未按本标书要求密封的将予以拒收。

九、标书质疑：

投标人对招标文件有质疑的，应在获得招标文件之日起（在招标文件发售或报名截止日后获得的，自截止之日起计算）七个工作日内，且在采购响应截止时间之前以书面形式向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。

十、开标时间及地点：
本次招标将于2017年11月 22日09：00时在浙江师范大学采购中心评标室开标，投标人应当派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工）。

十一：本次招标有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）
十二、业务咨询：
招标文件发放、供应商报名、投标判保证金交纳及质疑接收联系人：郭老师，联系电话：0579—82282703传真：0579-82280035
项目联系人：唐老师，联系电话：0579—82282246
技术答疑及现场勘查联系人：1、崔老师，18758196409；2李老师，13758185826 。
政府采购监管及投诉受理部门：浙江师范大学采购管理办公室

联系电话：0579—82282070
十三、投标保证金、履约保证金缴纳指定账户：

户    名：浙江师范大学

银行帐号：130182640000422

开户银行：金华银行浙师大支行   
   浙江师范大学采购中心
                                     　　　年　　月　　日
第2章 招标需求
编号：  ZB2017079 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	远程互动智慧教室（师范生融合教育课程）项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	远程互动、智能录播、智慧教室（三个智慧教室、一套非编及存储设备）

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	远程互动智慧教室设备清单（教学楼416室，约80平米）

	1. 
	智慧教室学习平台
	套
	1

	2. 
	教学触控一体机
	套
	1

	3. 
	液晶电视
	台
	2

	4. 
	智能录播一体机
	套
	1

	5. 
	多功能录播平台系统
	套
	1

	6. 
	集中管理主机
	套
	1

	7. 
	网络IC读卡器
	套
	1

	8. 
	网络管理平台软件
	套
	1

	9. 
	交互综合控制管理平板电脑
	套
	1

	10. 
	跟踪探测器
	套
	2

	11. 
	高清摄像机
	台
	3

	12. 
	交互式液晶触摸屏
	套
	1

	13. 
	吊麦
	只
	6

	14. 
	无线AP
	台
	1

	15. 
	数字红外扩音系统
	套
	1

	16. 
	移动绿板
	套
	1

	17. 
	安装及附件
	套
	1

	18. 
	集成及调试
	项
	1

	19. 
	桌椅
	套
	48

	20. 
	教师讲桌
	张
	1

	21. 
	教师椅
	套
	1

	22. 
	地台
	套
	1

	23. 
	地胶板
	㎡
	100

	24. 
	踢脚线
	M
	40

	25. 
	吸音矿棉板吊顶
	㎡
	100

	26. 
	LED灯
	套
	24

	27. 
	吸音板
	㎡
	120

	28. 
	侧格柜
	项
	1

	29. 
	插件
	批
	1

	30. 
	电源箱
	套
	1

	31. 
	施工安装及附件
	项
	1

	远程互动智慧教室设备清单（教学楼415室，约80平米）

	1. 
	教学触控一体机
	套
	1

	2. 
	液晶电视
	台
	2

	3. 
	智能录播一体机
	套
	1

	4. 
	多功能录播平台系统
	套
	1

	5. 
	集中管理主机
	套
	1

	6. 
	交互综合控制管理平板电脑
	套
	1

	7. 
	网络IC读卡器
	套
	1

	8. 
	网络管理平台软件
	套
	1

	9. 
	跟踪探测器
	套
	2

	10. 
	高清摄像机
	台
	3

	11. 
	交互式液晶触摸屏
	套
	1

	12. 
	吊麦
	只
	6

	13. 
	无线AP
	台
	1

	14. 
	数字红外扩音系统
	套
	1

	15. 
	移动绿板
	套
	1

	16. 
	安装及附件
	套
	1

	17. 
	集成及调试
	项
	1

	18. 
	教师讲桌
	张
	1

	19. 
	教师椅
	套
	1

	20. 
	简易装修
	项
	1

	21. 
	施工安装及附件
	项
	1

	金华本部智慧教室对接设备清单

	1. 
	智能录播一体机
	套
	1

	2. 
	多功能录播平台系统
	套
	1

	3. 
	液晶电视
	台
	2

	4. 
	交互综合控制管理平板电脑
	套
	1

	5. 
	高清摄像机
	台
	2

	6. 
	集成及调试
	项
	1

	智慧教室设备采购清单（3号实训楼302室，约125平）

	1. 
	智慧教室学习平台
	套
	1

	2. 
	教学触控一体机
	套
	2

	3. 
	小组讨论触控一体机
	套
	6

	4. 
	液晶电视
	台
	2

	5. 
	智能录播一体机
	套
	1

	6. 
	多功能录播平台系统
	套
	1

	7. 
	集中管理主机
	套
	1

	8. 
	网络IC读卡器
	套
	1

	9. 
	网络管理平台软件
	套
	1

	10. 
	交互综合控制管理平板电脑
	套
	1

	11. 
	跟踪探测器
	套
	2

	12. 
	高清摄像机
	台
	4

	13. 
	交互式液晶触摸屏
	套
	1

	14. 
	服务器
	台
	2

	15. 
	吊麦
	只
	6

	16. 
	无线AP
	套
	1

	17. 
	数字红外扩音系统
	套
	1

	18. 
	电脑
	台
	2

	19. 
	安装及附件
	批
	1

	20. 
	集成及调试
	项
	1

	21. 
	桌椅
	套
	48

	22. 
	教师讲桌
	张
	1

	23. 
	控制室控制台
	张
	1

	24. 
	教师椅
	套
	1

	25. 
	地台
	套
	1

	26. 
	地胶板
	㎡
	125

	27. 
	踢脚线
	m
	40

	28. 
	吸音矿棉板吊顶
	㎡
	125

	29. 
	LED灯
	套
	30

	30. 
	吸音板
	㎡
	125

	31. 
	侧格柜
	项
	1

	32. 
	储物柜
	项
	1

	33. 
	插件
	套
	1

	34. 
	电源箱
	套
	1

	35. 
	施工安装及附件
	项
	1

	非编与存储设备采购清单

	1. 
	非编系统
	套
	1

	2. 
	专业摄像机
	套
	1

	3. 
	存储
	套
	1


三、技术需求表

1. 互动教室设备采购设备

	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案

	1. 
	智慧教室学习平台
	可同时在线100个以上的教师端在不同教室学区进行互动教学使用。同时要求系统平台可支持并可承载2000-3000的学生互动在线学习并发访问量。

一.功能需求

1. 要求支持Windows、iOS、Android等操作系统上的安装使用，支持PC、笔记本电脑、智能手机、Pad的安装适配，支持微信公众号的嵌入应用。

2. 支持教师课前计划的制定、课件的制作、备课资料的集中管理、课程通知的发布、在线作业安排、在线测验自动批改、课后教学效果的统计分析；

3. 支持学生不同智能终端、不同操作系统的接入，支持个性化的信息设置，支持通知接收、在线学习、在线作业、在线考试、在线表决、在线小组讨论、在线沟通互动、在线提问、在线笔记、在线评价分享、数字文件的集中管理；

4. 支持课堂考勤管理，教师点名抽查、课堂知识点检查统计、讨论环节的屏幕信息实时互动、自定义分组、随机分组、在线抢答、在线投票数据统计分析；支持自动随机按人数分组，进入分组讨论，讨论结果通过学生端或教师端无线传输到在大屏上。

5. 支持老师移动讲课，授课时通过PAD或手机终端点选课件进行多媒体播放；教师端与学生端同步播放、实时互动；支持教师讲课时同时用终端进行批注并在大屏幕上展示批注内容，支持随机抽取学生作业投屏展示。

6. 支持教学内容的实时下发、小组将其讨论结果实时回传给老师控制端、教师可以将学生的答案进行有序分析汇总；教师可以通过手中的互动控制终端设备将任意一组学生讨论过程的视频进行大屏投放进行观摩、回放等。

7. 支持在线云存储，教师端可将备好的课件、学习资料在软件中进行上传，学生端可直接下载打开进行学习，支持老师掌握学生自主学习情况。

8. 支持统计分析，作业批改完成后，系统自动计算每个学生作业正确率，生成统计表。

9. ▲支持校校互动功能，配合多媒体设备实现同一校区不同班级之间或者不同校区的各个班级之间可以进行交互，支持远程授课。

二.互动要求

1. 教师演示：将“教师机”的屏幕图象内容同步广播到网络上的“学生机”上；

2. 学生示范：随时点播学生机进入“教师机”角色，向其他学生进行示范操作；

3. 语音教学：网上语音广播、两人交谈、多方讨论和语音监听等多种模式，体会沟通无极限；

4. 遥控辅导：直接操作学生机进行远程控制，可以用于管理，也可以进行手把手教学；

5. 屏幕录制：学生可以录制上课内容以便课后温习，老师可以提前制作课件或教材；

6. 文件传输：同步传输文件到远端学生机上，并且能在传完后直接打开或运行；

7. ▲录播功能：老师的授课软件界面中具有录制相关按键，可实现对本次采购的“智能录播一体机”设备进行控制（包括：录制开始、录制结束、回放等功能按键）；需提供软件功能界面截图。
	行业标准
	1.按设备的性能以及参数核对；

2.按“主要功能及用途”中的第1、2部分功能要求。

	2. 
	教学触控一体机
	一．整体要求

1.屏体类型：LED背光源，≥86寸液晶屏，屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃，可触控；

2.显示比例16:9，物理解析度3840×2160，显示性能满足UD超高清点对点要求（可无损播放4K片源；PC通道下可将系统画面分辨率设置为3840×2160）；对比度≥5000：1，可视角度≥178°；

3.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0，可以与推拉式黑板搭配使用；

4.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份；系统采用高清智能双核芯片；
5.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。
二.内置电脑模块参数：
1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2.处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.7GHz或以上。
3.内存：4G DDR3或以上配置
4.硬盘：128SSDG或以上配置
5.选用lntel(R)HD Graphics Family或更优的集成显卡
6.内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M。
三.嵌入式系统参数
1.在嵌入式安卓操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等；

2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开；
3.嵌入式互动白板支持五笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），可调用图片和USB视频展台画面进行批注展示。
四.白板功能

支持白板书写、板擦、PPT播放、音视频播放、思维导图、微课工具等功能。

五、整机提供三年原厂质保证明。
	行业标准
	

	3. 
	液晶电视
	55寸、最高分辨率不低于1920*180、HDMI接口*2、含壁挂、吊装支架
	行业标准
	

	4. 
	智能录播一体机
	1.提供3C认证证书； 

2.▲需与智慧教室学习平台无缝对接； 
3.主机需具备硬件视频会议终端功能，支持H.323协议，支持双流功能，可同时解码2路视频流，可直接与视频会议MCU、视频会议终端互联互通；

4.采用性能强劲的ARM+DSP多核处理器，纯嵌入式硬件架构，程序固化不受病毒威胁，无插卡结构，可长期稳定运行，嵌入式linux操作系统，功耗低，无版权问题，可直接断电关机不会导致系统文件丢失； 
5.录制模式支持本地电影模式视频录制和同步课堂交互视频录制；
6.支持外接录播触摸屏，可在讲桌上嵌入式安装，并支持录制、暂停、停止等录播快捷按钮，主机具备AV视频信号输出接口和USB控制接口； 
7.支持无线平板导播功能，通过平板电脑即可完成录播系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能；
8.主机支持>10路1080P全高清直播和点播，具备录制过程中主机突然断电视频文件自修复功能，即录制在断电前生成的文件可正常点播；
9.主机内置录播平台功能，采用B/S架构，具备在线剪辑、后期导播、教学评价等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 
10.内置3D自动跟踪模块，可根据老师和学生全景高清摄像机采集到的视频信号，进行内部三维分析计算，完成老师、学生自动跟踪特写拍摄，无需部署定位辅助摄像机； 跟踪系统支持网络远程调试；具备区域屏蔽功能，能够划分排除区域，避免该区域的人员干扰活动，提高目标跟踪识别效果；支持多人员识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人给全景拍摄；具有自动/手动两种跟踪模式，并能任意切换；教师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪。支持多种摄像机镜头控制，索尼、松下及国产会议摄像机，兼容VISCA、PELCO-D等控制接口。
11.主机自带全硬件式导播，支持web远程导播方式。远程导播和管理电脑不需安装客户端软件或专用插件，即可进行实时导播操作，支持各路视频预监、多路视频画面切换、摄像机云台控制、教室内音频调整、录制暂停控制等功能； 
12.视频输入接口：具备摄像机视频输入HD-SDI接口3个；课件电脑信号输入VGA接口1个、HDMI接口1个、CVBS\YC\YPbPr接口1个；视频输出接口：具备本地导播视频输出和远端视频解码输出VGA接口1个、HDMI接口2个；音频输入输出接口：具备麦克风输入接口6个，电脑和无线麦克风输入接口2个；本地电脑和无线麦克风输出接口1个；本地导播音频输出和远端音频解码输出接口2个；同时具备录制音频监听3.5mm音频接口1个；通讯接口：RJ45 10/100/1000M自适应以太网口×1、RS232/RS485升级调试接口×1；摄像机控制RS-232/485接口5个；
13.主机具备“一键”恢复功能，通过外部重置按钮即可完成恢复参数设置；
14.云台控制协议：PELCO-D、PELCO-P、VISCA；支持流媒体协议：RTP、RTSP、RTMP；画面延迟≤300ms（局域网）；
15.内置存储：2TB。
	行业标准
	

	5. 
	多功能录播平台系统
	1. B/S架构，客户端通过浏览器即可在同一平台上实现直播、录制、点播、在线剪辑、在线编辑等功能，不需要安装客户端软件或专用插件；
2.具备自动汇聚功能，能与教育资源服务平台无缝对接，能实现直播课堂、课程资源自动上传、视频课件点播等功能应用；
3.符合国际教育资源标准，支持Blackboard、Moodle，生成SCORM1.2标准课件包，与LMS无缝连接，从而支持巨型资源应用；
4.支持高达6路1080P高清视频在线实时导播，具备多种直播和录制模式，可生成单流单画面、多流单画面、多流多画面等多种模式；在线视频下载提供电影模式单视频文件下载，资源模式提供多个独立视频文件下载；
5.单流文件及多流文件的同步录制功能：系统支持同时生成用于直播及点播传输的单流视频文件和用于高清保存的多流视频文件；且系统在录制成为多流多画面(多画面资源模式)文件时，录制的文件为独立输入源视频流文件，可以进行独立输入源视频信号文件的下载，且独立输入源视频信号内嵌音频，极大方便了后期的视频编辑；
6.IE浏览器直接录制，不需要安装软件，直播录制、预约录制，直接生成MP4文件，可按时间、日期、星期等条件预约录制，具备课件的导入、导出功能，能轻松将课件导出成标准MP4文件；支持预约录制，在录制过程中能控制正在录制的任务，追加、暂停、停止、撤销、删除等；
7.支持上传excel格式课程表，按照课表自动启动录制，并根据课表内容对各教室的课程录像进行命名管理；录制好的资源可以自动、手动生成文字、截取PPT的封面图片的索引，自动生成视频封面；
8.录制后的视频课件具备教师信息介绍及课程简介、封面、教师照片等；
9.支持自动或手动生成课件的索引及目录，自动截取PPT的标题和图片作为文字和图片的双索引；可以在课件点播过程中，选取任意时间点加入文字和图片的知识点索引，使课件更具观看性，观看者只需点击每一个索引点就能跳转到感兴趣的知识点，提高学习效率
10.支持跨平台应用，采用HTML5发布形式，支持IPad、Iphone，Android等智能手机、平板电脑的应用，无需安装插件；
11.支持无线触摸屏控制录制、暂停、停止和摄像推拉摇移等，该无线触摸屏可同时控制多间教室；
12.具备后期导播功能，能同时支持编辑5路或以上1080P视频。
13.支持师生对话模式，当老师在讲台上点学生回答问题时，画面呈现双分屏对话窗口。
14. ▲需跟“智能录播一体机”无缝对接，确保运行稳定。 
	行业标准
	

	6. 
	集中管理主机
	1. 高度1.5U全贴片生产，低功耗设计，待机功率小于1W，能7*24小时工作；

2. 嵌入式多CPU+MCU+多DSP硬件系统：

3. 集成4进3出HDMI\VGA混合高清矩阵切换接口：支持电脑、笔记本、展台、投影机、触摸电视一体机、摄像头等高清数字信号自由混合切换，支持双投影机、高清电视机同步或者异步信号切换输入输出；

4. 集成2进1出标准3.5立体声音频接口；

5. 集成话筒输入；

6. 集成4路可编程232串行控制接口：可以管理电脑、投影机、触摸电视一体机等设备；

7. 集成可编程红外控制接口：可以无线管理空调，投影机等红外设备；

8. 集成4口网络交换机：可以供电脑，笔记本，触摸电视一体机，网络高清摄像机等设备联网；

9. 集成USB接口管理维护方便；

10. 集成断线报警功能：网络与电脑、投影机等设备的信号线、电源断线自动报警；

11. 集成网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP管理，网络模块带DHCP技术，可以自动派地址；

12. 可扩展：集成2.4G无线话筒接收模块，支持2.4G话筒自动对频、锁频；
	行业标准
	

	7. 
	网络IC卡读卡器
	1、 非接触式IC卡读写器，支持SC50、SC70标准的智能卡；
2、 通过RS232接口实现同PC机及相关设备的连接；
3、 带3级用户权限管理及自定义课表功能；实现智能一卡通管理，并与现有学校所有IC卡兼容，一卡开门设备，与课表系统结合、自动认证刷卡。
	行
	

	8. 
	网络管理平台软件
	1、网络中控多媒体集中管理、IC一卡通管理、数字监控管理、IP对讲广播管理、智能物联管理、数字班排管理与发布、网络LED屏管理与发布，七合一管理平台软件；用户无需安装学习多个软件，同一界面平台管理，简洁方便；投标提供软件界面截图加盖公章；

2、可视化远程管理：讲台门锁、电脑、中控、投影机、功放、电视、空调、灯光、风扇等所有设备的状态，管理平台上直观图形界面反馈显示，并且可以远程进行控制、管理（设备电源开关、窗帘的开关、屏幕升降、信号切换、音量大小等控制与调节）投标提供软件界面截图加盖公章；

3、可以监听教室声音，也可以与教室进行对讲，并且可以远程接管教室电脑屏幕；

4、IC卡一卡通系统：带课表功能实现自动管理运行，支持远程收发卡号，数据下发，与提取，可以与学校一卡通系统对接，实现自动课表管理排课开关设备，支持临时调课管理，支持多级用户权限管理；

5、数字监控系统：支持市面上主流品牌监控系统，无缝对接，配合IP对讲广播模块，可以实现一键呼叫，可视化对讲；

6、IP对讲广播系统：定时广播、定时打铃、广播通知、求助:教师可通过设备上按钮向控制室求助，当有教室求助时，控制中心自动提示求助信息，并可选择接受或拒绝； 

7、智能远程管理：远程对教室里的灯、空调、风扇、电动窗帘等设备进行编程管，联动管理，配合传感器自定义管理与智能管理，如果检测到天气温度到达28度，自动开启空调、风扇等设备；人走了，自动关闭多媒体设备，与灯光空调等设备，达到最舒适的教学环境，最大限度的节约能源；
	
	

	9. 
	交互综合控制管理平板电脑
	一．软件要求
1.采用不小于7寸触摸屏；
2.根据教学内容选择教学模式，具有普通多媒体教学模式、录播教学模式、互动教学模式；
3.普通多媒体教学模式下可对教室内的电脑、展台、投影、幕布、音量、灯光等进行操控；
4.录播教学模式下可对录播开始、停止、摄像机控制等进行操控；
5.互动教学模式下可对互动过程、教学录播等进行操控。
二．硬件配置要求
1.处理器：1.9GHz+1.3GHz（四核+四核）；
2.显示屏：7英寸Super AMOLED，1600万色；
3.显示屏分辨率：2048 x 1536 (QXGA)；
	业标准
	

	10. 
	跟踪探测器
	1.内置视频摄像头和光学感应镜头，静态像素130万，支持1280*720分辨率；光感镜头具备深度信息测量； 
2.内置跟踪定位检测智能图像算法，可精确定位学生站立、老师走动、板书等动作，准确可靠，配合自动导播可进行自动老师、学生、板书特写跟踪切换；
3.采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确；
4.支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标；
5.通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷；
7.传感深度范围：1.2-9.8米；
8.接口：RS232，RJ45；
9.网络协议：UDP、TCP。
	行业标准
	

	11. 
	高清摄像机
	1. 运用独特的基于人眼模型的 Iridix 曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。传感器支持 WDR（宽动态范围），在有强烈明暗反差的环境下（如逆光），能够清晰捕捉成像所有景物；
2. 应用2D 和基于运动估计的 3D 降噪算法，采用美国新一代低噪声传感器，有效降低噪声。
3. 既能够接收自己的专用遥控器信号，也能够接收用户视频会议终端红外遥控器信号，通过 VISCA IN 端口透传出来；
4. 视频格式： 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL； 
5. 输入输出接口：HDMI，HD-SDI: BNC类型，CVBS: RCA接口，RJ45， 
6. 预置位数量：128个，预置位精度≤0.2°
7. 传感器类型：CMOS、1/2.8英寸
8. 传感器像素：总像素：274 万，有效像素：207 万；
9. 镜头焦距：10倍光学变焦，4倍数字变焦；f4.42mm ~ 88.5mm， F1.8 ~ F2.8；
10. 电子快门：1/25s ~ 1/10000s；信噪比≥55dB；水平视场角： 60.7°~ 3.36°；垂直视场角：34.1°~ 1.89°；水平转动范围：±170°；垂直转动范围：-30°~ +90°；水平转动速度范围：1.7°~ 120°/s；垂直转动速度范围：1.7°~ 100°/s； Line in：3.5mm音频接口；支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P；支持倒装；支持网口版本升级。
	行业标准
	

	12. 
	交互式液晶触摸屏
	1.触摸屏采用不小于6 寸真彩电容屏，点分辨率800*480；
2.接口描述：前面板具备视频导出USB 接口、翻页笔和无线鼠标接收器USB接口；同时可外接笔记本USB，达到共用教师鼠标、键盘的作用；后面板具备视频输入接口，鼠标、键盘USB 接口和网络接口。接口类型及数量：USB×6、RJ45×2、RS232×2、AV in×1、DC-12V×1；
3.录播视频监视功能，支持录播系统视频画面实时预览显示，通过切换可实时预览每一路视频画面，达到实时监看录播效果的作用，避免系统故障导致课程录制失败的问题；
4. 录播触摸控制功能，支持录播一键录制操作，具备开始、暂停、停止、追加时间按钮；
5.支持导播模式切换功能，具备手动/自动导播一键切换、VGA锁定、VGA禁止等功能；
6.支持手动导播画面切换，老师可根据实际情况选择机位画面进行手动导播切换，无需额外工作人员参与即可录制精品微课视频；
7.支持录制视频回看和USB导出，触摸屏可查看已录制成功的视频进行点播预览，并支持导出至外接U盘，方便用户及时导出视频资源；

8.支持同步课堂控制，授课模式下，液晶屏显示互动多方的视频拼接画面；点击选择需要互动的教室画面即可切换至主讲本地与远端视频画面的双分屏画面，完成互动课堂场景切换，此时音频同步进行切换。
	行业标准
	

	13. 
	吊麦
	1. 心形指向性拾音 频率范围：40-18000 Hz
2. 灵敏度：-35dB（18mV/Pa） 指向性：超窄指向  拾音角度：100°
3. 阻抗：200Ω
4. 最大声压级：132dB
5. 工作电压：48V幻象供电
6. 信噪比65DB，
7. 可隐藏式安装
8. 附 件：防风罩一个；10M双卡侬连接头
	行业标准
	

	14. 
	无线AP
	1、网络标准无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
2、最高传输速率450Mbps
3、频率范围双频（2.4GHz，5GHz）
4、网络接口：1个10/100/1000Mbps WAN口1个10/100/1000Mbps LAN口

5、带机量：可连接终端数>=50个
	行业标准
	

	15. 
	数字红外扩音系统
	数字红外无线系统主机：
1、教室与教室之间保证互不干扰，不受无线电干扰，无电磁辐射； 

2、具有4个数字红外接收器接口；2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT）线路输入1（LINE IN 1)还可作为麦克风输入，并提供幻象电源；具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制，可配2个无线麦克风；内置功放，具有4个扬声器接口
3、频率响应:50 Hz ~ 20 kHz；信噪比: ＞85 dBA；通道隔离度: ≥75 dB；总谐波失真: ＜0.06%；内置功放：最大输出功率: 2×30 W, 8Ω；有效输出功率：2×23W， 8Ω；颜色: 黑色（PANTONE 419 C）
数字红外接收器：
1、不受高频驱动光源干扰
2、接收范围：可直视距离：25米；实际接收范围：半径约12米

接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°；带接线端子，可接同轴线缆，线缆长度可定制
数字红外无线麦克风：
1、扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意

2、带可充电锂电池，持续发言时间﹥5小时；充电电源 DC 5 V，2 A（兼容手机充电器）；频率响应 50 Hz ~ 20 kHz；信噪比 ＞85 dBA

总谐波失真 ＜0.06%；电池使用时间 持续发言＞5小时

3、频率响应:50 Hz ~ 20 kHz；信噪比: ＞85 dBA；发射角度：垂直0~90度，水平360度；总谐波失真: ＜0.06%；带可充电锂电池，持续发言时间约6小时；具有电量提示，支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电；
壁挂式音箱（2只）：
1、配备U角支架；
2、频率响应：65 Hz ~ 20 kHz；定阻输入：8 Ω；额定功率：40 W；灵敏度：90 dB；
3、安装方式：挂墙式。
	行业标准
	

	16. 
	移动绿板
	1、结构：双层结构，左右滑动设计，采用两种方案（1）由大框及两块书写板组成，触控一体机在左边或是右边（2）两块固定书写板，一块滑动书写板，触控一体机在中间。内层固定书写板与触控一体机前端平齐，外层为滑动书写板，滑动板配装嵌入式锁具。（供货时以上两种方案根据学校实际要求确定，中标单位必须无条件响应。）
2、基本尺寸：按86寸触控一体机，保证与触控一体机外形尺寸配套。
3、书写板面：采用高温烤漆板面，厚度≥0.32mm，亚光、墨绿色、粗糙度为Ra1.6-3.2um，光泽度≥6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。
4、内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
5、背板：采用优质彩基钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，增加板体强度，不影响红外线操控的触控一体机。
6、绿板有效书写面积：与触控一体机相匹配，触控一体机是绿板的一半，正好嵌入。
7、黑板推动时可以自动把糟中粉笔灰清除。
	行业标准
	

	17. 
	安装及附件
	满足系统集成要求的各类线槽、支架、接插件，各类转换器、其他线缆、分配器、电源时序管理器和交换机等
	行业标准
	

	18. 
	集成及调试
	包含所有系统的安装连接及调试等
	行业标准
	

	19. 
	桌椅
	1、 拼接式可移动桌椅，桌子带滚轮可锁定。板材必须采用欧洲E1级以上环保材料，绿色环保，桌子面板厚度25mm。桌脚采用钢管，壁厚1.2mm，采用高温烤漆，表面烤漆不会脱落。桌面尺寸按场地实际大小定制，个体尺寸600*600*900MM左右，可以随意组合。椅子钢脚带滚轮，采用全钢加厚工型架，透气网布，高密度海绵座垫，实际供货按场地大小等情况定制尺寸颜色及款式与样式。
2、 ▲采用E1级以上环保材料，需提供产品或材质的环保检测报告。
参考图片：[image: image1.png]



	行业标准
	

	20. 
	教师讲桌
	1、多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理；
2、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只；
3、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板；
4、长宽高（CM），关闭：110×75×100；展开：195×105×100；
5、气动打开15-20寸液晶宽屏；
6、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60×600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装；
7、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；
8、键盘架下方隐藏储物抽屉；
9、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 ；
	行业标准
	

	21. 
	教师椅
	采用全钢加厚工型架，透气网布，高密度海绵座垫
	行业标准
	

	22. 
	地台
	录播教室木地台：细木工板、木龙骨基层、防火涂料、聚酯漆、实木线条、（环保型）
	行业标准
	

	23. 
	地胶板
	1、 水泥找平；底胶;砂袋；V形槽口，深度到地板的2/3处焊条焊入；总厚度不少于2.6MM
2、 ▲需提供环保材料检测报告。
	行业标准
	

	24. 
	踢脚线
	40mm，1.0mm厚高拉丝不锈钢踢脚线;
	行业标准
	

	25. 
	吸音矿棉板吊顶
	吊装轻钢主龙骨；Ф8吊杆；次龙骨及横撑龙骨；对灯槽、灯具、窗帘盒等处，按具体设计增加连接龙骨锚固坚牢；
	行业标准
	

	26. 
	LED灯
	颜色分类: 带光源;光源类型: 荧光灯;电压: 220V,功率: 51W(含)-60W(含)。
	行业标准
	

	27. 
	吸音板
	1、圆孔型木吸音板墙面,成品现场安装,环保E1级别。

2、▲需提供环保材料检测报告。
	行业标准
	

	28. 
	侧格柜
	1、 木质结构，用于学生存储存放书本及背包等，要求按实际场地情况定制尺寸大小及样式颜色等，材料达到环保E1级要求。
2、 ▲需提供产品或材质的环保检测报告。
	行业标准
	

	29. 
	插件
	电气接插件（空调插座、弱电插座、86插座）
	行业标准
	

	30. 
	电源箱
	DLX-12路电源开关箱(380V/220V40A)
	行业标准
	

	31. 
	施工安装及附件
	1、 包含装修施工安装及所需的附件及配件等
2、 需要对原来多媒体设备进行拆装，两套拆掉并安装到用户指定的教室。
	行业标准
	

	416教室装修参考图片：

[image: image2.jpg]



	
	

	32. 
	415教室简易装修
	一.灯光改造：颜色分类: 带光源;光源类型: 荧光灯;电压: 220V,功率: 51W(含)-60W(含)。24盏。

二. 吊顶：吊装轻钢主龙骨；Ф8吊杆；次龙骨及横撑龙骨；对灯槽、灯具、窗帘盒等处，按具体设计增加连接龙骨锚固坚牢;120平方。

三．电路改造根据用户需求增加插座或其余改造。
四．包干装修，投标前需和用户沟通确认具体要求。
装修参考图片：[image: image3.png]



	行业标准
	


2. 金华本部智慧教室对接设备
	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案

	1. 
	智能录播一体机
	1.提供3C认证证书； 

2.▲需与智慧教室学习平台无缝对接； 
3.主机需具备硬件视频会议终端功能，支持H.323协议，支持双流功能，可同时解码2路视频流，可直接与视频会议MCU、视频会议终端互联互通；

4.采用性能强劲的ARM+DSP多核处理器，纯嵌入式硬件架构，程序固化不受病毒威胁，无插卡结构，可长期稳定运行，嵌入式linux操作系统，功耗低，无版权问题，可直接断电关机不会导致系统文件丢失； 
5.录制模式支持本地电影模式视频录制和同步课堂交互视频录制；
6.支持外接录播触摸屏，可在讲桌上嵌入式安装，并支持录制、暂停、停止等录播快捷按钮，主机具备AV视频信号输出接口和USB控制接口； 
7.支持无线平板导播功能，通过平板电脑即可完成录播系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能；
8.主机支持>10路1080P全高清直播和点播，具备录制过程中主机突然断电视频文件自修复功能，即录制在断电前生成的文件可正常点播；
9.主机内置录播平台功能，采用B/S架构，具备在线剪辑、后期导播、教学评价等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 
10.内置3D自动跟踪模块，可根据老师和学生全景高清摄像机采集到的视频信号，进行内部三维分析计算，完成老师、学生自动跟踪特写拍摄，无需部署定位辅助摄像机； 跟踪系统支持网络远程调试；具备区域屏蔽功能，能够划分排除区域，避免该区域的人员干扰活动，提高目标跟踪识别效果；支持多人员识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人给全景拍摄；具有自动/手动两种跟踪模式，并能任意切换；教师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪。支持多种摄像机镜头控制，索尼、松下及国产会议摄像机，兼容VISCA、PELCO-D等控制接口。
11.主机自带全硬件式导播，支持web远程导播方式。远程导播和管理电脑不需安装客户端软件或专用插件，即可进行实时导播操作，支持各路视频预监、多路视频画面切换、摄像机云台控制、教室内音频调整、录制暂停控制等功能； 
12.视频输入接口：具备摄像机视频输入HD-SDI接口3个；课件电脑信号输入VGA接口1个、HDMI接口1个、CVBS\YC\YPbPr接口1个；视频输出接口：具备本地导播视频输出和远端视频解码输出VGA接口1个、HDMI接口2个；音频输入输出接口：具备麦克风输入接口6个，电脑和无线麦克风输入接口2个；本地电脑和无线麦克风输出接口1个；本地导播音频输出和远端音频解码输出接口2个；同时具备录制音频监听3.5mm音频接口1个；通讯接口：RJ45 10/100/1000M自适应以太网口×1、RS232/RS485升级调试接口×1；摄像机控制RS-232/485接口5个；
13.主机具备“一键”恢复功能，通过外部重置按钮即可完成恢复参数设置；
14.云台控制协议：PELCO-D、PELCO-P、VISCA；支持流媒体协议：RTP、RTSP、RTMP；画面延迟≤300ms（局域网）；
15.内置存储：2TB。
	行业标准
	1.按设备的性能以及参数核对；

2.按“主要功能及用途”中的第1、2部分功能要求。

	2. 
	多功能录播平台系统
	1. B/S架构，客户端通过浏览器即可在同一平台上实现直播、录制、点播、在线剪辑、在线编辑等功能，不需要安装客户端软件或专用插件；
2.具备自动汇聚功能，能与教育资源服务平台无缝对接，能实现直播课堂、课程资源自动上传、视频课件点播等功能应用；
3.符合国际教育资源标准，支持Blackboard、Moodle，生成SCORM1.2标准课件包，与LMS无缝连接，从而支持巨型资源应用；
4.支持高达6路1080P高清视频在线实时导播，具备多种直播和录制模式，可生成单流单画面、多流单画面、多流多画面等多种模式；在线视频下载提供电影模式单视频文件下载，资源模式提供多个独立视频文件下载；
5.单流文件及多流文件的同步录制功能：系统支持同时生成用于直播及点播传输的单流视频文件和用于高清保存的多流视频文件；且系统在录制成为多流多画面(多画面资源模式)文件时，录制的文件为独立输入源视频流文件，可以进行独立输入源视频信号文件的下载，且独立输入源视频信号内嵌音频，极大方便了后期的视频编辑；
6.IE浏览器直接录制，不需要安装软件，直播录制、预约录制，直接生成MP4文件，可按时间、日期、星期等条件预约录制，具备课件的导入、导出功能，能轻松将课件导出成标准MP4文件；支持预约录制，在录制过程中能控制正在录制的任务，追加、暂停、停止、撤销、删除等；
7.支持上传excel格式课程表，按照课表自动启动录制，并根据课表内容对各教室的课程录像进行命名管理；录制好的资源可以自动、手动生成文字、截取PPT的封面图片的索引，自动生成视频封面；
8.录制后的视频课件具备教师信息介绍及课程简介、封面、教师照片等；
9.支持自动或手动生成课件的索引及目录，自动截取PPT的标题和图片作为文字和图片的双索引；可以在课件点播过程中，选取任意时间点加入文字和图片的知识点索引，使课件更具观看性，观看者只需点击每一个索引点就能跳转到感兴趣的知识点，提高学习效率
10.支持跨平台应用，采用HTML5发布形式，支持IPad、Iphone，Android等智能手机、平板电脑的应用，无需安装插件；
11.支持无线触摸屏控制录制、暂停、停止和摄像推拉摇移等，该无线触摸屏可同时控制多间教室；
12.具备后期导播功能，能同时支持编辑5路或以上1080P视频。
13.支持师生对话模式，当老师在讲台上点学生回答问题时，画面呈现双分屏对话窗口。
14. ▲需跟“智能录播一体机”无缝对接，确保运行稳定。 
	行业标准
	

	3. 
	液晶电视
	55寸、最高分辨率不低于1920*180、HDMI接口*2、含壁挂、吊装支架
	行业标准
	

	4. 
	交互综合控制管理平板电脑
	一．软件要求
1.采用不小于7寸触摸屏；
2.根据教学内容选择教学模式，具有普通多媒体教学模式、录播教学模式、互动教学模式；
3.普通多媒体教学模式下可对教室内的电脑、展台、投影、幕布、音量、灯光等进行操控；
4.录播教学模式下可对录播开始、停止、摄像机控制等进行操控；
5.互动教学模式下可对互动过程、教学录播等进行操控。
二．硬件配置要求
1.处理器：1.9GHz+1.3GHz（四核+四核）；
2.显示屏：7英寸Super AMOLED，1600万色；
3.显示屏分辨率：2048 x 1536 (QXGA)；
	行业标准
	

	5. 
	高清摄像机
	1. 运用独特的基于人眼模型的 Iridix 曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。传感器支持 WDR（宽动态范围），在有强烈明暗反差的环境下（如逆光），能够清晰捕捉成像所有景物；
2. 应用2D 和基于运动估计的 3D 降噪算法，采用美国新一代低噪声传感器，有效降低噪声。
3. 既能够接收自己的专用遥控器信号，也能够接收用户视频会议终端红外遥控器信号，通过 VISCA IN 端口透传出来；
4. 视频格式： 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL； 
5. 输入输出接口：HDMI，HD-SDI: BNC类型，CVBS: RCA接口，RJ45， 
6. 预置位数量：128个，预置位精度≤0.2°
7. 传感器类型：CMOS、1/2.8英寸
8. 传感器像素：总像素：274 万，有效像素：207 万；
9. 镜头焦距：10倍光学变焦，4倍数字变焦；f4.42mm ~ 88.5mm， F1.8 ~ F2.8；
10. 电子快门：1/25s ~ 1/10000s；信噪比≥55dB；水平视场角： 60.7°~ 3.36°；垂直视场角：34.1°~ 1.89°；水平转动范围：±170°；垂直转动范围：-30°~ +90°；水平转动速度范围：1.7°~ 120°/s；垂直转动速度范围：1.7°~ 100°/s； Line in：3.5mm音频接口；支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P；支持倒装；支持网口版本升级。
	行业标准
	

	6. 
	调试及安装
	1、 包含所有系统的安装及调试等；

2、 ▲需要能够与金华本部智慧教室对接，实现金华—杭州双向远程交互教学功能。
	行业标准
	


3. 智慧教室设备采购设备（3号实训楼302室）

	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案

	1. 
	智慧教室学习平台
	可同时在线100个以上的教师端在不同教室学区进行互动教学使用。同时要求系统平台可支持并可承载2000-3000的学生互动在线学习并发访问量。
一.功能需求
1. 要求支持Windows、iOS、Android等操作系统上的安装使用，支持PC、笔记本电脑、智能手机、Pad的安装适配，支持微信公众号的嵌入应用。

2. 支持教师课前计划的制定、课件的制作、备课资料的集中管理、课程通知的发布、在线作业安排、在线测验自动批改、课后教学效果的统计分析；

3. 支持学生不同智能终端、不同操作系统的接入，支持个性化的信息设置，支持通知接收、在线学习、在线作业、在线考试、在线表决、在线小组讨论、在线沟通互动、在线提问、在线笔记、在线评价分享、数字文件的集中管理；

4. 支持课堂考勤管理，教师点名抽查、课堂知识点检查统计、讨论环节的屏幕信息实时互动、自定义分组、随机分组、在线抢答、在线投票数据统计分析；支持自动随机按人数分组，进入分组讨论，讨论结果通过学生端或教师端无线传输到在大屏上。

5. 支持老师移动讲课，授课时通过PAD或手机终端点选课件进行多媒体播放；教师端与学生端同步播放、实时互动；支持教师讲课时同时用终端进行批注并在大屏幕上展示批注内容，支持随机抽取学生作业投屏展示。
6. 支持教学内容的实时下发、小组将其讨论结果实时回传给老师控制端、教师可以将学生的答案进行有序分析汇总；教师可以通过手中的互动控制终端设备将任意一组学生讨论过程的视频进行大屏投放进行观摩、回放等。

7. 支持在线云存储，教师端可将备好的课件、学习资料在软件中进行上传，学生端可直接下载打开进行学习，支持老师掌握学生自主学习情况。

8. 支持统计分析，作业批改完成后，系统自动计算每个学生作业正确率，生成统计表。

9. ▲支持校校互动功能，配合多媒体设备实现同一校区不同班级之间或者不同校区的各个班级之间可以进行交互，支持远程授课。

二.互动要求

8. 教师演示：将“教师机”的屏幕图象内容同步广播到网络上的“学生机”上；

9. 学生示范：随时点播学生机进入“教师机”角色，向其他学生进行示范操作；

10. 语音教学：网上语音广播、两人交谈、多方讨论和语音监听等多种模式，体会沟通无极限；

11. 遥控辅导：直接操作学生机进行远程控制，可以用于管理，也可以进行手把手教学；

12. 屏幕录制：学生可以录制上课内容以便课后温习，老师可以提前制作课件或教材；

13. 文件传输：同步传输文件到远端学生机上，并且能在传完后直接打开或运行；

14. ▲录播功能：老师的授课软件界面中具有录制相关按键，可实现对本次采购的“智能录播一体机”设备进行控制（包括：录制开始、录制结束、回放等功能按键）；需提供软件功能界面截图。
	行业标准
	1.按设备的性能以及参数核对；

2.按“主要功能及用途”中的第1、2部分功能要求。

	2. 
	教学触控一体机
	一．整体要求

1.屏体类型：LED背光源，≥86寸液晶屏，屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃，可触控；

2.显示比例16:9，物理解析度3840×2160，显示性能满足UD超高清点对点要求（可无损播放4K片源；PC通道下可将系统画面分辨率设置为3840×2160）；对比度≥5000：1，可视角度≥178°；

3.整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0，可以与推拉式黑板搭配使用；

4.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份；系统采用高清智能双核芯片；
5.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。
二.内置电脑模块参数：
1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2.处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.7GHz或以上。
3.内存：4G DDR3或以上配置
4.硬盘：128SSDG或以上配置
5.选用lntel(R)HD Graphics Family或更优的集成显卡
6.内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M。
三.嵌入式系统参数
1.在嵌入式安卓操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等；

2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开；
3.嵌入式互动白板支持五笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），可调用图片和USB视频展台画面进行批注展示。
四.白板功能

支持白板书写、板擦、PPT播放、音视频播放、思维导图、微课工具等功能。

五、整机提供三年原厂质保证明。
	行业标准
	

	3. 
	学生小组讨论触控一体机
	一.整体要求

1.屏体类型：LED背光源，≥55寸液晶屏，屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃。
2.显示比例16:9，物理解析度1920×1080，对比度≥5000：1，可视角度≥178°；
3、喇叭输出功率：15瓦x2

4、整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0。适合与推拉式黑板搭配使用，方便拓展其他多媒体应用或给外部设备供电、充电。
5、设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。系统采用高清智能双核芯片
6、当老师外接笔记本时，设备能（自动）识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，不接受手动切换方案。。
7、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
8、采用非接触式红外十及以上触控技术，在任意通道下支持十点及以上同时书写（安卓通道、PC通道等）
二.智能交互平板电脑模块参数：
1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2.处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.7GHz或以上。
3.内存：4G DDR3或以上配置
4.硬盘：128SSDG或以上配置
5.选用lntel(R)HD Graphics Family或更优的集成显卡
6.内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M
7.提供PC模块电脑3C证书(3C证书需为投标品牌原厂申请)
三.嵌入式系统参数
1、在嵌入式安卓操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。
2、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。
3、支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。
四.白板软件
支持白板书写、板擦、PPT播放、音视频播放、思维导图、微课工具等功能。
四.提供三年原厂质保证明
	行业标准
	

	4. 
	液晶电视
	55寸、最高分辨率不低于1920*180、HDMI接口*2、含壁挂、吊装支架
	行业标准
	

	5. 
	智能录播一体机
	1.提供3C认证证书； 

2.▲需与智慧教室学习平台无缝对接； 
3.主机需具备硬件视频会议终端功能，支持H.323协议，支持双流功能，可同时解码2路视频流，可直接与视频会议MCU、视频会议终端互联互通；

4.采用性能强劲的ARM+DSP多核处理器，纯嵌入式硬件架构，程序固化不受病毒威胁，无插卡结构，可长期稳定运行，嵌入式linux操作系统，功耗低，无版权问题，可直接断电关机不会导致系统文件丢失； 
5.录制模式支持本地电影模式视频录制和同步课堂交互视频录制；
6.支持外接录播触摸屏，可在讲桌上嵌入式安装，并支持录制、暂停、停止等录播快捷按钮，主机具备AV视频信号输出接口和USB控制接口； 
7.支持无线平板导播功能，通过平板电脑即可完成录播系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能；
8.主机支持>10路1080P全高清直播和点播，具备录制过程中主机突然断电视频文件自修复功能，即录制在断电前生成的文件可正常点播；
9.主机内置录播平台功能，采用B/S架构，具备在线剪辑、后期导播、教学评价等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 
10.内置3D自动跟踪模块，可根据老师和学生全景高清摄像机采集到的视频信号，进行内部三维分析计算，完成老师、学生自动跟踪特写拍摄，无需部署定位辅助摄像机； 跟踪系统支持网络远程调试；具备区域屏蔽功能，能够划分排除区域，避免该区域的人员干扰活动，提高目标跟踪识别效果；支持多人员识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人给全景拍摄；具有自动/手动两种跟踪模式，并能任意切换；教师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪。支持多种摄像机镜头控制，索尼、松下及国产会议摄像机，兼容VISCA、PELCO-D等控制接口。
11.主机自带全硬件式导播，支持web远程导播方式。远程导播和管理电脑不需安装客户端软件或专用插件，即可进行实时导播操作，支持各路视频预监、多路视频画面切换、摄像机云台控制、教室内音频调整、录制暂停控制等功能； 
12.视频输入接口：具备摄像机视频输入HD-SDI接口3个；课件电脑信号输入VGA接口1个、HDMI接口1个、CVBS\YC\YPbPr接口1个；视频输出接口：具备本地导播视频输出和远端视频解码输出VGA接口1个、HDMI接口2个；音频输入输出接口：具备麦克风输入接口6个，电脑和无线麦克风输入接口2个；本地电脑和无线麦克风输出接口1个；本地导播音频输出和远端音频解码输出接口2个；同时具备录制音频监听3.5mm音频接口1个；通讯接口：RJ45 10/100/1000M自适应以太网口×1、RS232/RS485升级调试接口×1；摄像机控制RS-232/485接口5个；
13.主机具备“一键”恢复功能，通过外部重置按钮即可完成恢复参数设置；
14.云台控制协议：PELCO-D、PELCO-P、VISCA；支持流媒体协议：RTP、RTSP、RTMP；画面延迟≤300ms（局域网）；
15.内置存储：2TB。
	行业标准
	

	6. 
	多功能录播平台系统
	1. B/S架构，客户端通过浏览器即可在同一平台上实现直播、录制、点播、在线剪辑、在线编辑等功能，不需要安装客户端软件或专用插件；
2.具备自动汇聚功能，能与教育资源服务平台无缝对接，能实现直播课堂、课程资源自动上传、视频课件点播等功能应用；
3.符合国际教育资源标准，支持Blackboard、Moodle，生成SCORM1.2标准课件包，与LMS无缝连接，从而支持巨型资源应用；
4.支持高达6路1080P高清视频在线实时导播，具备多种直播和录制模式，可生成单流单画面、多流单画面、多流多画面等多种模式；在线视频下载提供电影模式单视频文件下载，资源模式提供多个独立视频文件下载；
5.单流文件及多流文件的同步录制功能：系统支持同时生成用于直播及点播传输的单流视频文件和用于高清保存的多流视频文件；且系统在录制成为多流多画面(多画面资源模式)文件时，录制的文件为独立输入源视频流文件，可以进行独立输入源视频信号文件的下载，且独立输入源视频信号内嵌音频，极大方便了后期的视频编辑；
6.IE浏览器直接录制，不需要安装软件，直播录制、预约录制，直接生成MP4文件，可按时间、日期、星期等条件预约录制，具备课件的导入、导出功能，能轻松将课件导出成标准MP4文件；支持预约录制，在录制过程中能控制正在录制的任务，追加、暂停、停止、撤销、删除等；
7.支持上传excel格式课程表，按照课表自动启动录制，并根据课表内容对各教室的课程录像进行命名管理；录制好的资源可以自动、手动生成文字、截取PPT的封面图片的索引，自动生成视频封面；
8.录制后的视频课件具备教师信息介绍及课程简介、封面、教师照片等；
9.支持自动或手动生成课件的索引及目录，自动截取PPT的标题和图片作为文字和图片的双索引；可以在课件点播过程中，选取任意时间点加入文字和图片的知识点索引，使课件更具观看性，观看者只需点击每一个索引点就能跳转到感兴趣的知识点，提高学习效率
10.支持跨平台应用，采用HTML5发布形式，支持IPad、Iphone，Android等智能手机、平板电脑的应用，无需安装插件；
11.支持无线触摸屏控制录制、暂停、停止和摄像推拉摇移等，该无线触摸屏可同时控制多间教室；
12.具备后期导播功能，能同时支持编辑5路或以上1080P视频。
13.支持师生对话模式，当老师在讲台上点学生回答问题时，画面呈现双分屏对话窗口。
14. ▲需跟“智能录播一体机”无缝对接，确保运行稳定。 
	行业标准
	

	7. 
	集中管理主机
	13. 高度1.5U全贴片生产，低功耗设计，待机功率小于1W，能7*24小时工作；

14. 嵌入式多CPU+MCU+多DSP硬件系统：

15. 集成4进3出HDMI\VGA混合高清矩阵切换接口：支持电脑、笔记本、展台、投影机、触摸电视一体机、摄像头等高清数字信号自由混合切换，支持双投影机、高清电视机同步或者异步信号切换输入输出；

16. 集成2进1出标准3.5立体声音频接口；

17. 集成话筒输入；

18. 集成4路可编程232串行控制接口：可以管理电脑、投影机、触摸电视一体机等设备；

19. 集成可编程红外控制接口：可以无线管理空调，投影机等红外设备；

20. 集成4口网络交换机：可以供电脑，笔记本，触摸电视一体机，网络高清摄像机等设备联网；

21. 集成USB接口管理维护方便；

22. 集成断线报警功能：网络与电脑、投影机等设备的信号线、电源断线自动报警；

23. 集成网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP管理，网络模块带DHCP技术，可以自动派地址；

24. 可扩展：集成2.4G无线话筒接收模块，支持2.4G话筒自动对频、锁频；
	行业标准
	

	8. 
	网络IC卡读卡器
	1、 非接触式IC卡读写器，支持SC50、SC70标准的智能卡；
2、 通过RS232接口实现同PC机及相关设备的连接；
3、 带3级用户权限管理及自定义课表功能；实现智能一卡通管理，并与现有学校所有IC卡兼容，一卡开门设备，与课表系统结合、自动认证刷卡。
	行
	

	9. 
	网络管理平台软件
	1、网络中控多媒体集中管理、IC一卡通管理、数字监控管理、IP对讲广播管理、智能物联管理、数字班排管理与发布、网络LED屏管理与发布，七合一管理平台软件；用户无需安装学习多个软件，同一界面平台管理，简洁方便；投标提供软件界面截图加盖公章；

2、可视化远程管理：讲台门锁、电脑、中控、投影机、功放、电视、空调、灯光、风扇等所有设备的状态，管理平台上直观图形界面反馈显示，并且可以远程进行控制、管理（设备电源开关、窗帘的开关、屏幕升降、信号切换、音量大小等控制与调节）投标提供软件界面截图加盖公章；

3、可以监听教室声音，也可以与教室进行对讲，并且可以远程接管教室电脑屏幕；

4、IC卡一卡通系统：带课表功能实现自动管理运行，支持远程收发卡号，数据下发，与提取，可以与学校一卡通系统对接，实现自动课表管理排课开关设备，支持临时调课管理，支持多级用户权限管理；

5、数字监控系统：支持市面上主流品牌监控系统，无缝对接，配合IP对讲广播模块，可以实现一键呼叫，可视化对讲；

6、IP对讲广播系统：定时广播、定时打铃、广播通知、求助:教师可通过设备上按钮向控制室求助，当有教室求助时，控制中心自动提示求助信息，并可选择接受或拒绝； 

7、智能远程管理：远程对教室里的灯、空调、风扇、电动窗帘等设备进行编程管，联动管理，配合传感器自定义管理与智能管理，如果检测到天气温度到达28度，自动开启空调、风扇等设备；人走了，自动关闭多媒体设备，与灯光空调等设备，达到最舒适的教学环境，最大限度的节约能源；
	业标准
	

	10. 
	交互综合控制管理平板电脑
	一．软件要求
1.采用不小于7寸触摸屏；
2.根据教学内容选择教学模式，具有普通多媒体教学模式、录播教学模式、互动教学模式；
3.普通多媒体教学模式下可对教室内的电脑、展台、投影、幕布、音量、灯光等进行操控；
4.录播教学模式下可对录播开始、停止、摄像机控制等进行操控；
5.互动教学模式下可对互动过程、教学录播等进行操控。
二．硬件配置要求
1.处理器：1.9GHz+1.3GHz（四核+四核）；
2.显示屏：7英寸Super AMOLED，1600万色；
3.显示屏分辨率：2048 x 1536 (QXGA)；
	
	

	11. 
	跟踪探测器
	1.内置视频摄像头和光学感应镜头，静态像素130万，支持1280*720分辨率；光感镜头具备深度信息测量； 
2.内置跟踪定位检测智能图像算法，可精确定位学生站立、老师走动、板书等动作，准确可靠，配合自动导播可进行自动老师、学生、板书特写跟踪切换；
3.采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确；
4.支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标；
5.通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷；
6.传感深度范围：1.2-9.8米；
7.接口：RS232，RJ45；
8.网络协议：UDP、TCP。
	行业标准
	

	12. 
	高清摄像机
	1. 运用独特的基于人眼模型的 Iridix 曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。传感器支持 WDR（宽动态范围），在有强烈明暗反差的环境下（如逆光），能够清晰捕捉成像所有景物；
2. 应用2D 和基于运动估计的 3D 降噪算法，采用美国新一代低噪声传感器，有效降低噪声。
3. 既能够接收自己的专用遥控器信号，也能够接收用户视频会议终端红外遥控器信号，通过 VISCA IN 端口透传出来；
4. 视频格式： 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL； 
5. 输入输出接口：HDMI，HD-SDI: BNC类型，CVBS: RCA接口，RJ45， 
6. 预置位数量：128个，预置位精度≤0.2°
7. 传感器类型：CMOS、1/2.8英寸
8. 传感器像素：总像素：274 万，有效像素：207 万；
9. 镜头焦距：10倍光学变焦，4倍数字变焦；f4.42mm ~ 88.5mm， F1.8 ~ F2.8；
10. 电子快门：1/25s ~ 1/10000s；信噪比≥55dB；水平视场角： 60.7°~ 3.36°；垂直视场角：34.1°~ 1.89°；水平转动范围：±170°；垂直转动范围：-30°~ +90°；水平转动速度范围：1.7°~ 120°/s；垂直转动速度范围：1.7°~ 100°/s； Line in：3.5mm音频接口；支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P；支持倒装；支持网口版本升级。
	行业标准
	

	13. 
	交互式液晶触摸屏
	1.触摸屏采用不小于6 寸真彩电容屏，点分辨率800*480；
2.接口描述：前面板具备视频导出USB 接口、翻页笔和无线鼠标接收器USB接口；同时可外接笔记本USB，达到共用教师鼠标、键盘的作用；后面板具备视频输入接口，鼠标、键盘USB 接口和网络接口。接口类型及数量：USB×6、RJ45×2、RS232×2、AV in×1、DC-12V×1；
3.录播视频监视功能，支持录播系统视频画面实时预览显示，通过切换可实时预览每一路视频画面，达到实时监看录播效果的作用，避免系统故障导致课程录制失败的问题；
4.录播触摸控制功能，支持录播一键录制操作，具备开始、暂停、停止、追加时间按钮；
5.支持导播模式切换功能，具备手动/自动导播一键切换、VGA锁定、VGA禁止等功能；
6.支持手动导播画面切换，老师可根据实际情况选择机位画面进行手动导播切换，无需额外工作人员参与即可录制精品微课视频；
7.支持录制视频回看和USB导出，触摸屏可查看已录制成功的视频进行点播预览，并支持导出至外接U盘，方便用户及时导出视频资源；

8.支持同步课堂控制，授课模式下，液晶屏显示互动多方的视频拼接画面；点击选择需要互动的教室画面即可切换至主讲本地与远端视频画面的双分屏画面，完成互动课堂场景切换，此时音频同步进行切换。
9. ▲为了确保系统的稳定性，要求与“智能录播一体机”产品无缝对接。
	行业标准
	

	14. 
	服务器
	1. 高度:2U机架式
2. CPU:两颗英特尔至强E5-2630 v4处理器
3. 内存:配置≥8*32GB DDR4 1600MHz内存，可扩展≥24个内存插槽
4. 硬盘:配置≥SSD 2*480GB
5. 4T 7200 RPM SAS * 8 热插拔硬盘， ≥16个2.5英寸硬盘插槽，支持12Gb SAS硬盘
6. RAID卡: 支持两个RAID卡，支持将多个SSD硬盘作为本地SAS硬盘的全局缓存；
7. 网卡:配置≥4口千兆以太网卡、RJ45接口
8. PCI-E:集成≥7个PCI-E3.0；
9. GPU:支持≥2个GPU 
10. 电源和风扇:满配电源和风扇；电源获得80Plus认证，电源转换效率≥94%
11. DVD:配置外置移动光驱
12. 原厂服务：提供原厂商3年7*24小时、4小时免费上门服务，三年整机保修；
	行业标准
	

	15. 
	吊麦
	1. 心形指向性拾音 频率范围：40-18000 Hz
2. 灵敏度：-35dB（18mV/Pa） 指向性：超窄指向  拾音角度：100°
3. 阻抗：200Ω
4. 最大声压级：132dB
5. 工作电压：48V幻象供电
6. 信噪比65DB，
7. 可隐藏式安装
8. 附 件：防风罩一个；10M双卡侬连接头
	行业标准
	

	16. 
	无线AP
	1、网络标准无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
2、最高传输速率450Mbps
3、频率范围双频（2.4GHz，5GHz）
4、网络接口：1个10/100/1000Mbps WAN口1个10/100/1000Mbps LAN口

5、带机量：可连接终端数>=50个
	行业标准
	

	17. 
	数字红外扩音系统
	数字红外无线系统主机：
1、教室与教室之间保证互不干扰，不受无线电干扰，无电磁辐射； 

2、具有4个数字红外接收器接口；2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT）线路输入1（LINE IN 1)还可作为麦克风输入，并提供幻象电源；具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制，可配2个无线麦克风；内置功放，具有4个扬声器接口
3、频率响应:50 Hz ~ 20 kHz；信噪比: ＞85 dBA；通道隔离度: ≥75 dB；总谐波失真: ＜0.06%；内置功放：最大输出功率: 2×30 W, 8Ω；有效输出功率：2×23W， 8Ω；颜色: 黑色（PANTONE 419 C）
数字红外接收器：
1、不受高频驱动光源干扰
2、接收范围：可直视距离：25米；实际接收范围：半径约12米

接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°；带接线端子，可接同轴线缆，线缆长度可定制
数字红外无线麦克风：
1、扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意

2、带可充电锂电池，持续发言时间﹥5小时；充电电源 DC 5 V，2 A（兼容手机充电器）；频率响应 50 Hz ~ 20 kHz；信噪比 ＞85 dBA

总谐波失真 ＜0.06%；电池使用时间 持续发言＞5小时

3、频率响应:50 Hz ~ 20 kHz；信噪比: ＞85 dBA；发射角度：垂直0~90度，水平360度；总谐波失真: ＜0.06%；带可充电锂电池，持续发言时间约6小时；具有电量提示，支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电；
壁挂式音箱（2只）：
1、配备U角支架；
2、频率响应：65 Hz ~ 20 kHz；定阻输入：8 Ω；额定功率：40 W；灵敏度：90 dB；
3、安装方式：挂墙式。
	行业标准
	

	18. 
	电脑
	1、CPU:Intel Core i5-6500 （含）以上
2、主板: Intel H110芯片组（含）以上，须有2个及以上内存插槽 
3、内存: 4G DDR4-2133（含）以上（单条）
4、硬盘: 500G硬盘或以上配置
5、显示器:≥21.5寸宽屏液晶显示器，分辨率1440×900（含）以上
6、显卡:≥1G独立显卡 
7、网卡:集成千兆网卡
	行业标准
	

	19. 
	安装及附件
	满足系统集成要求的各类线槽、支架、接插件，各类转换器、其他线缆、分配器、电源时序管理器和交换机等
	行业标准
	

	20. 
	集成及调试
	包含所有系统的安装连接及调试等
	行业标准
	

	21. 
	桌椅
	1、 拼接式可移动桌椅，桌子带滚轮可锁定。板材必须采用欧洲E1级以上环保材料，绿色环保，桌子面板厚度25mm。桌脚采用钢管，壁厚1.2mm，采用高温烤漆，表面烤漆不会脱落。桌面尺寸按场地实际大小定制，个体尺寸600*600*900MM左右，可以随意组合。椅子钢脚带滚轮，采用全钢加厚工型架，透气网布，高密度海绵座垫，实际供货按场地大小等情况定制尺寸颜色及款式与样式。
2、 ▲板材采用E1级以上环保材料，需提供环保材料检测报告。
参考图片：[image: image4.png]



	行业标准
	

	22. 
	教师讲桌
	1、多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理；
2、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只；
3、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板；
4、长宽高（CM），关闭：110×75×100；展开：195×105×100；
5、气动打开15-20寸液晶宽屏；
6、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60×600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装；
7、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；
8、键盘架下方隐藏储物抽屉；
9、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 ；
	行业标准
	

	23. 
	控制室控制台
	1、结构:机架全钢，布置机柜（高度≥13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉 
2、面板:材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样，新橡木颜色
3、尺寸:1800mm×750mm×800mm（实际供货也可按场地大小等情况定制尺寸）
4、设备安装:桌面设备嵌入式安装，两侧设备机架式安装（显示器不作要求），附件:带1U或2U通风板、螺丝若干
	行业标准
	

	24. 
	教师椅
	采用全钢加厚工型架，透气网布，高密度海绵座垫
	行业标准
	

	25. 
	地台
	录播教室木地台：细木工板、木龙骨基层、防火涂料、聚酯漆、实木线条、（环保型）
	行业标准
	

	26. 
	地胶板
	1、 水泥找平；底胶;砂袋；V形槽口，深度到地板的2/3处焊条焊入；总厚度不少于2.6MM
2、 ▲需提供环保材料检测报告。
	行业标准
	

	27. 
	踢脚线
	40mm，1.0mm厚高拉丝不锈钢踢脚线;
	行业标准
	

	28. 
	吸音矿棉板吊顶
	吊装轻钢主龙骨；Ф8吊杆；次龙骨及横撑龙骨；对灯槽、灯具、窗帘盒等处，按具体设计增加连接龙骨锚固坚牢;
	行业标准
	

	29. 
	LED灯
	颜色分类: 带光源;光源类型: 荧光灯;电压: 220V,功率: 51W(含)-60W(含)。
	行业标准
	

	30. 
	吸音板
	1、圆孔型木吸音板墙面,成品现场安装,环保E1级别。

2、▲需提供环保材料检测报告。
	行业标准
	

	31. 
	侧格柜
	1、 木质结构，用于学生存储存放书本及背包等，要求按实际场地情况定制尺寸大小及样式颜色等，材料达到环保E1级要求。
2、 ▲需提供产品或材质的环保检测报告。
	行业标准
	

	32. 
	储物柜
	1、 木质结构，用于存储存大家物品等，要求按实际场地情况定制尺寸大小及样式颜色等，材料达到环保E1级要求。
2、 ▲需提供环保材料检测报告。
	行业标准
	

	33. 
	插件
	电气接插件（空调插座、弱电插座、86插座）；
	行业标准
	

	34. 
	电源箱
	DLX-12路电源开关箱(380V/220V40A)；
	行业标准
	

	35. 
	施工安装及附件
	1、 包含装修施工安装及所需的附件及配件等；

2、 根据用户需求进行简易个性化装修或房间分割。
	行业标准
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4. 非编与存储设备采购
	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案

	1. 
	非编系统
	采集、输出：

1.
支持HDMI、复合、分量视频信号输入输出；支持至少4入6出的数字、模拟音频信号输入输出（*复合、分量、数字音频、模拟音频为选件）

2.
采集时可对视、音频动态调整功能；支持采集时调节画面亮度、对比度、饱和度、色度，音频调整大小；支持叠加台标，制作区域模糊，区域马赛克

3.
基于数据库的资源管理系统，实现快速检索和安全保护

4.
支持静帧过渡的转场方式；及时没有素材余量，也可以把素材接点处的画面做静帧，分别向前后补齐 

5.
支持回显窗画面缩放、位移，方便查看局部细节

6.
支持无限手绘区域的动态马赛克；提供快速“遮台标”特技

7.
智能跟踪技术：支持单区域和多区域自动跟踪；可配合二、三维特技、马赛克、掩膜、颜色校正、抠像等特技使用；可制作虚拟电视墙、文随人动、追踪马赛克、手绘掩膜等效果；

8.
提供高精度抠像：钢笔取色，一键式抠像；支持选定任意区域，实现局部抠像；支持整体抑色处理，支持选定任意区域，实现局部抑色，去除残留；支持边缘模糊、侵蚀，保证边缘细腻、平滑；抠像窗口支持放大，移动，叠加任意色度背景，精确检测任意区域抠像效果

9.
提供颜色校正工具，支持一键白平衡、故事板素材颜色匹配，方便统一画面色调

10.
提供片头、片花模板，支持模板元素替换功能，用户可自行替换模板中的视频元素，进行片头片花制作

11.
提供手写动画工具，支持记录手绘过程并生成动画文件（该功能为选件）

字幕：

12.
内置三维字幕系统：支持二维物件转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体，立体圆环等三维物件及三维效果的制作

13.
支持快速制作带动画效果的三维饼图、三维柱图，三维翻牌等

14.
支持各类图片及序列串的导入编辑，支持PSD文件的分层导入

15.
支持导入三维模型并继承动态运动效果（*.FX、*.3DS、*.X、*.3ma、*.OBJ、*.x3d、*.wrl），支持对三维模型的纹理、照明效果进行再编辑

16.
提供字幕快速修改工具：在与字幕编辑界面不同的界面中，隐藏图片、矩形等物件，单独显示可供替换文字，方便进行模板字幕修改

17.
音效库，预制上千种音效素材

18.硬件参数：Core i7 3.4GHz /4GB DDR3 1333 ECC*2/WX4100 2GB/240G SSD/1TB SATA*2/FSP 700W/ DVD±RW、 RedBridge6A-HDMI 、宝龙达1394卡、 U/EC5-RB
	行业标准
	1.按设备的性能以及参数核对；

2.按“主要功能及用途”中的第1、2部分功能要求。

	2. 
	专业摄像机
	4K专业摄像机，需为sony、松下或佳能等知名品牌
1、光学变焦5倍-15倍；
2、CMOS传感器像素：300万以上，静态有效像素：600万以上，动态有效像素：400万以上；
4、最大光圈F4.0；
5、液晶屏尺寸3.5英寸；
6、液晶屏像素约156万像素；
7、快门描述1/3-1/9000秒；
8、白平衡预设，内存 A，内存B（1500K-50000K），自动追踪白平衡
9、录制格式MPEG-4H.264/AVC；
10、录制模式：XAVC-I模式QFHD59.94P、QFHD50P、QFHD29.97P、QFHD23.98P、QFHD25P、HD59.94P、HD50P、HD50i、HD29.97P、HD23.98P、HD25P等；
11、麦克风内置（全向单声道驻极体电容麦克风）；

12、AV端子音频输入：XLR 型 3 针（母头）（×2），线路/麦克风/麦克风+48V可选麦克风参考：-40，-50，-60dBu；SDI输出：BNC（×2），可切换选择3G-SDI/HD-SDI ；SMTPE292M/424M/425M；HDMI接口支持；其它接口耳机输出：小型立体声插孔（x1），-16 dBu 16Ω；DC输入：DC插孔；

13、远程控制：小型立体声插孔（Φ2.5mm）；
14、存储介质XQD卡插槽（x2），SD卡插槽（x1）用于保存配置数据；
15、电池类型:锂电池，容量：6600毫安（mAh）电压：14.4V ，配备2块；
16、配备充电器、128g存储卡（需与摄像机相配）、sony专业四碳纤维三脚架、专业摄像机双肩包、无线话筒（腰包式无线麦克风）
	行业标准
	

	3. 
	存储
	1、磁盘阵列容量配置:最大配置199块SFF或者96块LFF，最大容量768TB;本次配置磁盘≥8个2TB 6Gb SAS 7.2k 3.5英吋硬盘
2、存储控制器:可选1个或者2个热插拔存储控制器
3、高速缓存配置:≥6GB/控制器，存储系统掉电无需电池进行保护。
4、控制器缓存扩展:支持控制器SSD缓存扩展，扩展容量≥200GB/控制器
5、主机端口:≥4个8Gbps主机端口/控制器;或≥4个16Gbps主机端口/控制器;或≥4个iSCSI  10GbE千兆主机端口/控制器;或≥4个iSCSI  1GbE千兆主机端口/控制器;或可以FC &iSCSI混合配制;或≥4个12Gb mini-SAS HD主机端口/控制器;本次配置4个FC端口（包含SFP光纤模块）
6、动态扩容:最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可
7、单一LUN最大支持容量:140TB
8、支持硬盘类型:支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘， 
9、硬盘混插:支持SSD，SAS和SATA在同一磁盘笼磁盘混插
10、虚拟化阵列:允许数据卷跨越同时最多199块硬盘，无需进行Raid后空间再绑定
11、自动分级存储:提供数据自动分级存储。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在SSD、SAS和SATA硬盘之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁。
12、断电保护:要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式
13、原厂三年质保。
	行业标准
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20   天内交货

地点：  浙江省杭州市萧山区宁围镇萧山高教园耕文路1108号                    

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。
2、质保期内非工作日时间要求30分钟电话响应，1小时现场响应。

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


第三章  投标人须知
一   总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.招标采购单位系指组织本次招标的机构和采购单位。
2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保证以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则将做无效标处理。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。
（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。
（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担相应责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
5.投标人应先行在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov）进行供应商注册登记。

（九）质疑和投诉
1. 对招标公告有异议的，应在招标公告发布之日起七个工作日内向我中心提出。

2. 对招标文件有异议的，应在获得招标文件之日起七个工作日内（在招标文件发放或报名截止日后获得的，自截止之日起计算），且在投标截止时间之前向我中心提出，否则视为各投标人均对此无异议。

2. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，否则视为各投标人均对此无异议。

3. 投标人对采购结果有异议的，应当在采购结果公告之日起七个工作日内提出，否则视为各投标人均对此无异议。
4. 质疑应当采用书面形式，有明确的请求和必要的证明材料，并符合有关规定要求。所有超过规定期限提出质疑的，我中心不予受理。
5. 质疑供应商对答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.招标公告
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的所有内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在规定时间之前以书面形式要求招标采购单位澄清。若投标人未书面提出疑问，而出现投标人对采购文件理解不一致的情况,其责任由投标人自行承担。
2.我中心对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充时，将在规定时间内以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。
3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都由通过本中心以法定形式发布，非本中心发布的澄清、答复、修改或补充招标文件无效。
三  投标文件的编制
（一）投标文件的组成
本次投标文件由资信及商务技术文件、投标报价文件两部分组成。

1. 资信及商务技术文件
商务资信部分：
（1）投标保证金付款凭证（在提交投标文件时另外提交，勿封入投标文件中）

（2）投标声明书(格式见附件)

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（4）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件

（5）营业执照副本复印件

（6）税务登记证副本复印件

（7）产品销售许可证（如有）

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（9）无行贿犯罪记录承诺书（格式见附件）

（10）节能、环保等方面的证书或文件复印件（如有）

（11）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）

（12）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）

（13）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（14）投标人一般情况表（格式见附件）

（15）商务响应表（格式见附件）

（16）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案
（17）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）（格式见附件）
（18）售后服务主要技术人员情况表（格式见附件）
（19）主要从业人员及其技术资格一览表（格式见附件）
（20）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠
技术部分：
（21）设备配置方案一览表（不得包含报价）
（22）技术参数对照表（格式见附件）

（23）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（24）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（25）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书
（26）投标人需要说明的其他文件和说明
（27）自评文件

2.投标报价文件：
（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
（3）投标报价明细表（格式见附件）

（4）投标人需要说明的其他文件和说明
（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应以中文汉语书写。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
▲4.投标报价形式：国内产品用人民币填报，国外产品以高校免税人民币价格填报（报价含进口代理费用，并在投标价格明细表中特别注明代理费用）。
5.投标人拟投产品是进口产品的，其进口代理公司由招标采购单位指定，进口代理定点单位联系方式及代理费用见附件。

6.最低报价不能作为中标的保证。
（四）投标文件的有效期
▲1.自投标截止日起90日历天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内退还。
▲3.中标人应按中标通知书要求与采购单位签订合同，在签订合同之前需按商务要求表规定交纳履约保证金给招标采购单位，投标保证金在签订合同后5日内退还。
4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标人应按资信及商务技术文件、投标报价文件正本各一份，副本各五份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。其中资信及商务技术文件中不得含商务报价，否则作为无效标书。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。
4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标人应按资信及商务技术文件、投标报价文件分别密封封装，在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务技术文件或者报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按招标文件规定交纳投标保证金的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（5）投标文件格式不规范、项目不齐全经评标委员会认定需废标的，或者提供虚假内容的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的除外）
（7）投标有效期、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；
（9）法律法规规章等规定的其他情形。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的质量标准，或者招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离(负偏离)的，或者经评标委员会一致认定属于实质性偏离并影响使用效果的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）经评标委员会认定存在串标行为的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超出采购预算金额采购单位不能支付的;
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于或低于市场平均价的。
4.对关键条文的偏离、保留或反对（例如关于“▲”条款、特别说明等），将被认为是实质上的偏离，投标无效。

四  开  标
（一）招标人将按招标公告中规定的时间和地点，对所有按时递交的投标书进行开标。

（二）投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
（三）本次开标先开资信及商务技术文件，后开投标报价文件。
（四）开标会由我中心主持，现场监督员和监察处负责监督。
（五）我中心工作人员将做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。
五  评  标
（一）组建评标委员会

招标采购单位将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

（二）评标方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，不采纳招标文件、投标文件以外的任何证据。
（三） 评标程序
1.资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出完全响应。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面形式进行，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按投标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
6.评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有评标小组认为单价金额小数点有明显错位的，才能以总价为准，并修改单价；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标处理。
（五）投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则我中心均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。
（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六   定  标
（一）本项目由采购单位事先授权评标委员会确定中标人。

（二）评标委员会根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，推荐中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标的报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列）。
（三）我中心在评标结束后3日内在发布招标公告的网站上公示中标候选人。

（四）在公示结束后，如无投标人质疑或有投标人质疑在质疑处理完毕后我中心将以书面形式发出中标通知书。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。

（五）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
七  合同授予

（一）签订合同
1.中标人应在中标通知书中规定的时间内与采购单位签定政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
3.招标文件、中标人的投标文件、招标文件的澄清、修改及评标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同的组成部分。

4.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，由采购单位决定是否与排列在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

▲5.特别说明：在确定中标供应商后，如招标采购单位要求中标供应商必须提供相关产品的厂家授权书的，中标供应商应在合同签订之前提供，如未能提供的，招标采购单位有权取消其中标资格，由此造成的所有后果由中标供应商自行承担。
（二）履约保证金及质保金
1.签订合同前，中标人应按我中心根据招标文件确定的履约保证金的金额，向我中心交纳履约保证金。
2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约或将中标项目转让、分包给他人的，则没收其全部履约保证金，并按合同约定承担违约责任。
3. 履约保证金在中标人全面履行合同验收合格后自行转为质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，承诺的质保期满后该款无息返还给中标人。

第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标办法

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标综合得分为资信及商务技术分、价格分两项汇总得分（投标人评标综合得分=资信及商务技术分+价格分）。评标委员会根据评分标准，对各投标单位的资信及商务技术文件、投标报价文件进行书面审核和评审后，由各专家独立酌情打分，每人一份评分表，并签名。投标人资信及商务技术文件评审的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。评分过程中所有得分均采用四舍五入法，并保留小数2位。 
评标方式：先评资信及商务技术文件，后评价格文件。

二、评分内容及标准

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中资信及商务技术分值为70分，价格文件分值为30分。

（二）价格分值评定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）资信及商务技术分值评定

资信及商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数 /评标委员会成员人数。

（四）资信及商务技术文件评分标准（70分）
	序号
	评标项目
	分值
	评分基本规则
	备注

	1
	投标文件制作
	2分
	投标文件编制完整、格式规范、装订整齐的得1分；有目录且页码准确的得加0.5分；有本表的自评和索引页码的可加0.5分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分最高扣2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，本项不得分。 
	

	2
	政策分
	2分
	主要投标产品（核心设备）列入国家节能产品政府采购清单的，得1分；列入国家环境标志产品政府采购清单的，得 1分；投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项给予加分0.5分，未提供相关证明材料的不得分。
本项最高得2分。
	核心设备由评标小组根据该设备在本项目中的重要性或所占金额比重确定。

加分凭有效证明材料。

	3
	投标人综合能力
	成功案例及业绩
	3分
	投标人提供的同类项目3个单个合同金额大于本项目金额的，得2分，每增加1个单个合同金额大于本项目合同加0.5分，最高加1分；提供多个同类项目合同，但同类项目单个合同金额大于本项目金额数量不足3个的得1分 ；无单个合同金额大于本项目金额，但投标人提供的同类项目多个合同累计金额大于本项目金额的，得0.5分；投标人提供的同类项目累计合同金额未达到本项目金额的或投标人提供的业绩或案例证明均是非同类项目的不得分。
	是否属于同类项目合同由评标小组认定。

凭完整合同复印件计分（原件备查）。

	
	
	权威认证
	1分
	投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、企业注册地工商行政管理局信用等级评定AA（含）级以上及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得 0.5 分，最高1分
	

	4
	确保供货的措施与方案
	1分
	供货期响应招标文件规定，且措施有效、方案严密的得1分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货期的，酌情扣分。
	

	5
	投标人的综合评价
	3分
	资质信誉好、知名度高、市场形象佳、用户反馈好、无违法违规记录的得3分；上述各项中有欠缺的或者投标人存在未结纠纷（诉讼）的，每项扣1分，直至扣完该项得分为止；在政府采购活动中有不诚信记录的，本项不得分。
	

	6
	售后服务方案
	2分
	售后服务总体方案（包括人员培训、技术力量、资源安排和保障措施等）科学有效的，得2分；方案措施欠佳的，得1分；方案措施存在明显缺陷的，或者无方案无措施的不得分
	

	7
	质保期
	2分
	核心设备质保期超过招标文件规定的，每增加一年加 1 分，最多加2分。

▲提供至少  3 年的免费上门保修服务
	核心设备由评标小组根据该设备在本项目中的重要性或所占金额比重确定。

	8
	售后服务承诺
	3分
	1.承诺技术人员到达现场后8小时内修复故障，若不能修复的，在3天内解决或提供备品备件的得2分，在7天内解决或提供备品备件的得1分，否则不得分（确保设备正常运行，否则每一次扣500元质保金）。
2、保修期内每三个月能提供巡检一次，得1分；每六个月巡检一次，得0.5分，其他不给分(每违约一次扣200元质保金。每年至少提供一次巡检)。
	

	9
	质保期满后配件及专用耗材供应价格
	1分
	根据各投标人同类配件及专用耗材供应让利幅度，酌情给分。
	

	10
	投标货物的技术指标
	40分

	所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得30-40分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，部分指标明显优于招标需求的，得20-30分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，最高得20分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣 1-2分。
	技术要求中不可偏离指标未作特殊要求的由评标专家组根据项目需求认定。

	11
	投标货物的性能、质量的整体评价
	7分
	多数主要性能指标明显优于招标需求、质量可靠、投标设备均为该设备顶尖品牌的，得5-7分；多数性能指标与招标需求基本一致的，品牌一般的最高得3分。
	

	12
	保证项目质量的技术方案和措施
	3分
	保证项目质量的技术方案和措施科学合理的得3分，方案不严密扣1分，措施不得力扣 1分。没有的不得分。
	根据方案与措施的科学性。

	合计
	70分
	
	


第5章 合同主要条款
浙江师范大学＿＿＿＿项目采购合同

需方(甲方)：     浙江师范大学     签订时间：      年     月    日
供方(乙方)：                       签订地点：浙江师范大学
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照      年      月      日浙江师范大学公开招标      号 ＿ ＿        项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。
第一条  合同标的

1．合同标的
	名称
	规格型号、生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	如写不下可写详见附件一
	可写详见附件二
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


2．以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。 

第二条  履约保证金、质保金
合同签定之前，乙方应交纳人民币        元作为履约保证金，乙方全面履行合同验收合格后履约保证金转为质量保证金，于       年后，如无用户货物质量和服务质量投诉，无息退还。
第三条  交货时间、地点及安装规定
乙方应当在____________前将货物交付到甲方指定位置并负责免费安装。

第四条  货物包装、发运、运输及交付

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3．乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4．交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5．货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

第五条  验收时间、标准
1．甲方应当在乙方到货并安装调试完毕后及时对货物进行验收。

2．验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标时递交的样品（如有）进行验收。

第六条  货款支付

1．付款方式：（二选一）
（1）进口产品：合同签订后      日内，甲方支付合同总价款的       %的预付款，即人民币      元，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款，即人民币      元。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

2．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方的实际使用量在甲方同意后方可增减供货量，合同货款的结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

第七条  质保期、售后服务

1．质保期：乙方对所供货物提供免费保修期      年（自验收合格之日起算）。
2．售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。甲方对整个售后服务过程进行监督，并针对乙方的售后服务偏离程度，酌情扣除相应额度的质保金。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：  

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
售后服务承诺详见附件     。
第八条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第九条  违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付价值总额每日千分之六的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该货物，可以要求乙方更换或者退货处理（更换或者退货处理按本合同第七条规定的方式执行）。若甲方要求更换，但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及招标文件规定标准的货物，甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的，同时可以直接解除本合同。

5. 因乙方原因导致甲方解除合同的，甲方没收乙方的履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同标的额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。 
第十条  合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为根本违约行为，有权单方解除合同，按本合同第九条第五款追究乙方的违约责任。
第十一条  合同的组成及生效

1．招标文件、中标人的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3．本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十二条  不可抗力事件处理
1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十三条  合同争议的解决方式
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。
第十四条  其他约定

其他约定详见附件       。
第十五条  本合同共有附件     个，共计     页

第六章　投标文件格式

一、资信及商务技术文件格式

1.资信及商务技术文件的外包装封面格式：
资信及商务技术文件
（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）

项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年    月    日
2.资信及商务文件封面格式： 
                                                    正本/或副本

资信及商务技术文件
（不得出现报价有关内容，否则做无效标书处理）
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

                        年    月    日
3、 资信及商务技术文件目录
商务资信部分：
（1）投标声明书（如投标人无进口代理资格的，应注明接受招标采购单位指定的进口代理公司的承诺）—————————————————————（页码）
（2）法定代表人授权委托书————————————————————
（3）法定代表人及授权委托人有效身份证件复印件——————————
（4）年检后的营业执照副本复印件—————————————————

（5）年检后的税务登记证副本复印件————————————————
（6）产品销售许可证（如有）———————————————————
（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件———————————

（8）无行贿犯罪记录承诺书
（9）节能、环保等方面的证书或文件（如有）————————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明等）————————

（11）近三年内类似成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件等）————————————————————————————
（12）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）—————
（13）投标人一般情况表——————————————————————
（14）商务响应表—————————————————————————

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案———————————

（16）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）——————————————————————————————————

（17）售后服务主要技术人员情况表—————————————————

（18）主要从业人员及其技术资格一览表———————————————

（19）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————————————————

技术部分：
（20）设备配置方案一览表（不得包含报价）
（21）技术参数对照表（格式见附件）

（22）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

（23）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（24）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书
（25）投标人需要说明的其他文件和说明
自评内容：
投标人根据本招标文件第四章中的“资信及商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分，并做好索引目录，格式见附件。
4.投标声明书格式：
投标声明书

致：_浙江师范大学采购中心 ：
_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；
2.我方此次向贵方提供的产品名称为：  （或可写详见《设备配置方案一览表》  ；规格型号：     （同前）      ；该型号产品我方有现货可供（或需在中标后向               订购）。
3.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内的被通报或处罚的违法违规行为有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5. （如是进口产品，且投标人无进口代理资格的，须做出如下承诺）：我公司无进口代理资格，自愿接受招标采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺商务报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人签字：                  投标人（公章）：                                     
年    月    日
法定代表人身份证复印件粘贴处

5.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_浙江师范大学采购中心：
本人_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江师范大学政府采购            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                            法定代表人签名：           
职    务：                                   职    务：           
联系电话：                                   联系电话：            
被授权人身份证号码：                      
投标人（公章）：                           
                                               年    月    日
授权代表身份证复印件粘贴处

6. 无行贿犯罪记录承诺书格式：
无行贿犯罪记录承诺书

浙江师范大学采购中心：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格、没收投标保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）：                     
法定代表人签字：                      
 年    月    日

6.投标人一般情况表格式：

投标人一般情况表

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	作为承包人经历年数：
	

	10
	其他需要说明的情况
	


说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
7.商务响应表格式：

商务响应表

招标编号：                  标      项：               
	序号
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	付款条件
	
	
	

	2
	质保期及质保金
	
	
	

	3
	履约保证金
	
	
	

	4
	交货时间及地点
	
	
	

	5
	售后技术服务要求
	
	
	

	6
	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、对照商务条款逐项比较填写。
▲2、商务条款中第1款—第3款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
8.售后服务情况表格式

售后服务情况表

招标编号：                  标项：         
	品牌厂商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）



	代理商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）




授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
9.售后服务主要技术人员情况表格式

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：         
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的维修项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
10.主要从业人员及其技术资格一览表

主要从业人员及其技术资格一览表

	序号
	项目
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	从事本工作时间

	
	技

术

管

理

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	技

术

开

发

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

  投标人（公章）：                
                             日   期：                
11.设备配置方案一览表格式：

浙江师范大学        采购项目配置方案一览表
招标编号：                         标项：          

	投标人配置方案清单

	序号
	设备名称
	品牌/厂家（产地）
	型号
	数量
	技术性能说明

（每种型号一份）

附整机图片
（可附宣传彩图）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：▲投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
12.技术参数对照表格式

技术参数对照表

招标编号：                    标项：          
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏  离
(注明正、负、无偏离)
	说明

	1 
	填写标书第二章招标需求技术需求表中的各项技术参数
	所提供产品的技术参数，与前一栏一一对应
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
13.投标人自评表
资信及商务技术自评表
	项目
	投标文件指标体系
	分值
	自评分
	佐证材料所在页码

	1
	评标细则内容一一对应，最后三项不用自评
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据本招标文件第四章中的“资信及商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分（除最后三项）。
二、投标报价文件格式

1.投标报价文件的外包装封面格式：
投标报价文件
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年    月    日
2.投标报价文件封面格式： 
                                                    正本/或副本

投标报价文件
项目名称：浙江师范大学               项目
     项目编号： 

     标    项:

投标人名称：（盖章）
投标人地址：

                        年    月    日
3.投标函格式：
投 标 函

致：_浙江师范大学采购中心__：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：              ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信及商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件、通知和答疑纪要（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 _90_个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。理解贵方不一定接受最低的投标报价。
6.本公司承诺，本投标价为开标前三个月内（同配置、同技术指标、同服务）浙江地区最低报价之一。若高于一经查实自愿退还差价，同时接受与投标保证金同额的罚款，并自动退出浙江师范大学采购活动一年。
7.投标保证金形式：                  
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：              
电话：                       传真：              
投标人授权代表姓名 ___________  职务：           
投标人名称(公章):___________________
开户银行：                         银行帐号：                       
授权代表签字:___________  授权代表联系电话：                       
                               日期:_____年___月___日 
4.开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                             标    项：                 
	项目名称
	投标报价

	
	

	合计金额大写：                             小写：￥              


注: 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价（若为进口产品，报价含进口代理费等所有费用，学校进口代理定点单位及代理费用信息见附件）。

法定代表人或授权代表（签字）：                     
投标人名称（盖章）：                               
  日期：                
5.投标报价明细表格式       

投标报价明细表

招标编号：                      标     项：                    

	序号
	设备名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位及数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	专用耗材
	
	
	
	
	

	投标费用及利润

	
	运输费、安装调试费
	
	
	

	
	其他：（如进口代理费）
	
	
	

	
	税费及附加
	税费率:        %
	

	
	项目毛利
	毛利率：       %
	

	投 标 总  价
	


说明：所投产品为进口免税设备并且投标人无进口代理资格的必须填写“进口代理费”。

授权代表签字：               
             投标人（公章）：               
                                 日   期：                  
2017-2019年进口代理服务代理费率明细表
1、 代理费
1、进口代理费按下表支付，其中包含所有相关费用（银行手续费、海关监管费、保险费、报关费、审批费、仓储费、国内运费、装卸费、法定商检费、换单费、滞报金等）。

	代理金额(单票)
	代理费%

（含所有费用）

	10—20万RMB
	0.8

	20—50万RMB
	1.0

	50—100万RMB
	2.5

	100—200万RMB
	2.5

	200万—300万RMB
	2.5

	300万以上RMB
	2.5


2、除货款（含不能免税设备的税款）及进口代理手续费外，招标方不再另付相关的其它费用。

二、联系方式

代理公司：浙江省科学器材进出口有限公司

联系人 ：金凯，联系电话：13588212218
1
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