编号：TP2012051
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	射频数据采集开发平台

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于浙江师范大学RFID信息采集与智能信息处理项目组团队在制造业信息化软件开发及数据采集研究实验使用

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	仪器名称
	数量
	单位

	1
	RFID采集器
	1
	台

	2
	物联网读写器
	1
	台

	3
	物联网天线
	2
	个

	4
	二维条码数据采集器
	2
	   台

	5
	无线一维数据采集器
	2
	   台

	6
	工业级无线路由(双频)
	2
	   台

	7
	证卡打印机
	2
	   台

	8
	RFID标签打印机
	2
	   台

	9
	条码标签打印机
	2
	台

	10
	宽幅条码标签打印机
	2
	   台

	11
	地磅
	1
	   台

	12
	电子秤
	2
	   台

	13
	高性能数据采集器
	2
	   台

	14
	二维扫描平台
	2
	   台

	15
	激光刻印扫描枪
	2
	台

	16
	工业级无线二维扫描枪
	2
	   台

	17
	QC条码检测仪
	2
	台


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	RFID采集器
	▲处理器： Xscale PXA255处理器  cpu主频:400MHz
▲操作系统： Microsoft Windows Embedded CE.NE6.0
▲数据采集： RFID 
无线局域网： IEEE 802.11标准的Spectrum 24或IEEE 802.11b

数据速率： 跳频2Mbps或直序11Mbps

天　　线： 内置
输出功率： 100mW

频率范围：2.4至2.5 GHz  

	2
	物联网读写器
	▲工作频段：920MHz～925MHz

▲支持标准：EPCglobal C1 Gen2与ISO18000-6C

▲读取距离：0m～10m（与标签及天线配置相关）

▲天线接口：4个SMA型接口

▲有线通讯接口：RS 232、USB Host、USB Device、10/100M Ethernet

▲无线通讯接口：Wi-Fi、GPRS、蓝牙，可任意选配
▲与实验室现有物联网系统软件无缝连接
I/O接口：2路光电隔离输入、4路继电器控制输出

网络协议：DHCP、HTTP、TCP/IP

读取速度：120张/秒（EPC C1G2标签）

API兼容：兼容原XCRF-800系列产品API，可扩充

配套软件：Demo软件、范例程序、驱动程序、API（C++或.net）

输出功率：20dBm～27dBm(±1dBm) 可调

电        源：100V～240V AC / 50Hz～60Hz

	3
	物联网天线
	▲工作频段：902MHz～928MHz

▲天线增益：8.5dBi

▲驻波比（VSWR）：＜1.2

▲极化方式：线极化

避雷保护：直接接地

功率容量：50W

输入阻抗：50Ω

半功率波束宽度：65°

接头方式：N型

	4
	二维条码数据采集器
	▲处理器： Xscale PXA255处理器 cpu主频:400MHz
▲操作系统： Microsoft Windows Embedded CE6.0
▲数据采集：二维条码
无线局域网： IEEE 802.11标准的Spectrum 24或IEEE 802.11b

数据速率： 跳频2Mbps或直序11Mbps

天　　线： 内置

输出功率： 100mW

	5
	无线一维数据采集器
	▲处 理 器： IntelXScale PXA270@312MHz
▲操作系统： Microsoft Windows CE4.2 Core Version 

▲数 据 采 集： 一维（1D）激光 

环 境： Microsoft Windows CE SDK

闪存内存/RAM(MB): 64/32 

接口/通信： RS-232 USB（主机/客户端）

工 作 电 源： 激光配置，成像仪配置

	6
	工业级无线路由(双频)
	▲端口：2个端口 (WAN.LAN)自动感应100/1000Base-T以太网
尺寸 : 长5.32英寸x宽9.45英寸X高l.77英寸 (长135毫米X宽240毫米x高45毫米)
外壳 : 采用金属和阻燃材料(UL2043)

LED : 4个顶置式LED , 2个底置式LED, 拥有多种模式, 可以显示802.11a/802.11g

	7
	证卡打印机
	▲打印方式： 热升华转印 
▲证卡打印机分辨率： 600×600 

打印速度： 每小时打印144张单面彩色卡片(YMCKO) 

打印介质： 所有PVC, 复合PVC卡片, 背胶式PVC卡 

卡片规格： ISO CR-80-ISO 7810，2.12"(54mm) X 3.385"(86mm) 

卡片厚度： 0.25mm-1.524mm 

打印区域： ISO CR-80-ISO 7810, 54×86mm 

接口类型： USB，以太网接口（选件） 

	8
	RFID标签打印机
	▲打印分辨率: 600DPI 
▲最大打印宽度：3.2" (81 mm) 

打印速度：1.5" - 4"/sec

打印长度: 508MM 

打印方式: 热转印/热敏方式 

测纸方式: 自动测纸 

驱动程序: 基于Windows3.X 95/98/NT/2000的打印驱动程序 

	9
	条码标签打印机
	▲条码打印机分辨率 300dpi 

▲最大打印宽度： 104mm 

打印速度： 203mm/s 

最大打印长度： 2692mm 

打印方式： 热敏/热转印 
标签宽度： 20-115 

标签厚度： 0.076-0.305mm 

碳带长度： 450000mm 

碳带宽度： 20-114

	10
	宽幅条码标签打印机
	▲分辨率: 300dpi

▲最大打印宽度: 168MM 
打印速度: 152mm/秒 

打印方式:热转印/热敏方式 

打印长度: 1245mm

电气参数: 内置自动转换电源90V/265V 48-62Hz最大电流5A 

通讯接口: RS232/422/485接口及标准并口；IEEE1284双向并口准并口 字体和字符

	11
	地磅
	▲最大秤量/检定分度值 :0.5kg;

▲等级：IP68 

▲传感器: SBC传感器,IP67 

秤台材质:全碳钢 

准确度等级:III 

	12
	电子秤
	▲最大秤量/检定分度值 :0.01kg;

▲等级：IP58 

▲传感器: SBC传感器,IP57 

秤台材质:全碳钢 

准确度等级:II 

	13
	高性能数据采集器
	▲无线GPRS数据采集器

▲处理器： Intel XScale PXA270 624MHz 

▲操作平台： Windows Mobile 6.0 

内存： 256MB RAM；1GB Flash 

键盘： 一次成型，耐磨损的背光键盘，有三种选择：35键数字转换字母、43健数字式和56健全字母式／数字式 

影像头／扫描头:带激光瞄准线的5300SR

	14
	二维扫描平台
	▲景深:0mm - 152mm

▲条码可读的最小条码： 一维0.1mm (4.0mil)PDF 0.127mm (5.0mil)二维 0.254mm (10mil)

扫描范围：55mm宽 x 35mm高@mm185mm宽 x 110mm高@150mm

运动容差： 能读取10cm外移动速度为20cm秒的0.33mm (13mil)

系统接口： PC 键盘口，RS485,USB

光源： 发光二极管，波长645nm±7.5nm特征

	15
	激光刻印扫描枪
	· 解码能力： 1D/2D/PDF417 
· 扫描深度： 13 mil (100% UPC/EAN)
扫描模式： 全向 
图像分辨率（像素）： 640 x 480 

	16
	工业级无线二维扫描枪
	· 分辨率：35mil 
· 扫描景深：21.3cm
尺寸：H15.7CM 

光源：630 

扫描角度：65度 
扫描宽度：17.8cm 

扫描速度：270/s 

条码支持：一维、二维 

	17
	QC条码检测仪
	▲光笔：5，6，10mil

▲波长 可见光：660nm

▲红外光：940nm（可检测隐形条码）

阅读分辨率 鼠标型阅读器：3，5，6，10，20mil 

线性图像阅读器：5mil

检测方式 传统/美标 

显示屏： 4行，每行20 字符LCD


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：壹年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后15天内交货

地点：浙江师范大学指定地点        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提供备品备件,不影响我方的使用。


