光照培养箱谈判技术需求
一、项目要求

	项目名称
	光照培养箱

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	培养植物材料

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	光照培养箱
	台
	9
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	
	见技术指标里功能
	                                                                     ▲1、温湿度 

控制范围:0－45℃，波动度:≤ ±0.1 ℃
湿度范围10-95％rH，波动±1.5％rH，
2、光照度

光照强度：最高40000Lux，可通过控制面板来调整光照强度相对光照度控制

▲3、升温时间:0 ℃升至40 ℃≤80分钟；降温时间: 40 ℃降至10 ℃≤120分钟

4、工作时间：白天、黑夜时间设置范围：0－24小时

5、压缩机停机保护时间: ≤3分钟

6、工作方式 : 连续运行(压缩机间歇工作)

7、工作室尺寸：≥450L   
8、电源要求:220V(范围187－246V)、50HZ
9、具有除霜除湿功能，安全报警装置
10、带水质磁化装置，能延长蒸发器寿命。自动吸水，自带原厂配备的带水位检测的容器


	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限  2  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内） 交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


