编号： ZB2015062        
采购单位名称：浙江师范大学 
1、 项目要求：
	项目名称
	两馆音响设备项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本项目由音响设备组成

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内


二、设备清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	体育舞蹈室,健美操,艺术舞蹈室等5套
	
	

	2
	全频音箱
	只
	10

	3
	功率放大器
	台
	5

	4
	前置放大器
	台
	5

	5
	无线话筒（一套主机，配置二只手持话筒，二只头戴式话筒
	套
	5

	6
	16U机柜
	只
	5

	7
	电源时序器
	台
	5

	8
	DVD播放机
	台
	4

	9
	线材副件？
	套
	4

	10
	会议厅音响清单1套
	
	

	11
	全频音箱
	只
	2

	12
	合并式功率放大器
	台
	1

	13
	投影仪
	台
	1

	14
	150英寸电动遥控幕布
	张
	1

	15
	电脑
	套
	1

	16
	有线会议话筒
	套
	4

	17
	DVD播放机
	台
	1

	18
	线材副件
	套
	1

	19
	武术室音响清单1套
	
	

	20
	全频音箱
	只
	2

	21
	功率放大器
	台
	1

	22
	前置放大器
	台
	1

	23
	电源时序器
	台
	2

	24
	无线话筒（一套主机，二只手持话筒，地只头戴式话筒
	套
	2

	25
	DVD播放机
	台
	1

	26
	机柜
	只
	1

	27
	线材副件
	套
	1

	28
	游泳馆音响清单1套
	
	

	29
	全天候线性防水音柱
	只
	8

	30
	定压功率放大器
	台
	2

	31
	前置放大器
	台
	1

	32
	电容式无线话筒（一拖二）
	套
	1

	33
	电源时序器
	台
	1

	34
	DVD播放机
	台
	1

	35
	机柜
	只
	1

	36
	线材副件
	套
	1


三、详细配置清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准

	1
	体育舞蹈室,健美操,艺术舞蹈室等5套
	
	

	2
	全频音箱
	1.12寸二分频全频音箱；

2.频率响应(±3dB)：40Hz～20kHz；3.号角辐射角度：90°Hor.×60°Vert.；

4.单元组成：1x12″(300mm)，（英国百变龙原装进口低频单元，1x1.75″(44mm)；（英国百变龙原装进口高频单元；
5.额定功率(RMS)：400W；最大功率(PEAK)：1600W；额定阻抗：8Ω；灵敏度(1m/1W)：99dB；最大声压级：131dB；

6.产品尺寸：高570mm×宽351mm×深402mm；
	

	3
	功率放大器
	1.输出功率：8Ω/600W×2，4Ω/900W×2，2Ω/1350W×2；

2.桥接功率：8Ω/1800W；

3.频率响应：20Hz～20KHz±0.1dB；4.阻尼系数>=500；输入灵敏度（额定功率8Ω）：0.775V/1V/1.44V；输入阻抗（平衡/不平衡）：20K/10K；信噪比：>=105dB；

5.分离度：>=60dB；

6.输入连接：平衡输入卡侬公和母；输出连接:音箱插座和接线柱；

7.外接电源：220V～240V,50～60Hz；尺寸（高X宽X深mm)：100*483*487
	

	4
	前置放大器
	
输入阻抗:
    话筒：600Ω(不平衡） 音乐：20kΩ(不平衡) 
输出阻抗:前级：1kΩ 
延迟时间：25ms-200ms八档可调 
音乐高低音调节量：70Hz +/- 10dB；10kHz +/- 10dB 
音源选择：4组 
失真度： 
    前级<0.05%；延时电路<0.4%； 
频率响应：音乐信号20Hz~20kHz(-1dB) 
信噪比：>85dB(A计权) 
话筒增益：>34dB(至线路输出）/60dB（至功放输出） 
音乐通道增益：>10dB（至线路输出）/36dB（至功放输出） 
话筒高低音调节量：70Hz +/- 10dB；10kHz +/- 10dB 
电源电压：~220V 
功能特点 
1.三菱顶级数码混响M65831； 
2. 高保真前级放大器NE5532； 
3. 话筒信号可调强度谐波激励； 
4. 四组影音信号的同步切换控制； 
5.8级延时可调25ms~200ms； 
6.话筒及音乐相互独立的各项调节； 
7.输入输出断电直通； 
 
	

	5
	无线话筒（一套主机，配置二只手持话筒，二只头戴式话筒
	1：载波频率范围-710MHZ-865MHZ2：频道总数，600CH，频率响应-50HZ-18KHZ，有效使用距离200英尺，频带宽度-24MHZ，假象干扰比-大于80DB，音频输出阴抗250欧
	

	6
	16U机柜
	16U专业工程机柜
	

	7
	电源时序器
	1.空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；
2.30A大电流控制继电器输出，标准EIA接口插座；
3.具备万能插座辅助通道和标准USB接口灯具辅助照明配置；
4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；
5.采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术；
6.输入最大电容量60A（200V）；
7.每通道最大输出电流容量30A/60S或10ARMS ；
8.USB灯座最大输出电压/电流 5V/50MA；
9.可联机控制设备最大数量10台。
	

	8
	DVD播放机
	全兼容DVD播放机。带USB接口
	

	9
	线材副件
	2平方音响线，信号线，PVC管，音箱吊架等副件
	

	10
	会议厅音响清单1套
	
	

	11
	全频音箱
	1.10寸二分频全频音箱；

2.频率响应(±3dB)：60Hz～20kHz；3.号角辐射角度：90°Hor.×60°Vert.；

单元组成：1x10″(300mm)（英国百变龙原装进口低频单元，1x1.75″(44mm)（英国百变龙原装进口高频单元；）

4.额定功率(RMS)：200W；最大功率(PEAK)：800W；额定阻抗：8Ω；灵敏度(1m/1W)：96dB；最大声压级：125B；

5.尺寸：高650mm×宽425mm×深395mm；
	

	12
	合并式功率放大器
	1.五路话筒输入，4路音频输入
2.标称功率（8欧）：2×300W ，4欧2X600W
3.内藏数位升隆KEY控制器可以改变音调±2.5音程，共±6阶并在每曲之后自动归回标准KEY。内藏高品质数位回音电路。
4.开机自动归位检测，音乐与麦克风的开机、音量可自由设定和记忆功能，最大音量可限定。
5.具有多重音选择、自动接唱的功能。具备外接录音输出端子。
6.高档次铝合金面板，3U高度加机柜安装架。
7.功能自动记忆。
8.可内置音乐BBE、话筒BBE
9.频率特性：麦克风/音乐 20HZ-15KHZ，+0/-3dB
	

	13
	投影仪
	显示芯片 0.55英寸  
投影亮度 4600流明  
标准分辨率 1024×768
投影对比度 20000:1  
投影技术 DLP
镜头参数 
投影镜头 手动聚焦/手动变焦  
光圈范围 F=2.5-2.7  
实际焦距 f=21.8-25.6mm  
 灯泡功率 275W  
灯泡寿命 5000小时  
接口参数 
输入端子 2×RGB/色差信号（15针微型D-sub）
1×HDMI
1×视频（RCA）  
控制端子 1×RS-232C（9针微型DIN 
	

	14
	150英寸电动遥控幕布
	150英寸电动遥控4：3波珠幕布
	

	15
	电脑
	21.5显示屏，I3处理器，500G硬盘，4G内存，
	

	16
	有线会议话筒
	指向性：超心型
频响范围；80-14000HZ
灵敏度：-34DB（20MV/PA）±2DB
阻抗：70欧
最大声压级115DB
等效噪声级22DB
信噪比72DB
供电48V幻象电源/DC1.5V*2
	

	17
	DVD播放机
	全兼容DVD播放机，带USB接口
	

	18
	线材副件
	2平方音响线，信号线，VGA线，PVC管，音箱吊架等副件
	

	19
	武术室音响清单1套
	
	

	20
	全频音箱
	1.12寸二分频全频音箱；

2.频率响应(±3dB)：40Hz～20kHz；3.号角辐射角度：90°Hor.×60°Vert.；单元组成：1x12″(300mm)；

4.额定功率(RMS)：400W；最大功率(PEAK)：1600W；额定阻抗：8Ω；灵敏度(1m/1W)：99dB；最大声压级：131dB；产品尺寸：高720mm×宽480mm×深500mm
	

	21
	功率放大器
	规格：两通道专业纯后级功率放大器：输出功率：8Ω/600W×2，4Ω/900W×2，2Ω/1350W×2；桥接功率：8Ω/1800W；频率响应：20Hz～20KHz±0.1dB；阻尼系数>=500；输入灵敏度（额定功率8Ω）：0.775V/1V/1.44V；输入阻抗（平衡/不平衡）：20K/10K；信噪比：>=105dB；分离度：>=60dB；输入连接：平衡输入卡侬公和母；输出连接:音箱插座和接线柱：；外接电源：220V～240V,50～60Hz；尺寸（高X宽X深mm)：100*483*487
	

	22
	前置放大器
	1.输入阻抗: 
    话筒：600Ω(不平衡） 音乐：20kΩ(不平衡) 
输出阻抗:前级：1kΩ
延迟时间：25ms-200ms八档可调 
音乐高低音调节量：70Hz +/- 10dB；10kHz +/- 10dB 
音源选择：4组 
失真度： 
    前级<0.05%；延时电路<0.4%； 
频率响应：音乐信号20Hz~20kHz(-1dB) 
信噪比：>85dB(A计权) 
话筒增益：>34dB(至线路输出）/60dB（至功放输出） 
音乐通道增益：>10dB（至线路输出）/36dB（至功放输出） 
话筒高低音调节量：70Hz +/- 10dB；10kHz +/- 10dB 
电源电压：~220V 
功能特点 
 1、 三菱顶级数码混响M65831； 
2、 高保真前级放大器NE5532； 
3、 话筒信号可调强度谐波激励； 
4、 四组影音信号的同步切换控制； 
5、 8级延时可调25ms~200ms； 
6、 话筒及音乐相互独立的各项调节； 
7、 输入输出断电直通； 
 
	

	23
	电源时序器
	1、空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；
2、30A大电流控制继电器输出，标准EIA接口插座；
3、具备万能插座辅助通道和标准USB接口灯具辅助照明配置；
4、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；
5、采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；
6、输入最大电容量60A（200V）；
7、每通道最大输出电流容量30A/60S或10ARMS ；
8、USB灯座最大输出电压/电流 5V/50MA；
9、可联机控制设备最大数量   10台。
	国家标准

	24
	无线话筒（一套主机，二只手持话筒，地只头戴式话筒
	载波频率范围-710MHZ-865MHZ2：频道总数，600CH，频率响应-50HZ-18KHZ，有效使用距离200英尺，频带宽度-24MHZ，假象干扰比-大于80DB，音频输出阴抗250欧，
	

	25
	DVD播放机
	全兼容DVD播放机，带USB接口
	

	26
	机柜
	16U专业工程机柜
	

	27
	线材副件
	2平方秋叶源音响线，信号线，PVC管，音箱吊架等副件
	

	28
	游泳馆音响清单1套
	
	

	29
	全天候线性防水音柱
	喇叭单元4只 6.5英寸同轴全频喇叭
额定功率  200W，最大功率400W 
额定输入 70/100V 70/100V 70/100V 70/100V 
灵敏度（1m，1W）94dB±2dB 
最大声压级（1m）115dB±2dB 
频率响应 80-16kHz 
尺寸（H×W×L）850×228×198mm 
重量 16.5kg 
	

	30
	定压功率放大器
	额定功率 1000W 
输入灵敏度 1V 
信噪比 ﹥85dB 
频率响应 50Hz-15kHz ±3dB 
输出方式 70V,100V or 4-16Ω 
失真度 ﹤0.3% 
尺寸（长×宽×高） 484×530×132mm 
净重 25.8kg 
	

	31
	前置放大器
	多种、多个输入/输出口：
5个话筒口；
3个辅助口；
2个优先口；
2个输出。
各通道独立音量控制
高音和低音音调控制
自动默音（有强插功能）
 
	

	32
	电容式无线话筒（一拖二）
	载波频率范围-710MHZ-865MHZ2：频道总数，600CH，频率响应-50HZ-18KHZ，有效使用距离200英尺，频带宽度-24MHZ，假象干扰比-大于80DB，音频输出阴抗250欧，
	

	33
	电源时序器
	1、空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；
2、30A大电流控制继电器输出，标准EIA接口插座；
3、具备万能插座辅助通道和标准USB接口灯具辅助照明配置；
4、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；
5、采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；
6、输入最大电容量60A（200V）；
7、每通道最大输出电流容量30A/60S或10ARMS ；
8、USB灯座最大输出电压/电流 5V/50MA；
9、可联机控制设备最大数量   10台。
	

	34
	DVD播放机
	全兼容DVD播放机，带USB接口
	

	35
	机柜
	16U专业工程机柜
	

	36
	线材副件
	2平方秋叶源音响线，信号线，PVC管，音箱吊架等副件
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3 年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货
地点：  浙江省师范大学体育与健康科学学院两馆           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标人应根据本次项目特点和实际情况制定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施；
2.在设备整个使用期内，卖方确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时内作出响应，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣1000元质保金；质保期内因48小时内不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天；
3. 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；
4. 中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；
5. 中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担；
6. 上述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明；

7. 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后主要零配件报价单及其相关服务内容。


