浙江师范大学两馆运动场地配套器材

实验室设施

一、采购需求及技术要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参考图片
	规格型号、材料说明及技术要求

	1
	配重式排球柱
	2
	副
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	  ▲产品经国家体育总局NSCC体育用品产品认证，提供原厂商盖红章认证证书复印件。
1.排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。

2.排球柱外立柱选用φ89×3.75铝合金圆管，内立柱选用φ70铝合金异型管材制作，通过升降丝杆完成高度调节。

3.二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。部件材料为铜质。
4.排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。

5.排球柱底座配重箱均采用模具冲压成形，单只配置配重175kg，上罩装饰盖，造型美观。

6.排球柱底座设有拉手，方便提起球柱底座，以便移动。

7. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

	2
	全移动式网球柱
	1
	副
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	▲产品符合国家标准，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供原厂商盖红章检测报告复印件。
产品特点：网柱采用全铝合金型材制作，可完全回收重复利用。 

结构材料表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂，颜色十年不脱落，适合全天候环境使用。

网柱专为多功能球场设计可移动，管壁增厚至3mm，网球网中心承重达600N以上。

支架可整体移动，方便，磨擦力小。与传统箱体配重移动式网柱相比，不易对地面造成损坏。

适用范围：适用于多功能球场。

产品说明：内置纯铜齿轮配件，确保产品的使用寿命、精密蜗杆蜗轮传动结构、防回弹的自动锁定装置、球柱内侧焊接V型边杆，有效收紧网球网、配备专用网球网，带刹掣的尼龙脚轮

7、产品参数：占地面积：长13110×宽1000×高1070mm，颜色：森林绿   重量：120kg   

	3
	乒乓球桌
	30
	副
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	▲产品经国际乒联认证，提供原厂商盖红章认证证书复印件。
台面尺寸:2740*1525MM

台高:  760MM

弹性:  220-250MM

弹性均匀度:≤10MM

台面光泽度:≤10度

台面摩擦系数:≤0.4

球台稳定性:≤7MM特点：  

新颖设计，视觉新享受。拱型结构，多重折叠方式。联接装置科学，稳定性强。半副球台可折叠推动。

	4
	电子计分器
	2
	副
	



	▲产品为企业自主研发，提供电子软件著作权证书，提供原厂商盖章证书复印件。
1.外框尺寸：约1700×900×100（单位：mm）

2.外框材质：铁箱

3.主要功能：主（客）队队名、临时信息、大比分、正计时倒计时比赛时间、24秒时间（进攻时间）、局/节数、球权、全队犯规显示以及暂停次数显示。

4.显示器件：Φ5红色、Φ5黄色和Φ5绿色高亮LED

5.安装方式：落地移动架或者壁挂

6.信号传输：无线传输，最大传输距离150000mm（无屏蔽物遮挡）

7.有线传输，配45000mm传输电缆

8.电压范围：AC176～264V@47～63Hz

最大功耗：120W/套

9.配置：记分牌主控台一台

10.记分牌副控台一个

11.记分牌显示牌一块

12.记分牌移动架一副

13.主控台电源线（1800mm/根）一根

14.记分牌电源线（12000mm/根）一根

15.天线两根

16.使用说明书和装配图纸一份

	5
	球车
	10
	台
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	推车外形基本尺寸：

长x宽x高=900x720x720(mm)。推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。推车支脚底部装有滚轮，移动方便。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

	6
	篮球示教板
	2
	块
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	1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周铝合金包边，配备磁性珠。配备5枚红色、5枚兰色、2枚黑(黄）色棋子

	7
	电动充气泵
	2
	个
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	1.转速：2800rpm/min
2.功率：138W
3.电压：交流220v，50HZ
4.重量：9kg左右



	8
	排球裁判椅
	1
	张
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	▲产品符合国家标准，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供原厂商盖红章检测报告复印件。
1.基本尺寸：长×宽×高=1000×960×2008（㎜）

2.裁判椅由底座、支架和座板三部分组成，底座采用口40x20x1.5方管在专用弯管机弯曲成形后与φ40x3无缝管拼焊而成，支架主体采用φ32x2和φ25x2圆管拼焊而成，裁判椅座板采用50x50x5角铝拼焊组成，上铺木板，表面覆绿色地毯，木板四周用铝合金包边处理。

3.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。



	9
	排球备球架
	2
	个
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	放置球6个，带走轮



	10
	排球示教板
	1
	块
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	1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周铝合金包边，配备磁性珠，6枚红色、6枚兰色、2枚黑（黄）色棋子



	11
	排球翻分牌
	2
	套
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	1.立式记分器，尺寸：130*50*155cm； 2.材质：优质钢材，由支架、记分方框和记分牌组成。记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成。

3.记分牌为手推式记分，采用PVC板制作。



	12
	网球网
	1
	条
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	▲产品符合国家标准，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供原厂商盖红章检测报告复印件。
规格：长12700*宽1070mm

网孔：40*40mm

颜色:黑色

线径：2.5mm

重量:7.5kg



	13
	网球发球机
	1
	台
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	▲产品符合国家标准，经国家相关部门检验合格，提供原厂商盖章复印件。
装球容量: 300个

发球速度：25－150公里/小时

旋转控制范围:上旋球至下旋球

喂球控制范围:完全停止至快速抛射

手控射角范围:猛击球至高吊球

外形尺寸(运输):56cm×45cm×52cm （长×宽×高）

内置全面型振荡器，可发球至球场的任意角度

两条发球线路，三个喜好程序设置。

电源类型: 交流电

配有无线遥控，20个按键。

配有嵌入式手柄，可轻松移动发球机。

最顶级的便携式发球机，适合于各个级别的球员。、



	14
	网球裁判椅
	1
	张
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	▲产品符合国家标准，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供原厂商盖红章检测报告复印件。
1.网球裁判椅主要由底座、支架和座椅三大部分组成。

2.裁判椅底座、支架均采用φ32×2圆管制作，支架上部设有搁手板，搁手板为胶合板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。

3．裁判椅座椅采用中空吹塑椅，通过螺栓等紧固件与支架连接，可常年保持不褪色。

4.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

	15
	乒乓球挡板
	200
	块
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	1.基本尺寸 ：

(a)单块尺寸 ：长×高=1.40×0.75（米）；

(b)比赛时围成的场地：长×高=14×7（米）,[由30块组成]

2.乒乓求挡板底部横杆采用□25×25×1.5方管制作，立杆和上部横杆采用Φ22×1.5铝管焊接制作，挡板两侧设有围布

	16
	乒乓球翻分牌
	20
	副
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	1.翻分牌为台式，主要由翻分牌框架和翻分牌组成。
2、翻分牌框架采用塑料件制成。
3、翻分牌记分牌采用深蓝色PVC板制作，共2组，每组共52张，号码0-50，为白色。
4、翻分牌局分牌为深蓝色PVC板，共2组，每组9张，号码0-7号，为白色。


	17
	羽毛球翻分牌
	6
	套
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	1.外形尺寸：宽x高=600x2000（mm）。

2.记分牌立柱采用φ30x1.5圆管制作，记分牌挂杠采用φ14x2.5无缝管制作。

3.记分牌底座选用δ4铁板一次冲压成型。

	18
	领操台
	4
	个
	
	4米宽3米高0.3米

	19
	武术地毯
	1
	块
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	▲产品经国际武联认证，提供原厂商盖红章证书复印件。
12米*12米，羊毛地毯

	20
	储物柜
	10
	个
	     铁制
	长6宽0.4高1.2米

	21
	吊式一体沙袋
	3
	个
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	▲产品符合国家标准，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供原厂商盖红章检测报告复印件。

规格：140*45

重量：67-73㎏

颜色：黑红色
材质：太空革外套，击打部位加层加厚处理，中夹层高弹海绵发泡，橡胶碎步实芯，铁链轴承转盘击打有人体感觉，保不沉底。



	22
	比赛单杠
	2
	副
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	▲产品符合国家标准，经国际体联认证，提供原厂商盖章复印件。

高度2.2-2.55M。


	23
	比赛双杠
	2
	副
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	产品符合国家标准，经国际体联认证，提供原厂商盖章复印件。

高度1.55-2.45M。



	24
	大单杠
	1
	副
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	产品符合国家标准，经国际体联认证，提供原厂商盖章复印件。
高度2.45-2.85M。


	25
	大山羊
	2
	只
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	材质：电镀、皮面、比赛型烤漆

规格：0.8M-1.4M



	26
	七节跳箱
	2
	套
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	1、箱体七级，长1300mm,从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高为350mm，第二至第七级，每级高为150mm。

2、第一级箱面用光滑的人造革包以海绵和泡沫塑料成弧形，每级箱体组合用4根20x20的木条插接，每级衔接平整、紧凑，组合后的总长尺寸为1300mm，高度为1250mm，底宽780mm,上宽380mm。

3、箱体材料均用18-20mm厚的层压板，表面作漆层处理。



	27
	助跑道
	1
	条
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	产品经国际体联认证，提供原厂商盖红章认证证书复印件。
助跑道尺寸规格为：长25m，宽0.9m，厚0.03m；

马底板长：1.8m，宽：1.8m，高：0.03m；

底层为EVA塑料板材，表面高级针织地毯，整体经热合粘接工艺制成。表面平整、泽均匀一致、棱角整齐、无皱折、防滑，弹性一致、软件均匀、粘合牢固。

	28
	S形助跳板
	2
	块
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	产品经国际体联认证，提供原厂商盖红章认证证书复印件。
材质：木质   颜色：绿色  规格：1200*600mm

产品通过木质板材自然弹性，经久耐用，结构精巧，设计合理，适用于一般教学，常规训练及个人。

	29
	海绵垫
	20
	块
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	▲产品符合国家标准，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，提供提供原厂商盖章复印件。
2×1×0.1m

压缩海绵、人造革



▲说明：参加本项目的供应商提供产品必须要满足上述要求。
