第2章 招标需求
编号：           
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	数字化教学研究实验室功能集成及相关设备

	采购内容
	数字化教学研究实验室集成方案及相关设备，详见功能需求及设备清单。以达到所需功能为验收标准，其中清单中列出的设备要求必须提供，除此之外，为达到要求的功能可自行增加相应的设备，由于不同厂商的实现方法可能存在不同，本表中不列出非通用、可替代设备。

	单位及数量
	详见“主要功能及用途”、“设备清单”。

	主要功能及用途
	1 多屏互动

提供不同方向的四组电子交互屏幕，包括两组电子交互白板超短焦投影组合、两组大屏幕液晶触控一体机。四组屏幕具有如下教学功能，并且几种模式能通过无线中控一键切换：

1.1 同屏模式。即四块屏幕可以显示同样的内容，其显示内容包括教师机、一体机、任一学生机、其它各类移动终端屏幕中的任一种，也可以是正在播放PPT中的某一页，切换不同来源的显示内容一键实现，不需在现场通过任何物理性线路接驳工作。在该模式下显示教师机屏幕时，要求四块屏幕均能同时触控操作，即四块电子白板可以互动操作。

1.2 循环屏模式。该模式特针对PPT显示方式，播放PPT后，能自动、同时、依次显示近四页幻灯片内容，以照顾到不同的思考与学习进度，或对思维连续性提供内容支持。
1.3 异屏模式。针对PPT而言，对于近播放的四页幻灯片，该模式下可自行定义哪一页在哪一页屏显示。针对不同信号源而言，如教师机、一体机、任一学生机、其它各类移动终端屏幕，可自行定义哪一信号显示于哪一屏幕。

2 多信号互动

支持教师机、一体机、无线投影等信号的即时接入，不同信号切换一键实现，在此过程中不需在现场通过任何物理性线路接驳工作；可自行分配不同信号源所显示的屏幕，以支持不同类型的分组学习；所有学生终端均能按要求投影，其它自带的非标配的各种移动终端也能以方便的方式接入，无线信号支持Windows、Android、Apple等主流系统，最多同时支持四个用户接入。

3 无线中控

信号控制具有高度集成性，信号源、信号分配、设备控制均可通过一只以Wifi接入的平板完成。主要包括以下功能：

3.1 信号控制。教师机、一体机、无线投影等信号接入与调用，以及控制在四块屏幕中的不同显示方式。

3.2 物联控制。能控制灯光、窗帘、空气调节设备（本实验室不接入窗帘控制，但要求预留接口）。

3.3 设备管理控制。通过平板能一键控制教室主要设备的电源开关，包括投影、计算机等，也能分别控制各设备电源开关。

4 课堂教学互动

提供成熟稳定的课堂实时教学软件，达到以下要求：

4.1 并发学生数。支持50个以上的学生数，在50个无线并发数下能开展顺畅的互动，通过教师机向50名学生分发2MB数据平均转输时间不超过10秒。

4.2 教学材料支持。能以便捷的方式录入不同媒体、不同题型的教学材料，能直接从PPT转入教学材料，能现场实时导入纸质材料；能处理并收集学生纸质、电子方式的作业。
4.3 教学模式支持。支持问答、抢答、挑人等形式，支持团队学习、混合式学习等模式，支持一般电子白板教学所需的功能。

4.4 用户支持。支持班级管理，能预先录入不同班级的学生数据，同一批终端设备供不同班级学生使用时，能方便地进行用户切换。
4.5 学生学习数据实时收集。能实时收集学生的学习材料如作业等，可自动、实时批改学生的客观题，并能形成统计图表。
4.6 多类型终端支持。分别支持移动终端、遥控器以及两者结合的课堂教学互动工具，移动终端包括笔记本、平板与手机，同时支持Windows、Android、Apple三种类型的主流操作系统。

提供教学资源与教学管理网络平台，具有如下功能：

4.7 教学资源管理功能。具有资源分类、录入、批量录入等功能。
4.8 预装资源。预装部分（不少于3000件）常规中小学各学科各类型教学资源，包括教学设计、课件、试卷、虚拟实验、教学微视频等。

4.9 用户管理。能导入教师与学生名单，建立帐号，并能按课堂教学互动软件要求的格式导出学生与班级名单，为其所用。
4.10 为平台内用户提供个人空间。包括教师空间和学生空间，允许教师自行上传教学资源，进入资源库。
4.11 提供课堂教学辅助功能。提供教师一定的设计功能，使其能配合课堂教学开展课前、课后测试，客观题自动批改，并能形成统计图表；教师既能调用资源库中的资源、也能自行上传资源，用于课前或课后的学习；允许学生上传作业，允许教师发放学习材料。
4.12 学习数据采集与分析。能导入通过“课堂实时教学软件”所开展课堂教学的数据，与学生相应课前、课后数据整合，在此基础上，能开展按学生、按学期、按课堂、按题目等等方式的简单统计分析，能生成相应图表，并能导出数据。
5 学习空间设计

提供灵活的学习空间设计的功能方案，能针对集中讲授、团队合作、混合式等不同的学习方式自行设计空间，不同方式下的教学、学习互动顺畅。

6 课堂直录播

提供课堂录播与直播功能，满足实训教学与教学研究所需，也能供一般的课程录制所需，要求如下：

6.1 全高清系统。录播主机与摄像头均支持1080P全高清信号；录播主机为集成封装式，自带直录播管理系统软件，无需其他专用计算机、板卡、服务器。

6.2 信号与机位。要求提供教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个机位，以及VGA信号的接入，其中特写镜头要求能以人脸识别的方式自动跟踪，无需另外特殊跟踪设计，跟踪灵敏度可调，机位基本能无死角覆盖主教学区。

6.3 多种自动合成模式。提供单流、多流（多分屏、电影）等模式的信号自动合成机制，信号选择机制可自定义调整。合成的信号可提供直播。

6.4 声音采集。以较为直实的方式采集教学现场声音，能消除噪音杂音。

6.5 人工导播。多路信号独立录制，录播主机自带导播软件，支持以Web网络接入方式的现场人工导播，无需专用导播设备。

6.6 一键式录制。提供便捷的录制管理方式，要求在讲台上提供一键式录制及监控设备，同时支持在Windows、Android等多种类型多种操作系统设备下的录制与监控管理。

6.7 直播与点播。提供直播与点播功能，720P质量直播并发数不少于10个，点播并发数不少于100个。

6.8 提供视频管理云平台。所录制视频能自动上传入云平台，可通过云平台进行视频归类与管理，可对视频进行在线逻辑切片并索引，云平台能与教学资源与教学管理网络平台共用用户库，实现单点登录。
6.9 提供视频会议接口。能与SONY、Panasonic、Polycom等常规硬件型视频会议系统对接，以播录合成的实时信号作为会议视频输出，从而实现远程实时课堂。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	超短焦投影
	台
	2

	2
	电子白板
	台
	2

	3
	触控一体机
	套
	2

	4
	教师计算机
	套
	1

	5
	无线中控系统
	套
	1

	6
	无线投影网关
	台
	1

	7
	互动教学系统
	套
	1

	8
	IRS遥控器
	只
	40

	9
	平板电脑（Windows）
	套
	40

	10
	无线AP
	只
	1

	11
	无线路由
	只
	1

	12
	录播主机
	套
	1

	13
	摄像头
	套
	4

	14
	数字音频处理机
	台
	1

	15
	拾音器
	套
	1

	16
	讲台
	只
	1

	17
	POE交换机
	只
	1

	18
	数码点阵笔教学系统
	套
	1

	19
	安装集成材料与工时
	批
	1


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	超短焦投影
	0.63英寸LCD，最大分辨率：1600*1200；

投影机特性：超短焦；反射式短焦投影，投影尺寸80英寸屏幕≤24.5CM；

亮度：大于等于2800流明；

▲对比度：大于等于3000:1；

灯泡寿命：正常模式下8000小时以上；

电脑兼容性：VGA，SVGA，XGA，WXGA，WXGA+，SXGA，WSXGA+，UXGA，WUXGA，MAC16；

视频兼容性： NTSC，NTSC4.43，PAL，SECAM，M-PAL，N-PAL，PAL（60Hz）；

输入端子：1个RGB输入接口,1个RGB输出接口；2个HDMI高清接口；1个A型USB接口；1个B型USB接口；1个RJ45接口；1个无线网络接口。

输出端子：模拟RGB端子、RCA端子；

控制端子： 1×USB显示/USB鼠标控制：USB（B）；1×无PC演示：USB（A）；1×RS232C：9针D-sub端子；1×RJ-45端子；
	行业标准
	（1）按设备的性能以及参数逐一测试；
（2）按“主要功能及用途”中的第1部分功能要求。

	2
	电子白板
	尺寸：85寸以上；

画面比例：16：9或16：10；

红外感应或电容压感，支持多点触摸；

支持Windows XP/7/8等多系统免驱启动，即插即用；

提供自带互动教学软件，提供教学资源包；

含墙面固定安装支架；

▲要求整合与集成：多块电子白板实现互动操作，能同时操作同一台教师机；
	行业标准
	

	3
	触控一体机
	70寸液晶显示屏；

分辨率支持: 576i,576p,720p,1080i,1080p；

亮度（标准值）:500cd/m2；

对比度:5000:1；

内置Wifi、无线蓝牙模块；

输入信号：TV输入RF(PAL D/K BG I)；

PC输入VGA与USB；视频输入AV1、AV2、S VIDEO；色差输入YPbPr/YCbCr；高清输入HDMI两路；

输出信号：视频输出AV；音频输出Audio(L R)；功放音频输出10W*2；

▲具备触控功能，并要求整合与集成：与其它电子交互白板一起实现互动操作，能同时操作同一台教师机；
	行业标准
	

	4
	教师计算机
	品牌计算机；

i7 CPU/8GB DDR2/1TB SATA3/DVD ROM/无线鼠键；

19英寸16：10液晶显示器；

包含与中控、电子白板等设备实验控制所用必要的板卡与软件。
	行业标准
	

	5
	无线中控系统
	▲（1）提供教师机、一体机、笔记本、无线、HDMI等至少5路信号控制。

▲（2）支持教师机VGA循环屏功能，提供多路信号一键式同屏、异屏功能，提供多路信号在四块屏幕中的自定义显示功能。

（3）具有设备电源控制功能，能控制投影电源，提供教室设备的一键开关功能。

▲（4）含无线控制平板电脑一台，预装控制软件，能过平板电脑实现“主要功能及用途”中“多屏互动”、“多信号互动”、“无线中控”的功能。

（5）含相关的数字中控控制系统。

（6）具有灯光、空调等设备的无线控制模块，提供集成灯光系统控制的接口。
	行业标准
	

	6
	无线投影网关
	（1）支持Windows/Mac系统计算机接入；

（2）支持移动终端iOS/Android/Blackberry系统；

（3）支持U盘材料投影的即插即用，免安装客户端软件驱动（Plug and Show）；

（4）具备网络统一管理投影网关机制（SNMP Manager）；

（5）具备无线桥接功能（AP Client Mode）；

（6）具备会议控制功能（Conference Control）；

（7）具有安全管控及禁止访问机制（WEP/WPA key, and GateKeeper）；

▲（8）支持HDMI与VGA双接口输出；

（9）WiFi 802.11b/g/n 的高效传输协议。
	行业标准
	

	7
	互动教学系统
	课堂实时教学软件：

▲（1）含50个学生用户权限，50用户无线并发2MB数据平均转输时间不超过10秒。
▲（2）教师机能支持Windows操作系统；学生端能同时支持Windows、Android、iOS三种类型的操作系统；能支持IRS遥控器接入。
▲（3）支持班级、学生管理，同一批终端供不同班级使用时，能方便地进行学生帐号切换。
（4）能实时收集学生课堂学习数据与材料，客观题能自动批改，并能形成统计图表。
（5）支持问答、抢答、挑人等形式，支持团队学习、混合式学习等模式，支持电子白板教学软件所具的一般功能。

教学资源与教学管理网络平台：

（1）具有分类、录入、批量录入等资源管理功能。
（2）预装不少于3000件常规中小学各学科教学设计、课件、试卷、虚拟实验、教学微视频等类型的教学资源。
▲（3）能导入教师与学生名单，建立帐号，并能按课堂实时教学软件要求的格式导出学生与班级名单；

（4）为用户自动建立个人空间，包括教师空间和学生空间，赋予两者相应角色权限；
▲（5）与课堂实时教学软件结合，建立自定义的教学活动，允许相应的学生参加，使其能开展课前、课后测试，客观题自动批改，并能形成统计图表；教师既能调用资源库中的资源、也能自行上传资源，用于课前或课后的学习；允许学生上传作业，允许教师发放学习材料。

▲（6）能导入“课堂实时教学软件”中的学习数据，与学生相应课前、课后数据整合，在此基础上，能开展按学生、按学期、按课堂、按题目等等方式的简单统计分析，能生成相应图表，并能导出数据。
	行业标准
	（1）按设备的性能以及参数逐一测试；
（2）按“主要功能及用途”中的第4部分功能要求。

	8
	IRS遥控器
	能接入互动教学系统。
支持选择、判断、抢答等方式的教学。

每只遥控器具有独立代码。
	行业标准
	

	9
	平板电脑
	Windows8操作系统；

存储容量：32G闪存；

处理器：intel Z3735F及同级以上（含）；

系统内存：2G；

屏幕尺寸：10英寸；

屏幕分辨率支持：1280X800以上（含）；

屏幕：十点触控电容屏；

摄像头：前、后置各200万像素以上；

续航时间：6小时以上；
	行业标准
	

	10
	无线AP
	传输速率：300Mbps；

无线标准：802.11n；

端口：自动MDX、10/100/1000自适应，RJ45POE；

支持同步双频（5GHz/2.4GHz）；

覆盖范围：100米；

最大能同时支持100数据用户或20个同步语音通话；
	行业标准
	

	11
	无线路由
	企业级无线路由器；

网络标准：IEEE 802.11b，IEEE 802.11g；

网络协议：TCP/IP协议；

最高传输速率：300Mbps；

传输速率：10/100Mbps；

网络接口：1×10/100Mbps WAN口、4×10/100Mbps LAN口

最大能同时支持100用户。
	行业标准
	

	12
	录播主机
	（1）一体化设备，内置管理软件，内嵌图像跟踪、实时录制、实时直播、后期点播、本地监控、点击跟踪等模块。

（2）配备HDMI/VGA/YPbPr/3G-SDI高清接口，满足不同信号的接入。

（3）高清视频支持1080P分辨率，高清VGA支持1920*1080分辨率。

（4）支持单/多流文件、高码流/低码流同步录制；支持MP4/FLV/AVI等格式同步录制。

（5）支持标准HTTP/RTSP等直播及点播接口；支持网页直播，支持IOS/Android等多种移动终端；支持10路直播并发量。

▲（6）提供视频管理云平台，所录制视频能自动上传入云平台，可通过云平台进行视频归类与管理，可对视频进行在线逻辑切片并索引，云平台能与教学资源与教学管理网络平台共用用户库，实现单点登录。

▲（7）提供视频会议接口，能与SONY、Polycom、Panasonic等常规硬件型视频会议系统对接，以播录合成的实时信号作为会议视频输出，从而实现远程实时课堂。
	行业标准
	（1）按设备的性能以及参数逐一测试；
（2）按“主要功能及用途”中的第6部分功能要求。

	13
	摄像头
	1080P高清摄像机；

信号系统：720p/59.94，720p/50，720p/29.97，720p/25，640*480p/59.94；

最小物距：100mm（广角）；

水平视角：8度（远端）到70度（广角）；

聚焦系统：自动/手动；

增益：自动/手动（-3 到+18 dB）；

白平衡：自动/室内/室外/一键式自动/手动；

平移: 正负100度（最高速度为 300度/秒）；

俯仰: 正负25度（最高速度为125度/秒）；

预设位：6个位置；

含摄像机安装支架。
	行业标准
	

	14
	数字音频处理机
	采样率：48K 24bit

通道隔离度：80DB

自动增益：-20DB--+20DB

输入接口：2*三芯接线端子

音频输出：端子三个线性输出(1个BNC,1个三芯端子,1个3.5插孔)

音量调节：-20dB ～ +20dB

频率响应：20Hz ～ 20kHz

最大输出信号幅度：2.0Vpp

音频带宽：20 Hz ——17kHz（使用配套电容MIC）
	行业标准
	

	15
	拾音器
	隐藏盒式全向拾音器，可安装于天花板；

拾音半径能达到5米；
	行业标准
	

	16
	讲台
	钢架讲台；

含电源插板板、VGA、音频等与中控整合的模块；

能作为简易机柜用，通风性能良好。
	行业标准
	按设备的性能以及参数逐一测试

	17
	POE交换机
	端口：8口10M/100M/1000M自适应；

背板带宽：16Gbps；

应用层级：二层。
	行业标准
	

	18
	数码点阵笔教学系统
	（1）支持以极为低廉的成本将课堂纸本材料转换为数字材料，允许教师自行设计、印刷点阵教学材料，提供简易的点阵转换专用软件一套。

（2）学生端配备点阵笔，具有压力感应与点阵识别数字化功能，除此学生端无需其它专用设备。

（3）含点阵教学及管理软件1套，支持教师端1个（加密狗1只）。

（4）支持学生端5组（点阵笔5支）。

（5）配套四天线蓝牙AP一只。
	行业标准
	按设备的性能以及参数逐一测试验收

	19
	安装集成材料与工时
	根据“主要功能及用途”、厂商所投标产品方案，对用户指定的场地内（120M2）进行集成，包含其间所需的所有相关线材、配件等材料，包含运输、软硬件安装工时等所有人工费用。作为“交钥匙”工程，不再产生本项目其它费用。
	行业标准
	按“主要功能及用途”的功能要求验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  一   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90   天内交货

地点：     浙江师范大学校内指定地点                     

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	8小时


