一、项目要求

	项目名称
	汽车检测与维修仪器实验设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于学生实验，主要完成汽车检测与维修实验检测与诊断。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	点火正时仪
	套
	5
	

	2
	智能诊断仪
	套
	3
	

	3
	示波器
	套
	4
	

	4
	汽车电路检测仪
	套
	5
	

	5
	汽车传感器检测仪
	套
	5
	

	6
	制动液加排设备
	套
	2
	

	7
	汽车数字诊断专用工具箱
	套
	2
	

	8
	汽车侧滑检验台
	套
	2
	

	9
	滚筒反力式制动试验台
	套
	2
	

	10
	四轮定位仪
	套
	2
	

	11
	前照灯检测仪
	套
	2
	

	12
	尾气分析仪
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案

	1
	点火正时仪
	能检测汽油机点火正时
	▲1.以度数方式测试提前正时，精确到0.1度；

▲2.RPM测试范围0-9999；

3.数字显示测量结果；

4.工作电压：12V；
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	2
	智能诊断仪
	能进行汽车故障诊断与检测，读故障码、清故障码 ，读数据流，绘制数据流曲线，系统设定，控制单元编程，自检，记录和回放。
	▲1.大众车系专用诊断仪2台。

▲2.工作电压：9V～16V DC；耗电400mA；工作温度0℃～＋40℃。

3.通过车载诊断接口直接与车载ECU通讯，能阅读故障码及故障内容，并具有快速数据块阅读功能和模拟操作功能。可检测汽车发动机系统、自动变速箱系统、安全气囊系统、防盗系统、防抱死刹车系统（ABS）、卫星导航系统、离合器电子系统等车载所有电子系统。

▲4.丰田车系专用诊断仪1台。

5.触摸屏操作，中文显示。

▲6.工作电压：DC 10～32V；工作温度：0℃～＋45℃，正常工作时能耗：7w（12V DC）。

7.具有读故障码、清故障码、读数据流、绘制数据流曲线、系统设定、控制单元编程、自检、记录和回放功能。

8.可测试发动机、自动变速器、ABS、牵引力控制、稳定性控制、安全气囊、盗、中央门锁、仪表、巡航、悬挂、空调、电控转向系统。

9.具有汽车示波器及数字万用表功能；可测试传感器和执行元件的电压、频率、占空比。
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	3
	示波器
	能进行汽车多通道数据流波形显示、存储，打印等
	▲1.（3台）手提式；显示器：TFTVGA彩显（640*480）8.0寸屏幕（Diagonal Screen）。

▲2.内存：FLASHEEPROM：16M；DRAM：32M。

3.测量输入：四通道示波输入、次级点火、初级点火、真空传感器/压力传感器信号的输入、数字式电压表信号的输入、触发夹信号的输入。

4.接口：局域网（LAN）和两个RS232。

5.电源：内置镍氢电池，车用12V电源，外部交流/直流（AC/DC）变压器。

▲6.（1台）主机：供电电压12V DC；操作温度-30～+60℃；相对湿度小于90%；串行口：标准RS232（ps/2口）；USB接口：USB1.1；主机接口；RJ45；网络接口：10M；CF卡接口：供插拔CF卡。

▲7.示波器性能参数：通道数目：5通道；采样频率：20MHz；采样精度：双8位；电压量程：20mV～20V/格；扫描时间：1.25uS～2S/格；

8.硬件配置：CPU：32位嵌入式芯片；主频：80MHz；闪存：超大容量FLASH可反复擦写；外存：CF卡，可任意扩展；显示器：6.4寸LCD触摸真彩屏；打印机：热敏式微型打印机。
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	4
	汽车电路检测仪
	在不剖开电线的情况下能进行汽车电路故障检测及信号测量，检测接触不良和线路老化等
	▲1.在不剖开电线的情况下能准确测出电线内部各种故障和电压、信号；

▲2.具备万用表的功能（交/直流电压、电阻、二极管、蜂鸣器等）；

3.可以测试脉冲信号功能和极性判断功能；

4.检测接触不良和老化线路的功能等；

5.液晶显示屏数字显示检测结果。
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	5
	汽车传感器检测仪
	能对汽车传感器信号进行检测，示波，信号模拟等。
	1.测试汽车电控系统电阻、电压、电流、电容、频率、占空比、温度等信号。

2.测试发动机转速，闭合角，喷油脉宽。

3.传感器模拟测试功能，无需更换零件，准确判断汽车传感器好坏。

▲4.检测项目，量程及精度：

直流电压DC 400mV , 4V, 40V 400V,1000V  ±(0.5% + 3d)

交流电压AC  400mV , 4V, 40V 400V,750V  ±(0.8% +3d) 
直流电流DC  40mA , 400mA , 10A   ±(1.2% + 3d)
交流电流AC  40mA , 400mA , 10A   ±(1.5% +5d)
电阻(Ω) 400.4K,40K,400k,4M,40M ±(1.0% + 3d)
电容   40nF, 400nF, 4uF,40 uF ,100 uF  ±(5.0% + 10d)
频率    10Hz-10MHz ±(0.5% + 3d)
占空比    0.1% -99.9% ±(2.0%+1 d)
温度    -30——+400℃  ±(1.2%±4d)
            +400℃——+1000℃  ±(2.0%±15d)
转速      500——10000RPM    ±(1.2% ＋2d)

闭合角  4 CYL， 5CYL， 6CYL， 8CYL   ±(1.2 %＋2d)
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	6
	制动液加排设备
	能进行制动系统制动液的加注，系统排气等。
	▲1.大众车系专用工具，内部工作压力：5bar；可调充液压力：1或2bar；充液软管长度：3.5m；抽液软管长度：2.5m；接液瓶容积：1.5L。

2.包含制动液容器：30升。
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	7
	汽车数字诊断专用工具箱
	能在不解体的情况下对汽车进行综合故障诊断，在线测试汽车运行的各种参数。
	1.能进行各类传感器检测，温度检测、点火正时检测、断路/短路检测、数字万用表、转速计、点火高压检测、测电笔功能等。

▲2.包含：汽车传感器模拟测试仪；汽车短路/断路检测仪；汽车专用红外测温仪；汽车专用数字万用表；汽车专用数字钳型万用表；激光数字转速计；空调数字温度计；汽车数字测试电笔；冷却液/电解液/清洗液检测仪；汽车万用测试线。
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	8
	汽车侧滑检验台
	能进行汽车侧滑量、侧滑方向等的检测，判断汽车侧滑是否满足要求。
	▲1.双板联动
▲2.最大承载质量：≥3000kg

3.最大测量范围：≥±10 m/km

4.同步误差：≤ 0.1mm

5.示值误差：±0.2m/km

6.配放松板

▲7.配备显示和打印设备
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	9
	滚筒反力式制动试验台
	能进行汽车左右车轮制动力的检测。
	1.可测试左、右轮最大制动力、最大阻滞力、最大过程差比及制动协调时间和主动轮的驻车力
▲2.最大允许轴载质量（㎏）: ≥3000

▲3.单边制动力测试范围(N)；≥9000

4.制动力示值零点误差：(N): ±20

5.制动力示值误差：(%):≤±3

6.执行GB/T13564-2005《滚筒反力式汽车制动检验台检定规程》、JJG906-2009《滚筒反力式制动检验台》标准

7.若侧滑台和制动台是同一家公司的，需整体购置并具有轴重检测功能，配齐相关控制系统

▲8.配备显示和打印设备
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	10
	四轮定位仪
	能对汽车前、后轮的定位参数如主销内倾、主销后倾、前轮外倾、前束、推进角等进行检测，并能对相关参数进行精确调整。
	▲1.基本功能：外倾角、主销后倾角、主销内倾角、前束角、退缩角、推进角等参数测量；扩展功能：轴偏距测量、轮偏距测量、方向盘调正功能、包容角测量。
2.三维测量(第二代3D技术)

3.动态测量:无需进行钢圈补偿 

4.设备标定:设备出厂时一次性标定，现场安装即可，无需定期重复标定。

▲5.配四轮定位仪专用举升机（剪式或四柱举升，举升重量≥4000（kg），有过载保护，短绳保护，上升过程中的自锁保护等保护装置）
▲6.配备打印设备

▲7.测量项目、精度及测量范围：

显示精度 1′ 0.1mm 
外倾角 ±2′ ±10°
总前束 ±3′ ±10°
单独前束 ±2′ ±5°
主销后倾 ±4′ ±20°
主销内倾 ±4′ ±20°
推进角 ±2′ ±5°
退缩角 ±2′ ±5°
包容角 ±2′ ±20°
轮偏距 ±2mm 
轴偏距 ±2mm
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	11
	前照灯检测仪
	能通过手动或自动的方法检测汽车前照灯的发光强度、光轴偏移量等参数，并进行调整。
	▲1.全自动检测（CMOS技术或CCD技术）
▲2.双灯同检

3.远、近光全部检测≤50秒

4.配备打印设备

5.检测距离1 m

▲6.示值误差：发光强度 ≤±12%，光轴偏移量≤±12´
注：前4条为全自动式检测仪的技术要求。2台设备一台为全自动式，另一台为手动式。
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。

	12
	尾气分析仪
	能进行汽车尾气中有害排放物浓度的检测。
	▲1.能测量机动车汽油发动机排放废气中的HC、CO、CO2、O2及NO浓度。其中对HC、CO、CO2采用NDIR不分光红外分析技术进行检测，对O2及NO采用电化学分析技术进行检测；
2.便携式，响应时间≤10秒；预热时间≤10分钟

3.可根据检测气体浓度自动计算过量空气系数 λ 或空燃比 A/F 并显示读数

4.配备感应式发动机转速测量钳（油温传感器选配）
	行业标准
	根据行业标准以及合同约定
	按合同约定性能及技术指标逐一进行测试。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1  年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30 天内交货

地点：   浙江师范大学工学院、职教学院（汽车维修实验室）           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1．质保期内定期巡查不少于3次/年；

2．调试后培训时间不少于3天；
3．维修响应时间为2天之内。

	备品备件及耗材等要求
	易损件及维修配件、耗材等一套


