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第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省财政厅 【2021】 17189、17217  号确认书批准，现就我校16幢智慧教室设备 项目进行公开招标采购。本次招标采用电子交易方式，欢迎符合条件的供应商前来投标。 

一、项目编号：ZB2021009
二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标（政府采购电子交易）
四、采购内容：

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	备注

	1
	16幢智慧教室设备
	1
	项
	1.本项目最高限价：499.7818万

2.详细技术参数见第二章《项目技术及服务要求》


五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2.截至投标截止时间，投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且尚处于禁止参加政府采购活动期内。
3.本项目不接受联合体投标。
六、招标文件的获取：

1.获取期限：自本公告发布时间至投标截止时间（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）
3.获取招标文件方式：“浙江政府采购网”在线获取。

本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“浙江政府采购网”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。

供应商通过“浙江政府采购网”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，投标将被拒绝。
招标文件售价：免费提供

投标保证金：无。
七、投标截止时间： 2021 年 5 月  18 日  9 时
八、投标文件递交地点和要求 

1.“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。

2.“电子备份投标文件”：供应商可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以EMS、顺丰邮寄递交至浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。

“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见附件）。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将予以拒收。
九、开标时间及地点：

本次招标将于   2021 年5  月18  日  9 时在浙江师范大学行政中心行政中心西侧连廊评标室开标，投标人在线参加开标。

十、本次招标有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）

十一、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
十二、其它补充事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向我中心提出质疑。质疑供应商对我中心的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.未按招标公告规定依法获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑、投诉。
3.本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4.本项目有功能演示环节，演示内容请见第四章。请准备一份“演示录制视频 ”在投标截止前通过 EMS或顺丰邮寄方式寄送至“浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收”。“演示录制视频 ”时间控制在10分钟以内；视频格式要求为 Avi 、 MP4 等常用格式，以U盘单独密封提交 ，且密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章 ，未密封包装或者逾期邮寄送达的“演示录制视频”将不予接收 。投标截止前没有提交“演示录制视频”的供应商视为无演示环节 ，做无效标处理。
4.电子交易说明

（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。CA数字证书办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。

（2）供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

（4）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

（5）开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

（6）供应商在参加电子交易过程中,可登录政采云（https://www.zcygov.cn/）“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，有疑问，可点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务支持。

十三、联系方式

1.书面质疑受理地点：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室

联系人：王老师    联系电话：0579-82282703
2.采购人名称：浙江师范大学

联系人：李老师    联系电话：0579-82282512 

地址：浙江省金华市迎宾大道688号

3.浙江师范大学采购中心

联系人：盛老师,  联系电话：0579-82283040
地址：浙江省金华市迎宾大道688号4.同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

项目技术及服务要求

一、项目要求

	项目名称
	16幢智慧教室设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	16幢智慧教室设备项目涉及77间教室，拟根据目前教室情况进行整体修缮升级。其中，18间教室改造为智慧教室、二楼2间大教室与五楼14间普通多媒体教室更换中控，讲台等、108教室拟改造为LED大屏阶梯教室，全面提升师生教学环境。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	交互式音视频矩阵切换器
	个
	18
	

	2
	多功能COM通讯控制器
	个
	18
	

	3
	四画面分割器
	个
	18
	

	4
	桌面触摸控制一体机
	个
	68
	

	5
	无线HDMI同屏传输器
	个
	122
	

	6
	全域网络智能中央控制设备
	个
	68
	核心设备

	7
	HDMI高清传输线
	个
	108
	

	8
	壁挂电力导轨（含三个移动插座）
	个
	108
	

	9
	98寸大屏
	个
	8
	

	10
	86寸大屏
	个
	10
	

	11
	搪瓷白板组合1
	个
	8
	

	12
	55寸液晶显示屏
	个
	108
	

	13
	触控显示器
	个
	18
	

	14
	高清录播主机
	个
	38
	核心设备

	15
	电子云台设备
	个
	38
	

	16
	教师高清摄像机
	个
	38
	

	17
	学生高清摄像机
	个
	38
	

	18
	全向拾音麦克风
	个
	38
	

	19
	互动系统(录播)
	套
	38
	

	20
	录播资源管理平台
	个
	1
	

	21
	钢木组合讲台
	个
	34
	

	22
	钢木抽拉讲台
	个
	16
	

	23
	三模合一无线充电无线教学话筒
	个
	50
	

	24
	数字无线教学功放
	个
	50
	

	25
	高保真专业语言音箱
	个
	50
	

	26
	桌面座式鹅颈话筒
	个
	50
	

	27
	激光超短焦投影仪
	个
	18
	

	28
	电容电子搪瓷白板组合2
	套
	10
	

	29
	电容电子搪瓷白板组合3
	套
	8
	

	30
	电脑
	个
	18
	

	31
	16口千兆交换机
	个
	18
	

	32
	全域互联网教学管理服务平台
	个
	1
	

	33
	数据对接
	套
	1
	

	34
	安装调试线材等附件
	套
	70
	

	35
	智慧课堂互动设备
	套
	1
	核心设备

	36
	LED高清显示屏
	个
	1
	

	37
	LED控制器
	个
	1
	

	38
	播控软件
	个
	1
	

	39
	发送卡
	个
	1
	

	40
	接收卡
	个
	28
	

	41
	控制电脑
	个
	1
	

	42
	配电柜
	个
	1
	

	43
	机柜
	个
	1
	

	44
	LED综合布线
	套
	1
	

	45
	结构装饰
	套
	1
	

	46
	辅助显示屏
	个
	2
	

	47
	会议摄像机
	个
	1
	

	48
	全频扬声器
	个
	4
	

	49
	字带DSP处理器功放
	个
	1
	

	50
	12路数模结合调音台
	个
	1
	

	51
	有线话筒
	个
	1
	

	52
	无线手持话筒
	个
	1
	

	53
	高清网络中控设备
	套
	1
	

	54
	升降讲台
	个
	1
	

	55
	安装附件及安装调试维护费
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	交互式音视频矩阵切换器
	实现教师广播、学生示范、学生组转播功能
1.16×16HDMI矩阵切换器，支持16路高清HDMI信号输入同时切换给16路高清HDMI信号输出，支持前面板OLED屏显示当前被切换的输入、输出口，支持HDCP 2.2，分辨率最高达到4K60Hz YUV 4:2:0，可通过Web GUI选择智能EDID管理，支持前面板按键、遥控器、串口等多种控制方式；
2.支持HDMI2.0a（4K60Hz YUV 4:2:0）、HDCP 2.2/HDCP 1.4和DVI 1.0，所有的HDMI口支持视频分辨率达到4K2K@50/60Hz（YUV 4:2:0），支持直通音频达到LPCM 7.1CH，Dolby TrueHD，Dolby Digital Plus和DTS HD；
3.Master音频，支持智能EDID管理，支持前面板按键、IR遥控器和串口控制，支持掉电记忆功能，标准1U机箱，金属外壳。

	2
	多功能COM通讯控制器
	1.处理器主频 72M；4路RS232端口；4路红外端口；1路485端口；10路IO控制口；护措施：1、5KV电磁隔离，金属外壳隔离保护。
2.端口标准  RS232：DB9针式；RS485：凤凰端子2位。3.波特率：RS232：600BPS-115200KBPS;RS485: 600BPS-115200KBPS。
3.工作温度：-40 ~ 85°C工业级。
4.输入电压：DC5 。
5.工作电流：86、5mA。
6.功耗：<2W。

	3
	四画面分割器
	1.实现每个小组4画面比对
2.视频输入：VGA、DVI，HDMI或者复合视频
3.视频输出：VGA、DVI，HDMI
4.输出分辨率：最高支持4096×2160@60Hz
5.控制类型:RS-232
6.功率消耗:单路最大6W
7.工作温度:0～60℃
工作湿度:5～95%RH

	4
	桌面触摸控制一体机
	1.采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板。屏幕尺寸：≥7英寸。内置读卡器（支持插、刷两用）、呼叫按钮、对讲扬声器、话筒咪头，外观工业一体化设计。
2.面板集成呼叫按钮、对讲咪头、扬声器、需含实体呼叫按钮，在面板未通电开机就具备呼叫对讲功能。
3.采用工业级ARM芯片架构、专业系统设计。
4.具有锁定功能，控制中心可根据需要远程对面板加锁/解锁或由老师插卡解锁。
5.可与窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器及设备互动控制，面板上直接操控，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等。
6.可自由定义各种操作模式，单一开关，组合开关等，也提供短按、长按功能设定。
7.具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能。
8.插卡、刷卡两用，拔卡即走,一卡控制电控锁、投影机、电脑、挂幕等设备,IC卡能实现定点，定人、定时启用。
9.IC卡权限设置,具有远程写卡功能。
10.支持国际标准工作频率为13.56MHz的CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享（无需换卡或重新在卡上写入数据）。

	5
	无线HDMI同屏传输器
	支持1080P高清视频输出，WIFI大于10米的传输距离，可同屏映射教学课件、图片和视频等，具备HDMI接口、3、5音频输出接口，操作简便，无须安装任何软件即可实现同屏传输，实现无线智能终端同屏显示，音视频信号同步显示。可以与投影机或电视配套使用，支持屏幕镜像功能，支持多种无线显示标准, 传输协议须支持DLAN、Miracast（安卓同屏＆Win8、1、、Air等，频段支持5G，并向下兼容 2、4G，自动识别无线终端系统，WiFi点对点连接，实时将手机、平板、电脑等智能设备屏幕无线同屏传输至最终显示终端，保证音视频同步传输。

	6
	全域网络智能中央控制设备
	1.网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置。
★2.具有≥6进4出HDMI/VGA混合接口和HDBase传输接口（HDBase接口≥1路）：支持电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出都带抗静电保护；支持12bit 深色技术，支持3D输入输出，支持485命令控制，支持HDMI1.4版本，支持全高清3D和4Kx2K分辨率，支持340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，支持无压缩音频，支持12bit单通道(36bit所有通道深色技术)。
★3.具有≥5路232进制接口，485控制接口≥2路，红外控制接口≥1路，IO控制接口≥4路。支持韦根协议。
★4.集成10M/100M/1000M RJ45 7口千兆网络交换机，5路3.5mm接口音频输入；1路6.5mm音频线性输出；
5.系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”。
6.有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。
7.可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测，统计各多媒体教室使用的课时数；与投影机数据同步，真实记录投影机工作时间，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间、滤网使用时间等。
8.具备教务管理功能，系统详细记录教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新。
9.跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。
10.防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。
11.支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，可脱离服务器独立工作，实现本地认证和操作记录，实现脱机和联网运行两种方式。
12.内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫，呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能）。
13.支持IP语音广播功能。
14.支持自定义POE（串口）及5V电源两种方式供电，具有模式选择开关，拨码自助升级。具有电源指示灯、通讯指示灯及网络指示灯。
▲15.为保障本项目建设内容能与学校原有中控系统（得实中控）完全无缝兼容和互联互通要求。
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	HDMI高清传输线
	HDMI高清线1、4版3D信号连接数据线，采用26号（或更好品质、HDMI线，超过15米增加HDMI中继器），15米。
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	壁挂电力导轨（含三个移动插座）
	铝合金电力导轨嵌入式/YBA，额定电压250V,额定电流32A，额定功率8000W，可选适配器，铝合金/PC磨砂。
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	98寸大屏
	整机参数
★1.整机屏幕采用98英寸IPS超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示
★2.支持无线传屏功能, 802.11 a/b/g/n/ac支持Wi-Fi双频2.4G/5G
缝隙发声，2.1声道2×10W+15W
★3.RAM3G ROM32G 双核A73+双核A53+2核GPU高性能处理器,内置Android8.0系统
支持RS232扩展控制接口
4.接口：HDMI IN*3  USB2.0*6 RJ45*1 VGA IN*1 PC Audio IN*1 AUDIO OUT*1
5.待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
6.需提供≥4项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家。（需提供权威机构认证证书扫描件）
（1）厂商通过ISO9001质量管理体系认证
（2）厂商通过OHSAS 18001认证

（3）厂商通过QC080000有害物质过程管理认证

（4）厂商通过ISO14001环境管理体系认证
二：电脑模块
I5处理器/8G内存/256SSD固态硬盘
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	86寸大屏
	★1. 智能屏显示尺寸：86英寸A规液晶屏，采用工业级液晶屏，分辨率≧3840*2160；显示比例：16:9，可视角度≥178°，支持4K超高清显示，裸屏亮度≥500cd/㎡，响应速度≤8ms；
2．智能屏厚度≤60mm；
3.屏液晶显示区域面积占整个中屏面积的比例，86寸不低于84%； 
4．智能屏屏幕表面钢化玻璃卡嵌在铝合金边框内，安全、耐用；
5．前置前朝向双喇叭，独特的悬浮式音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，每只喇叭标称输出功率≥15W；
6．支持双系统：具有双系统一键切换、双系统共享USB 接口、双系统网络共享，支持PC模式下HDMI信号输出共享功能；
7．智能黑板可通过触摸调出快捷菜单，实现任意通 道书写、擦除、返回等功能，并且可以实现截屏， 并把截屏图片保存到 U 盘中； 
8．遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时智能黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）；
9．具有无需附加额外无线AP网络设备或者热点软件，自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接；
10支持中控菜单触摸操作：在任意信号通道下，通过屏幕触摸或前置物理快捷按键调出中控菜单实现屏幕背光调节、通道切换、图像模式、亮度、声音、对比度调节；
11．在不使用附加音箱的情况下支持 2.4G无线麦克风音频对接功能，可以将无线麦克风音频输出到内置音箱，支持扩音授课功能；智能黑板整机支持无线麦克风和本机声音混音功能，可以同时录制无线麦克风和本机电脑音频；
★12.支持物联应用管理：智能屏模块化抽拉盒中内嵌物联管理模块，支持拓展对开关、空调、电动窗帘、智能插座等进行控制管理，同时也支持对温湿度、光照度、PM2.5等数据进行采集与传输，便于物联校园应用及统一管理维护；
13．智能黑板屏幕开关、电脑开关、节能待机键三合一，开关机时无需单独操作电脑；黑屏节能状态下，黑屏节能后功率降低80%以上；
14．产品采用全贴合技术，高透光率，减少光损和视觉误差，画面更清晰，产品轻薄，平整度好；
15．为确保智能黑板及使用者安全，智能黑板必须使用高强度固定方式，防止表面钢化玻璃脱落；表面玻璃内嵌式设计对产品和使用者起到双重保护；
★16．支持电容触控膜一键复位功能：智能黑板支持电容触控膜在休眠状态或系统出现故障时可以通过按键复位，使电容触控膜恢复正常使用功能。
17.具有静电放电抗扰、浪涌抗扰、电快速瞬变脉冲群抗扰；
18. 内置电脑采用 OPS 插拔式架构，处理器：IntelCorei5；内存：48G；硬盘：256G固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置网卡可支持：10M/100M/1000M；
19.菜单隐藏和跟随功能
把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，实现100%屏幕书写, 最大化利用屏幕空间，并可以一键还原工具条。可以按屏幕边界的一个软件图标，一键还原软件的全部功能菜单。通过点击屏幕左右边界的一个软件图标，课堂教学软件会跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条功能；
20.对象关联功能
在课堂教学软件页面上，选择一个对象（图片、笔迹或文本），右键选择关联功能，选择一个音频文件（mp3、wma 或wav）；关联后，单击此对象可以播放音频，再单击一次就可以暂停播放，再单击开始播放；
★21.无线传屏和镜像功能：支持二维码扫描下载连接、支持（电脑和手机）无线移动推送播放、无线屏幕镜像；
22.书写黑板可以与86寸屏拼接成一体化平面黑板，满足课堂教学中水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，书写流畅，字迹清晰，好擦洗，整个黑板结构为无推拉式结构，整块黑板为同一平面；
23.黑板为钢化玻璃材质，铝合金包边，，四角为圆弧型设计；
24.书写黑板面有专门适合课堂板书工艺的油墨调成，表面防水、耐磨；
25.单块黑板宽度≥1m、高度≥1.25m，厚度≤60mm；
26.黑板下方须支持按需求开孔；
注：以上加星号技术规格及参数要求提供具有CNAS检测资质的检测报告。
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	搪瓷白板组合1
	1.书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa。
★2.板面材料：进口0.4mm搪瓷白板（大屏专用）。
3.板体尺寸：根据校方要求定制；总宽4米左右；高度1.3米左右；
4.板体尺寸比例16：10。（根据校方要求进行调整）
5.无边框设计，对红外光束或者激光光束无阻挡
6.颜色：纯白色。
7.耐擦拭性：一般的水性白板笔都可以用干布擦拭，油性白板笔书写可用对应的清洁剂擦拭，板面不会被腐蚀，留痕。
8.投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑。
9.板面硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕。
10.抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化。
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	55寸液晶显示屏
	一、主要参数：
★1.尺寸：55英寸4K全面屏LED产品
★2.物理分辨率：3840×2160
3.屏幕比例：16:9
4.WiFi模块：2.4GHz WiFi
5.CPU Cortex A73*2 MAX1.2GHz
6.GPU：Mali 450五核GPU
7.运行内存：DDR4 2GB（16Gb） 
8.机身存储：16GB（128Gb）
二、主要规格：
1.支持数字格式：2160/1080P/1080i/720P/480P
2.视频制式：PAL NTSC
3.伴音功率：8W+8W 
4.整机消耗功率：100W
5.待机功耗：≤0.5W 
6.能效等级：二级
7.产品外观：无边框、全面屏
三、主要接口
1.射频：1
2.SPDIF输出：同轴1
3.视频输入：1
4.HDMI(UHD) IN：HDMI2.0*2（一路支持ARC）
5.音频输入：1
6.USB USB2.0：2
7.以太网口RJ45：1
8.售后服务接口（service)：1
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	触控显示器
	1.可视尺寸（对角线） 60.47 厘米（23.8 英寸）；
2.最大分辨率 1920 x 1080，60 Hz宽高比 16:9；
3.亮度 250 cd/m²（典型值）；
4.视角 178°/178°；
5.面板类型 平面转换，3H 硬化涂层防眩光；
6.背光技术 LED；
7.连接选项:接口 1 个 DisplayPort（1.2 版）8，1 个 HDMI（1.4 版），1 个 VGA，1 个 USB 3.0 上行端口，2 个 USB 3.0 端口（侧面）（包括 1 个 USB 3.0 BC1.2 充电端口），2 个 USB 2.0 端口（底部），1 个模拟 2.0 音频输出端口（3.5 毫米插孔）；
8.设计和触控功能：触控功能 类型 ：投射式电容系统 ；输入 ：手指输入 ；触控点 ：10 点触控 ；响应时间 ：35 毫秒 ；分辨率 ：4096 x 4096 ；
可调节性:高度可调节（90 毫米），可倾斜（-5° 至 60°），可侧转（-30° 至 30°）；
9.安全性:安全锁插槽（不包括安全锁）；防盗支架锁插槽（至面板）
★10.为保证原厂服务的有效执行，要求所投标的硬件设备保修信息与官网通过序列号查询的配置和保修服务一致（提供相关查询结果的截图），并且中标后提供针对浙江师范大学的原厂售后服务承诺函。
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	高清录播主机
	录播主机
★1.录播主机须采用嵌入式架构设计， 整机配置ARM双核处理器、 Linux系统，1TB存储硬盘、2GB系统内存；整机具备内置喇叭，采用无风扇设计。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件） ；
2.整机具备录制、导播、互动、配置管理、视频存储以及音视频的编解码功能；
3.录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，无外接触控屏，屏幕分辨率不小于1920*1080，屏幕尺寸不小于15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏查看预监导播画面；
4.屏幕需满足无蓝光危害，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≦0.5W·m-2·sr-1；
5.整机屏幕要求加装不小于3mm厚的钢化玻璃，保障安全性；
6.书写屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥6H；
7.主机支持双网段，主机外部通信网络和摄像机接入网络可设置为两个不同网段；
8.整机≥2路USB接口，至少含有2路USB 3.0；
9.整机具备1路 MIC IN接口和2路Line in接口。其中MIC IN接口采用网络接口，通过网线连接可实现麦克风的音频传输、拾音音量调节信号传输和供电； 
10.整机具备1路HDMI输入接口和2路HDMI输出接口。HDMI输入接口支持输入1920✖1080P@50Hz视频；HDMI输出接口支持输出1920✖1080P@50Hz视频，且支持音视频同步输出；
★11.整机具备开机、关机和节能三键合一。长按三合一按键主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框，点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件） ；
12.音频混音功能：支持MIC IN、LINE IN的音频混音功能；
13.支持AC 220V供电，且在不小于220V±20%范围内变化时可以正常工作； 
14.整机支持音视频回放及音量调节；
15.整机具备双色状态指示灯，可通过不同的颜色和闪烁状态实时反映设备工作状态；
16.整机无需外接设备，即可支持无线麦克风连接；
17.整机功耗≤60W；
18.整机符合浪涌（冲击）抗扰度，静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，射频感应的传导骚扰抗扰度，电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等要求，确保整机使用安全；
19.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；
20.整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损；
21.支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况；
22.主机无需配置单独公网IP，即可实现互动；
主机支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。

二、耳戴式麦克风
1.集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能；
★2.麦克风采用极简设计，全机身仅一个实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能；
★3.提供电容测试按键，可显示电量，保持长按进入静音模式；

4.麦克风和功放音箱之间采用U段传输的方式，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备；
5.支持智能红外对码及UHF对码，开机即可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接；
6.麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离不超过3cm，保证拾音效果；
★7.采用轻量化设计，整机重量不超过15g，长时间佩戴无疲劳感；
★8.采用超低功耗设计，正常工作状态下，电流不超过25mA；
★9.佩戴部位采用耳挂式设计，无需手持，也不需绕耳固定引起长头发老师的不适；
10.附件中包含2个不同尺寸的耳塞，耳塞采用透气结构设计，不影响佩戴者听力；
11.采用触点磁吸式充电方式，充电10分钟，可扩音80分钟。支持快速充电与超低功耗工作模式；
12.无遮挡情况下，有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖；
13.麦克风支持口罩模式及非口罩模式，通过组合按键可在两种工作模式间切换。在口罩模式下，麦克风采用特定的音频效果，补偿口罩模式遮挡带来的声音失真，提升带着口罩扩音的效果；
▲14.为保证兼容性、稳定性以及教师声音的拾取准确性，无线麦克风需与录播主机为同一品牌厂家。
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	电子云台设备
	导播系统
1.支持用户直接在触控录播主机上进行一键开启、停止录制操作；
2.支持视频H.264/ H.265编码，支持音频AAC和PCM音频编码；支持音视频同步录制，支持MP4文件格式；
3.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播；
4.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式；
5.支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传； 
6.支持导入导出录播主机配置文件；
7.导播主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便老师实时了解录音状态；
8.可根据用户实际的使用需求，选择需要自动导播的画面；
9.支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小；
10.具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景；
11.支持用户设置录制自动停止时间，减少因操作不当导致的无效资源；
12.具备自动导播切换延时设置，可根据用户习惯设置导播画面最短停留时长，避免过快切换导致的视频观看体验不佳；
13.支持多媒体画面像素值灵敏度设置。支持一键还原出厂设置，并提供“删除视频”选项以清空本地视频。

二、图像智能跟踪定位系统
1.4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能；
2.通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成；
3.采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；
b)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景；
c)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面；
d)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。
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	教师高清摄像机
	1.4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。
2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。
4.全景画面支持畸变矫正功能。
5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.整机接口:≥1路RJ45。
7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。
9.传感器有效像素≥850万。
10.扫描方式：逐行 。
11.最低照度：0.5 Lux @（F2.0, AGC ON）。
12.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。
13.支持自动白平衡。
14.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
15.支持H.264、H.265视频编码格式。
16.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。
17.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。
18.视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 
19.帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 
20.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。
21.输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。
22.功耗：≤5W。
净重：≤0.6kg。
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	学生高清摄像机
	1.4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。
2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。
4.全景画面支持畸变矫正功能。
5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.整机接口:≥1路RJ45。
7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。
9.传感器有效像素≥850万。
10.扫描方式：逐行 。
11.最低照度：0.5 Lux @（F2.0, AGC ON）。
12.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。
13.支持自动白平衡。
14.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
15.支持H.264、H.265 视频编码格式;
16.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240
17.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240
18.视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 
19.帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 
20.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。
21.输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。
22.功耗：≤5W。
净重：≤0.6kg。
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	全向拾音麦克风
	1.单体：背极式驻极体。
2.指向性：全指向性。
3.拾音半径：6米。
4.输入电压：DC 12V。
5.输入电流：0.5A±20%。
6.功耗：≤5W。
7.频率响应：40Hz-24KHz。
8.灵敏度：-34dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。
9.输出阻抗：100Ω ± 10% (at 1kHz)。
10.等效噪声级：≤13dB A (IEC 581-5)。
11.最大声压级：110dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz)。
12.支持级联，单组最大级联级数：4。
13.上行数字口和下行数字口均采用DC12V供电。
支持AEC（回声抑制）、AGC（自动增益）、ANS（噪音消除）。
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	互动系统(录播)
	★1.扫码登录：互动系统支持微信扫码登录，无需在录播主机上输入帐号密码即可登录。（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件 ）；
2.预约互动：互动系统支持预约功能，用户只需点击预约课程信息，即可进入互动课堂；
3.互动拨号：互动课堂连接支持手机按键拨号形式，在录播主机上可直接拨号呼叫；
4.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态；
5.课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动；
6.听课过程中，用户可在录播主机屏幕上观看授课教室画面，在同一界面中，还可查看本地教室画面；同时录播主机提供一键放大主画面的功能，满足用户多场景使用需求；
7.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好；
8.互动系统具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质；
9.自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验；
10.视频画质：录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下可实现1920*1080P@25fps视频的播放。11.支持多种视频分辨率：QVGA、VGA、720p、1080p等；
12.系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡，既保障宽带的充分利用，又可避免抢带宽造成的链路自身拥塞；
13.根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果；
14.抖动缓冲：在弱网环境下,系统能利用良好的抖动缓冲策略找到延时与流畅的最佳契合点；
15.网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟；
抗网络丢包率：录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。
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	录播资源管理平台
	1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式。
2.提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。
3.教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习。
4.设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启开启录制、停止录制的操作。

5.支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等。
6.资源管理：教师可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。教师可点击播放视频资源，支持暂停、播放、停止和音量控制；可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科等。同时可通过关键词搜索到相关视频文件，快速找到目标资源。
7.视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、直播课程内容、直播时间8.公网直播：老师可在平台上设置录播设备直播模式为公网直播，可自由发起公网直播活动。 
a.全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。
b.冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问；
9.直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频。10.活动管理：支持用户创建直播活动，提前设置预约直播信息，获取直播地址并自动生成二维码，方便提前发布直播信息。
11.直播管理：在结束时间前，老师可修改活动的结束时间、活动场地、活动名称、活动封面、活动课件、直播简介的设置，且保持原分享链接和二维码不变。
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	钢木组合讲台
	1.工作台面及笔记本托盘为三聚氰胺多层板材料，环保等级：E1，工作台面下方的网状挡板为镀铝锌板，厚度不低于1.5mm，工作台面的立柱为镁合金材料，设备机柜为优质冷轧钢板，尺寸：170*60*90cm；
2.材料规格：冷轧板材厚度不少于1.2mm，方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，工作台面板材厚度：30mm，前后门免焊加强筋结构；
3.表面处理：脱脂、磷化，静电喷塑，均匀喷涂无噪点，漆面平整密度高；
▲4.工作台面上方配置万向液晶显示器支架一副，根据中控控制面板以及采购人需要开孔并安装5孔插座两位、银幕控制开关一位；讲桌上层支持电动升降，升降高度手动可调；
5.工作台面下方配置一条金属线槽与设备机柜相连，并安装键盘抽屉一个；
6.设备机柜内部设置多层可调节层板，方便安装一台卧式电脑主机、一台多媒体中控、一台扩音设备，所有设备的安装位置均配置活动紧固装置和走线装置；
7.设备机柜后门应采用网状板材利于散热，前后门都安装防盗柜门锁.
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	钢木抽拉讲台
	1.全钢制1050*750*950MM，板材厚度不少于1.2MM，喷塑、灰白色，外观牢固、美观。
2.内嵌22’(含）以下宽屏/普屏液晶显示器，内部可安放电脑主机、VGA分配与切换器、多媒体中控、扩音等设备，可用螺杆电脑主机必须固定与讲台内，以防滑动。
3.讲台后部主机位置采用网状通风孔，大小不少于50*30CM，孔径不大于0.8平方厘米，利于散热。
4.鼠标键盘使用拉缩托架，能够防盗，具有一定的防尘措施。外部靠主机一侧根据电脑尺寸具体确定，以方便使用DVD光驱、视频、音频、USB接口等为原则。
5.讲台台面配有：VGA线、网线、音频线、电源插口等接口，具备外接设备能力。
6.讲台内设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。设备自动开启功能可根据实际情况自由调控。
7.讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效。
8.讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电。
9.讲台前部、后部使用锁具都应可开启。所有设备安装于讲台内必需牢固，不得有松动现象。
10.显示器放置位放置显示器后不会出现显示器下沉及托杆变形现象。
11.中标供应商根据中标的各种设备尺寸和要求进行设计生产。
12.密封性能良好，具有一定的防水能力。
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	三模合一无线充电无线教学话筒
	1.具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用； 
2.具备处理受干扰、易串频、音质差、和维护管理困难的有效技术；  

3.具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能； 具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用；
4.具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预； 要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作； 具备专业级话筒音质，48K,16bit，30~20KHz宽频响，无法感知延时； 要求支持无线充电，放下充电，拿起讲话； 要求内置锂电1000mA或以上，全智能充电管理，具备无线充电功能，长续航，零维护；
5.要求集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机； 
★6.提供反馈状态：话筒充电状态、无线话筒底座充电状态、话筒电量值、话筒音量值、功放各音量值、话筒是否归位。
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	数字无线教学功放
	1.具备内置三模合一无线教学话筒接收模块；具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口；每路MIC信号接口独立提供6V供电；
具备1组立体声LINE信号输入凤凰接口；具备1组立体声MUSIC信号输入凤凰接口；具备1组立体声录音信号输出RCA接口；
所有输入输出接口均具备独立音量调节功能；LINE和MUSIC总音量前面板可调，且不能影响其他输入信号；

2.前面板除总混合输出音量调节旋钮外，其他调节旋钮均为暗藏式旋钮，防止误触碰；具备录音输出电平高低调节功能；具备开关机自动延时管理功能，保护设备受冲击损坏。前面板具备MIC信号3段音调调节；前面板具备LINE/MUSIC信号3段音调调节；具备远程开关机控制接口；具备接地选择开关；D类数字功率放大电路；具备独立两通道2x100W功率输出；具备每通道功率输出大小可调；1.5U高19英寸标准机柜面板。

★3.提供反馈状态：话筒充电状态、无线话筒底座充电状态、话筒电量值、话筒音量值、功放各音量值、话筒是否归位。
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	高保真专业语言音箱
	1.频率响应：100Hz～20kHz
2.额定阻抗：6Ω

3.灵敏度：90 Db

4.功率匹配：10～80W

5.高保真5”玻纤低音 + 3”球顶丝膜高音

6.20mm厚度实木板材专业箱体结构，扎实耐用

7.倒梯形箱体特殊设计，贴合墙面简单吊挂，即可获得理想覆盖角度

8.高档实木贴皮精湛工艺，大方高雅，防潮耐用易维护

9.每只净重3.4 kg

10.尺寸：宽200mm×深160mm×高295mm
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	桌面座式鹅颈话筒
	频率响应:60Hz~15KHz;灵敏度:-45dB/±3dB(1KHz);低频衰减:125Hz 6dB/OCTAVE;输出阻抗:200Ω  ;单指向最大音压:135dB SPL 1KHz At1% T.H.D;供电要求：9~48 Vdc 幻象供电
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	激光超短焦投影仪
	▲1.投影技术： 3LCD，超短焦投影（投射130寸白板的距离≤80.3厘米）
2.标准分辨率：≥1920*1080
3.投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦
▲4.光源：激光光源；寿命：≥20000小时（标准亮度模式），≥30000小时（环保亮度模式下）
5.白色亮度：≥5000流明，色彩亮度：≥5000流明
6.对比度：≥2500000:1 
7.其他功能：密码保护，画面冻结功能，局部放大
8.梯形校正：水平/ 垂直 ±15 度
9.投影端口：HDMI ≥4；VGA≥2；Video*1；Audio-In*3；Audio-Out*1；Mic*1；RS232C*1;RJ45*1;USB-B*1；USB-A*2；DC Out *1；HDBaseT x 1
10.其他功能：直接开机；直接关机；7秒启动时间；0秒冷却
11.选配无线WIFI 投影功能；水平垂直梯形校正和四角调节功能；先进的网络控制和管理功能；
12.自带的边缘融合功能可实现用两台投影机拼接超宽屏画面，使两个画面无缝连接，带给用户更丰富的使用体验。
（1）提供3C、环保认证、节能认证、检测报告的原件扫描件。
（2）为保证产品质量及售后服务，投标时供应商提供由厂家印制的产品彩页介绍，中标后合同签订前须提供厂家出具针对本项目的授权书原件和售后服务承诺书原件。
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	电容电子搪瓷白板组合2
	1.书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa。
2.板面材料：进口0.4mm搪瓷白板（LG 類 e3 ceramicsteelTM，投影专用）。
3.板体尺寸：根据校方要求定制；总宽4米左右；
4.板体尺寸比例16：10。（根据校方要求进行调整）
5.无边框设计，对红外光束或者激光光束无阻挡
6.颜色：纯白色。
7.耐擦拭性：一般的水性白板笔都可以用干布擦拭，油性白板笔书写可用对应的清洁剂擦拭，板面不会被腐蚀，留痕。
8.投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑。
9.板面硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕。
10.抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化。
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	电容电子搪瓷白板组合3
	1.书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa。
2.板面材料：进口0.4mm搪瓷白板（LG 類 e3 ceramicsteelTM，投影专用）。
3.板体尺寸：根据校方要求定制；总宽5米左右；
4.板体尺寸比例16：10。（根据校方要求进行调整）
5.无边框设计，对红外光束或者激光光束无阻挡
6.颜色：纯白色。
7.耐擦拭性：一般的水性白板笔都可以用干布擦拭，油性白板笔书写可用对应的清洁剂擦拭，板面不会被腐蚀，留痕。
8.投影效果：板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑。
9.板面硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕。
10.抗腐蚀：甲苯、丁酮、酒精、油脂、石油、乙酸乙酯、二甲苯等几种常见腐蚀剂浸泡1小时，无变化。
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	电脑
	★CPU：Intel Core I5-10代处理器；主板：Intel B460 以上芯片组内存：8G DDR4 2666MHz 内存；硬盘：512G M.2 NVME 固态硬盘；
显卡：集成显卡；

声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
★显示器 ：配置1个主机同品牌21.5寸显示器，只接受21.5显示器 
扩展槽：2个PCI-E*16、1个PCI-E*1、1个PCI槽位、
键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；
接口：8个USB接口(前置6个USB)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI
电源：110/220V 180W 节能电源；  
安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 
机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；
强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时时提供第三方检测机构的证明文件）  
机箱：不小于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；
售后服务：要求所投的电脑至少三年以上上门质保服务，并与官网通过序列号查询的配置和保修服务一致（提供相关查询结果的截图）。
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	16口千兆交换机
	千兆以太网交换机传输速率 10/100/1000Mbps交换方式 存储-转发背板带宽 ≥32Gbps包转发率 10Mbps:14800pps100Mbps:148800pps1000Mbps:1488000pps端口结构 非模块化端口数量 16个端口描述 16个10/100/1000Mbps RJ45口传输模式全双工/半双工自适应纠错功能特性网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x其它参数状态指示灯 Link/Act，Speed。
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	全域互联网教学管理服务平台
	1.具有B/S架构与C/S架构两种方式，组建方式灵活，具备多校区、多客户端（PC/移动客户端）、多用户权限管理（管理员、操作员、查询用户）。可根据用户使用习惯自由设置功能辅助区。
2.远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降及对多媒体系统进行锁定和解锁；可单独或批量控制教室设备。
★3.设备控制与视频监控、全双工对讲、计算机桌面四合一联动。视频画面支持4/9/16分割且具备轮巡、抓图、录像等功能，单教室视频联动支持多品牌、多画面同时接入。
4.可对各多媒体教室进行分组管理，可设置教室按时间自动执行动作（如上下课、开关投影机、系统加解锁、电源管理等）。
5.可远程查看多媒体教室系统设备运行状态，中控网络连接状态显示；具有投影机灯泡使用时间、工作状态、报警等信息。具有教室使用率、在线数量、断线数量、投影机灯泡使用时间、设备使用等相关统计功能，具有多种条件的查询功能。
★6.具备课表排课管理功能，可手动添加/导入课表，可设置按课表时间自动开启/关闭教室，完成无人值守的全自动管理，具有预约审批、预约查询、课表编排等功能。可与课表系统联动实现教师在线实时考勤功能。
7.卡处理系统：远程写IC卡号发卡、挂失/解挂、权限设定、刷卡记录查询、数据管理等。具备IC卡远程授权功能：教师拿教工卡在教室端读卡器上读卡，卡号信息立刻反馈给主控管理软件，管理员将信息临时授权并录入白名单。
8.具备设备资产管理功能：设备信息管理(设备名称、设备型号、设备状态、购置及更新时间、维保单位及保修期、待更新设备提醒、报废设备管理等)，配件管理(配件出入库管理及报损、配件出入库信息查询)。
9.具备维修登记功能:设备地点、设备名称、更换数量、维修费用、故障描述、登记人及日期、维修描述、完成日期等,多校区,多地点的维修设备记录实时更新、汇总统计。
10.语音提示与录音功能：对讲可多人同时处理多个不同教室、跨校区呼叫请求,呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能。具有对讲录音功能，教师与管理员沟通与反馈的实时记录，以便于之后的语音数据查询、分析、汇总。
11.具备手机客户端远程控制功能:手机客户端可以监视教室多媒体设备运行状态，实时获取教学设备异常报警信息，并可对教室进行上下课、设备加解锁、周边设备独立控制、呼叫对讲请求处理。
12.定制软件：按照教师上课节次、上课地点、课程名称、学生人数等信息，督导按课表信息搜索任意教师授课场景，远程实时查看教师上课、板书、学生听课情况，通过IP语音试听教师讲课情况。
13.教学评估：督导人员通过音视频，同时观摩教室授课状态及PPT课件，对教师授课过程作客观点评。
▲14.要求保障本项目建设内容能与学校原有中控系统（得实中控）完全无缝兼容和互联互通。
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	数据对接
	1.实现一卡通、教务系统的对接,设定访问权限,获取教师身份信息、排课信息。
2.以学期为单位对读卡器授权，教室端进行本地验证。
3.使用权限数据更新。
当一卡通、教务系统信息发生变化时，刷卡控制系统即时对系统数据库进行数据更新管理，同时对相应的教室端读卡器的数据进行自动更新。  
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	安装调试线材等附件
	VGA 线、视频线、电源线、控制线、线槽、插座、吊架，筒机支架，直流电源，HDMI高清传输线等相关附件辅材等完成教室安装调试所需的所有线材及配件。含原有教室座椅板凳、多媒体设备、灯光、空调搬迁安装；提供千兆8口网络交换机。
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	智慧课堂互动设备
	▲支持和学校网络教学平台对接，支持调用课程资源，实现有效对接，数据共建共享，支持18间智慧教室安装使用。（需提供承诺书，承诺书内容须涵盖上述要求，格式自拟）
一、备课系统
通过移动端，教师可以通过手机在线创建课程、添加课程资料及封面，设置课程管理、添加课程章节及资料，在线创建作业、深度课堂教学互动、等功能。
1. 通过移动端进行一键式课程创建，添加课程名称及课程封面，即实现一门课程的实时在线添加和创建。
2.通过移动端，教师可在线添加PPT，通过云盘直接添加PPT课件或通过教师电脑上传PPT。云存储的方式，一键式插入到PPT课件，方便教师进行课堂授课，还可创建文件夹对PPT进行管理功能。
3.课程章节创建，教师可方便添加课程目录及内容。支持一键式导入导出及课程及章节设置等功能。教师还可新创建课程章节，并添加课程章节内容。支持课程富媒体资源建设和创建，教师可一键式插入手机中相关教学音视频、图片等相关教学资源，还可以通过教师PC上传丰富的富媒体资源。也可以一键式调取云盘存储资源，直接插入课程内容。通过智慧课堂系统生成的速课内容，教师可直接通过速课文件夹，选取速课视频，插入课程内容，方便学生进行移动端学习和知识巩固。
4.教师可以通过课程资料功能，对课程相关教学资料进行管理。教师可直接通过移动端添加资料，还可创建文件夹对不同的资料进行管理。资料包含相关富媒体资源，可以从移动客户端直接进行在线添加，也可通过上传至云盘的资源一键式调取，还可以通过教师端PC，通过打开浏览器，输入上传码，即可实现对电脑端富媒体资源的上传功能。教师还可以对上传的资料进行管理，设为共享或私有等模式。
5.教师可对课程新创建作业，也可从之前教师创建好的作业库直接调取作业发放给学生。新建作业的题型支持多种类型，包括客观题部分的单选、多选、判断等题型，还可以创建主观题部分的填空、简答等题型。教师还可以通过手机拍照直接上传题目等不同的操作，最大化减轻教师工作量，方便教师及时创建课程作业。
6.教师可通过移动端 ，一键式创建班级。教师可自主化设置班级名称、班级设置管理、学生分组管理等功能。创建班级完成后，会自动生成班级二维码和班级邀请码，学生可通过移动端扫码入班或通过移动端右上角的邀请码功能，输入邀请码即可入班互动学习。生成班级后，移动端会自动生成班级互动聊天组，教师发放的教学资料，教学互动等都会实时呈现，教师还可对班级互动聊天组进行学生禁言、消息免打扰等模式修改和管理，也可对之前发放的历史文件和聊天记录进行搜索查询和管理等功能。
二、课堂互动系统
支持多种课堂教学互动场景与功能，推动探究式教学模式、启发式教学模式、讨论式教学模式等创新型教学理念的研究与实现。
1.课程资源: 智慧课堂系统可通过备课系统进行课堂授课，教师可在课堂上直接引用备课系统中已经创建好的课程及资源，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、资料模块、学生管理等内容。老师在课堂中，可以随时调用平台中事先准备好的内容，实现课前、课中、课后的连贯性。
2.资源引用：
（1）本地资源：针对教师本地电脑资料，可通过局域网共享相关富媒体资源给学生。同时，支持与学校现有网络教学平台进行对接，教师可在课堂教学时，直接引用已经建设完成的课程资源，并支持在课程教学中进行校本平台资源展示与讲解，提高原有资源应用率，避免二次编辑。
（2）云盘资源：可以实现与老师个人的云盘空间进行打通，课前教师将课程的富媒体资源预先上传至个人云盘空间，随时可调取和发放。课中，教师可以随时调用云盘内容，并对常规格式的文档支持在线预览功能。PPT可直接点击上课，将PPT在线打开进行授课也可直接开启同步课堂，实时进行PPT批注和讲解。同时教师可以将课程创建过程中存储在云盘的富媒体资源，进行一键式发放，学生通过移动端或智慧课堂系统进行接收，进行实时学习。
（3）其他资源：提供丰富的电子书报刊资源供教师课堂教学引用，相关资源须无版权问题。
3.同步课堂：老师上课讲解PPT，通过智慧互联黑板，用普通粉笔进行板书进行辅助推演，学生可通过移动终端，进入同步课堂实时同步观看老师当前讲解的PPT内容、教师讲解声音以及教师在黑板上所书写的全部板书的内容，下方聊天室还能够进行实时课堂互动。
4.速课：当老师结束同步课堂时，弹出结束弹窗，这时可设置是否保存被速课，保存为速课，则将同步课堂开启后教师所讲PPT内容、教师讲述声音以及板书笔迹合成在一起保存到课程-资料-速课文件夹中，老师可把该堂课堂的速课实时插入到课程内容中，还可以将视频资源及时共享发放给学生，学生课后可直接打开速课进行课后复习。
5.白板功能：教师可通过白板进行触控式书写，可选择白板底板颜色和触控书写颜色，可调用本地图片资源等进行批注，并可将书写板内容进行保存；
6.屏幕控制: 支持老师和学生在课堂上通过无线局域网流畅的进行教室屏幕广播、师生多屏互动（带分屏功能）、小组讨论多屏互动等。
(1)屏幕广播: 老师可以通过教师端大屏，将自己的屏幕传送给学生机，老师端所有的操作都会在学生端实时显示。使不同位置、不同角度的学生都能完整的看到老师的讲解，不会错过讲解的任何一个步骤。
(2)定向学生师范: 老师在上课时，在班级视图，选择指定1-4名学生，将其屏幕投射到大屏上，同时学生所有的操作会实时显示在大屏上。
(3)笔记本、平板投影仪多屏互动: 可将笔记本、平板内容投射到大屏上，学生可以实现小组式讨论。
(4)一键锁屏: 老师可以在笔记本、PAD端，对学生的终端进行锁屏功能，锁屏后学生端将受控制，不能进行任何操作，通过老师端的一键锁屏功能，可以有效防止学生在听课的过程中进行其他与课程无关的操作，浏览与课堂无关的内容。
7.教学互动
(1)签到：在上课前及上课的过程中，老师可以通过教师端大屏、手机、笔记本、PAD进行课堂点名，手机发放签到点名支持：拍照、手势、位置、二维码等多种类型。学生收到签到点名可以通过手机、笔记本、PAD端进行签到，学生端确认之后，老师端会显示已签名和未签名的学生情况，点击某个学生，可以查看学生的签到情况。签到点名的数据，最后形成课堂考勤记录。通过与学习平台的对接，汇入学生过程性行为分析大数据。
(2)点评：可实现教学互动的生生互评功能，通过学生课堂核心问题的回答与讨论，可实现对单个学生或互动小组进行生生互评，充分实现探究型式学习与互动，提升课堂活跃氛围，打造更加生动的课堂教学环节，营造良好的教育教学环境。
(3)随机选人：为活跃课堂气氛，教师可随时发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，最终定格在某一位学生，通过随机选人选到的同学回答相关问题，也可以继续选人，直到选择到合适的学生为止，随机选人的随机性提升学生的紧张度，促进学生认真听讲。教师也可根据选中的同学回答问题情况进行打分，最终学生所获得的课程分值，通过与学习平台的对接，汇入学生学习过程性评价行为分析大数据中，可作为课程平时表现分进行汇总。
(4)课堂抢答。针对课堂上的某一问题，实现学生积极参与抢答，教师可以看到所有学生的抢答情况 ，并可按排名选择某位学生回答问题，教师可根据回答情况进行评分，做微课堂表现成绩进行实时汇总至教师平台空间，方便及时查看和调取。
(5)课堂投票：针对课堂的任意活动，教师可以向学生发起投票，提高学生的参与度，活跃课堂气氛，投票结果可实时呈现，并进行统计分析，可查看每个选项具体选择的人员，进行批量打分。
(6)课堂测验问答：老师在授课的过程中，可以发送测验问答推送给学生，学生在学生机上进行回答、提交，老师可在PC、手机终端查看学生答题结果及答题情况分析，可根据数据分析进行有针对性的讲解。问题分为两种模式，第一种是在学习平台中建设课程的时候已经创建好的，可以直接在题库中选取调用；第二种是可以在课堂中即时创建一个新问题，推送给学生在课程随机测验和问答。习题支持多种题型，如单选题、多选题、判断等客观题，也包括简答题等主观题。学生终端可以通过点击、录入文字、拍照上传等方式进行答题。测验问答完毕后，可查看所有或每个学生的考试情况，并自动收集、整理测验数据，形成大数据，辅助教师有针对性的教学。
(7)主题讨论：教师在课堂教学中，提高学生活跃调动课堂气氛还可基于教学任务中的相关问题进行讨论，让学生发表自己的看法，教师可根据学生发表的讨论进行词云分析，分析学生发表的讨论高频词进而知晓学生对该知识点的掌握情况。
8.学生管理
(1)分组：小组研讨性教学场景中，老师在课堂教学中，教师可根据班级成员分成几个固定的班组，基于班组可发放小组任务让小组协同完成及根据小组设置课堂侧屏信息进行小组讨论投屏展示。老师可通过智慧课系统分组功能来进行小组划分，可以选择手动进行分组和系统随机进行分组等形式，分组完成后教师可对不同小组进行资料发放。教师分组后学生收到分组可查看小组成员也可前往组内进行资料共享或查看学生实时上传资料。
(2)课后作业管理：教学中教师可通过手机及在教学空间中发放本堂课的课后作业，学生在课后可通过手机、PC进行答题，答完题后老师在第二天可根据学生回答相关情况，对作业中易错题进行重点讲解
9.课堂信息采集
(1)课堂信息采集：智慧课堂系统可以完整的将课堂测验记录、考勤记录、屏幕录制、课堂笔记、老师PPT、资料等数据进行采集整理及自动归类，形成一套大数据分析，最终这些数据可以进入学习平台。一方面老师可以数据分析进行有针对性的授课，另一方面，通过数据分析可以为教学的过程性评价提供数据依据支撑。
(2)课堂质量报告：智慧课堂结束之后，会形成一套课堂质量报告。智慧课堂系统可以对课堂的教学中的测验、锁屏、投票、抢答、学生展示、问答、共享屏幕、签到、积分、云盘等操作完整的记录下来，并显示具体的时间，形成时间轴样式的统计，可以对课堂的教学情况一目了然。智慧课堂系统能够统计、分析、监控课堂中所有的教学活动，最终形成一套课堂质量报告，进一步方便学校管理。所有的统计数据均支持列表化与图表化，同时支持原始数据导出，方便学校做个性化的课堂统计分析。
三、移动学习系统
1.具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统，用于手机、Pad等智能移动终端中，实现在线移动学习。PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控。
2.按照教学计划，可在移动端组织教学内容，有序安排资料推送、签到、问答、抢答、投票等教学活动，可实现互动内容课堂发放并复用。
3.教师可以发布课堂签到，学生直接用手机通过扫描二维码、或输入教师分享的邀请码等方式进行签到，显示距离发起者的签到距离。                             
4.教师可以在课堂上发布问题，通过抢答进行提问，学生同时在手机收到抢答请求进行抢答。教师可通过随机选人功能选择学生回答问题，并可以将选择结果投屏显示。
5.教师可以在课堂上实时发布调查问卷，学生通过移动端进行投票。教师端可以立即统计投票结果。                               
6.课堂结束后，可以将所有课堂上发布的控件进行记录，生成课堂历史记录。                               
7.可基于课程形成师生互动交流群，实时进行即时通讯，进行讨论与交流。                   
8.教师可以编辑问答题并可将题目发布到学生端，学生可以回答问题并提交，教师可以实时查看学生提交结果。 
9.教师和学生可以开展话题讨论，利用发帖形式进行小组话题交流。                    
10.教师在课前对资料进行云盘存储，课堂上可以利用云盘功能选择和自己课程相关的资料进行资料推送，推送完成后参与教学的学生和教师都可以查看资料的详细内容。
11.在线课程的学习、做作业、考试，讨论、答疑等支持闯关模式学习，视频防拖拽、防窗口切换、防跳集等学习监控。
12.学生的课堂签到情况、课堂表现等都以积分形式形成评价，可转换为平时成绩；在线课程的学习同时记录作业成绩、考试成绩、按照老师设计的成绩权重给出综合评价。
13.可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，可以订阅到自己的空间，并进行分类管理；可以对所有精彩的内容进行分享。
14.基于真实身份、课程、读书等学习行为及学生活动的社交互动，形成趣味式的成长花瓣，引发学习激励。包括：小组、私有笔记、共享笔记、阅读时间等。
15.可以按照组织架构建立通讯录，可查看组织内所有人的联系方式，也可以根据实际情况进行个人信息适当范围的私密保护设置。
16.教务通知、教师课程通知、小组通知、个人互相通知的即时消息任意组合设置，实时发送，实时接收，并可查看通知阅读状态，已读和未读名单。教师、学生都可以进行实时的学习通知、组建小组群聊（也可设置屏蔽提醒）、好友验证等即时通信。
17.支持教师端通过浏览器打开界面，输入动态码，即可实现教师端课程内容ppt投屏，并具有翻页等功能。
18.直播： 教师与学生均有直播权限。支持使用者对直播画面进行调节，可美颜或添加滤镜。用户可以通过手机观看直播并发送弹幕。直播时，观看用户可实时对直播进行点赞或转发。直播关闭时，可根据用户需要，设置是否对直播画面进行回看。
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	LED高清显示屏
	LED全彩显示屏，点距:2mm,灯驱合一；像素组成1R1G1B；
刷新：3840HZ；模组320*160mm。
整屏尺寸：3840x2240mm
含电源，接收卡。                                                                                                                                                                                1.采用表贴三合一LED发光管，1R1G1B；
★2.单屏显示屏点间距≤2mm、像素密度不低于250000点/平米；模组320mm*160mm；
3.LED使用寿命≥10万小时；
4.屏幕亮度：0-1000cd/㎡可调；水平视角：≥170°；垂直视角≥170；亮度均匀性≥99%；.对比度9000：1；反光率：采用SMD黑灯封装，屏体表面亚黑处理，反光率≤2%；平整度： 整屏拼缝和平整度≤0.5mm；盲点率 ≤0.00003；防护等级：IP5X；校正：支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术，支持屏体拼缝亮线、暗线校正；安装、维护方式：承重强度高，可实现连接片快速安装，安装方式灵活多变，可进行嵌入安装、立柱安装、立地叠装、楼宇拼装等，后维护方式维护，托架安装可实现前维护； 统一管理：控制系统支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮询播放；画面稳定性：画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；
5.黑屏功能：带电黑屏≤40W/ m²；
眼睛视网膜蓝光无危害。

提供权威检测机构出具的检测报告原件扫描件 。
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	LED控制器
	带载3840*2160，500万像素,满足各种型号输入。
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	播控软件
	1.支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率；
2.具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整；
3.支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；
4.支持流媒体/网页/office/等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放；
5.支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示；
6.支持视频图片、网页、PPT等文件0-360°任意旋转、含X Y轴调节，左右上下任意翻面，可任意调节播放内容坐标轴轴；
7.支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；
8.支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；
9.支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；
10.支持素材可独立播放预览，确保播放无失误；
11.支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；
12.支持操作区锁定，防止误操作；
13.支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制；                                                                                                                                                                                                                                                           14.支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整；
15.支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换；
16.可视化管理，本地操作不影响大屏显示，同时无需外接显示器进行实时回显。
提供国家级认证机构出具的检测报告证明满足以上参数。
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	发送卡
	1.一路DVI/HDMI高清视频输入；1路DVI输出； 
2.一路音频输入； 
3.四路网口输出； 
4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 
5.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 
6.一路光探头接口；
7.支持逐点校正校正系统；                                          
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	接收卡
	1.单卡输出RGBR数据：≥16 组；
2.单卡输出RGB数据：≥20 组；
3.单卡输出串行数据：≥64 组；
4.单卡带载像素: ≥256×226；
5.支持配置文件回读；
6.支持程序复制；
7.支持温度监控；
8.支持网线通讯状态检测；
9.支持供电电压检测；
10.支持绝大多数芯片高灰度高刷新；                                
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	控制电脑
	1.CPU Intel 酷睿六核 ≥i5-8500 ，主频≥3.0G；
2.2.主板 Intel 370芯片组及以上；
3.内存 ≥8GB DDR4 2666MHz；
4.显卡 DDR5及以上独立显卡，显存≥2G；
5.声卡 集成声卡；
6.固态硬盘 ≥120G；
7.网卡 集成10/100/1000M以太网卡；
8.扩展槽 ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，≥1个PCI槽位；
9.键鼠 防水键盘、抗菌鼠标；
10.显示器 ≥20.7英寸低蓝光高清液晶显示器，黑色，分辨率不低于1920*1080；
11.接口 ≥8个USB接口（前置≥2个USB接口）、PS/2接口、串口、HDMI输出接口；
12.机箱 立式机箱，机箱内置扬声器；
13.电源 ≥310W节能电源，能效比80%PLUS，电源开关必须在前面板上；
14.带正版操作系统；
15.原厂商≥5年保修及上门。
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	配电柜
	≥20KW，配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等；配电柜内主令开关均选用品牌器件，PLC远程控电。

	43
	机柜
	22U标准网络机柜。
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	LED综合布线
	动力电缆：强电井-机房YJV5*6；通讯电缆：小于100米布10根6类8芯网线。

	45
	结构装饰
	1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4.要求：抗风8级 抗震7级；
5.包边：不锈钢包边；
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	辅助显示屏
	1.屏幕尺寸：70英寸；屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）；
2.HDR显示 支持；
3.屏幕比例 16:9；
4.背光源 LED；
5.音频参数： 多声道功能 多声道；
6.扬声器数量 2个；
7.外观设计 底座配置 内置底座；
8.端口参数： 光纤音频输出 支持；
9.功耗参数 工作电压（v） 220v；
10.网络参数：网络连接 支持；
11.连接方式 无线/网线。
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	会议摄像机
	1.高清会议摄像机 1080P 10倍光学变焦 自动聚焦 355度旋转 USB免驱动2.即插即用，大广角可视角整个会议室。
3.功能参数：
（1）1080P 动态210万像素 静态像素800万像素； 
（2）USB免驱 即插即用 自动识别；
（3）20倍光学变焦 80度大广角 可视频整个会议室；
（4）最大分辨率1920*1080 有效像素310万；
（5）自带云台322度旋转，上下180度旋转，遥控器全方位控制，可以设置9个预置位，控制键盘可以用255个预置位；
（6）支持SON VISCA和PELCOP/D协议，视频图像配带墙壁支架、三脚架，可正装，吊顶支架倒装控制；
4.标配3米USB连接线，可配置最长35米。
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	全频扬声器
	1.类型：柱型，倒箱式；
2.传感器：4 x 3.5’；
3.标称阻抗：8 Ω；
4.连续功率处理（AES）：200 W
5.标称范围（HXV）：120° x 40°
6.灵敏度（dB SPL 1W/1m）：94 dB
7.最大声压级(1m)：117 dB
8.频响范围（-6dB）不带处理：120 Hz - 15kHz
9.音频连接器：Phoenix Contact MSTB 4-pin In, 
 Phoenix Contact MSTB 4-pin Out
10.控制双向输入选择开关，双向输入选择开关；
11.箱体材料：压铸铝壳，塑料；
12.安装：SMB支架的中心和底部安装点； 
13.箱体材料颜色：黑色/白色；
14.尺寸(W x H x D)： 116 x 462 x 150 mm；
15.重量：4 kg。
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	字带DSP处理器功放
	1.类型：D类功放,SMPS电源；
2.输出功率：2x400W@8Ω 2x200W@16Ω；
3.最小负载阻抗：8Ω；
4.输入阻抗：平衡20kΩ，不平衡10kΩ ；
5.SNR（额定功率）：95dB；
6.串扰：64dB；
7.DSP：48 kHz，24位DSP处理器处理延迟：1.1ms；
8.信号处理：扬声器预设，延迟，高架，高通，参数均衡器，
限幅器，相位反相，静音，输入增益：限幅器，相位反相，静音，输入增益；
9.控制：带按钮的数字编码器；
10.最大输入电平：+20 dBu；
11.信号连接器：XLR 3-pin母口输入，XLR 3-pin公信号链路；
12.扬声器连接器：Neutrik Speakon® NL4 输出,
Phoenix Contact MSTB 4-pin 输出：Phoenix Contact MSTB 4-pin 输出；
13.保护：短路，过温，过流 ；
14.冷却：传感器控制风扇，从前到后的气流 ；
15.功放效率：76%；
16.功耗（闲置/满功率）：29 W/600 W ；
17.电源要求：100 - 240 VAC ；
18.尺寸(W x H x D)：483 x 66 x 256 mm/1.5 HU；
19.重量：5.1 kg (净重)。
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	12路数模结合调音台
	高性能 10, 12, 16 和 22输入小型模拟调音台
标志性的 Soundcraft 超低噪声的Ghost 话放
著名的 Soundcraft Sapphyre 英式EQ具备中频扫频
Lexicon 效果引擎具备混响，延时,，合唱和转调
在输入通道上具备 dbx 限幅器 (高比例压缩)
2-进/2-出 USB 音频播放和录音
可切换高阻输入用以吉他， 贝斯和其他乐器直接输入
在所有mic通道具备高通滤波器 (低切)和 48V 幻象电源
灵活的 Soundcraft GB系列音频路由
光滑优质的推子
坚固的金属结构内置电源
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	有线话筒
	电容话筒会议话筒，心型指向性，频率范围 50～20000Hz，灵敏度 -38dB，输出阻抗 100Ω，最大声压级 134dB，等效噪声级20dB，信噪比74dB  
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	无线手持话筒
	频点可调范围 24 MHz 
8个频率库, 每个频率库中有最多10个工厂预设频点
信噪比≥103 dBa
THD≤0.9 %
温度范围0 °C 到+40 °C(运行中）-20°C到+70°C（存放）
接收机：
接收原理 双重超外差天线交换分集
灵敏度（峰值调制）52 dBarms 信噪比指标时< 3 μV
音频频响范围 50 – 16,000 Hz（-3dB）
音频输出电压(峰值调制, 1 kHz 音频信号)
6.3 mm插座(非平衡): +6 dBu;
XLR插座 (平衡式): +12 dBu
供电12 VDC /300 mA额定电流
静噪 从3dBuv至28dBuv可调（结合导频音） 线路/麦克风电平  20dB，可切换                          

尺寸约200*42*127mm手持发射机：
射频发射功率10 mW
音频频率响应80 – 16,000 Hz
供电 2节 AA（5号） 电池，1.5 V
工作时间 10小时
话筒类型 动圈  
灵敏度 1.5 mV/Pa
话筒指向性 心型
发射机灵敏度设置范围 0至30dB，每步可调整10dB           

尺寸 约260*84mm
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	高清网络中控设备
	1.具备低功耗、稳定性、扩展性，支持7×24小时不间断工作；
2.控制面板与中控主机分开，通过手动按键面板实现对多媒体设备控制，按键必须防水、防电、防尘，本地功能不受网络通断的限制，具有中控面板锁定功能：在未授权状态，面板按键失效；控制面板按键包括：开机（一键开电脑、音响设备、投影机，下拉幕布），关机（一键关电脑、音响设备、投影机，收起幕布），开/关投影机，升/降布幕，台式机、笔记本电脑、展示台等信号切换，功放音量调节，麦克风音量调节等按键；大小适中，触感良好；
3.支持学校现行的一卡通校园卡，无需在卡上写入任何新信息，实现远程授权和本地刷卡授权，实现“插卡即用，拔卡关闭”功能；中控内置读卡器接口，中控或读卡器可存储该教室一卡通数据，联网和断网情况下均可使用校园卡开关多媒体教学系统；
4.多媒体教学系统开启后，所有供电设备实现时序通断；可由中控控制，按预定顺序控制外围设备的开关，避免电涌现象发生，设备在无法远程控制时，可人工控制开启时序器设备；
5.内置TCP/IP网络模块，通过网络能开关计算机、投影机、升降布幕、音响设备等及状态查询：实现跨路由，跨网段开机、关机、控制、监控功能；可以检测教室中各种设备（计算机、投影机、功放等）的运行状态，能检测投影机灯泡使用时间；VGA接口具有防盗报警功能，当VGA线脱落、剪断时向总控室报警；
6.电源管理：具备计算机、功放、投影机、幕布控制、桌面移动设备的用电接口，含1路备用；
7.VGA信号输入≥3，VGA信号输出≥2；
8.视频输入≥2，视频输出≥1，音频信号输入≥3，音频信号输出≥1，实现外带计算机设备网络桌面接入；
9.具有RS232/IR等通讯或控制接口用于控制投影机及其他外设；
10.实现根据本地电子课表授权，可在脱网状态下正常使用； 
11.多媒休网络中央控制系统支持移动终端平台控制（如手机，平板电脑等），可在移动终端上控制教室多媒体设备的开关，接受教室端设备的呼叫请求，并用移动终端直接与教室对讲，辅助教师完成授课前期工作；
12.支持网络IP对讲功能，实现全双工通话，在中控断电时保持畅通，可以正常使用；
13.因故障更换讲台内设备后，中控系统能快捷简单地恢复对新设备的控制；
14.提供“网络中控机”3C质量认证证书；
15.配置3进2出多路高清切换器,≥HDMI输入X3，≥HDMI复制输出X2，HDMI音频剥离输出，中控232匹配控制。支持TDMS信号和DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出都带ESD保护；支持12bit 深色技术，±8kV contact per IEC61000-4-2，7kV HBM per JESD22，输入视频信号：0.5-1.0 volts p-p，单路连接信号范围:1920X1200,1080P，输入DDC信号：5V volts p-p (TTL)，输出视频信号：HDMI1.4+HDCP1.0/1.1/1.2/1.3，支持3D输入输出 支持485命令控制
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	升降讲台
	1. 桌板基材：厚度为≥25mm，饰面刨花板基材，要求甲醛释放量≤0.5mg/m³（需提供刨花板基材相关材料检测报告）；
2. 桌板贴面：优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性；
3. 桌板封边：高品质聚氯乙烯，不易断裂，热溶胶工艺；
4. 桌脚：≥2.0mmm壁厚一级冷轧钢制桌脚，深度750mm，桌架最大均布载荷：≥120KG均布，桌架升降行程：650mm；；
5. 前挡板：钢制冲孔前挡板，要求色泽饱满，附着力强，涂层不易划损，固定于桌板下方；
6. 线路管理：配走线管隐蔽上线，坦克链走线管理；
7. 插座：桌面配夹具式模块化插座，标配强弱电及USB接口，参考规格尺寸：长321mm*宽54mm*高45mm
8.配净长500mm的快接线，需搭配快接电源线使用；所有弱电均采用直通头连接方式，网络直通头为六类接口；强电线采用1.5mm23C认证标准线材，强电模块为新国标五孔，材质：插座外框采用铝型材，表面为黑色酸碱磨砂和本色酸碱磨砂处理；
9. 参考尺寸：长1400mm*宽750mm*可变高度650~1300mm。
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	安装附件及安装调试维护费
	音箱线、话筒线、电源线、接插件等扩声系统改造升级所需的所有安装附件及安装调试维护费等。

	质量标准
	行业标准

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


注：1.上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

▲2.投标人参加投标的核心设备为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算。

3.投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 

四、商务要求表
	质保期
	质保期：所有设备至少三年及以上。

	付款条件
	中标方向采购方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供国产设备证明。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。货物安装调试完毕，验收合格后，中标方先缴纳合同总金额5%的质保金，并提供质保金付款凭证及其他符合采购方付款流程所需其他材料的前提下，采购方在15日内一次性支付合同总价款。质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，质保金无息返还。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 60天内   交货

地点：      浙江师范大学指定地点         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.售后服务:原厂保修不低于三年。

2.培训保障:为了用户能够正常使用，提供不少于两次的使用培训。
3.维修响应时间:质保期内出现的质量问题，中标人必须在接到采购人通知后0.5小时内响应，1小时内解决问题；如在24小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。


第三章  投标人须知
前附表

	序号
	项目
	内   容

	1
	项目名称
	16栋智慧教室设备

	2
	采购内容
	详见第一章 采购公告

	3
	最高限价
	详见第一章 采购公告。超过此报价将作无效标处理。

	4
	公告媒体
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）

	5
	电子交易

平台
	浙江省政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	6
	是否允许进口产品投标
	(不允许。

□允许，详见招标文件第二章 项目技术及服务要求。

□部分允许，详见招标文件第二章 项目技术及服务要求。

	7
	节能产品
	□ 强制采购节能产品

( 优先采购节能产品

□ 不适用

	8
	环境标

志产品
	( 优先采购环境标志产品

□ 不适用

	9
	促进中小

企业发展
	本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	10
	投标报价
	1.本项目投标应以人民币报价。

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	11
	踏勘现场
	(不组织    供应商如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。

□统一组织  踏勘时间：      踏勘集中地点： 

	12
	样品
	1.本项目是否需要样品：(否；□是，详见本章第三部分要求。
2.样品送至地点：______________________________

3.中标人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。

	13
	演示
	( 要求   (不要求

请准备一份“演示录制视频 ”在投标截止前通过 EMS或顺丰邮寄方式寄送至“浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收”。演示内容请见第四章，“演示录制视频 ”时间控制在10分钟以内；视频格式要求为 Avi 、 MP4 等常用格式，以U盘单独密封提交 ，且密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章，未密封包装或者逾期邮寄送达的“演示录制视频”将不予接收 。投标截止前没有提交“演示录制视频”的供应商视为无演示环节，演示分计0分。。

	14
	招标文

件澄清
	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。

	15
	投标文件

的组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	16
	投标文件

的编制
	1.“电子加密投标文件”（后缀格式为.jmbs）：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）：
（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	17
	投标文件

的签章
	除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。

	18
	投标文件

的包装、密封和递交
	1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄的方式递交至“浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室”，王老师收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。

（4）电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 cgzx@zjnu.cn，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。

	19
	开标时间
	详见第一章 采购公告

	20
	开标程序
	开标后，我中心点击【开始解密】向投标供应商发出解密通知，供应间应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.供应商“电子加密投标文件”按时成功解密的，“电子备份投标文件”自动失效。解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，我中心按“政府采购云平台”操作规范，通过【异常处理】端口上传备份投标文件，以“电子备份投标文件”参与评标；如投标供应商未按规定递交或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

3.我中心点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

4.政采云采购云平台有新的操作流程的，按其规定。
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	评标办法
	综合评分法

	22
	投标文件

有效期
	自投标截止时间起不少于90天。

	23
	解释权
	本招标文件的解释权属于浙江师范大学采购中心

	24
	其他
	无


一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保证以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则将做无效标处理。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式（政府采购电子交易）进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。
（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照本招标文件规定的方式（第三章第六节“定标”）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，标书中如未明确核心设备的，由评审委员会根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担相应责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，我中心可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，我中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。
（九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向我中心提出质疑。

投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。格式见浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)“下载专区”下载。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，如证明材料来源的合法性存在明显疑问的，质疑人又无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

2.提出质疑的投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。多次提出针对同一采购程序环节质疑的，或者超过规定期限提出质疑的，我中心有权不予受理和答复。

3.投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当利益或实现其他非法目的。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.质疑供应商对我中心答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监管部门投诉。

二  招标文件
（一）招标文件的组成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的所有内容

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标截止时间前，未按规定递交“演示录制视频 ”或逾期邮寄送达的“演示录制视频”将不予接收，且非我中心操作原因引起的不能取读U盘“演示录制视频”的，演示分计0分。
3.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以本中心最后发出的书面文件为准，非本中心发布的澄清、答复、修改或补充招标文件无效。

三  投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

资格审查材料（详见第六章投标响应格式中的“资格审查材料 ”）
2.商务技术文件：
（1）法定代表人授权委托书和投标声明书(格式见第六章)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书； 

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）

（6）设备配置方案一览表（均不含报价, 格式见第六章）

（7）技术参数对照表（格式见第六章）

（8）类似案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同原件扫描件等）

（9）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，安装、调试、验收方法或方案）

（10）核心设备技术参数彩页（中文说明书）、官方介绍网址

（11）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（12）售后服务主要技术人员情况表（格式见第六章）

（13）主要从业人员及其技术资格一览表（格式见第六章）

（14）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）（格式见附件）

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（17）自评文件

3.投标报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）中小企业声明函（若有，格式见第六章）；
（4）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见第六章）；
（5）监狱企业证明文件（若有，格式见第六章）；

（6）针对报价需要说明的其他材料。

注：商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。
（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应以中文汉语书写。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式及招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.投标报价形式：国内产品用人民币填报，国外产品以高校免税人民币价格填报（报价含进口代理费用，并在投标价格明细表中特别注明代理费用）。
5.投标人拟投产品是进口产品的，其进口代理公司由招标采购单位指定，进口代理定点单位联系方式及代理费用见附件。

6.最低报价不能作为中标的保证。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90 日历天投标书应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求；延长的有效期间，投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制
1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以以EMS、顺丰邮寄方式递交：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。

（4）电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 cgzx@zjnu.cn，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全经评标委员会认定需废标的，或者提供虚假内容的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的除外）

（6）投标有效期、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

（8）法律法规规章等规定的其他情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的质量标准，或者招标文件中标“▲”的功能、技术指标被评标委员会认定有实质性偏离(负偏离)的，或者经评标委员会一致认定属于实质性偏离并影响使用效果的；

（3）招标文件中未标“▲”的功能、技术指标被评标委员会认定有10个及以上负偏离的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）经评标委员会认定存在串标行为的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超出采购预算金额采购单位不能支付的;

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的。

4.对关键条文的偏离、保留或反对（例如关于“▲”条款、特别说明等），将被认为是实质上的偏离，投标无效。

四  开  标

（一）开标形式

我中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由我中心负责落实。

2.我中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程
1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五  评  标

（一）组建评标委员会

招标采购单位将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，不采纳招标文件、投标文件以外的任何证据。

（三） 评标程序

1.资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出完全响应。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过电子交易平台交换数据电文形式要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.比较与评价。按投标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

（六）投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则我中心均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。

（七）小微企业有关政策

1.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》(注：格式见第六章，未提供《中小企业声明函》的，不给予价格扣除）。

2.根据浙采监〔2019〕8号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。在投标文件中提供监狱企业、残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。

3.评标委员会根据上述材料、产品说明文件，以及本项目实际情况，作出是否给予价格扣除的决定。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六   定  标

（一）本项目由采购单位事先授权评标委员会确定中标人。

（二）评标委员会根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，推荐中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列）。

（三）我中心在评标结束后3日内在发布招标公告的网站上公示中标候选人。

（四）在公示结束后，如无投标人质疑或有投标人质疑在质疑处理完毕后我中心将以书面形式发出中标通知书。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。

（五）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

七  合同授予

（一）签订合同

1.中标人应在中标通知书中规定的时间内与采购单位签定政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并按照政府采购法律法规进行处罚。

3.招标文件、中标人的投标文件、招标文件的澄清、修改及评标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同的组成部分。

4.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，由采购单位决定是否与排列在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

▲（二）特别说明

在确定中标供应商后，如招标采购单位要求中标供应商必须提供相关产品的厂家授权书的，中标供应商应在合同签订之前提供，如未能提供的，招标采购单位有权取消其中标资格，由此造成的所有后果由中标供应商自行承担。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标办法

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标综合得分为商务技术分、价格分两项汇总得分（投标人评标综合得分=商务技术分+价格分）。评标委员会根据评分标准，对各投标单位的商务技术文件、投标报价文件进行书面审核和评审后，由各专家独立酌情打分，每人一份评分表，并签名。投标人商务技术文件评审的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。评分过程中所有得分均采用四舍五入法，并保留小数2位。 

评标方式：先评商务技术文件，后评价格文件。

二、评分内容及标准

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中商务技术分值为70分，价格文件分值为30分。

（二）价格分值评定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/评审价格）×30%×100

注：根据财库〔2020〕46号、浙财采监〔2019〕8号等文件相关规定，，在本次评审时对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终评审价格（此最终评审价格仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》或监狱企业、残疾人福利性单位声明函、产品说明（上述材料格式见第六章），未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

评标委员会根据投标文件，以及本项目实际情况，作出是否给予价格扣除的决定。

评审价格=投标报价×94%
（三）商务技术分值评定

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数 /评标委员会成员人数。

商务技术文件评分标准（70分）
	序号
	评标项目
	分值
	评分基本规则
	备注

	1
	投标人综合能力
	成功案例及业绩
	3分
	投标人提供2018年1月1日至今同类项目成功案例合同电子扫描件，经评标委员会认定为有效业绩合同的，每份按1分计算，最高得3分。

注：1.投标人提供的合同属于无效业绩、或未按要求提供合同电子扫描件、或提供的合同电子扫描件字迹模糊无法辨识的、金额不明确的，该笔业绩均不予计分。2.是否属于同类业绩合同和有效业绩以评标委员会集体判定为准。3.凭完整合同电子扫描件计分。
	

	
	
	权威认证
	6分
	投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、AAA质量服务诚信单位认证并获得相关证书的，凭相关证书电子扫描件每项得1.2 分，最高6分。
	

	2
	确保供货的措施与方案
	2分
	供货期响应招标文件规定，且措施有效、方案严密的得2分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货期的，酌情扣分。
	

	3
	项目实施
	5分
	实施组织管理结构模式及实施方案的完整性、合理性、可行性，最高1分；
硬件设备的交货、安装、调试、验收方案的合理性、可行性，最高1分；

项目拟派成员专业素质、人员结构、专业配备，最高3分（拟派项目负责人具备系统集成工程师技能证书、信息安全工程师技能证书，凭有效证书电子扫描件每项得1分，最高得2分，需提供项目负责人近一年社保证明）。
	

	4
	售后服务

方案
	4分
	售后服务总体方案（包括人员培训、技术力量、资源安排和保障措施等）科学有效的，得4分；方案措施欠佳的酌情给分；方案措施存在明显缺陷的，或者无方案无措施的不得分。
	

	5
	质保期
	2分
	核心设备质保期超过招标文件规定的，每增加一年加 1分，最多加2分。

▲提供至少 3年的质保期。
	

	6
	质保期满后配件及专用耗材供应价格
	2分
	根据各投标人同类配件及专用耗材供应让利幅度，酌情给分。
	

	7
	投标货物的技术指标
	25分


	完全满足招标文件要求的所有功能、技术指标，该项得25分。不满足“▲”项的技术指标，直接无效标；不满足“★”的主要技术指标，负偏离每项扣2分，其他指标有负偏离的每项扣 1 分，扣完为止；若不标“▲”的功能、技术指标有负偏离或缺漏项达10个及以上的，按无效投标处理。
	是否属于负偏离，由评标委员会统一确定。

	8
	投标货物性能的优越性
	5分
	对标有“▲”和“★”的功能、技术指标有正偏离的，每项加1分；其他指标有正偏离的，每项加0.5分。
	是否属于正偏离，由评标委员会统一确定。

	9
	对本项目的理解
	5分
	对本项目的理解：自行现场勘查，根据本项目的实际场地，针对本项目的理解，提供设备布局图，线路布局图，设备分配图，实现与装修的无缝对接。
	

	10
	演示分
	10分
	 评审专家根据招标文件中的演示内容（附后），现场演示中每不满足1项演示内容扣1分，共计10分。未演示本项不得分。
	演示时间不不得超过10分钟。

	11
	投标文件制作
	1分
	投标文件编制完整、格式规范得0.5分；有本表的自评和准确关联页码的可加0.5分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分最高扣1分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，本项不得分。
	

	合计
	70分
	
	


附：智慧课堂互动设备功能演示内容

1．教师端屏幕广播：老师可以通过教师端大屏，将自己的屏幕传送给学生机，老师端所有的操作都会在学生端实时显示。使不同位置、不同角度的学生都能完整的看到老师的讲解，不会错过讲解的任何一个步骤。

2.定向学生师范: 老师在上课时，在班级视图，选择指定1-4名学生，将其屏幕投射到大屏上，同时学生所有的操作会实时显示在大屏上。

3. 笔记本、手机、教室侧屏、教师大屏多屏互动: 可将笔记本、手机内容投射到教室侧屏或者大屏上，学生可以实现小组式讨论。

4．词云展示：教师可通过大屏，发布主题讨论，根据学生发表的评论进行一键词云分析，通过高频词提取，大屏、侧屏可快速展示学生观点或学生知识掌握情况。对于优质的评论还可一键调取，放大展示分析。

5.白板功能：教师可通过白板进行触控式书写，可选择白板底板颜色和触控书写颜色，可调用本地图片资源等进行批注，并可将书写板内容进行保存；

6．同步课堂：老师上课讲解PPT，通过智慧互联黑板，用普通粉笔进行板书进行辅助推演，学生可通过移动终端，进入同步课堂实时同步观看老师当前讲解的PPT内容、教师讲解声音以及教师在黑板上所书写的全部板书的内容，下方聊天室还能够进行实时课堂互动。

7．速课：当老师结束同步课堂时，弹出结束弹窗，这时可设置是否保存被速课，保存为速课，则将同步课堂开启后教师所讲PPT内容、教师讲述声音以及板书笔迹合成在一起保存到课程-资料-速课文件夹中，老师可把该堂课堂的速课实时插入到课程内容中，还可以将视频资源及时共享发放给学生，学生课后可直接打开速课进行课后复习。

8．分组任务：基于课程，教师可发布基于项目式的分组任务，支持随机分组、固定分组和组长建组等多种分组方式；分组任务结果可通过多屏互动，调取到智慧教室侧屏、大屏上，用于小组汇报展示；同时支持自评、组间互评、组内互评、教师评价多种评价方式。

9．考勤管理：在上课前及上课的过程中，老师可以通过教师端大屏、手机、笔记本、PAD进行课堂点名，手机发放签到点名支持：拍照、手势、位置、二维码等多种类型。学生收到签到点名可以通过手机、笔记本、PAD端进行签到，学生端确认之后，老师端会显示已签名和未签名的学生情况，点击某个学生，可以查看学生的签到情况。签到点名的数据，最后形成课堂考勤记录。通过与学习平台的对接，汇入学生过程性行为分析大数据。

10．课堂报告：智慧课堂结束之后，会形成一套课堂质量报告。智慧课堂系统可以对课堂的教学中的测验、锁屏、投票、抢答、学生展示、问答、共享屏幕、签到、积分、云盘等操作完整的记录下来，并显示具体的时间，形成时间轴样式的统计，可以对课堂的教学情况一目了然。

第五章 合同主要条款
浙江师范大学                项目采购合同

需方(甲方)：     浙江师范大学     签订时间：       年    月    日
供方(乙方)：                      签订地点：    浙江师范大学   

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照      年      月      日浙江师范大学公开招标      号            项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。

第一条  合同标的

1．合同标的
	名称
	规格型号、生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	如写不下，可写：详见附件一
	可写：详见附件二
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


2．以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。 

第二条  交货时间、地点及安装规定

乙方应当在____________前将货物交付到甲方指定位置并负责免费安装。

第四条  货物包装、发运、运输及交付

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3．乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4．交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5．货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

第四条  验收时间、标准
1.甲方应当在乙方到货并安装调试完毕后及时对货物进行验收。

2.验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标时递交的样品（如有）进行验收。

第五条  货款支付（二选一）

（1）进口产品

合同签订后 _____日内，乙方同意甲方向负责本项目进口代理事宜的浙江省科学器材进出口有限责任公司支付合同总价的50%的预付款，即人民币      元；货物安装调试完毕，验收合格后，乙方先缴纳合同总金额10%的质保金，并由浙江省科学器材进出口有限责任公司向甲方出具付款项的全额增值税发票；乙方向甲方提供质保金付款凭证及其他符合采购方付款流程所需其他材料的前提下，甲方15日内支付余款，即人民币      元给浙江省科学器材进出口有限责任公司。由浙江省科学器材进出口有限责任公司负责向乙方指定的生产公司付款。除进口货物合同款外，甲方不再另付其它任何费用。质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，质保金无息返还。

（2）国内产品（二选一）
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供国产设备证明。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。

货物安装调试完毕，验收合格后，乙方先缴纳合同总金额5%的质保金，并提供质保金付款凭证及其他符合采购方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在15日内一次性支付合同总价款。质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，质保金无息返还。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方的实际使用量在甲方同意后方可增减供货量，合同货款的结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

②其他货物：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。货物安装调试完毕，验收合格后，乙方先缴纳合同总金额5%的质保金，并提供质保金付款凭证及其他符合采购方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在15日内一次性支付合同总价款。质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，质保金无息返还。
第六条 质保期、售后服务

1.质保期：乙方对所供货物提供质保期      年（自验收合格之日起算）。

2.售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。甲方对整个售后服务过程进行监督，并针对乙方的售后服务偏离程度，酌情扣除相应额度的质保金。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

售后服务承诺详见附件     。
第七条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第八条  违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付价值总额每日千分之六的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该货物，可以要求乙方更换或者退货处理（更换或者退货处理按本合同第七条规定的方式执行）。若甲方要求更换，但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及招标文件规定标准的货物，甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的，同时可以直接解除本合同。

5.因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。 

第九条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为违约行为，有权单方解除合同，按本合同第八条追究乙方的违约责任。

第十条  合同的组成及生效

1.招标文件、中标人的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十一条  不可抗力处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十二条  合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

第十三条  其他约定

其他约定详见附件       。
第十四条  本合同共有附件     个，共计     页

第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件
项目名称：浙江师范大学               项目
项目编号：                              
标    项：                              
投标人名称：（盖章）                            
投标人地址：                                      
在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       手机号：

   年    月    日
2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
资格证明/商务技术/报价文件
项目名称：浙江师范大学               项目
项目编号：                              
标    项：                              
投标人名称：（盖章）                            
投标人地址：                                      
在  年  月  日  时  分之前不得启封

   年    月    日
3.资格证明文件：

资格审查资料

（一）资格审查须知

1.供应商必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2.资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其投标响应文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

见后附表

资格审查资料表
	序号
	资格条件要求
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

	提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；  
响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


	（1）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料：响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； 
（2）依法免税的响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

（3）投标人须提供最近三个月内任一时间缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（4）投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（详见附件）

	5
	参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日算）在经营活动中没有重大违法记录
	行贿犯罪记录承诺书（详见附件）

	6
	未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn） 
列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	提供响应文件递交截止日前 1 日历天 17:00（北京时间）前的查询信息网站截图（2 个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 
具体以投标截止当日评审现场在上述两个网站上查询到的信息为准。 
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 
行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。

	7
	特定资格要求（如有）
	须提供符合“第一章公开招标采购公告”中“五、合格投标人的资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件原件扫描件并加盖公章。

	8
	供应商是否为联合体
	本项目不接受联合体投标。


注：请按以上顺序编排所需资格文件，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的

声明函

致：浙江师范大学： 

我方郑重承诺，我方具有履行浙江师范大学                             项目（项目名称）                    （项目编号）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。 

特此声明！ 

投标单位（盖章）：             

日    期：     年   月   日

5. 无行贿犯罪记录承诺书格式

无行贿犯罪记录承诺书

浙江师范大学采购中心：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格等有关责任。

承诺单位（盖章）：                     
法定代表人签字：                      
 年    月    日

6.投标声明书格式：
投标声明书

致浙江师范大学采购中心：

                 （投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：             。
本人            （姓名）系                 （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件、通知和答疑纪要（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的.

4.若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方已通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入行政处罚、黑名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.（如是进口产品，须做出如下承诺）：我公司自愿接受招标采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                  投标人（公章）：                                     
年    月    日

法定代表人身份证原件扫描件

7.商务技术文件：
（1）法定代表人授权委托书和投标声明书；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书； 

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表

（6）设备配置方案一览表（均不含报价）

（7）技术参数对照表

（8）类似案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同电子扫描件等）

（9）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，安装、调试、验收方法或方案）

（10）核心设备技术参数彩页（中文说明书）、官方介绍网址

（11）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（12）售后服务主要技术人员情况表

（13）主要从业人员及其技术资格一览表

（14）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（17）自评文件

8.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：浙江师范大学采购中心：
本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江师范大学政府采购            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                            法定代表人签名：           

职    务：                                职    务：                 
联系电话：                                联系电话：                  
被授权人身份证号码：                        

投标人（公章）：                             
                                              年    月    日
授权代表身份证原件扫描件

9.投标人一般情况表格式：

投标人一般情况表

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的电子扫描件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书电子扫描件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	作为承包人经历年数：
	

	10
	其他需要说明的情况
	


说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


10.商务响应表格式：

商务响应表

招标编号：                  标      项：               

	序号
	项目
	招标文件要求
	响应情况
	投标人的承诺或说明

	1
	付款条件
	
	
	

	2
	质保期及质保金
	
	
	

	3
	交货时间

及地点
	
	
	

	4
	售后技术服务要求
	
	
	

	5
	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.对照商务条款逐项比较填写。

▲2.商务条款中第1款—第3款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


11.售后服务情况表格式

售后服务情况表

招标编号：                  标项：         
	品牌厂商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）



	代 理 商

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）



	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


12.售后服务主要技术人员情况表格式

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：         
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的维修项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


13.主要从业人员及其技术资格一览表

主要从业人员及其技术资格一览表

	序号
	项目
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	从事本工作时间

	
	技

术

管

理

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	技

术

开

发

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标人（公章）：               
                                                 年   月   日

14.设备配置方案一览表格式：

浙江师范大学        采购项目配置方案一览表

招标编号：                  标项：                

	投标人配置方案清单

	序号
	设备名称
	品牌/厂家

（产地）
	型号
	数量
	技术性能说明

（每种型号一份）

附整机图片

（可附宣传彩图）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：▲投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


15.技术参数对照表格式

技术参数对照表

招标编号：                  标项：                

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏  离

(注明正、负、无偏离)
	说明

	1
	填写标书第二章招标需求技术需求表中的各项技术参数
	所提供产品的技术参数，与前一栏一一对应
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


16.核心设备技术参数彩页（中文说明书）、官方介绍网址

……
17.投标人自评表

商务技术自评表

	项目
	投标文件指标体系
	分值
	自评分
	佐证材料所在页码

	1
	(评标细则内容一一对应)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标根据本招标文件第四章中的“商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分。

18.投标报价文件目录：

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）中小企业声明函（若有）

（4）残疾人福利性单位声明函（若有）

（5）监狱企业证明文件（若有）
（6）针对报价需要说明的其他材料（若有）
19.开标一览表格式：
开标一览表

招标编号：                      标    项：                  

	项目名称
	投标报价

	
	

	合计金额大写：                                   小写：￥              


注: 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价（若为进口产品，报价含进口代理费等所有费用，学校进口代理定点单位及代理费用信息见附件）。

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


20.投标报价明细表格式       

投标报价明细表

招标编号：                      标     项：                    

	货物类

	序号
	设备名称
	品牌/

产地
	规格型号
	单位及数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	……
	
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	合计投标总价(大写)：                                小写： ￥           

	其中含进口代理费用：               元（非进口则删除此行）


注：

1.所投产品为进口免税设备的必须填写“进口代理费”。

2.此表应按项目的明细情况列项填报, 在填写时，如不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

3.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

4.报价中不允许出现报价优惠等字样,合计总价应与明细报价汇总相等。

5.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格（即本表合计金额）。

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


21.中小企业声明函（视需要情况提供）
中小企业声明函（货物） 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加浙江师范大学的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
           （标的名称），属于XXXXXXX行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


说明：

1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》；

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第二十条“供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。”

22.残疾人福利性单位声明函（视需要情况提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）《浙江省财政厅关于加快实施“互联网+政府采购” 进一步贯彻落实政府采购政策的通知》（浙财采监〔2019〕8号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日


23.监狱企业证明文件（视需要情况提供）

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

24.货物原产地证明（国内产品需提供）
货物原产地证明
兹证明“XXXXXXXX”品牌设备为“XXXXXXXXXX公司”自主开发完成，该设备硬件均产自中国，我公司保证产品的质量，同时本次投标产品“XXXXXX”由“XXXXXXXXXX公司”提供。

特此证明。

    投标人（公章）：                            

                                              年   月   日

25.政府采购活动现场确认声明书
政府采购活动现场确认声明书

浙江师范大学采购中心：
本人经由                       （单位）负责人           （姓名）合法授权参加                         项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                     。

 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第             项利害关系。 

	法定代表人或授权代表签字：                       

	投标人（公章）：                           

	                        年   月   日
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