谈判需求

编号：TP2013043
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	DLP大屏显示系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	DLP大屏显示系统由6套50寸一体化显示单元以2×3（2行，3列）的方式拼接而成。学院与幼儿园课堂通过视频会议系统连接，将各路视频信号实时接入到大屏幕显示系统中，用于师范生远程见习、教学观摩、研究等。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	DLP大屏显示单元
	台
	6
	

	02
	多屏处理器
	套
	1
	

	03
	大屏幕控制软件
	套
	1
	

	04
	机架式投影显示单元底座
	套
	3
	

	05
	计算机分配器
	台
	2
	

	06
	辅材、线缆及安装集成
	批
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	DLP大屏显示单元
	1、投影单元采用美国TI公司DMD芯片技术的一体化背投影箱体，单个箱体屏幕对角线尺寸为50英寸；大屏幕显示墙由6台背投箱体以2行×3列的组合方式拼接成的显示系统；

▲2、亮度不低于850 ANSI 流明；灯泡寿命不低于6000小时；单机原始分辨率不小于1024X768；单屏对比度不低于1800:1；单屏亮度均匀性大于95%，具有亮度自动调整系统，光源衰减率不同使得单元的亮度不一致时，自动调整单元亮度，使显示墙亮度均匀一致；
3、核心成像部件DMD显示部件的寿命应超过100,000小时；投影灯泡需采用专用UHP 120W冷光源灯泡，使用寿命不低于6000小时（半衰期）；
4、投影机应具有DCC数字色彩控制技术，确保显示拼墙中不同显示单元的彩色重现具有高度的一致性，可以对多色域（RGB、CMY）进行独立的调整；
5、投影机机箱的噪声≤40dB，并提供证明材料；
▲6、屏幕采用高对比度的复合玻璃幕；并且具有防尘防潮防反光等功能，可以适应屏幕表面擦洗清洁维护（包括用水清洁），适应气候潮湿等特点，能避免反光影响观看效果，水平视角不小于160度，垂直视角不小于80度，增益不低于2.4；

7、屏幕之间的物理拼接缝隙小于0.5mm, 并已完全包含屏幕的热胀冷缩导致的伸展空间；
8、投影箱体确保24小时连续运行,具有先进性、稳定性、可扩充性和高档次，操作简单，工作稳定可靠，平均无故障时间大于 30000 小时；
9、具有国内CCC认证，机芯通过IP5X防尘，投标现场提供证明文件。

	02
	多屏处理器
	▲1、多屏处理器必须基于PCI-E架构，要求采用单机箱集中化设计，集成信号采集、信号处理及显示输出等功能。配置要求：采用Intel酷睿CPU，4GB以上内存，500GB以上双硬盘，DVD光驱（SATA），具有USB接口，集成2路千兆网口。配置Win7 64位操作系统；
2、有中文操作界面，并完全具有对各种信号源输入窗口的汉字正确显示的能力；
3、支持Window、Unix和Linux系统下应用的综合数据显示，支持TCP/IP、X-Window等协议，完全兼容X11R5、X11R6协议；
4、全屏显示：通过多屏处理器，将所有投影单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一逻辑屏，全屏显示分辨率为（1024×3）×（768×2）=3072×1536，全屏刷新时间≤2秒；
5、多屏处理器提供不低于6个通道输出，采用DVI接口输出，输出通道支持分辨率为1024×768~1920×1080，输出色彩支持16位、32位颜色；
6、多屏处理器系统支持多种视频信号和RGB信号实时处理显示能力，包括：Video视频信号（必须支持去隔行功能，有3D降噪功能）；高清视频YPbPr信号（1080p）；PC机和工作站的 RGB信号（DRGB或ARGB，DRGB信号最大分辨率支持2560*1600，ARGB信号最大分辨率支持1920×1200）； Full HD 1080p全高清HDMI数字视频信号（信号标准：HDMI V1.3a版本，支持HDCP标准保护协议）；
▲7、多屏处理器支持独立IP视频信号直接接入能力，IP视频支持标准的H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG编码格式、支持RTSP通信协议，要求IP数字视频无需经过任何数字转模拟步骤，直接可调入大屏幕显示；
8、支持通过网络连接，将用户网络计算机桌面图像用网络抓屏的方式调上拼接墙快速显示，使信号显示更加灵活方便。网络上的电脑图像可在大屏幕上任意位置、任意比例快速显示；
9、多屏处理器必须具备7×24小时的连续工作能力，要求保证系统工作安全稳定。

	03
	大屏幕控制软件
	▲1、具有一个方便直观的中文界面的大屏幕管理控制软件，显示系统的各种功能操作实行全计算机控制、网络控制。所有显示单元的开关、色彩、亮度调整、一键开机、一键关机、远程监控维护均在控制软件上实现，这些功能可以通过网络授权在其它计算机上实现；
2、大屏幕控制软件提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域；
3、大屏幕控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能；
4、大屏幕控制软件必须是与显示单元等属于同一厂家的自主专利软件，不会出现兼容性和售后维护问题。

	04
	机架式投影显示单元底座
	采用标准化、模块化箱体和底座设计，箱体、底座采用高强度金属材料，适用于50寸DLP显示单元，尺寸根据现场定制。

	05
	计算机分配器
	用于为RGB信号的远距离传送提供足够的驱动能力，并补偿远距离传送所造成的信号电平损失，其输入可接计算机或其它具有VGA输出接口和高清晰RGB信号设备的VGA输出接口；其输出可接投影机、显示器或其它具有VGA或RGB输入接口的高清晰显示设备，能够理想地工作在VGA到UXGA（极速扩展图形阵列）之间的任何工作模式。

	06
	辅材、线缆及安装集成
	根据现场定制，DLP大屏专用RGBHV线缆等。


说明：
▲1、投标人提供的DLP投影单元、多屏处理器、大屏幕控制软件必须选用同一厂家制造的产品；

▲2、投标人需提供近三年DLP大屏（6块及以上、50寸屏幕及以上）拼接项目的成功案例3个及以上（合同复印件，加盖公章，用户单位联系方式）；
▲3、因交互式实践教学研究室主体装修工程完工，为保证整体项目的顺利实施，投标人需现场勘查并签订勘查确认书，以确保所投产品与现场环境匹配，投标时需提供勘查确认书；

4、为保证工程质量，DLP大屏幕系统必需有原厂商配合安装调试，整个施工过程应高度注意施工安全，原厂商应具有安全认证证书。

四、商务要求表

	质保期
	（1）原厂质保期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后技术服务要求
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，48小时内现场技术支持。同时原厂商在杭州准备针对本项目的充分备品备件。

	交货时间及地点
	时间：合同签订后 20 天内交货并安装完毕

地点：杭州市文二路125号浙江师范大学杭州校区  

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


