
一、项目要求

	项目名称
	综合热分析仪

	采购内容
	1套

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	同时测量DSC，DTA与TGA的综合热分析仪，具有独立的DSC/TGA测量系统以及DTA/TGA测量系统。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	综合热分析仪
	套
	1
	


三、技术需求表

	性能及技术指标
	主要技术指标
	一、技术指标
1. 温度范围：RT～1550℃，可扩展双炉体结构，最高到2000度；
2. 天平分辨率：0.1ug；
3. 样品重量：10 g；
4. ▲称量范围：0---10 g；
5. 加热速率：0.001- 20℃/min；
6. 测试气氛：静态或动态；氧化、还原、惰性、真空；
7. ▲真空度: 小于等于10-2 mbar, 软件控制自动抽真空；
8. ▲自动气体切换: 不少于3路内置质量流量计, 自动气体切换装置；
9. 样品种类：固态、液态、粉末、纤维；
10. 恒温装置稳定性: 小于等于±0.01℃。
二、配置清单（所有部件要求原装进口）
11. 综合热分析仪器 








一台；
12. 单炉体提升装置








一套；
13. 炉体用于从室温加热到1550℃以上  



一套；
14. 进口恒温水域带制冷功能






一套；
15. DSC/DTA 温度,热焓校正标准金属样品



一套；
16. DSC/ TG支架系统     






一套；
17. 3路质量流量计









一套；
18. 真空泵及真空系统








一套；
9.
标准软件                                      一套：
10. 电脑打印机（DELL：I3/21寸；HP：1020Plus）     一套；

11. 40L高纯二氧化碳气体含钢瓶                     一套；
12. 40L高纯氮气含钢瓶                             一套；
13. 40L高纯氦气含钢瓶                             一套；
14. 40L空气含钢瓶                                 一套；
15. 40L 10%二氧化碳-90%氮气混合气含钢瓶            一套；
16. 气体减压器 （上海捷锐）输出压力 0-0.4 MPa       三套；

17. 气体减压器 （上海捷锐）输出压力 0-2.5 MPa       二套；

18. 不锈钢气路管，卡套接头，直通阀门                五套

	质量标准
	行业标准

	验收方法及方案
	学校组织专家按照功能以及参数逐一测试验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 1 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后120天内交货

地点：  浙江师范大学生化学院         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，一周内修复。
1.安装调试：仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。
2.  培训： 卖方派遣合格的技术人员到购方所在地培训。
3.  保修：要求仪器制造厂提供1年的免费保修服务（高温燃烧炉10年保修），在保修期内，供货方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在24小时内给予答复，并派出专门维修人员3个工作日日内到达用户现场进行维修服务。
4.  软件升级：卖方免费为买方提供工作站或分析软件升级。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


