采购需求
编号：TP2012052
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	隔震平台

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要用作光学、光谱检测等实验的工作平台。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	精密隔震平台
	台
	4
	

	2
	精密光学平台
	台
	3
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	精密隔震平台
	1、优质高导磁不锈钢面板。

2、采用超净技术处理无油无尘，螺孔丝牙采用多道工序，回丝手感舒适，台面光洁度采用螺旋散光处理。
3、平台重量大于650KG，台载重大于500KG/ m2。
▲4、平台尺寸：长宽高2400*1200*800mm。
▲5、台面大于6mm厚的不锈钢，内部蜂窝状钢结构，台面光洁度小于0.8um.台面平面度小于0.05mm/ m2。
▲6、隔震频率不大于2Hz，振幅不大于5μm。
7、平台螺孔M6 ，25×25mm安装螺孔方阵。

	2
	精密光学平台
	1、优质高导磁不锈钢面板。

2、采用超净技术处理无油无尘，螺孔丝牙采用多道工序，回丝手感舒适，台面光洁度采用螺旋散光处理。
3、平台重量大于650KG，平台载重大于500KG/m2。
▲4、平台尺寸：长宽高2400*1200*800mm。
▲5、台面大于6mm厚的不锈钢，内部蜂窝状钢结构，台面光洁度小于0.8um.台面平面度小于0.05mm/ m2。
▲6、隔震频率不大于6Hz。
7、平台螺孔M6，25×25mm安装螺孔方阵。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限贰年；
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、免费安装，免费运送（将平台运送至指定实验室内：科技北楼29幢5楼的房间）。

2、在质保期内如发现产品有质量缺陷或发生故障的，应在接到用户报修电话3小时内给予响应，提出解决方案，并于两日内上门解决产品问题。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 30 天内）   
交货地点：浙江师范大学信息光学研究所科技北楼29-526   

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


