多媒体教室改造设备项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	多媒体教室改造设备

	采购内容
	详见设备需求清单

	单位及数量
	详见设备需求清单

	主要功能及用途
	开放学院多媒体教室设备，满足基本的教学需求

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序 号
	设备名称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	投影仪1
	台
	3
	大教室（工程机）

	2
	投影仪2
	台
	7
	

	3
	计算机1
	台
	13
	19寸宽屏

	4
	计算机2
	台
	1
	17寸正屏

	5
	150寸电动幕布
	个
	4
	

	6
	120寸电动幕布
	个
	7
	

	7
	激光教鞭
	根
	14
	

	8
	无线扩音设备
	套
	14
	

	9
	电容式鹅颈话筒
	个
	14
	

	10
	讲台
	个
	11
	

	11
	材料等附件及安装
	套
	1
	


三、技术需求表

	序
号
	设备

名称
	功能

要求
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	投影机1
	
	产品类型：工程投影机

1.▲亮度: ≥4200流明

2.标准分辨率:≥XGA （1024*768）:

3.▲对比度:≥3000：1

4.灯泡寿命：≥3000小时

5.镜头位移:垂直： -58%到58%/水平：-38%到38%


	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	

	2
	投影机2
	
	1.▲亮度: ≥3500流明，标准分辨率:≥1024*768，对比度:≥2000：1；

2.▲液晶板：≥0.63英寸；镜头规格：≥1.3倍变焦，短焦镜头；

3.灯泡功率:≥210W(标准)，灯泡寿命：≥3000小时（标准模式）

4.自动梯形校正、即关即拔功能。


	国家标准
	
	

	3
	计算机1
	
	1. ▲英特尔酷睿I5-3470以上处理器；

2. ▲≥ 4GB DDR3 1600MHz SDRAM内存；

3. ▲≥500GB SATA 3.0Gb/s硬盘；

4. ≥1G独立显卡；

5.千M网卡；6.DVD光驱；USB键盘鼠标

6.带网络同传

7. ▲ 19英寸宽屏LED背光显示器；整机免费上门保修3年.
	国家标准
	
	

	4
	计算机2
	
	1. ▲英特尔酷睿I5-3470以上处理器；

2. ▲≥4GB DDR3 1600MHz SDRAM内存；

3. ▲≥500GB SATA 3.0Gb/s硬盘；

4. ≥1G独立显卡；

5.千M网卡；6.DVD光驱；USB键盘鼠标

6.带网络同传

7. ▲ 17英寸正屏LED背光显示器；整机免费上门保修3年.
	国家标准
	
	

	5
	150寸电动幕布
	
	1.幕布材质：白塑，玻珠

2.幕布基材：软幕

3.安装方式：壁挂式

4.打开方式：电动方式

5.幕布比例：4:3
	国家标准
	
	

	6
	120寸电动幕布
	
	1.幕布材质：白塑，玻珠

2.幕布基材：软幕

3.安装方式：壁挂式

4.打开方式：电动方式

5.幕布比例：4:3
	国家标准
	
	

	7
	激光教鞭
	
	PPT翻页、即插即用
	国家标准
	
	

	8
	无线扩音设备
	
	1.本套设备包含独立功放主机（无线接收机），无线发射机及独立音箱。

2.▲功放、发射机工作频率范围：UHF730-950MHz；

3.功放、发射机频点可调，可用频点≥100 个不干扰；系统设置抗啸叫处理，扩音清晰不啸叫；

4.▲功放额定功率≥2*30W，功率输出具有短路、过电压、过电流、温度保护系统；

5.功放具有一路无线话筒扩音输入，可单独调节音量

6.功放具有一路有线话筒扩音输入，提供幻像电源为有线话筒供电，并可单独调节音量

7.功放一路线路输出供录音机、录像机、其他功放机等设备作音源。

8.领夹式发射机，供电方式： 2节5号电池；领夹式话筒置胸前仍能清晰扩音不啸叫。

9.无线发射器与接收器之间的可靠工作距离不小于20米，确保不飘频、跳频，无死角。

10.供独立音箱，音箱额定功率≥2×30W，并与功放相匹配。
	国家标准
	
	

	9
	电容式鹅颈话筒
	
	1.金属话筒杆,卡农头，抗手机及电磁干扰。                                            2换能方式: 电容式；

3.频率响应: 40Hz-16KHz；

4.指向性: 超心型指向；

5.灵敏度: -40dB±2dB。
	国家标准
	
	

	10
	钢制讲台
	
	1讲台尺寸1400mm*930mm*1000mm。[讲台长>1400mm，宽约900-950mm，高约800-1000mm]

2.材料：进口优质冷轧钢板，板材厚度不少于1.2MM，喷塑、灰白色，可以分层放置电脑、功放、19寸及以上液晶显示器、实物投影仪等设备。

▲3.键盘托自动进出，并且使用时可以自由伸缩。讲台台面上配有：USB*2、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，校园一卡通、多媒体教学卡、钥匙或网络远程均可开锁。

讲台台面上配有：USB*2、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，校园一卡通、多媒体教学卡、钥匙或网络远程均可开锁。

4.讲台上设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。

5.讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效。

6.讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电。
	国家标准
	
	

	11
	材料等附件及安装
	
	VGA线、视频线和两声道音频线、网络线、水晶头RJ45、阻燃塑料线槽板或PVC管、金属线槽板（地面）等各类所需材料，整套系统安装牢固、美观，接插件接触良好，连接线长度足够，能方便维修。人工费、安装费、搬运费、调试费等所有建成该系统的相关费用。负责原多媒体的拆除。
	行业标准
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 叁 年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点：  浙江师范大学指定地点                       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应， 1小时内提供现场技术支持，4小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。


