植物根系生长监测系统
一、项目要求

	项目名称
	植物根系生长监测系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	研究监测根系生长，用于根系生理生态、根系抗逆性研究和土壤颗粒变化研究

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	植物根系生长监测系统
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	植物根系生长监测系统
	见技术指标里功能
	1、工作环境：能在0℃～50℃ 进行正常操作
 2、主机特点：主机要求能进行360度旋转，并且能对根系和土壤状态进行不变形的线性数据获取
 3、电源：使用数据处理终端的电池要能连续使用1~1.5小时或使用交流适配器

4、 数据存贮：能直接存贮到数据处理终端
▲5、一次获取数据图像尺寸≥21.56cm宽×19.56cm长

6、 透明观察管标准尺寸：64mm内径×1000mm长，要求能定制
▲7、主机光学分辨率：1200dpi或188兆像素

 8、软件：专业的植物根系数据分析软件 (WinRHIZO Tron M F)
9、测量方式： 能定位、连续监测植物根系的生长状态及土壤状态
10、 基本配置：主机、专业根系软件、探管1根(根管20个)、便携式仪器箱

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	【2013】32664号


