第2章 招标需求
编号： ZB2015054        
采购单位名称：浙江师范大学 
1、 项目要求：
	项目名称
	萧山校区食堂厨房设备项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本项目由厨房设备组成

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	风幕机
	台
	14
	

	2
	灭蝇灯
	台
	7
	

	3
	绳式输送带
	组
	1
	

	4
	长龙式洗碗机
	台
	1
	

	5
	冷热水龙头
	个
	34
	

	6
	感应龙头
	个
	4
	

	7
	立式双门消毒柜
	台
	3
	

	8
	紫外线消毒灯
	台
	15
	

	9
	留样冰箱
	台
	1
	

	10
	立式四门双温柜
	台
	12
	

	11
	卧式两门冷藏柜
	台
	11
	

	12
	电力平扒炉连柜座
	台
	1
	

	13
	电饼铛
	台
	2
	

	14
	全自动封口机
	台
	1
	

	15
	电饭煲
	台
	10
	

	16
	全自动电热开水器
	台
	1
	

	17
	开水器底座
	只
	1
	

	18
	单头净水器
	只
	2
	

	19
	粗过滤
	只
	2
	

	20
	可倾式全钢电加热夹层锅
	台
	1
	

	21
	残菜柜连车
	台
	4
	

	22
	筷子勺子回收筐
	台
	8
	

	23
	挂墙冲压洗手单星盆
	台
	2
	

	24
	洗手双星盆
	台
	1
	

	25
	单星盆台
	台
	5
	

	26
	单星大盆台
	台
	4
	

	27
	双星盆台
	台
	10
	

	28
	平板车
	台
	4
	

	29
	两层餐车1
	台
	2
	

	30
	两层餐车2
	台
	1
	

	31
	座台双层架
	台
	4
	

	32
	低搁架
	台
	7
	

	33
	四层档货架
	台
	33
	

	34
	大米搁架
	台
	16
	

	35
	高身储碟柜(移门)
	台
	8
	

	36
	工作台下层板1
	台
	1
	

	37
	工作台下层板2
	台
	20
	

	38
	简易工作台
	台
	1
	

	39
	工作台柜(移门)
	台
	5
	

	40
	开口柜
	台
	1
	

	41
	保温蒸菜台
	台
	1
	

	42
	暖饭汤车
	台
	1
	

	43
	双眼电煮面炉
	台
	2
	

	44
	双炒双尾撑广式炉
	台
	2
	

	45
	手轮式双门80kg燃气蒸饭/菜箱
	台
	1
	

	46
	冲压饭盘
	只
	50
	

	47
	方边式抽气罩1
	组
	1
	

	48
	方边式油烟罩2
	组
	1
	

	49
	方边式油烟罩3
	组
	1
	

	50
	不锈钢风管
	m²
	345
	按实际使用量结算

	51
	厢式排烟风机1
	台
	2
	

	52
	厢式排烟风机2
	台
	1
	

	53
	轴流排烟风机
	台
	1
	

	54
	油烟净化器1
	台
	2
	

	55
	油烟净化器2
	台
	1
	

	56
	调节阀
	只
	32
	

	57
	防火阀
	只
	3
	

	58
	止回阀
	只
	3
	


三、详细配置清单
	序号
	设备名称
	规格
	技术参数
	质量标准
	备注

	1
	风幕机
	
	1. ▲出口气流宽度：1500cm；
2. 安装方式：水平安装；
3. 风量≥ 2230m³/h；
4. 额定电压：220V；

5. 功率≥180W。
	行业标准
	[image: image1.png]




	2
	灭蝇灯
	
	1. 机壳用材：1.2-1.5mm厚度铝型材，铝材表面镀层10-15秒；
2. 额定电压：220V；

3. 功率≥40W。
	行业标准
	[image: image2.png]




	3
	绳式输送带
	(8600+3900)*580*850 
	1. 组成部分：进口、直段、转角、出口；含一个90°转角器，90度转角尺寸：810*810mm；
2. 输送额定速度：20米/分；调速范围：±25%；
3. 电机功率≥0.4kw；

4. 额定电压：220v；
5. ▲保护装置：急停开关、限位开关、漏电保护、过载保护；
6. 拉伸强度为≥2000N；
7. 传送驱动方式：变频马达驱动；
8. ▲机架材料：全不锈钢机架；
9. ▲防护等级：≥54IP；
10. 调速方式：变频无极调速；
11. 材质和规格：1.2mm厚度以上的304不锈钢；
	国家标准
	[image: image3.jpg]




	4
	长龙式洗碗机（带烘干）
	4600*914*2047
	1. 清洗缸数量：1；
2. 机器总长度：≥4600mm；
3. 设计洗涤量：≥5100碟/H；
4. 总功率≥63KW；
5. 入口区工作高度：850mm；
6. 主洗温度：55-65℃；
7. 最大耗水量≤360L/H；
8. 带烘干；
9. ▲电机有过热、过载保护和防潮、防水保护装置；
10. 材质和规格：1.2mm厚度以上的AISI304不锈钢；
11. ▲360度环绕喷淋；
12. ▲PLC可编程控制器主控板；
13. 光电感应检测传送带；
14. ▲光电感应启动喷淋系统和烘干系统； 
15. ▲双速可选洗涤速度，根据餐具情况设定洗涤程序；
16. 烘干机使用不锈钢风机；
17. 电加热管防干烧系统；
18. 温度控制和温度显示分开。
	国家标准
	[image: image15.jpg]




	5
	冷热水龙头
	4分
	1. 全铜材质，表面镀铬；
2. 上密封：水压0.4Mpa-0.02Mpa，持续60s-5s，无涉漏；
3. 扳手式开关；
4. 在0.3Mpa-0.02Mpa流动水压下，流量≥0.33。
	国家标准
	

	6
	感应龙头
	4分
	1. 全铜材质，表面镀铬；
2. 可自动调节感应距离；
3. 单片机控制，设有1分钟超时停水功能；
4. 适用水压：0.05～0.7MPa；
5. 适用水温：1-50℃；
6. 给水口径：G1/2。
	国家标准
	[image: image4.png]




	7
	立式双门消毒柜
	1310*660*1740
	1. 加热方式：电加热管；
2. 柜内温度：30℃～150℃；
3. 有效容量≥760L；
4. 额定电压：220V；
5. 功率≥ 4.6KW。
	国家标准
	[image: image16.png]enEm|






	8
	紫外线消毒灯
	
	1. 辐射强烈的2537A短波紫外线；
2. 功率≥40W。
	国家标准
	[image: image5.jpg]




	9
	留样冰箱（玻璃门）
	1220*750*1960
	1. ▲全铜管制冷系统，使用进口embraco压缩机、干燥过滤器；
2. 内外使用304不锈钢板材，环戊烷环保一体式发泡技术，自闭式门结构；
3. 在43℃的严酷环境下正常工作；
4. R404a制冷剂，低噪音强制蒸发化霜，箱内无排水；
5. 有效容积≥880L；
6. 柜内温度：-2℃～12℃；
7. 额定电压：220V；
8. 功率≥450W；
9. 风冷式制冷方式。
	国家标准
	[image: image17.jpg]




	10
	立式四门双温柜
	1220*750*1960
	1. ▲全铜管制冷系统，使用进口embraco压缩机、干燥过滤器；
2. 内外使用304不锈钢板材，环戊烷环保一体式发泡技术，自闭式门结构；
3. 在43℃的严酷环境下正常工作；
4. R134a制冷剂，低噪音强制蒸发化霜，箱内无排水。
5. 有效容积≥900L；
6. 柜内温度：-6℃～12℃/-18℃～-10℃；
7. 额定电压：220V；
8. 功率≥560W。
9. 风冷式制冷方式。
	国家标准
	[image: image18.jpg]




	11
	卧式两门冷藏柜
	1800*750*800
	1. ▲全铜管制冷系统，使用进口embraco压缩机、干燥过滤器；
2. 内外使用304不锈钢板材，环戊烷环保一体式发泡技术，自闭式门结构；
3. 在43℃的严酷环境下正常工作；
4. R404a制冷剂，低噪音强制蒸发化霜，箱内无排水。
5. 有效容积≥460L；
6. 柜内温度：-6℃～12℃
7. 额定电压：220V；
8. 功率≥316W；
9. 风冷式制冷方式。
	国家标准
	[image: image19.jpg]




	12
	电力平扒炉连柜座
	700*700*850+60
	1. 全不锈钢；
2. 镀铬扒板；
3. 额定电压：380V；
4. 功率≥9kw。
	国家标准
	[image: image6.png]B





	13
	电饼铛
	800*650*800
	1. 铛体使用ZL108铝合金一次铸造成型；
2. 产品使用优质钢板喷塑箱体；
3. 自动控温方式：双控温；
4. 下铛体尺寸：直径560mm；
5. 额定电压：380V；
6. 功率≥5kw。
	国家标准
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	14
	全自动封口机
	355*250*640
	材质：喷涂板材
	国家标准
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	15
	电饭煲
	
	1. 2.1mm厚不粘锅内胆；
2. 容量19L。
	国家标准
	

	16
	全自动电热开水器
	550*390*860
	1. 使用304不锈钢制造；
2. 磁吸缺水断电；
3. 额定电压：380V；

4. 功率≥9KW。
	国家标准
	[image: image21.png]




	17
	开水器底座
	540*585*660
	1. 使用304不锈钢制造；
2. 配套开水器
	国家标准
	[image: image22.png]




	18
	单头净水器
	
	1. 瞬间流量≥3.8升/分钟；
2. 处理量≥13249升；
3. 配套开水器。
	国家标准
	[image: image8.png]




	19
	粗过滤
	
	1. 最大工作流量：6gpm；
2. 配套开水器。
	国家标准
	[image: image9.png]




	20
	可倾式全钢电加热夹层锅
	
	1. 全不锈钢制造；
2. 锅体可倾；
3. 容积≥100L；
4. 额定电压：380V；
5. 电功率≥18kw。
	国家标准
	

	21
	残菜柜连车
	750*750*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 面板厚1.0mm，侧板厚1.0mm；
3. 带平板车辆。
	国家标准
	[image: image23.png]




	22
	筷子勺子回收筐
	150*300*200
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 板厚1.0mm；
3. 悬挂在传送带上。
	国家标准
	[image: image24.jpg]




	23
	挂墙冲压洗手单星盆
	432*420*250
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚1.0mm,水斗板厚1.0mm；
3. 水斗冲压一体成型。
	国家标准
	[image: image25.jpg]




	24
	洗手双星盆
	864*420*250
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚1.0mm,水斗板厚1.0mm。
	国家标准
	[image: image10.jpg]




	25
	单星盆台
	750*750*800/950
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚1.0mm,水斗板厚1.0mm，
3. 配2″去水；
4. 水斗规格：500*500*280；
5. φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；
6. φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；
7. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
	[image: image26.jpg]




	26
	单星大盆台
	1200*750*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚1.0mm,水斗板厚1.0mm；
3. 配2″去水；
4. 水斗规格：1000*500*280；
5. φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；
6. φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；
7. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
	[image: image27.png]




	27
	双星盆台
	1800*750*800/950
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚1.0mm,水斗板厚1.0mm；
3. 配2″去水；
4. 水斗规格：740*500*280；
5. φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；
6. φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；
7. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
	[image: image28.jpg]




	28
	平板车
	1400*550*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚度为1.0mm；
3. 配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。
	国家标准
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	29
	两层餐车1
	800*450*900
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚度为1.0mm；
3. φ25mm厚度1.0mm不锈钢立柱；
4. 配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。
	国家标准
	

	30
	两层餐车2
	1200*700*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚度为1.0mm；
3. φ25mm厚度1.0mm不锈钢立柱；

4. 配4个4"车轮，其中两个带刹车掣。
	国家标准
	

	31
	座台双层架
	1800*350*750
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；

2. 层板厚1.0mm；
3. φ32mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿。
	国家标准
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	32
	低搁架
	1150*500*300
	1. SUS 304-2B不锈钢制造；
2. 层外框采用38*38*1.0不锈钢方管；
3. 层内档采用1.0mm不锈钢板。
	国家标准
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	33
	四层档货架
	1150*500*1800
	1. SUS 304-2B不锈钢制造；

2. 层框38*25*1.0不锈钢方管；

3. 搁档厚度为1.0mm不锈钢板；

4. φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；
5. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
	[image: image32.jpg]




	34
	大米搁架
	1150*500*300
	1. SUS 304-2B不锈钢制造；
2. 层外框采用38*38*1.0不锈钢方管；
3. 层内档采用1.0mm不锈钢板。
	国家标准
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	35
	高身储碟柜(移门)
	1200*500*1800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 层板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm；
3. 门内复板厚1.0mm，顶板厚1.0mm；
4. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
	[image: image34.jpg]




	36
	工作台下层板1
	1500*750*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚度为1.0mm，下层板厚1.0mm；
3. 面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板；
4. φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；
5. 加强码用1.0mm不锈钢板；
6. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
	[image: image35.png]




	37
	工作台下层板2
	1800*750*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚度为1.0mm，下层板厚1.0mm；
3. 面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板；
4. φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；
5. 加强码用1.0mm不锈钢板；
6. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
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	38
	简易工作台
	1100*750*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚度为1.0mm；
3. 面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板；
4. φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；
5. 加强码用1.0mm不锈钢板；
6. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
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	39
	工作台柜(移门)
	1800*750*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造，台面板厚1.0mm；
2. 面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板；
3. 门外壳板厚1.0mm，门内复板厚1.0mm；
4. 柜内层板、底板板厚1.0mm；
5. 路轨导向趟门；
6. 配不锈钢可调式子弹脚。
	国家标准
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	40
	开口柜
	1800*350*1000
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 层板厚为1.0mm，顶板厚1.0mm。
	国家标准
	[image: image39.jpg]




	41
	保温蒸菜台
	1500*750*800
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚1.0mm，其它板厚1.0mm；
3. 38mm厚度1.0mm不锈钢脚；
4. 配不锈钢可调式子弹脚；
5. 温度范围：30～100℃可调；

6. 电热恒温控制，220V/3KW。
	国家标准
	

	42
	暖饭汤车
	1500*750*800
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；

2. 板厚1.0mm；
3. 配4个4“车轮，其中两个带刹车掣；
4. 温度范围：30～100℃可调；

5. 220V/2.2KW。
	国家标准
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	43
	双眼电煮面炉
	1500*750*800
	1. SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 台面板厚1.2mm；

3. 电热管加热，380V/9KW。
	国家标准
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	44
	双炒双尾撑广式炉
	2000*1200*800/1200
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 炉面用冲压面板，板厚1.2mm；
3. 开关板、后档板、水槽盖板厚1.0mm；
4. 炉底部分用3mm厚铁板；
5. 主体骨架用40×40×3.5角钢；
6. φ63mm不锈钢炉脚，M22mm炉脚螺丝；
7. 冷水摇摆龙头；
8. 电子点火，优质鼓风螺旋炉头；

9. 20V/250W中外合资中压鼓风机。
	国家标准
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	手轮式双门80kg燃气蒸饭/菜箱
	1230*750*1670
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 上层（箱）外壳厚1.0mm，炉体围身厚1.0mm；
3. 内置2*10蒸饭格，玻璃棉保温层；
4. 配饭铲、分饭器；
5. 配密封条、自动进水装置，每个门有2个手轮式安全阀；

6. 配鼓风式炉头，220V/250W。
	国家标准
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	冲压饭盘
	620*415*50
	厚1.0mm的SUS 304-2B不锈钢板制造。
	国家标准
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	47
	方边式抽气罩1
	5000 *1300*450
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 配防雾烟罩灯,220V/0.5KW；
3. 前板、左右端板厚1.0mm，后板厚1.0mm。
	国家标准
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	方边式2油烟罩
	7300*1300*450
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 配防雾烟罩灯,220V/0.5KW；
3. 前板、左右端板厚1.0mm，后板厚1.0mm；
4. 沥油板外壳板厚1.0mm；
5. 沥油板厚1.0mm。
	国家标准
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	方边式油烟罩3
	6700*1300*450
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；
2. 配防雾烟罩灯,220V/0.5KW；
3. 前板、左右端板厚1.0mm，后板厚1.0mm；
4. 沥油板外壳板厚1.0mm；
5. 沥油板厚1.0mm。
	国家标准
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	不锈钢风管
	
	1. ▲SUS 304-2B不锈钢板制造；

2. 板厚1.0mm；

3. 含安装支架等辅件；
4. 数量按实际使用量结算。
5. 风管尺寸及长度：400*600/9.2m；800*600/8m；1000*700/4m；1200*700/6m；1400*700/9m；400*500/13m；500*500/2m；600*500/8.5m；1000*600/8m；1600*700/8m；1400*1200/10m；500*500/6m；700*500/4.8m；800*500/6m；1000*800/4m；1200*1200/3m。
	国家标准
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	51
	厢式排烟风机1
	
	1. 双进风多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果；
2. 进口轴承；
3. 主轴使用优质40铬钢精工制作而成；
4. 柜机面使用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料；
5. ▲风量≥50000m³/h；
6. 功率≥22KW；

7. 额定电压：380V/；

8. 含4#槽钢制作的支架及4只减震器。
	国家标准
	

	52
	厢式排烟风机2
	
	1. 双进风多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果；
2. 进口轴承；
3. 主轴使用优质40铬钢精工制作而成；
4. 柜机面使用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料；
5. ▲风量≥45000m³/h；
6. 功率≥15KW；

7. 额定电压：380V；

8. 含4#槽钢制作的支架及4只减震器。
	国家标准
	

	53
	轴流排烟风机
	
	1. ▲风量≥15000m³/h；

2. 功率≥2.2KW；

3. 额定电压：380V。
	国家标准
	

	54
	油烟净化器1
	
	1. 高压电场吸附和碳化方式处理；
2. 抽插式处理器；
3. ▲风量≥50000m³/h；
4. 功率≥2KW；

5. 额定电压：220V；

6. 含4#槽钢制作的支架；

7. 配套厢式排烟风机1。
	国家标准
	

	55
	油烟净化器2
	
	1. 采用高压电场吸附和碳化方式处理；
2. 采用抽插式处理器，使产品维护方便；
3. ▲风量≥45000m³/h；
4. 功率≥2KW；

5. 额定电压：220V；

6. 含4#槽钢制作的支架；

7. 配套厢式排烟风机2。
	国家标准
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	调节阀
	400*300
	1. 优质不锈钢板制作；

2. 配套风管
	国家标准
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	防火阀
	1000*900
	特殊防火材料制作
	国家标准
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	止回阀
	1000*900
	特殊防火材料制作
	国家标准
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特别说明：

1. 公司自行生产燃气具和厨房设备提供相应的权威机构出具的第三方产品检测报告。
2. 设备点位分布安装严格按平面布置图安装，设备的规格是招标方根据现场条件确定的，投标人需进行勘察现场或向招标方索取平面布置图以确定设备的规格。
3. 中标人必须保证采购单位在使用其提供的货物的任何时候都不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的一切责任由中标人承担，并提供承诺书。中标方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量，售后服务保证的将按有关和其他法规进行处罚。
4. 为保证系统运行的稳定性，各系统前后端设备、相关配件（通用的配件除外）需使用同一品牌投标；项目中使用到的产品（设备）以及辅材都要在投标文件中注明品牌、型号和技术参数。
5. 本次招标包括各系统的设备供应、安装、调试，投标人如有不清楚之处，可咨询招标方。如投标方案中使用到但本需求表中没有提到的、未标明数量的产品（设备）以及辅材，由投标人自行提供，费用在投标报价中综合考虑，中标后不再计取，并满足学校整体功能需求及质量要求；对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，所有检测费用由乙方承担。

6. 验收要求

1.1 验收依据：

合同、招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

1.2 验收方式：

货物验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，所有更换费用由中标人支付，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；
系统验收：中标人完成安装调试后，采购单位试运行1个月后，由采购单位或政府相关部门组织验收。

1.3 验收标准：

与投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3 年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货
地点：  浙江省杭州市萧山区耕文路1108号           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标人应根据本次项目特点和实际情况制定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施；
2.在设备整个使用期内，卖方确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时内作出响应，48小时内修复。特殊情况无法在48小时内修复的，则需要免费提供后备或替代设备，以保证买方正常的工作，如不符以上要求，每次扣1000元质保金；质保期内因48小时内不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天；
3. 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；
4. 中标人应对用户进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；
5. 中标人应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，所有费用由中标人承担；
6. 上述两种培训的培训方式、地点、人数、时间，投标商应在《投标文件》中详细说明；
7. 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后主要零配件报价单及其相关服务内容。


五、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
	文件或资料名称
	发布机关
	公布渠道或获取方式

	萧山校区食堂平面布置图
	
	


