招标需求
编号：ZB2014037  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	服务器等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于教师教育特色资源库等平台。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	服务器
	台
	1
	

	02
	OVS虚拟桌面客户端许可
	套
	70
	

	03
	服务器
	台
	2
	

	04
	磁盘阵列
	台
	2
	

	05
	机架式工作站
	台
	6
	

	06
	机柜
	只
	2
	

	07
	KVM切换器
	只
	2
	

	08
	交换机
	只
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	服务器
	1、产品类别：机架式。 

2、产品类型：企业级。
▲3、CPU型号：Xeon E5-4603  2.20GHz；标配CPU数量：4颗 。
▲4、内存容量：≥32GB DDR3。

5、硬盘：900GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘*2；146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘*2。

6、电源类型：热插拔冗余电源。

▲7、产品结构：2U。
8、RAID：缓存≥512MB；RAID0、1、5、6功能；带后备电池保护。

9、光驱：DVD。

10、电源线：适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线1条。

	02
	OVS虚拟桌面客户端许可
	▲1、支持不同硬件配置可以使用相同镜像。
▲2、支持多个系统镜像，客户端可以菜单选择多操作系统启动。
▲3、支持本地硬盘系统镜像功能，后台数据自动更新，支持断点续传，无需人工管理。
▲4、支持离线脱机使用。
▲5、客户端系统支持:  windows  xp,windows 2003,windows vista(X86/64),windows 7(X86/64)，win8，windows2008r2 ,Linux:centos  6.3  (X86/64) Windows系列系统 ,支持 Ubuntu (X86/64)  Red  Hat(X86/64)等Linux主流操作系统。
6、支持个人数据存储磁盘功能。
7、支持对客户机进行远程开关机，重启等。
8、支持对客户端的usb和usb存储设备进行管理控制。

▲9、兼容原有虚拟桌面系统（原有系统采用巨恒OVS虚拟桌面系统，性能如上描述）。

	03
	服务器
	1、产品类别：机架式。 

2、产品类型：企业级。
▲3、CPU型号：Xeon E5-4603  2.20GHz；标配CPU数量：4颗 。
▲4、内存容量：≥16GB DDR3。

5、硬盘：146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘*2。

6、电源类型：热插拔冗余电源。

▲7、产品结构：2U。
8、RAID：缓存≥512MB；RAID0、1、5、6功能；带后备电池保护。

9、光驱：DVD。

▲10、SAS 6GBps HBA外部控制器（用于连接磁盘阵列）。

11、电源线：适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线1条。

	04
	磁盘阵列
	▲1、配备双控制器。

2、高速缓存：每控制器2GB。

3、单机磁盘数量：最多可配置12个。
▲4、含与存储阵列同品牌原厂12个2TB 3.5英寸7.2K RPM 近线/ 6Gbps SAS 硬盘。

5、RAID支持：RAID0、1、10、5、6。

▲6、连接性：不少于8个6 Gb SAS端口。
7、含用于连接扩展柜的6Gb SAS接口。
8、含适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线2条。
▲9、与服务器（本表03项）同一品牌。

	05
	机架式工作站
	1、产品类别：机架式。 

2、产品类型：企业级。
▲3、CPU型号：Xeon E5-2603。
▲4、内存容量：≥8GB RDIMM内存；。

5、硬盘：146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘。

▲6、产品结构：1U。

7、RAID：缓存≥512MB；带后备电池保护。

8、电源线：适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的电源线1条。

▲9、SAS 6GBps HBA外部控制器（用于连接磁盘阵列）。

	06
	机柜
	1、规格:标准42U机柜，黑色。
2、高宽厚:1999*606*999mm。
3、标配基础上另加配套挡板2块。
4、含13口PDU （IEC C13-C14规格）1只。
5、含8口PDU 1只（国标，1口16A，7口10A）。
6、适用于 UPS/PDU 连接的带IEC C13-C14插头的原装电源线3条。

	07
	KVM切换器
	▲1、输入接口：8路输入。

▲2、支持分辨率：≥1280x1024。

3、显示屏尺寸：17英寸液晶。

4、输出接口：1路输出。

5、切换方式：按钮/热键

	08
	交换机
	▲1、背板带宽: ≥13.6Gbps。

2、应用层级：二层。

3、包转发率 10.1Mpps。

4、网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x
▲5、端口：48个10/100Mbps以太网端口，2个10/100/1000Mbps上行端口


说明：
1、上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。 

2、报价含免费送货上门及安装。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，72小时内现场技术支持。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 20天内交货

地点：浙江师范大学指定地点  

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


