采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	计算机设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	产教融合实训基地配套建设之“互联网+”信息系统工程实践系统等

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	台式计算机
	台
	50
	

	2
	高性能台式机
	台
	11
	

	3
	投影仪
	台
	2
	

	4
	投影仪
	台
	1
	便携式

	5
	一体机（电脑）
	台
	10
	

	6
	触控一体机
	台
	2
	

	7
	交换机
	台
	5
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	台式计算机
	1. ▲CPU：i5-7500处理器或性能更优
2. ▲内存：≥8GB DDR4
3. ▲硬盘：≥128GB SSD

4. 显卡：集成显卡
5. 显示器：≥21.5英寸
6. USB接口：≥4个USB 3.1端口，≥4个USB 2.0端口
7. USB键盘和鼠标

8. 机箱：可立可卧，高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，内置音箱
9. 原厂数据保护软件
10. 整机原厂质保3年质保函

	2
	高性能台式机
	1. ▲CPU：i7-7700处理器或性能更优
2. ▲内存：≥32GB DDR4
3. ▲硬盘：≥1TB机械 + ≥256GB SSD

4. 显卡：AMD Radeon R7 350
5. 显示器：≥23英寸
6. 无线网卡：支持802.11n千兆网卡
7. USB键盘和鼠标

8. 整机原厂质保3年质保函

	3
	投影仪
	1. 显示系统：3LCD 0.76 英寸x 3 BrightEra 液晶面板

2. 光源：激光+Phosphor

3. ▲亮度：≥5000流明
4. ▲标准分辨率：≥1280*800

5. ▲光源寿命：≥20000小时
6. ▲对比度：≥350000：1
7. 镜头位移：电动变焦镜头，垂直－20%+55%；水平+/-10%;  

8. 输入输出接口：VGA*1,HDMI*2,HDBaseT*1，视频输入*1，音频输出*1，RS232C*1,RJ45*1,USB*2

9. 其他：自动亮度调节功能，图像消除功能，光源亮度变暗功能，色彩校准功能，支持路由器有线及无线多种连接方式,最多允许4个用户同时投射PC/MAC计算机上的画面，同时最多可允许8个用户与一台投影机建立连接。IP控制同步功能，具备双层折叠式静电过滤网，镜头不允许外露； 

10. 提供本产品的节能环保证书，彩页并加盖原厂公章
11. 提供原厂整机三年质保授权原件

	4
	投影仪
	1. ▲要求便携：重量≤2kg、含原装包

2. ▲分辨率：≥1920*1080，长宽比：16：9
3. 灯泡寿命：≥4000小时(普通模式)，≥7000小时(ECO)

4. 白色亮度：≥3200流明；彩色亮度：≥3200流明

5. 对比度：≥10000:1

6. 镜头：100寸宽屏16:9投影距离≤2.5米便携小空间即可投大画面。
7. 内置无线网卡，支持无线投影功能

8. 内置智能手势演示功能，能通过手势动作实现PPT翻页
9. ▲电动自动聚焦，图像自动与屏幕边缘吻合
10. 0秒冷却，即时关机功能
11. 提供厂家整机3年灯泡12个月质保函原件

12. 产品出厂需求：投影机的3C，环保及节能证书上公司和生产厂家必须为同一品牌公司；产品必须为原厂生产，本项目拒绝贴牌和代工产品

	5
	一体机（电脑）
	1. ▲操作系统：Mac OS 

2. ▲CPU：Intel Core i5 2.8GHz或性能更优
3. ▲内存：≥8G

4. ▲硬盘：≥1TB

5. 显示器：≥21.5英寸

6. 原厂键盘鼠标

7. 整机原厂3年质保

	6
	触控一体机
	1. ▲尺寸：≥86英寸；
2. ▲屏幕：比例16：9；分辨率：≥3840*2160；亮度：≥400cd/m2；对比度：≥4000：1；可视角度：≥178°（W）*178°（V）；色数：≥16.7M；LED背光
3. 主机：i7处理器或更优，≥4G内存，≥128G固态；内置wifi；接口：HDMI2、DVI、USB3.0、VGA、Audio，带操作系统（安卓或windows），内置音箱；工业级专用电源
4. 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书、书写方式：手指或笔触摸、触摸响应时间＜15毫秒、触摸有效识别≥6毫米、定位分辨率：32767*32767红外触摸屏系统通讯端口：USB、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。
5. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。
6. 全金属外壳，一体化设计，整机屏幕采用钢化玻璃
7. 带支架，旋转升降底座，也可壁挂
8. 配套正版电子白板软件，白板笔等配件，支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。
9. 整机原厂3年质保

	7
	交换机
	1. ▲≥48个千兆网口

2. 交换容量≥336Gbps,包转发率≥87Mpps

3. 支持MAC地址≥8K、支持ARP表项≥1K、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口

4. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告、支持Ipv4 FIB表项≥2K

5. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持IP/Port/MAC的绑定功能

6. 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份

7. 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用

8. 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法支持基于端口的流量监管

9. 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理支持集群管理支持带外管理以太网口；

10. 整机原厂3年质保


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 3 年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点：    浙江师范大学            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	培训时间不少于12小时，售后响应时间7*24


