萧山校区多媒体教室设备项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	萧山校区多媒体教室设备

	采购内容
	详见设备需求清单

	单位及数量
	详见设备需求清单

	主要功能及用途
	萧山校区多媒体教室设备，满足基本的教学需求

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	大屏幕投影机
	台
	8
	

	2
	小教室电动投影幕布
	块
	12
	

	3
	RF读卡器
	个
	24
	

	4
	激光教鞭
	个
	24
	

	5
	功放
	台
	24
	

	6
	音箱
	套
	24
	

	7
	鹅颈话筒
	只
	8
	

	8
	实物投影仪
	台
	8
	

	9
	中教室电动投影幕布
	块
	5
	

	10
	多媒体图形工作站
	台
	8
	

	11
	多媒体网络中控
	套
	24
	

	12
	多媒体钢质讲台(立式)
	只
	17
	

	13
	大教室用多媒体钢质讲台
	只
	7
	

	14
	大教室用电动幕布
	块
	7
	

	15
	无线话筒
	套
	16
	

	16
	台式计算机
	台
	16
	

	17
	大教室液晶投影机
	台
	7
	

	18
	中教室液晶投影机
	台
	3
	

	19
	小教室液晶投影机
	台
	6
	

	20
	多媒体总控软件
	套
	1
	

	21
	系统集成
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	大屏幕投影机
	
	· 1.1标准分辨率1920*1080
▲ 1.2显示芯片： 0.65英寸LVDS S600 1080p DMD；

▲ 1.3标称亮度≥3000流明；

1.4投影技术：DLP；对比度：≥15000:1；

1.5灯泡寿命：5000小时；投影机特性：3D；

1.6变焦方式：手动变焦；

1.7含安装吊架及VGA、HDMI线缆
	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	

	2
	小教室电动投影幕布
	
	2.1幕布材质：白塑，玻珠  

2.2幕布基材：软幕  

2.3安装方式：壁挂式 

2.4打开方式：电动方式 

2.5幕布比例：4:3  

2.6幕布尺寸：100寸
	国家标准
	
	

	3
	RF读卡器
	
	3.1插卡即用，拔卡即走。

▲3.2.一卡控制电控门锁、投影仪、电脑、屏幕等设备。插卡后所有设备自动打开，键盘弹出，拔卡后所有设备自动关闭，键盘自动收回。

3.3、IC卡必须能实现定教室，定人、定时启用。

3.4.IC卡能进行权限设置，具有远程写卡功能。

3.5.IC卡采用非接触式射频卡, 并能与学校使用的校园一卡通兼容。
	行业标准
	
	

	4
	激光教鞭
	
	PPT翻页、即插即用
	行业标准
	
	

	5
	功放
	
	四路音源、二路话筒输入；
线路和话筒音量、高低音音调单独可调；
线路输入灵敏度：-10dB；
话筒输入灵敏度：-34dB；
 频率响应：20Hz~20KHz （+1 ~ -4dB）；
输出功率：2×60W/8W
信噪比：≥80dB；
失真度：<0.8％  
	国家标准
	
	

	6
	音箱
	
	额定阻抗： 8Ω；
额定功率：≥40W；
最大功率：120W；
有效频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz；
▲灵敏度：88dB /w/m；
连续声压级：113 dB；
最大声压级：120 dB；
辐射角度（H×V）：90°×50°；
单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1
	国家标准
	
	

	7
	鹅颈话筒
	
	7.1.鹅颈话筒，灯环指示，开关无冲击声；

▲7.2.换能方式: 电容式；

7.3.频率响应: 40Hz-16KHz；

7.4.指向性: 超心型指向；

7.5.灵敏度: -40dB±2dB。
	国家标准
	
	

	8
	实物投影仪
	
	8.1.300——500万像素；

8.2.自动聚焦。
	国家标准
	
	

	9
	中教室电动投影幕布
	
	9.1幕布材质：白塑，玻珠  

9.2幕布基材：软幕  

9.3安装方式：壁挂式 

9.4打开方式：电动方式 

9.5幕布比例：4:3  

9.6幕布尺寸：120寸
	国家标准
	
	

	10
	多媒体图形工作站
	
	▲10.1.处理器：Intel Xeon E5-1620v2 4C，主频≥3.7GHz，缓存≥10M；

10.2.芯片组：Intel C602及以上；

▲10.3.内存：2*4GB DDRIII 1600MHz 内存，最大支持128G内存；

10.4.硬盘：≥1TB 7200rpm SATA3硬盘；

10.5.显卡：NVIDIA Quadro K600专业显卡（1G显存）；

10.6.光驱：DVDRW光驱

10.7.网卡:集成千兆网卡；

10.8.键盘、鼠标:USB键盘鼠标；

Windows 7 Pro 64位操作系统。
	国家标准
	
	

	11
	多媒体网络中控
	
	1.硬件要求：

1.1网络中控系统：台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源；话筒、线路音量大小控制；电动幕、投影机控制；ARM32位CPU、16M内存、4M FLASH内核芯片组。

1.2 采用TCP/IP技术，内嵌RJ45标准接口。

1.3对分散的不同楼宇可跨网段对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。

▲1.4远程控制管理：可实现远程控制各多媒体教室中所有设备的开关。

▲1.5插卡管理：兼容校园一卡通。

1.6带漏电保护和过载保护装置：提供多媒体设备电器安全保障。

2.软件功能：

▲2.1实时监控系统：远程控制、远程监测、远程监视、IP对讲、防盗报警。

2.2卡处理系统：远程写IC卡号、挂失/解挂、权限设定。

2.3预约审批、电子课表系统：预约审批、预约查询、课表编排。

2.4设备检测系统：投影机灯泡使用时间、设备使用统计。

▲3、需与学校现有群控系统软、硬件无缝连接。（现有群控品牌为首智）
	行业标准
	
	

	12
	多媒体钢质讲台(立式)
	
	1.讲台尺寸：1400mm*930mm*1000mm。

2.材料：进口优质冷轧钢板，板材厚度不少于1.2MM，喷塑、灰白色，可以分层放置电脑、功放、19寸及以上液晶显示器、实物投影仪等设备。

▲3.键盘托自动进出，电动控制，并且使用时可以自由伸缩。讲台台面上配有：USB*2、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，校园一卡通、多媒体教学卡、钥匙或网络远程均可开锁。

4.讲台上设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。

5.讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效。

6.讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电。
	行业标准
	
	

	13
	大教室用多媒体钢质讲台
	
	1、讲台尺寸：2000mm*1000mm*1000mm。

2、材料：进口优质冷轧钢板，板材厚度不少于1.2MM，喷塑、灰白色，可以分层放置电脑、功放、19寸及以上液晶显示器、展示台等设备。

▲3、键盘托自动进出，电动控制，并且使用时可以自由伸缩。讲台台面上配有：USB*2、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，校园一卡通、多媒体教学卡、钥匙或网络远程均可开锁。

4、讲台上设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。

5、讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效。

6、讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电。
	行业标准
	
	

	14
	大教室用电动幕布
	
	14.1幕布材质：白塑，玻珠  

14.2幕布基材：软幕  

14.3安装方式：壁挂式 

14.4打开方式：电动方式 

14.5幕布比例：4:3  

14.6幕布尺寸：150寸
	国家标准
	
	

	15
	无线话筒
	
	采用UHF超高频段；
频率范围：620-950MHz；
调制方式：宽带FM；
可调范围：25MHz；
信道数目：100；
信道间隔：250KHz；
频率稳定度：±0.005%以内；

动态范围：100dB；
最大频偏：±45KHz；
音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)；
综合信噪比：>105dB；综合失真：≤0.5%

接收机指标：

接收机方式：二次变频超外差；
中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz；
无线接口：BNC/50Ω；
灵敏度：12dBµV(80dBS/N)；
灵敏度调节范围：12-32dBµV；
杂散抑制：≥75dB；
最大输出电平：+10dBV

发射器指标：

天线程式： 领夹发射器采用1/4波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线；
输出功率：
高功率30mW；
低功率3mW；
杂散抑制：-60dB
	国家标准
	
	

	16
	台式计算机
	
	▲处理器：intel酷睿i7-4790
内存：4G DDRIII
硬盘：1T
显示器：19WLED（16：9）
光驱：DVD刻录
配套软件：教育应用，网络同传
	国家标准
	
	

	17
	大教室液晶投影机
	
	▲显示芯片：液晶板≥0.63英寸*3；
▲投影技术：3LCD；
▲标称亮度≥4000流明；
对比度≥4000：1；
标准分辨率≥1024*768；
光均匀度≥80%；
标准亮度模式灯泡寿命≥3000小时
	国家标准
	
	

	18
	中教室液晶投影机
	
	▲显示芯片：液晶板≥0.63英寸*3；
▲投影技术：3LCD；
▲标称亮度≥3500流明；
对比度≥4000：1；
标准分辨率≥1024*768；
光均匀度≥80%；
标准亮度模式灯泡寿命≥3000小时
	国家标准
	
	

	19
	小教室液晶投影机
	
	▲显示芯片：液晶板≥0.63英寸*3；
▲投影技术：3LCD；
▲标称亮度≥3000流明；
对比度≥3000：1；
标准分辨率≥1024*768；
光均匀度≥80%；
标准亮度模式灯泡寿命≥3000小时
	国家标准
	
	

	20
	多媒体总控软件
	
	▲1.系统具有实时监控、卡处理、电子课表、综合查询、统计分析、系统设置等模块实时检测记录投影机工作时间，远程控制每一个教室的所有设备（单个、一组、全部）按课表定时、手动控制。

2.提供网络软件、面板控制方式。

3.语音对讲软件包。
	行业标准
	
	

	21
	系统集成
	
	新购设备的布线、安装、调试及系统集成
	行业标准
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 叁 年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点：  浙江省杭州市萧山区宁围镇萧山高教园耕文路1108号                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应， 1小时内提供现场技术支持，4小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。


