   数码相机   项目谈判需求
一、项目要求

	项目名称
	数码相机

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	非物质文化遗产数字图像拍摄。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	数码相机
	架
	2

	2
	摄影镜头1
	个
	1

	3
	摄影镜头2
	个
	1

	4
	摄影镜头3
	个
	1

	5
	摄影镜头4
	个
	1

	6
	摄影镜头5
	个
	1

	7
	摄影镜头6
	个
	1

	8
	摄影镜头7
	个
	1


	9
	摄影附件1
	个
	6

	10
	摄影附件2
	个
	1

	11
	摄影附件3
	个
	1

	12
	摄影附件4
	个
	1

	13
	摄影附件5
	个
	1

	14
	摄影附件6
	个
	1

	15
	摄影附件7
	个
	1

	16
	摄影附件8
	个
	1

	17
	摄影附件9
	个
	1

	18
	摄影附件10
	个
	1

	19
	摄影附件11
	个
	1

	20
	摄影附件12
	个
	1

	21
	摄影附件13
	个
	1

	22
	摄影附件14
	个
	1

	23
	摄影附件15
	个
	1

	24
	摄影附件16
	个
	1

	25
	摄影附件17
	个
	2

	26
	摄影附件18
	个
	2

	27
	摄影附件19
	个
	2

	28
	摄影附件20
	个
	2

	29
	摄影附件21
	个
	1

	30
	摄影附件22
	个
	4

	31
	摄影附件23
	个
	1

	32
	摄影附件24
	个
	3

	33
	摄影附件25
	个
	5

	34
	摄影附件26
	个
	4

	35
	摄影附件27
	块
	20

	36
	摄影附件28
	块
	1

	37
	摄影附件29
	块
	1

	38
	摄影灯具1
	个
	1

	39
	摄影灯具2
	个
	4

	40
	摄影灯具3
	个
	4

	41
	摄影灯具4
	个
	1

	42
	摄影灯具5
	个
	1

	43
	摄影灯具6
	个
	1

	44
	摄影灯具7
	个
	2

	45
	摄影灯具8
	个
	1

	46
	摄影灯具9
	个
	4

	47
	摄影灯具10
	个
	1

	48
	摄影灯具11
	个
	4

	49
	摄影灯具12
	个
	1

	50
	摄影灯具13
	个
	4

	51
	摄影灯具14
	个
	1

	52
	摄影灯具15
	个
	1

	53
	摄影灯具16
	个
	1


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	数码相机
	单反套机（机身+镜头）。

▲镜头参数：EF卡口的 24-105mm f/4L IS USM ）。
▲2100万（含）以上有效像素，

▲3.0寸以上90万像素以上液晶屏。

支持视频拍摄功能。

支持高速大容量CF卡。
	2

	2
	摄影镜头1
	▲能与1中的数码相机匹配的单反相机镜头。

▲EF 16-35mm f/2.8L II USM镜头。
	1

	3
	摄影镜头2
	▲能与1中的数码相机匹配的单反相机镜头。

▲EF 14mm f/2.8L II USM 镜头。
	1

	4
	摄影镜头3
	▲能与1中的数码相机匹配的单反相机镜头。

▲EF 70-200mm f/2.8L IS II USM镜头。
	1

	5
	摄影镜头4
	▲能与1中的数码相机匹配的鱼眼镜头。

EF 15mm f/2.8 鱼眼镜头。
	1

	6
	摄影镜头5
	▲能与1中的数码相机匹配的单反相机镜头。

▲EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM镜头。
	1

	7
	摄影镜头6
	▲能与1中的数码相机匹配的微距镜头。

EF 100mm f/2.8L IS USM 微距镜头。
	1

	8
	摄影镜头7
	▲能与1中的数码相机匹配的移轴镜头。

TS-E 24mm f/3.5L II移轴镜头。
	1

	9
	摄影附件1
	77mm，数码超薄UV镜。
	6

	10
	摄影附件2
	67mm，数码超薄UV镜。
	1

	11
	摄影附件3
	82mm，数码超薄UV镜。
	1

	12
	摄影附件4
	77mm，数码超薄多膜偏振镜。。
	1

	13
	摄影附件5
	77mm，数码超薄多膜偏振镜。
	1

	14
	摄影附件6
	广角套座：

口径：25MM；厚薄：超薄；类型：渐变。
▲与1中的数码相机匹配。
	1

	15
	摄影附件7
	标准套座：

厚薄：超薄。

▲与1中的数码相机匹配。
	1

	16
	摄影附件8
	减光镜：

密度：0；透光率：12.5%；减光量：3级；滤光系数：8；曝光补偿：3级；外径尺寸： 83×83mm。
	1

	17
	摄影附件9
	灰色渐变镜：

滤光系数：1.3-4；补偿：0.3-2级；外尺寸：83×100mm。
	1

	18
	摄影附件10
	灰色软渐变镜：

滤光系数：1.3-3.8；补偿：0.3-3级；外尺寸：83×100mm。
	1

	19
	摄影附件11
	十片装滤镜盒。
	1

	20
	摄影附件12
	灰色全渐变镜：

滤光系数：1.3-8；补偿：0.3-3级；外尺寸：83×100mm。
	1

	21
	摄影附件13
	减光镜：镜片规格83*83mm，适用于口径82mm以下，焦距20mm以上的镜头。
	1

	22
	摄影附件14
	4线十字型星光镜。
	1

	23
	摄影附件15
	接环：口径77mm。
	1

	24
	摄影附件16
	接环：口径82mm。
	1

	25
	摄影附件17
	定时快门线：连线长度：80cm；电源：纽扣电池。

与1中的数码相机配套。
	2

	26
	摄影附件18
	一拖二无线引闪器。发射器：23A/12V/1000次；接收器：CR2/3V/100小时；遥控距离：30米；同步速度：1/250秒。
	2

	27
	摄影附件19
	防潮柜：外尺寸：W404*D373*H845；内尺寸：W375*D345*H795；除湿容积：103L；推动托盘：4个。
	2

	28
	摄影附件20
	▲与1中的数码相机相匹配的原装三脚架和云台。
	2

	29
	摄影附件21
	适用于1中的数码相机的引闪器。
	1

	30
	摄影附件22
	充电电池+充电器。

▲适用于1中的数码相机。
	4

	31
	摄影附件23
	结合双肩/单肩背负设计的专业背包。

▲适用于1中的数码相机。
	1

	32
	摄影附件24
	▲与1中数码相机配套使用的便携包。
	3

	33
	摄影附件25
	容量16G CF卡
▲速度400X 以上或60M/S以上。
	5

	34
	摄影附件26
	充电器+4节5号2000毫安（含）以上充电电池。
	4

	35
	摄影附件27
	135cm×300（20色）仙丽背景纸。
	20

	36
	摄影附件28
	2.5*5米抠绿背景布。
	1

	37
	摄影附件29
	2.5*5米抠蓝背景布。
	1

	38
	摄影灯具1
	100cm*200cm静物拍摄台。
	1

	39
	摄影灯具2
	影室闪光灯。
	4

	40
	摄影灯具3
	430 EX II 闪光灯, 能与1中数码相机配套使用。
	4

	41
	摄影灯具4
	600W•S移动闪光灯。
	1

	42
	摄影灯具5
	含超级扩散罩、扩散罩、束光罩、超级束光罩、背光罩、雾化罩各一。
	1

	43
	摄影灯具6
	60*60cm柔光箱。
	1

	44
	摄影灯具7
	90*90cm柔光箱。
	2

	45
	摄影灯具8
	140八角柔光箱。
	1

	46
	摄影灯具9
	气垫灯架。
	4

	47
	摄影灯具10
	小灯架。
	1

	48
	摄影灯具11
	16频道无线触发器。
	4

	49
	摄影灯具12
	束光筒。
	1

	50
	摄影灯具13
	四页挡光板：ALFA、BT系列灯具专用。
	4

	51
	摄影灯具14
	移动背景架：两根天地撑，一个横竿，两个挂钩。
	1

	52
	摄影灯具15
	背景三挂钩（2个）包含三套背景挂链。
	1

	53
	摄影灯具16
	90*90cm亮箱。
	1


四、相关标准及验收

	质量标准
	国家标准。

	验收条件及标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。

	验收方法及方案
	组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求。


五、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限 1 年。

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术

服务要求
	按行业售后技术服务要求提供。

	交货时间

及地点
	时间： （合同签订后 30天内）  交货

地点：    浙江师范大学  

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


六、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能、环保等国家政策要求

	售后服务保障或
维修响应时间
	6小时内作出响应，24小时内提供解决方案，7天内完成维修或提供替代产品。


