采购需求

编号： TP2012053 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	立式钢琴设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	主要功能为教学用立式钢琴，分别为教师使用及学生使用，作为高等院校的教学和科研设备用。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	立式钢琴1
	台
	3
	附琴凳

	2
	立式钢琴2
	台
	3
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	立式钢琴1
	▲1.1键盘：全音域88键，采用三层叠压制成，键盘平整不变形，缝隙均匀而富有弹性并且反应灵敏；

▲1.2机弦机：采用ABS材质工艺，色泽均匀一致，无分层，灵活而耐击打，连击性能优越，复位及时，轻压键盘无空动间隙；
▲1.3弦列及共振系统：加长悬臂式弦码（实木整体式）设计，音板应采用上好的进口云杉实木制作；
▲1.4尺寸：高度及外形尺寸：高度132cm（±1cm），长度152cm(±1cm)，宽度66cm(±2cm)；

▲1.5弦槌：采用高密质进口优质毛毡及桃花芯木弦槌精密压制；

▲1.6弦轴板：以十三层及以上进口枫木板制作，密度均匀；

1.7外壳：前腿为直腿式或弯腿式；

▲1.8外漆：表面为镜面亮光式黑色进口聚酯漆；
▲1.9琴盖：带内置安全缓降装置；

▲1.10琴弦：采用德国RÖslau钢丝弦，悬臂式超长琴弦结构设计；
1.11踏板：全功能三瓣式；
1.12琴凳：可升降式单座型, 颜色、材质均为黑色包面皮革或耐磨型高仿皮革面料，盒式夹层底座，标准紧固六角螺丝型木制腿。

	2
	立式钢琴2
	▲2.1键盘：全音域88键，采用三层叠压制成，键盘平整不变形，缝隙均匀而富有弹性并且反应灵敏；

▲2.2机弦机：采用ABS材质工艺，色泽均匀一致，无分层，灵活而耐击打，连击性能优越，复位及时，轻压键盘无空动间隙；
▲2.3弦槌：采用高密质进口优质毛毡及桃花芯木弦槌精密压制；

▲2.4尺寸：高度120cm(±1cm)，长度150cm(±2cm)，宽度60cm(±2cm)；

▲2.5弦轴板：以十三层及以上进口枫木板制作，密度均匀；

2.6外壳：前腿为直腿式或弯腿式；

▲2.7外漆：表面为镜面亮光式黑色进口聚酯漆；
2.8琴盖：带内置安全缓降装置；

▲2.9琴弦：采用德国RÖslau钢丝弦，悬臂式超长琴弦结构设计；

2.10踏板：全功能三瓣式；
2.11琴凳：固定式加长型，颜色、材质均为黑色包面皮革或耐磨型高仿皮革面料，盒式夹层底座，标准紧固六角螺丝型木制腿。


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限至少 壹 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责拆装，调律，整理调试。

2、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提提备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后15天内）交货。
地点：  浙江师范大学指定地点。

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


