编号： ZB2013018 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	服务器、存储等

	采购内容
	服务器、存储等

	单位及数量
	详见设备清单

	功能及用途
	为校园安防系统提供数据存储、网络交换等服务

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位及数量

	1
	机柜
	2套

	2
	服务器机柜
	3套

	3
	笔记本电脑
	2台

	4
	不间断电源 
	40台

	5
	交换机
	84台

	6
	存储系统
	2套

	7
	服务器
	10台

	8
	备用存储服务器
	2台


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	机柜
	42U标准机柜；

配1个PDU，要求输入接口为IEC-320-C20（16A） ,输出接口为13个C13 (10A)接口，带相应电源线。
	放置在监控中心

	
	
	
	

	2
	服务器机柜
	戴尔22U服务器机柜；

配2个戴尔PDU，其中一个要求输入接口为IEC 309 32 Amp (P+N+G) Commando（32A公母头）,输出接口为4个C19接口（16A），带C19-C20 接口1.5m长电源线2根；另一个要求输入接口为IEC-320-C20（16A）， 输出接口为13个C13 (10A)接口，带相应电源线。
	放置在数据中心，需要与数据中心原有机柜协调

	
	
	
	

	3
	笔记本电脑


	i5-3317U  处理器 (3M 缓存, 1.7GHz)双核；
14.0英寸高清 LED(1366x768)；
4GB DDR3 1600Mhz；
500GB 5400RPM SATA硬盘+32G SSD；
HD7570M 1GB独立显卡；
DVD+/-RW。
	

	4
	不间断电源
	智能上网型UPS,提供各种通讯连接方式的电源管理方案；
▲额定功率>= 1KVA；
▲额定输出电压220±10%；
输出频率(与主频率同步)47 - 53 Hz（50 Hz 标称值）,57 - 63 Hz（60 Hz 标称值）；
额定输入电压230V；
输入频率50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)；
配备RJ45/RJ11网络保护接口；
独特的立式、卧式、机架式三种安装方式；

含电池；

通过网络实现远程监控；

可外接电池组。
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	交换机
	▲24个10/100 Base-TX端口,支持24个端口（15.4W/端口）同时POE供电；

至少2个两用千兆Combo口（10/100/1000Base-T+100/1000Base-X）；

▲包转发率：6.5Mpps，背板交换容量：16Gbps；

支持堆叠、VLAN、QOS、端口隔离、端口限速和流限速；

支持CLI、Telnet、Console口进行配置；

支持SNMP V1/V2/V3；

产品尺寸：深度小于350mm，高度1U；

包含单模SFP光模块1对，有效传输距离10KM。

防雷指标≥6KV；

防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；

支持802.1X.支持MAC认证。
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	存储系统
	2U标准机架式主机，模块化磁盘阵列柜，通过可选的I/O模块以支持6Gb SAS、8Gb FC和 iSCSI及10Gb iSCSI连接技术；

▲CPU类型，64位多核处理器；

▲缓存，每控制器8GB（cache），具有断电保护技术，系统掉电后保证数据不丢失；

最大闪存（Smartcache） 1.2TB；

扩展光纤通道主机接口时，可配置≥8个8Gbps FC接口；

▲IO端口数，当前配置至少12*1Gbps iSCSI主机接口，4个后端SAS2.0宽端口接口, 8*8Gbps FC主机接口，配置相应8GB光模块； 

支持LUN数量2048；快照数量256；

控制框功耗≤380W；

支持的硬盘类型SAS、NL SAS、SATA、SSD；

▲支持最大盘位数 ≥276；

▲RAID控制器2个；

兼容的操作系统：AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows等；

支持磁盘扩展单元；

支持电源和风扇冗余，并支持故障热替换；

支持RAID 0，1，3，5，6，10，50,动态RAID组扩展，动态逻辑卷扩展。

含阵列控制系统软件；

含集成存储管理软件，设备管理使用许可；

支持VMware、Citrix、Hyper-V；

可以提供软件开发SDK包与二次开发支持，支持与第三方网管软件的集成，可支持中心管理平台进行集中统一管理与实时状态监控、集中报警；

支持声音、灯光、手机短信、邮件等多种告警手段；

模块化热插拔设计：TurboModule技术实现控制器、风扇、电源、I/O模块、备电模块、硬盘等模块热插拔，不影响用户业务，支持在线I/O扩容；

其他功能软件：HyperImage（快照），HyperCopy（卷拷贝），HyperClone（卷克隆），HyperMirror（同步/异步远程复制），HyperThin（自动精简配置），HostAgent（主机端快照/复制管理模块），UltraPath（多路径软件），DiskGuard（主机端数据保护软件），SmartCache（TurboBoost中的动态数据缓存技术）；

5m LC-LC 光纤线缆4对；

▲配置至少72个3TB  3.5" SAS HDD企业级硬盘，并带相应扩展柜；

扩展柜配置必须满足双控制器冗余模式下，多级级联时存储系统正常运行，配置冗余电源及冗余风扇；

配置相应的mini-SAS-3线缆（MiniSAS 外部电缆-3m）。
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	服务器
	1U机架式服务器；

▲CPU：1颗Intel 至强 Xeon E5-2620 2GHz 六核12线程，最大支持2颗CPU；

内存：4G DDR3 1066MHz，支持24个内存插槽，最大可支持≥768GB内存；

▲硬盘：配置两块300GB 15K 6Gbps SAS 3.5" G2HS HDD；

▲硬盘扩展性：硬盘支持≥8个 2.5 "或≥3 个 3.5 " 硬盘驱动器；

▲支持≥ 8 TB（2.5 " 型号）或 ≥12 TB（3.5 " 型号）SAS/SATA；

▲集成式 6 Gbps 硬件 RAID-0、-1、-10，可选 RAID-5、-50 或 -6、-60；

配置热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇；

电源功率：550W；

端口：4个千兆以太网端口，带 TCP-IP 卸载引擎的集成双千兆以太网端口；

可选无需插槽的 2个嵌入式 10 GbE 端口；

扩展槽：≥2G个PCI-E 3.0, 1×PCI-X（可选）；

标准接口7×USB端口（2个前置，4个后置，1个内置），2×VGA端口（1个前置，1个后置）；

光驱:超薄型DVD驱动器；

HBA卡：配置 1块8GB FC HBA卡，配连接线及相应8GB光模块；

管理维护：带安装向导和管理软件；

可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle等作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；LED面板提供系统未来状况的可视显示；对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力；故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

兼容的操作系统：Microsoft® Windows Server® 2008（64位标准版、企业版和数据中心版）、Microsoft Windows Server 2003（数据中心和数据中心 x64）、64 位 Red Hat Enterprise Linux®、64 位 SUSE Enterprise Linux、VMware vSphere Hypervisor。
	

	8
	备用存储服务器
	Intel C202 芯片主板；

支持1颗Intel i3-2100/E3-1200V2系列处理器；

4个DIMM槽；

最大支持32GB/DDR3 1066/1333Mhz内存；

提供24个热插拔SATA硬盘位；

标配650W单电源；

E3-1220V2/四核/3.10GHZ/8M;

4G/DDR3 ECC 1333(单路专用)；

桌面级500G SATA 2.5英寸（内置系统盘）；

LR282A:8口SAS 6GB RAID卡/512MB缓存；

支持 RAID 0,1,5,6,10,50,60;

2U 620W 1+1 冗余电源；

热插拔硬盘托架（监控专用）。
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  三  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在所承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货。
地点：浙江师范大学信息化办公室。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.在接到报修通知后，投标人应在4小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其它相关技术人员必须在1个工作日内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。24小时内无法完成故障修复，应免费提供备品备件供采购单位使用，直到设备能正常使用。
2.在保修期结束前，须由投标人工程师和我方技术人员进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给我方。报告一式两份。

3.在与原有设备的连接与调试工作，以及原有的应用系统和数据向新系统的迁移工作方面提供全面的技术支持，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

4.投标人需保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。


五、投标人的资信要求表
	原厂商承诺
	提供所投软硬件产品3年原厂上门保修维护服务（含配件），中标单位需在签订合同前提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函原件。


