第三章  竞争性谈判内容与技术需求

编号：  TP2015035      
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	单BAR测试设备

	采购内容
	见设备清单

	单位及数量
	见设备清单

	主要功能及用途
	对贴片式LED灯珠进行编带和贴片。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备 注

	1
	LED编带机
	套
	1
	5730

	2
	LED贴片机
	套
	1
	5730和2835


三、技术需求表

	1
	LED

编

带

机
	1.该设备主要用于对分光后的SMD LED灯珠，按类进行电性、极性测试，按方向要求进行编带组合；
2.适用规格：SMD 5730；
3.整个系统实行电脑智能控制送带、卷带、检测、计数、热压等；
4.电参数：
  正向电压：1～20V（50V优先）;
正向电流：5～200mA；
5.速度高于：20K/H；
▲6.具有CCD视觉影像辨识；
7.错误率低于0.1%（包括正负极反编、漏编、扭编等由于编带而造成后端无法正常使用的数）；
8.伤料率优于0.2%；
9.掉料率小于0.2%。

	2
	LED

贴

片

机
	1.能适用于SMD LED以及平面型电子元器件;
2.能用于各种LED PCB灯板的贴片;
▲3.贴片最大长度
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1.2m;
▲4.贴片最大宽度
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0.30m;

5.贴片精度优于0.1mm;

6.飞达自动上料;
7.上料飞达
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12个（SMD2835、SMD5730型号分别为6个，并配置相应的吸嘴）;
8.抛料率小于0.5%0;
9.贴片速度优于20K CPH;
10. 贴片贴合紧密性：不留间隙；平形度：与基板平面平行，夹角小于1°;
11.有自动调节功能，能达到360度全方位旋转（说明：水平贴装角度为0—360度）;
12.定位方式：视觉识别系统;
13.具有数据导入功能。


四、商务要求表
	质保期
	1、免费质保期限  1 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，随后免费提供4人一周国内操作培训(基础2人一次\高级2人一次)。

3、售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：合同签订后 50天内交货；

免费送货至浙江师范大学科技楼28栋指定位置（浙江金华）。

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。
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