
  高性能计算服务器   项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	高性能计算服务器

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	利用计算服务器，我们可以对不同大小的化学体系进行计算模拟，在理论上对实验现象进行解释并给出微观机理。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	管理节点
	台
	1
	

	02
	计算节点
	台
	7
	

	03
	机群系统软件
	套
	1
	

	04
	计算/管理网络交换机
	套
	1
	

	05
	并行环境软件
	套
	1
	

	06
	机柜、线缆等
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	管理节点
	1、机型：机架式2U，可安装两颗服务器处理器；

▲2、CPU：不低于一颗Intel XEON E5-2603(1.8GHz, 10MB Cache, 4核心)；

▲3、内存：DDR3 1600MHz ECC REG, 容量不少于16GB；

▲4、硬盘容量：提供两块600G SAS 15K及3块4TB企业级SATA硬盘；

▲5、RAID卡：外插独立硬件SAS RAID控制器，缓存不低于512M 6GB/S，可支持RAID 0、1、10、5、6、50、60等级别；

6、HCA卡：40Gb/s Infiniband ConnectX-2芯片 QSFP接口；

7、1个超薄DVD-RW；
8、网络：集成式英特尔以太网控制器 I350，双 1 Gb；
9、1+1冗余电源；
10、远程管理模块：提供远程管理模块；

	02
	计算节点
	1、机型：机架式2U，可安装两颗服务器处理器；
▲2、CPU：不低于两颗Intel XEON E5-2650 V2（2.6GHz，20MB Cache，8核心）；
▲3、内存：DDR3 1600MHz ECC REG，容量不少于32GB；
▲4、硬盘：不低于1块300GB SAS 15K Rpm；
5、HCA卡：40Gb/s Infiniband ConnectX-2芯片 QSFP接口；
6、网络：集成式英特尔以太网控制器 I350，双 1 Gb；

7、1+1冗余电源；

	03
	机群系统软件
	▲1、基于CentOS RedHat Linux集群操作系统，能够实现包括Intel C/C++/Fortran(Linux版)，Intel 编译器，Intel 高性能函数库，协助用户完成高性能计算软件安装调试。

2、提供高性能计算平台支持软件，对计算机资源运行实时监控。
3. 作业管理。自动分配计算资源，无需用户去了解各个节点的负载情况。支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行情况动态调整用户优先级。
4. 节点控制。进入节点控制页面可以查看到各个节点的配置信息并可对计算节点进行启动/关闭/重启操作。
5. 用户管理。定制每个用户的使用资源，包括硬盘最大使用量、CPU最大使用量等。

	04
	计算/管理网络交换机
	▲1、24口千兆交换机；

▲2、不小于18口40Gb QDR InfiniBand网络交换机，要求提供IB交换机同厂商的原厂线缆 (3m QDR 4X QSFP-QSFP IB线缆)

	05
	并行环境软件
	编译器：提供Intel C/C++、Fortran90/95编译器
数学库：提供BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFT等数学函数库
并行环境：提供OpenMP、OpenMPI等并行环境

	06
	机柜、线缆等
	1、19“ 42U集群标准机柜；含内部网络布线系统、散热系统、供电系统；满足本项目计算集群安全稳定运行需求；
2、系统互联所需网线、电源线缆、PDU及其他附件，保证系统安装数量；保证系统兼容要求。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	教会管理人员操作、维护设备，设备（包括软件）正常运行半个月。

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收，指标达到要求。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在15个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30  天内交货

地点： 浙江师范大学物理化学研究所11-215机房                

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	▲1、由原厂家工程师负责相应软件的安装调试和系统优化，包括操作系统、并行环境、作业调度软件等，实现集群的统一资源管理和作业调度；

▲2、提供原厂商实施服务，由服务器原厂工程师负责并行环境软件的安装调试，包括操作系统、并行环境和系统的并行优化等，保证系统能高效、正确运行。安装VASP，Gaussian，Turbomole等用户有版权软件，以及 LAMMPS，CP2K 等开源软件。

3、通知维修后，即时响应，三天内修复。



