糖基化检测仪项目招标需求
一、项目要求

	项目名称
	糖基化检测仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	1、 主要功能；

（一）无创快速检测AF自动荧光值，分析体内糖基化终产物含量。

（二）早期筛查预测糖尿病及并发症、视网膜病变、神经病变和心血管病变等疾病及评估分析各疾病发病风险。

（三）分析身体年龄，直观显示身体状况

（四）根据结果给出科学的建议。

二、用途：

（一）测试筛查预防AGEs导致的疾病，包括糖尿病及并发症、视网膜病变、神经病变和心血管病变等。

（二）分析研究AGEs与各种疾病关系，制定中国人群分析标准。

（三）分析运动等手段干预AGEs效果。

（四）生活习惯、职业、区域等因素与AGEs含量的调查分析报告。



	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	糖基化检测仪
	套
	1
	


三、技术需求：
	测试信息
	1、测量原理： AGEs具有受激发射荧光特性。

	
	2、▲测量方法：荧光检测法

	
	3、测量范围：1-80岁

	
	4、▲测量时间：单次≤10秒

	
	5、测量部位：前臂内侧皮肤

	
	6、▲测量参数：

6.1  UV-A光
 △γ=300－420nm       
6.2  峰值波长  γ=370nm        

6.3  照射量
 E =5280W m-2        

	评价信息
	7、▲测评指标：AF自动荧光值、糖尿病风险评估、视网膜病变风险评估、神经病变风险评估、心血管风险评估、身体年龄

	
	8、评价标准：每1岁年龄段一个标准

	
	9、测评报告：中文报告，彩色、黑白可选。

	应用信息
	10、软件应用：与其他测试设备共享基础数据库，全中文操作软件及报告，可提供降低糖尿病风险的锻炼指导和营养建议。

	
	11、数据管理：设备配有专属数据管理软件，测试结果自动存储，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学和临床研究，支持数据的各种格式的导入和导出，方便数据整理及分析。

	
	12、数据接口：USB接口

	储运信息
	13、运行条件：

温度范围：
10℃－40℃
相对湿度：
10%－95%

	规格信息
	14、电源：电压220VAC，50Hz

	质量标准
	行业标准

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   3  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后30天内）    交货

地点：     浙江师范大学教职工体适能测试中心 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


