招标需求
编号：ZB2014046 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	音乐厅音响设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于音乐厅的各类演出、比赛等活动现场扩声以及各类演出、比赛等活动的音视频录制

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	现场数字调音台
	台
	1
	

	02
	音频信号接口箱
	台
	1
	

	03
	专业连接线缆
	卷
	1
	

	04
	专业监听扬声器
	只
	2
	

	05
	专业监听耳机(副)
	副
	1
	

	06
	左右声道线阵列全频主扩声扬声器
	只
	12
	

	07
	左右声道线阵列低频主扩声扬声器
	只
	4
	

	08
	扬声器安装支架
	套
	2
	

	09
	超低频扬声器
	只
	2
	

	10
	前区补声扬声器
	只
	2
	

	11
	舞台流动返送扬声器
	只
	4
	

	12
	四通道数字功率放大器
	台
	4
	

	13
	专业CD播放机
	台
	1
	

	14
	真集式双通道无线话筒接收机
	台
	4
	

	15
	手持话筒无线发射器
	支
	4
	

	16
	电容话筒头
	个
	4
	

	17
	无线腰包机
	个
	4
	

	18
	头戴话筒
	个
	4
	

	19
	有源强指向放大天线
	套
	2
	

	20
	放大天线支架
	个
	2
	

	21
	无线话筒支架
	个
	6
	

	22
	混响器
	台
	1
	

	23
	机柜
	台
	1
	

	24
	音箱线
	米
	600
	

	25
	音频线
	米
	300
	

	26
	接插头(扭曲口)
	个
	20
	

	27
	接插头（卡侬公母插头）
	个
	40
	

	28
	接插头(6.5立体声)
	个
	30
	

	29
	接插头（莲花插头）
	个
	20
	

	30
	地插模块
	个
	10
	

	31
	电源时序器
	台
	2
	

	32
	不锈钢的扎线杆
	根
	5
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	推荐品牌

	01
	数字调音台
	1.▲须是现场数字调音台；

2.▲工作界面与输入/输出接口箱分离式设计；

3.▲不少于48个单声道信号处理通道；

4.▲具备不少于16路单声道或立体声母线+LCR主输出；

5.▲矩阵输出不小于12 x 8 ；

6.2组以上的SOLO母线；

7.▲一个15"TFT LCD高清晰触摸屏；

8.▲不少于24个100毫米触感式多功能电动推子；

9.不少于8个动态均衡；

10.不少于8个多频段压缩器；

11.▲内置不少于16台32段图示EQ；

12.内置不少于8台立体声效果器；

13.可扩展多16个立体声效果插件；

14.▲输入/输出通道集成EQ、压缩器和噪声门；

15.▲快照自动功能和宏功能；

16.不少于8个CG ，可选 VCAstyle, Moving fader, Mute Group；

17.数字采样率48kHz或44.1kHz，24-bit；

18.本地不少于8路Mic/Line输入输出接口，4路数字音频输入输出接口；

19.▲双电源备份。
	MIDAS

DIGICO

Soundcraft

	02
	音频信号接口箱
	1.音频信号输入、输出接口箱；

2.▲接口箱模块化设计，双电源配置；

3.▲不少于32路Mic/Line输入，8模拟线路输出；

4.可多扩展8路以上模拟或8路AES/EBU输出；

5.通过网线或同轴与调音台界面连接。
	MIDAS

DIGICO

Soundcraft

	03
	专业连接线缆
	原装数字调音台与音频信号接口箱数据连接线缆。
	MIDAS

DIGICO

Soundcraft

	04
	专业监听扬声器
	1.中低音单元不小于5"；

2.▲频率响应不劣于60Hz~25KHz；

3.最大声压级≥104dB。
	Genelec

ADAM

FOCAL

	05
	专业监听耳机(副)
	1.灵敏度≥102dB；

2.频率响应不劣于10Hz-20kHz。
	AKG

Sennheiser

FOCAL

	06
	左右声道线阵列全频主扩声扬声器
	1.▲垂直可变曲率线阵列全频扬声器；

2.可用带宽不劣于85Hz--18kHz；

3.▲单只扬声器水平覆盖角度90°~100°；

4.▲相邻线阵列扬声器之间可调垂直角度≥15°；

最大声压级≥129dB；

5.▲低音单元不劣于2*6.5寸。
	Outline

Clair Brothers

L-ACOUSTICS

	07
	左右声道线阵列低频主扩声扬声器
	1.▲低频下限≤45Hz；

2.最大声压级≥134dB；

3.▲低音单元≥15寸。
	Outline

Clair Brothers

L-ACOUSTICS

	08
	扬声器安装支架
	原装线阵列安装支架。
	Outline

Clair Brothers
L-ACOUSTICS

	09
	超低频扬声器
	1.▲低频下限≤40Hz；

2.最大声压级≥135dB；

3.▲低音单元≥18寸。
	Outline

Clair Brothers

L-ACOUSTICS

	10
	前区补声扬声器
	1.可用带宽不劣于55Hz--18kHz；

2.▲单只扬声器水平覆盖角度90°~100°；

3.▲单只扬声器垂直覆盖角度15°~35°；

4.最大声压级≥137dB；

5.▲低音单元≥12寸。
	Outline

Clair Brothers

L-ACOUSTICS

	11
	舞台流动返送扬声器
	1.可用带宽不劣于55Hz--18kHz；

2.▲单只扬声器水平覆盖角度90°~100°；

3.▲单只扬声器垂直覆盖角度90°~100°；

4.最大声压级≥132dB；

5.▲低音单元≥12寸。
	Outline

Clair Brothers

L-ACOUSTICS

	12
	四通道数字功率放大器
	1.▲采用与主扩扬声器同品牌的数字功放；

2.内置音频数字处理器；

3.可通过计算机远程监控系统；

4.2路或4路平衡模拟输入/输出(XLR)；

5.具备数字处理路由矩阵；

6.4通道功率放大器；

7.具备AES/EBU数字接口；

若采用有源扬声器，则可以忽略以上数字功放参数要求，但需要配置与主扩扬声器同品牌的DSP处理器。
	Outline

Clair Brothers

L-ACOUSTICS

	13
	专业CD播放机
	1.专业CD播放机；

2.支持机柜安装。
	

	14
	真集式双通道无线话筒接收机
	1.▲双通道无线话筒接收机；

2.UHF内频率区间≥5个，最大频宽≥70MHz；

3.通过网线直接用电脑监控；

4.▲内置天线分配器，可共用天线接收机数量≥6台；

5.内置频率均衡器。
	Sennheiser

Audio-technica

Shure

	15
	手持话筒无线发射器
	1.交换频宽≥70MHz；

2.固定频带≥15个，可兼容的预设≥60个；

3.▲频率设置步长≥20kHz。
	Sennheiser

Audio-technica

Shure

	16
	电容话筒头
	▲电容心形话筒头。
	Sennheiser

Audio-technica

Shure

	17
	无线腰包机
	1.交换频宽≥70MHz；

2.固定频带≥15个，可兼容的预设≥60个；

3.▲频率设置步长≥20kHz；

4.具备自动锁定功能。
	Sennheiser

Audio-technica

Shure

	18
	头戴话筒
	1.频率响应不劣于45~20kHz；

2.▲电容话筒头拾取特性:心型或超心型；

3.灵敏度≥3.5mV/Pa。
	Sennheiser

Audio-technica

Shure

	19
	有源强指向放大天线
	有源强指向放大天线。
	Sennheiser

Audio-technica

Shure

	20
	放大天线支架
	放大天线支架。
	K&M（指定品牌）

	21
	无线话筒支架
	无线话筒支架。
	K&M（指定品牌）

	22
	混响器
	1.24-bit/96kHz真实立体声混响设备；

2.采用单框架设同时简洁明了的控制面板方便了用户的操作；

3. 能够处理两个分离式音源或者复合式立体声音源的混响设备；

4.Mac/PC ICON 编辑软件可通过 USB 接口和 DAW 工作站相连；

5.44.1 kHz 至 96kHz 采样率， 24 bitI/O 解析度， 48 bit 内部解析度；

6.全新 Reverb 4 以及 Ambiator 硬件算法； 

7.复古混响仿真模式： EMT 250 单引擎设计；， 

8.AES/EBU, Tos-Link, S/PDIF, ADAT 以及模拟信号 I/O 端口。
	

	23
	机柜
	前后网孔后门双开、600*800、37U
	图腾、优盾（指定品牌）

	24
	音箱线
	1. E3CVVJ  2×4：2×4.0mm²护套绞型喇叭线, 采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘；

2. 灰色PVC护套，外径：12.1mm；

3. 导体：126/0.20的绞合裸铜丝；

4.截面积：4.0mm2；

5. 绝缘：PVC绝缘料，黑色和红色，2芯对绞；

6.护套：灰色PVC护套料；导体电阻：0.43Ω/100m；

7. 电容：79pF/m。
	佳耐美、上海成丰（指定品牌）

	25
	音频线
	1. A3SVYJP3  2×28/0.15  ：2×0.50mm2缠绕屏蔽模拟音频安装线；

2. 采用优质的4N（OFC）无氧镀锡丝；绝缘：特别配方聚乙烯绝缘，电压；

3. 5000V AC/min无损伤；

4. 导体：28/0.15无氧镀锡铜丝绞合而成；

5.导体截面积：0.5mm2；

6.绝缘：PE绝缘料，两芯对绞；

7.屏蔽：采用极细的4N无氧镀锡丝缠绕屏蔽；

8.护套：灰色PVC护套料；

9.外径：5.5mm；导体直流电阻：3.45Ω/100m；电容：69pF/m。
	佳耐美、上海成丰（指定品牌）

	26
	接插头(扭曲口)
	1.材质：黄铜（HPB59-1）；

2．镀层：镀镍；

3.插拔力：10-20N；

4.插拔寿命：＞1000次；

5.接触电阻：＜20mΩ；

6.绝缘电阻：≥1GΩ。
	佳耐美（指定品牌）

	27
	接插头（卡侬公母插头）
	1.材质：黄铜；

2.镀层：镀银；

3.插拔力：≤20N；

4.插拔寿命：＞1000次；

5.接触电阻：5mΩ；

6.绝缘电阻：≥1GΩ。
	佳耐美（指定品牌）

	28
	接插头(6.5立体声)
	1.材质：黄铜；

2.镀层：镀镍 镀金；

3.插拔寿命:＞1000次。
	佳耐美（指定品牌）

	29
	接插头（莲花插头）
	1.材质：黄铜；

2.镀层：镀金；

3.插拔寿命：>5000次；

4.分离力：3~30N ；

5.接触电阻：≤0.015Ω；

6．绝缘电阻：≥100MΩ。
	佳耐美（指定品牌）

	30
	地插模块
	根据现场实际需要配置
	佳耐美（指定品牌）

	31
	电源时序器
	1.通道总电流容量25A，提供5500W总功率；

2.对音响系统提供安全、自动化的电源控制功能；

3.可避免因设备开关对扬声器造成的损害事故；

4.内置CPU，可实现无限智能联动控制功能；

5.设有两个12V的BNC工作灯供电接口。
	飞达、迪声、力迅（指定品牌）

	32
	不锈钢的扎线杆
	长度50cm，定制。
	定制


说明：

1、 上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。 

2、 除推荐品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的行内知名度高、用户口碑好的知名品牌参加。

3、报价含免费送货上门、安装、系统合成、调试，人员培训。

4、若是进口产品的，项目验收时需提供相关进口产品的海关报关证明材料，原件备查。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3. 投标方应制定科学合理的技术人员培训方案，确保设备到位后我方技术人员能够科学、正确的使用此项目的相关设备。

4、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，24小时内现场技术支持。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 30天内交货，具体以合同为准。

地点：浙江师范大学指定地点  

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2014]50256


