浙师大幼教集团一幼幼儿科学探究和拓展专用室设备采购项目需求

编号：ZB2017031
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	浙师大幼教集团一幼幼儿科学探究和拓展专用室设备采购项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	满足幼儿园教育教学使用

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注（对应教室）

	01
	趣味机械套装
	套
	36
	科学发现探究室

	02
	百变工程套装
	套
	20
	科学发现探究室

	03
	奇妙管道套装
	套
	20
	科学发现探究室

	04
	生活与结构套装
	套
	5
	科学发现探究室

	05
	大积木底板
	块
	24
	科学发现探究室

	06
	儿童马赛克套装
	套
	12
	科学发现探究室

	07
	大雁机器人套装
	套
	1
	科学发现探究室

	08
	小黄人套装
	套
	1
	科学发现探究室

	09
	儿童玩具壁画
	块
	1
	科学发现探究室

	10
	立体魔镜套装-蓝色
	套
	1
	科学发现探究室

	11
	立体魔镜套装-红色
	套
	1
	科学发现探究室

	12
	振动仪与陀螺仪机器人
套装
	套
	1
	科学发现探究室

	13
	光学实验套装
	套
	1
	科学发现探究室

	14
	光与太阳能套装
	套
	1
	科学发现探究室

	15
	电与电路套装
	套
	1
	科学发现探究室

	16
	盐水发电套装
	套
	1
	科学发现探究室

	17
	力与简单机械套装
	套
	1
	科学发现探究室

	18
	运动与机构套装
	套
	1
	科学发现探究室

	19
	磁与马达套装
	套
	1
	科学发现探究室

	20
	气压与气动套装
	套
	1
	科学发现探究室

	21
	液体与水套装
	套
	1
	科学发现探究室

	22
	定制-快乐创意套装
	套
	1
	科学发现探究室

	23
	墙面地板套装
	套
	30
	科学发现探究室

	24
	伦敦桥
	项
	2
	体育教室

	25
	V型炫酷跷跷板
	块
	5
	体育教室

	26
	陆地冲浪板
	项
	5
	体育教室

	27
	红色大陀螺
	项
	2
	体育教室

	28
	旋转马
	项
	5
	体育教室

	29
	章鱼滑行车
	项
	5
	体育教室

	30
	绿色滚轴
	项
	2
	体育教室

	31
	橘色滚轴
	项
	2
	体育教室

	32
	六轮双人踩踏车
	项
	2
	体育教室

	33
	六轮单人踩踏车
	项
	4
	体育教室

	34
	团队协力板
	项
	5
	体育教室

	35
	带扶手弹跳床
	套
	2
	体育教室

	36
	木质滑车
	套
	10
	体育教室

	37
	木质平衡踩踏板
	套
	3
	体育教室

	38
	花生球
	套
	2
	体育教室

	39
	滚轮滑梯
	套
	1
	体育教室

	40
	挤压滚轴
	套
	1
	体育教室

	41
	吊缆系列
	套
	1
	体育教室

	42
	大滑板
	套
	1
	体育教室

	43
	室内拓展攀爬架（定制）
	套
	1
	体育教室

	44
	舞台区背景墙（定制）
	套
	1
	体育教室

	45
	旋式开放储物架
	组
	3
	科学发现探究室

	46
	大1/3圆桌
	组
	3
	科学发现探究室

	47
	展示架
	套
	2
	科学发现探究室

	48
	1N字型椅
	把
	25
	科学发现探究室

	49
	儿童机器人
	套
	2
	科学发现探究室

	50
	力学操作台
	套
	1
	科学发现探究室

	51
	磁力操作台
	套
	1
	科学发现探究室

	52
	生物操作台
	套
	1
	科学发现探究室

	53
	齿轮主题互动墙
	套
	1
	科学发现探究室

	54
	斜坡轨道
	套
	1
	科学发现探究室

	55
	斜坡抛物
	套
	1
	科学发现探究室

	56
	声光电主题互动墙
	套
	1
	科学发现探究室

	57
	八大行星吊顶
	套
	1
	科学发现探究室

	58
	光学暗房
	套
	1
	科学发现探究室


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	质量标准

	01
	趣味机械套装
	1、 包含：有16种以上不同造型和颜色的积木，如：杠杆、齿轮、曲柄、梁、涡轮、涡轮箱、娃娃脸、软板等积木。积木规格64*32*19.2（cm）。可以自由调控提供的方式，所有的作品和材料都是可以反复拆解重组，易拼摆插接，且组合牢固。
2、 包含清单：小人2个，高4孔10个，圆坡4孔4个，高8孔14个，高16孔2个，高8孔通孔10个，高16孔通孔3个，矮8孔2个，大滑轮15个，24齿齿轮3个，40齿齿轮3个，24齿冠齿轮2个，轮皮4个，加高椭圆4孔1个，矮2孔10个，齿轮长轴2个，齿轮短轴4个，涡轮1个，涡轮箱1个，方正64孔2个，12x12孔板1个，6倍十字棒7个，8倍十字棒5个，吊钩滑轮2个，摇把6个，11孔长杆4个，7孔长杆2个，3孔1槽1个，4孔圆柱4个，橡胶圈2个，软板1套。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	02
	百变工程套装
	1、包含：有25种以上不同造型和颜色的积木，包括连接器、带螺丝积木、尾翼、驾驶舱、机翼、4*6底板、可旋转板、挡风、车斗、铲子、螺旋桨、机械臂、履带、轮胎、吊钩、排气管、卷轴等不同的形状和功能的零件。可以自由调控提供的方式，所有的作品和材料都是可以反复拆解重组，易拼摆插接，且组合牢固。
2、包含：高八孔螺纹孔24个，飞机尾翼3个，工程车头4个，翻车斗1个，铲车斗1个，挖机斗1个，机械臂挂钩1个，滚轮挂钩1个，飞机翅膀4个，小螺旋桨4个，大螺旋桨1个，旋转积木1个，积木插座9个，机械短臂6个，机械长臂4个，高24孔螺纹孔6个，软胶履带2个，网状车头盖2个，透明车头盖2个，螺丝刀4个，小人5个，排气管2个，轮毂8个，轮胎8个，翻斗座2孔6个。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	03
	奇妙管道套装
	1、包含：有16种以上不同造型和颜色的积木，管道连接器、门框、门、旗杆、旗子、小人、球、直管、弯管、摇摆器、带眼睛的积木、大小搭建底板、薄片、鸟嘴积木、普通积木、积木规格64*32*19.2（cm）。直管、弯管、管道连接器等不同形状的积木。可以自由调控提供的方式，所有的作品和材料都是可以反复拆解重组，易拼摆插接，且组合牢固。
2、包含：小人4个，高4孔56个（包含带眼睛4个），高8孔20个，方正64孔4个，方形管套4个，圆形管套4个，管道旗杆2个，管道旗面2个，直管12个，弯管12个，矮8孔20个，圆坡4孔6个，圆形门4个，球4个，高16孔4个，4孔圆柱4个，半圆（2*4）1个，跷跷板1个（带脸）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	04
	生活与结构套装
	1、包含：45种以上不同造型和颜色的积木，如：轴、齿轮、轮轴、轮皮、梁、杆、涡轮、涡轮箱、连接器、电机、电池盒、软板等积木。可自由调控提供的组合方式，所有的作品和材料都是可以反复拆解重组，易拼摆插接，且组合牢固。
2、包含：无孔后4孔3个，轮轴12个，3洞长4孔8个，高导弹身2个，4方无孔1个，矮长4孔12个，矮长6孔10个，矮长8孔10个，大轮皮4个，柱珠1个，矮2孔10个，高8孔2个，手把2个，圆座2个，十字洞高2孔4个，圆柱4孔4个，吊环2个，钩子1个，半斜1孔4个，1洞高2孔4个，十字转轴14个，双接口12个，小火车轮2个，椅子1个，小履带轮4个，矮（8*12）1个，无孔（2*4）4个，角底板4个，12齿锥轮6个，摇盘1个，15洞长16孔5个，7洞长8孔6个，8齿齿轮10个，24齿冠齿轮4个，24齿齿轮4个，40齿齿轮2个，涡轮2个，小滑轮20个，大滑轮4个，矮圆12孔6个，12倍十字棒6个，轴套30个，5洞长6孔8个，电池箱1个，电池盒1个，马达1个，双头轴套8个，薄4孔4个，17孔厚连杆4个，10孔厚连杆9个，3孔厚连杆7个，正交连轴器4个，4孔直角连轴器7个，Z型厚连杆5个，9洞长10孔4个，4孔齿条6个，10倍十字棒4个，15孔厚连杆8个，13孔厚连杆2个，9孔厚连杆8个，7孔厚连杆10个，5孔厚连杆6个，2*4孔L型厚连杆8个，3*5孔L型厚连杆6个，十字孔中轮骨4个，12孔双折厚连杆4个，摇柄6个，180度连接件4个，90度连接件4个，3孔正交连轴器4个，单边加长轴承16个，φ54*14轮皮4个，φ38*14轮骨4个，收绳滚轮1个，矮2*8孔通孔4个，链条32个，紧轮轴70个，3倍十字棒8个，十字骨扇叶4个，4倍十字棒8个，6倍十字棒6个，8倍十字棒4个，2倍十字棒14个，万向轴2个，20齿双锥面直齿2个，三角薄7孔2个，T型连接件10个，短轮轴10个，偏心轮4个，矮2*4孔通孔10个，矮2*6孔通孔8个，差速器1个，细轮皮4个，转向器 A B2个，带孔齿条1个，转十字插销16个，离合器1个，配重块1个，软板1套，硅胶圈（大）2个，硅胶圈（中）2个，硅胶圈（小）2个，长绳子1条，短绳子1条，USB连接线1条，公仔个。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	05
	大积木底板
	1、 尺寸：51.2cm*25.5cm*0.8cm
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	06
	儿童马赛克套装
	1、积木数量：396块
2、积木包含：数字0-9：24个；符号：16个；空白积木块：10个、彩色几何图形积木：342个、底板17*24孔2个；12*12孔：2个；图形手册：1本
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	07
	大雁机器人套装
	1、 尺寸：160cm*65cm*18cm 
2、 积木数量：2000块
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	08
	小黄人套装
	1、 尺寸：74cm*52cm*17cm
2、 积木数量：1000块
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	09
	儿童玩具壁画
	1、 大积木底板数量：72张
2、 积木数量：7000块
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	10
	立体魔镜套装-蓝色
	材料包含：塑料镜片 2块、底座2个、骰子4个、卡片24张
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	11
	立体魔镜套装-红色
	材料包含：塑料镜片 2块、底座2个、骰子4个、卡片24张
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	12
	振动仪与陀螺仪机器人
套装
	1、 材料零件数：270个零件。
2、 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）配套云平台课程资源、3D模型组装演示平台，主要材质为ABS，符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
3、 主要零部件参数要求：长结合键（连接两个零件，可以增加模型的坚固性。尺寸：14*8MM）、短长方架（建立模型结构用。孔距：10MM 尺寸：107*50*10MM）、齿轮链条明马达盒（借由马达盒上的原动轮与齿轮咬合，带动整体模型的动力传输，具减速设计10:1.使用电源：一个2号电池，1.5。尺寸：72*40*72mm。）、原动轮透明马达盒（借由马达盒上的原动轮与齿轮咬合，带动整体模型的动力传输，具减速设计10:1.使用电源：一个2号电池，1.5。 尺寸：72*40*72mm。）、振动机械系统、120倍齿轮箱体
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	13
	光学实验套装
	1、 材料零件数：264件 
2、 配套用书 1册 
3、 外箱尺寸:443*210*231mm 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 零部件参数要求：
40R凸镜组-超音波（尺寸：40*23*8MM，材质：ABS）、40R凹镜组-超音波（尺寸：40*23*8MM，材质：ABS）、300R凸镜组-超音波（尺寸：53*50*8MM，材质：ABS）、170R凸镜组-超音波（尺寸：53*50*8MM，材质：ABS）、物镜组-超音波（尺寸：53*50*8MM，材质：ABS）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	14
	光与太阳能套装
	1、 材料零件数237件 
2、 配套用书 1册 
3、 外箱尺寸:443*210*231mm    
4、 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）主要材质为ABS，符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
5、 零部件参数要求：长结合键（连接两个零件，可以增加模型的坚固性。尺寸：14*8MM）、短长方架（建立模型结构用。孔距：10MM 尺寸：107*50*10MM）、太阳能马达盒（附太阳能单晶晶片，1V/150mA，内部齿轮倍数约17倍。使用60瓦以上的灯泡，距离约为25cm照射晶片，即可启动马达，能载重约1KG的重量。 尺寸：68*60*32mm ，材质：PC。）、太阳能光电板（太阳能活动板可以与电池座结合并且可依阳光照射位置调整移动面板角度以产生能量。可以弹性地以串联或并联的方式来增加电池座，在电池座上可用太阳能活动板来增加动能。也可放置3号电池到电池座来提高动能。 尺寸：59*46*25mm  材质：PC）、大长方架（建立模型结构用。 孔距：10MM，尺寸：154*50*10MM  材质：ABS）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	15
	电与电路套装
	1、 材料零件数：286个。
2、 配套用书 1册 
3、 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）。主要材质为ABS,符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 主要零部件参数要求：电学齿轮马达盒（运用马达盒外所接的马达短轴与小齿轮或小齿轮盘相接，产生动力来带动整个模型的动力传输。使用电源：一个2号电池，1.5V 尺寸：48*72*30mm 材质：ABS/BDS）、电学链条马达盒（可接于电池座，利用马达盒外所接的马达短轴与小齿轮或小齿轮盘相接，带动链条做动力传输。使用电压：1.5V/3V ，尺寸：48*30*72mm ，材质：ABS/BDS）、灯座（可观察改变电流、电压、电阻时呈现的现象。尺寸：50*20*20mm ，材质：ACRYLIC/ABS）、电池座R+PTC保险丝（可与模型连接，提供电能；供3号电池使用并具正负极标示；可串并联使用。尺寸：82*20*25mm，材质：ABS）、红电池座+电线（可观察改变电流、电压、电阻时呈现的现象。 尺寸：50*20*20mm 材质：ABS ）、导电开关（可控制电流的导通状态。尺寸：40*20*20mm ，材质：ABS/BDS）、导规方块（作为电流分流用。材质：ABS/BDS  ，尺寸：26*20*20mm）、长结合键（连接两个零件，可以增加模型的坚固性。 尺寸：14*8MM 材质：ABS）、短长方架（建立模型结构用。 孔距：10MM 尺寸：107*50*10MM 材质：ABS）、大长方架（建立模型结构用。孔距：10MM，尺寸：154*50*10MM ，材质：ABS）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	16
	盐水发电套装
	1、 材料零件数：132个
2、  配套用书 1册 
3、 外箱尺寸:443*210*231mm 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作），主要材质为ABS,符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 主要零部件参数要求：灯座（可观察改变电流、电压、电阻时呈现的现象。尺寸：50*20*20mm ，材质：ACRYLIC/ABS）、电池座R+PTC保险丝（可与模型连接，提供电能；供3号电池使用并具正负极标示；可串并联使用。尺寸：82*20*25mm，材质：ABS）、红电池座+电线（可观察改变电流、电压、电阻时呈现的现象。 尺寸：50*20*20mm 材质：ABS ）、导电开关（可控制电流的导通状态。尺寸：40*20*20mm ，材质：ABS/BDS）、导规方块（作为电流分流用。材质：ABS/BDS  ，尺寸：26*20*20mm）、长结合键（连接两个零件，可以增加模型的坚固性。 尺寸：14*8MM 材质：ABS）、短长方架（建立模型结构用。 孔距：10MM 尺寸：107*50*10MM 材质：ABS）、大长方架（建立模型结构用。孔距：10MM，尺寸：154*50*10MM ，材质：ABS）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	17
	力与简单机械套装
	1、 材料零件数：259个
2、  配套用书 1册 
3、 外箱尺寸:443*210*231mm 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 主要零部件参数要求：小齿轮（尺寸：22*22*8MM。齿数：20齿 ，齿轮可相互咬合。材质：HIPS）、中齿轮（尺寸：42*42*8MM。齿数：40齿，齿轮可相互咬合。材质：HIPS）、大齿轮（尺寸：62*62*8MM。齿数：60齿 ，齿轮可相互咬合。材质：HIPS）、新10T特殊齿轮（尺寸：25*25*12MM. 齿数：10齿、直径：10齿直径1cm，链条齿轮需要靠链条来传动，链条齿轮的齿型，必须与链条配合。材质：ABS）、新20T特殊齿轮（尺寸：45*45*12MM.  齿数：20齿，直径：20齿直径2cm，链条齿轮需要靠链条来传动，链条齿轮的齿型，必须与链条配合。材质：ABS。）、新30T特殊齿轮（尺寸：65*65*12MM。齿数：30齿，直径：30齿直径3cm，链条齿轮需要靠链条来传动，链条齿轮的齿型，必须与链条配合。材质：ABS）、长结合键（连接两个零件，可以增加模型的坚固性。 尺寸：14*8MM 材质：ABS）、短长方架（建立模型结构用。 孔距：10MM 尺寸：107*50*10MM 材质：ABS）、大长方架（建立模型结构用。孔距：10MM，尺寸：154*50*10MM ，材质：ABS）、新皮带轮-小（尺寸：23*23*8MM）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	18
	运动与机构套装
	1、 材料零件数：328个
2、  配套用书 1册
3、  外箱尺寸:443*210*231mm 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）。符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 主要零部件参数要求：小齿轮（尺寸：22*22*8MM。齿数：20齿 ，齿轮可相互咬合。材质：HIPS）、中齿轮（尺寸：42*42*8MM。齿数：40齿，齿轮可相互咬合。材质：HIPS）、大齿轮（尺寸：62*62*8MM。齿数：60齿 ，齿轮可相互咬合。材质：HIPS）、新10T特殊齿轮（尺寸：25*25*12MM. 齿数：10齿、直径：10齿直径1cm，链条齿轮需要靠链条来传动，链条齿轮的齿型，必须与链条配合。材质：ABS）、新20T特殊齿轮（尺寸：45*45*12MM.  齿数：20齿，直径：20齿直径2cm，链条齿轮需要靠链条来传动，链条齿轮的齿型，必须与链条配合。材质：ABS。）、新30T特殊齿轮（尺寸：65*65*12MM。齿数：30齿，直径：30齿直径3cm，链条齿轮需要靠链条来传动，链条齿轮的齿型，必须与链条配合。材质：ABS）、长结合键（连接两个零件，可以增加模型的坚固性。 尺寸：14*8MM 材质：ABS）、短长方架（建立模型结构用。 孔距：10MM 尺寸：107*50*10MM 材质：ABS）、大长方架（建立模型结构用。孔距：10MM，尺寸：154*50*10MM ，材质：ABS）、新皮带轮-小（尺寸：23*23*8MM）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	19
	磁与马达套装
	1、 材料零件数：171个
2、  配套用书 1册 
3、 外箱尺寸:443*210*231mm   20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）主要材质为ABS,符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 主要零部件参数要求：电学链条马达盒（可接于电池座，利用马达盒外所接的马达短轴与小齿轮或小齿轮盘相接，带动链条做动力传输。使用电压：1.5V/3V ，尺寸：48*30*72mm ，材质：ABS/BDS）、灯座（可观察改变电流、电压、电阻时呈现的现象。尺寸：50*20*20mm ，材质：ACRYLIC/ABS）、电池座R+PTC保险丝（可与模型连接，提供电能；供3号电池使用并具正负极标示；可串并联使用。尺寸：82*20*25mm，材质：ABS）、红电池座+电线（可观察改变电流、电压、电阻时呈现的现象。 尺寸：50*20*20mm 材质：ABS ）、导电开关（可控制电流的导通状态。尺寸：40*20*20mm ，材质：ABS/BDS）、导规方块（作为电流分流用。材质：ABS/BDS  ，尺寸：26*20*20mm）、长结合键（连接两个零件，可以增加模型的坚固性。 尺寸：14*8MM 材质：ABS）、短长方架（建立模型结构用。 孔距：10MM 尺寸：107*50*10MM 材质：ABS）、大长方架（建立模型结构用。孔距：10MM，尺寸：154*50*10MM ，材质：ABS）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	20
	气压与气动套装
	1、 材料零件数：121pis 
2、 配套用书 1册 
3、 外箱尺寸:443*210*231mm    20堂主题课程（含16个模型及4堂创作）符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 主要零部件参数要求：长水动气压缸（可推动活塞杆，用来推拉物体。如：挖土机、升降机、自动化机械。 尺寸：85*29*20mm  材质：PA+PP）、短水动气压缸（可推动活塞杆，用来推拉物体。如：挖土机、升降机、自动化机械。 尺寸：69*29*20mm  材质：PA+PP）、打气筒（有管束、可抽取气体，并导引回收桶内的水进入，及输出气体与水。尺寸：160*48mm 材质：ABS）、回收筒（回收筒内储存有水，可输出及回收水。尺寸：94*81mm  材质：ABS）、空气压缩瓶（可输入气体与水，作为动力源使用。尺寸：180*73mm   材质：PET/ABS）、单项开关（有管束，作为空气压缩箱开关使用，一进一出。 尺寸：38*61mm 材质：PC）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	21
	液体与水套装
	1、 材料零件数：280个
2、  配套用书 1册 
3、 外箱尺寸:443*210*231mm 20堂主题课程（含16个模型及4堂创作），主要材质为ABS，符合INTERTEK国际安全标准,提供符合INTERTEK国际安全标准认证证书复印件加盖厂家公章.并可与活动室内其他基础器材通用。
4、 主要零部件参数要求：太阳能马达盒（附太阳能单晶晶片，1V/150mA，内部齿轮倍数约17倍。使用60瓦以上的灯泡，距离约为25cm照射晶片，即可启动马达，能载重约1KG的重量。尺寸：68*60*32mm   材质：PC）、太阳能光电板（太阳能活动板可以与电池座结合并且可依阳光照射位置调整移动面板角度以产生能量。可以弹性地以串联或并联的方式来增加电池座，在电池座上可用太阳能活动板来增加动能。也可放置3号电池到电池座来提高动能。 尺寸：59*46*25mm 材质：PC）、长水动气压缸（可推动活塞杆，用来推拉物体。如：挖土机、升降机、自动化机械。 尺寸：85*29*20mm  材质：PA+PP）、短水动气压缸（可推动活塞杆，用来推拉物体。如：挖土机、升降机、自动化机械。 尺寸：69*29*20mm  材质：PA+PP）、打气筒（有管束、可抽取气体，并导引回收桶内的水进入，及输出气体与水。尺寸：160*48mm 材质：ABS）、回收筒（回收筒内储存有水，可输出及回收水。尺寸：94*81mm  材质：ABS）、空气压缩瓶（可输入气体与水，作为动力源使用。尺寸：180*73mm   材质：PET/ABS）、单项开关（有管束，作为空气压缩箱开关使用，一进一出。 尺寸：38*61mm 材质：PC）、风扇叶片（尺寸：29.5*21cm）
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	22
	定制-快乐创意套装
	1，总计120堂课，每堂课30分钟，内容包含96个理论，96个模型，96个实验，24次专题制作。
2、配置需求：移动式陈列架4组（680mm*405mm*1015mm）收纳箱13（593mm*406mm*231mm），积木盒5个（190mm*140mm*70mm），不少于6500颗零件，4本学生手册，3D智慧模型组-Smart Manual。                          3、零件材质为PE，符合中国3c以及INTERTEK国际安全标准。主要零件包括三孔椭圆（可进行连接和造型，尺寸≥140*40.5*20mm ） 、五孔椭圆（可进行连接和造型。尺寸≥220*40*20 ）、六孔长方（长方形，两边各有两个凸起，可进行连接和造型，尺寸≥150*80*20mm . 轨道基本材料包括斜坡轨道（中间有三个小圆孔，两边各有两个凸起，可连接和搭建轨道，尺寸：165*60*40mm）；直线轨道（中间有六个小圆孔，两边各有两个凸起，可连接和搭建轨道。尺寸：275*40*20mm ）；六凹一凸轨道（作为轨道连接器使用）；二凸一凹轨道（作为轨道起点和终点使用）；120R轨道（弯形轨道，中间有五个小圆孔，两边各有两个凸起，可连接和搭建轨道）正方体、三角、上弦体和下弦体，以及配套的可使模型活动的连接体，要求，所有方块尺寸≥25*20*20mm，正方体六面均可连接；三角体两面连接，上弦双面面连接，下弦单面连接。 配有图卡，用于丰富作品造型，更形象生动有趣。 
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	23
	墙面地板套装
	1、 内含6片底盘
2、 单片尺寸：30cm（长）20cm（宽），材质为PE，符合INTERTEK国际安全标准。含两种拼插空，直径分别为：18mm和10mm，可与活动室内其他全部基础器材零件通用
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	24
	伦敦桥
	1、桔色桥墩2个，红黄小岛各1，弹力盘1个/ 蓝色平衡板
2、Pu/pp+uc\ABS塑料、为一次工艺成型、抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)防静电
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	25
	V型炫酷跷跷板
	1、 橡胶触点及支点，柔韧安全,

2、 一体成型，流线V型 符合人体工学，防滑踩踏表面，安全稳定

3、 Pu/pp+uc ABS塑料、为一次工艺成型、抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)防静电
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	26
	陆地冲浪板
	1、 前部增高设计；

2、 嵌入式滑轮设计

3、 滑轮灵活度高，经久耐用

4、 接触面安全性柔韧性强。

5、 Pu/pp+uc ABS塑料、为一次工艺成型、抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)无静电
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	27
	红色大陀螺
	1、 进口塑料一次成型，人体力学原理设计、可旋转、边缘有突出点，防止翻扣，无压手指、旋转时不倾斜无覆盖危险，保证使用儿童安全。
2、 Pu/pp+uc ABS塑料抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)无静电 En-71欧盟标准
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	28
	旋转马
	1、在腿部或手部推动下，幼儿实现旋转
2、材质：底盘（金属+橡胶）安全坚固，座椅（压模）边缘坚实易握，旋转钢盘安装滚珠轴承使旋转更自如。
Pu/pp+uv\ABS塑料、为一次工艺成型、抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)防静电 
Ф56× H34cm，适合3-10岁，材质：塑料、人工橡胶、不锈钢
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	29
	章鱼滑行车
	1、 万向轮滑动自如，可带动一起滑行转动
2、 可多人一起使用
3、 下轮直径100cm,上圆直径43cm,H52cm, 座椅H34cm,适龄2-5岁
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	30
	绿色滚轴
	1、本体平衡、滚动前行，也可做竖筒站立做攀登训练游戏。两边橡胶减速减震，横面橡胶增大儿童触觉，更安全
2、Pu/pp+uv\ABS塑料、为一次工艺成型、抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)无静电 
规格L35.5×Ф29.5cm
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	31
	橘色滚轴
	1、本体平衡、滚动前行，也可做竖筒站立做攀登训练游戏。两边橡胶减速减震，横面橡胶增大儿童触觉，更安全
2、Pu/pp+uv\ABS塑料、为一次工艺成型、抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)无静电 
规格L35.5×Ф29.5cm
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	32
	六轮双人踩踏车
	1、踩踏车：塑料轮子踏板+钢轴+橡胶轮胎，扶手：不锈钢+EVA泡沫； 

2、可拆卸的扶手；

3、Pu/pp+uv\ABS塑料、为一次工艺成型、抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)无静电 
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	33
	六轮单人踩踏车
	1、踩踏车：塑料轮子踏板+钢轴+橡胶轮胎，扶手：不锈钢+EVA泡沫； 

2、可拆卸的扶手；
3、Pu/pp+uc ABS塑料抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	34
	团队协力板
	1、尺寸：L39.5×W12.5×H2.5cm

2、Pu/pp+uc ABS塑料抗压耐磨+防紫外线防褪色+色泽美观)
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	35
	带扶手弹跳床
	1、 焊接钢结构+钢制弹簧坚固耐用。

2、 进口网布+泡沫橡胶扶手保障安全
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	36
	木质滑车
	1、 E1级木质板材

2、 材质实木
3、（长50CM，宽42CM），前端手扶孔：2.5*7CM，尾端手扶孔：2.5*10CM。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	37
	木质平衡踩踏板
	1、 E1级木质板材

2、材质实木
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	38
	花生球
	1、 材质:加厚环保塑料无毒无味

2、 花生形状
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	39
	滚轮滑梯
	1、图案丝网印刷
2、滑梯梯面为高档进口皮革

3、转动滚轴设计

4、占地长度253cm*进深70cm*高60cm
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	40
	挤压滚轴
	1、长100cm*进深70cm*高55cm
2、表层高级皮革内置海绵

3、圆角打磨处理
4、检测标准：
    产品符合中国检验规范
1）通过甲醛安全检验E1级标准
2）通过重金属有害物质检验
3）通过表面耐磨、耐热检验
4）通过最优质环保板材检验
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	41
	吊缆
	1、 材质：钢结构支架，旋转挂钩使用钢珠配件（为航空专用）
2、 A字架支腿接头是车床铸铁件，连接紧密，误差少
3、 规格：L202cm*W192cm*H200cm
4、 组件：吊网，横竖抱桶各一个
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	42
	大滑板
	1、可根据儿童年龄调节使用高度圆角设计

2、平整光洁无毛刺
3、绿色环保材质：实木板材无结疤
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	43
	室内拓展攀爬架（定制）
	1.塑料部件：采用需进口食品级有色聚乙烯粉末制成，加工热度为200度，塑料壁厚8mm以上，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。并符合GB/T 4454-1996要求，符合美国国家质量监督局CPSC，美国安全标准ASTM，加拿大安全标准CS，德国安全标准TUV GS，认证，欧盟质量环保标准CE认证等食品级标准。
2.镀锌钢管立柱：
采用Φ114mm带钢,保证每平方米含锌180克以上，厚度为2.5毫米，无缝镀锌钢管热轧板制成，经酸洗磷化喷砂处理，经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心.
3.三角钻圈采用镀锌钢管：
采用￠38mm壁厚为2.5mm的带钢,保证每平方米含锌180克以上，（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。可常年用于海边不生锈。
4.帽盖，脚盘，扣件：
铝合金压铸成形，扣件采用不锈钢防盗螺丝连接，并对扣与柱接触点加以橡胶垫块，及SUS304不锈钢紧固螺丝，更增强其安全性，重量轻，强度高，防锈。常年不生锈。
5.不锈钢螺丝：
螺丝均采用不锈钢316#材质防盗螺丝，热度达到7个热。（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
6.绳网：
全部采用中外合资生产的航海船用缆绳，中芯为    镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上。攀爬网绳采用Ø16mm缆绳，保证强度所需。
7.投标前需定制出效果图确认
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	44
	舞台区背景墙（定制）
	1、 书柜14组，1550X1220X400
2、 木结构
3、 材料要求：高密度板
4、 油漆饰面
5、 投标前需定制出效果图确认
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	45
	旋式开放储物架
	1、柜子可单独使用，可组装在一起作为活动隔断柜
2、262.5*280*80（不配送抽屉）
3、圆角打磨处理
4、检测标准：产品符合中国严格检验规范
   1）通过甲醛安全检验E1级标准
   2）通过重金属有害物质检验
   3）通过表面耐磨、耐热检验
   4）通过最优质环保板材检验
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	46
	大1/3圆桌
	1、桌面内径80CM；外径180CM；腿高：58CM；
2、圆角打磨处理
3、检测标准：产品符合中国严格检验规范
   1）通过甲醛安全检验E1级标准
   2）通过重金属有害物质检验
   3）通过表面耐磨、耐热检验
   4）通过最优质环保板材检验
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	展示架（定制）
	1、 造型1组 1.05M*2.22M*0.64M。
2、 木结构
3、 高密度板
4、 油漆饰面
5、 投标前需定制出效果图确认
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	1N字型椅
	1、梯形设计、非常稳定叠放节省空间

2、座高28cm

3、圆角打磨处理
4、检测标准：产品符合中国严格检验规范
     1）通过甲醛安全检验E1级标准
     2）通过重金属有害物质检验
     3）通过表面耐磨、耐热检验
     4）通过最优质环保板材检验
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	49
	儿童机器人
	外形尺寸（高x长x宽）：1025 x 395 x 440 （单位：mm）
重量： 12.5KG（含电池）
使用温度范围：5℃～35℃；
使用相对湿度：20%～80%；
存放温度： -20 - 60 摄氏度
存方湿度：30-90%
控制方式支持：语音、按键、触控屏
产品颜色：蓝、绿、粉、金
产品材质：机体（白）／背部按钮：ABS-PC + Paint / UVcoating


  机体（灰色）：ABS-PC + Paint / UVcoating
          下半部分基础：ABS-PC + Paint / UVcoating
基础摄像头镜片：PC
滑轮：A + GF resin, PA + GF resin + TPU
滑轮：PA + GF resin, PA + GF resin + TPU
扬声器网状结构／麦克风网状结构:Steel + Paint
LED 指示灯（眼部）:PMMA
眼睛:PC + Ir ink, PC + Paint / UVcoating
耳朵:PC + Paint / UV coating
手指:ABS-PC + Paint / UV coating
充电口:ABS-PC
充电接线头:Brass
安全：满足3C认证标准、满足GB6675-2003标准、满足             GB19865-2005标准

机械机构参数：行走方式（轮式） 电机类型（有刷直流电机）
自由度（转轴数）：头部：2个，肩部：4个，肘部 4个，手腕 2个，手指：10个，底盘：2个。
电气参数：
CPU: Quad-core ARM Cortex-A17（4核 1.8G主频）
ROM: 16G

RAM: DDR3（4G）
通讯接口: WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB OTG
电池：最大电压（21V），单节容量（2200mAh），容量（13200mAh），工作时间（可连续工作约8小时；休眠状态可维持约144小时）
充电电源：电源： 100V-240V AC输出电压： 24V输出电流： 4A环境温度：使用充电器环境温度：-5℃～40℃
功耗：休眠功耗（小于5W），待机功耗（小于20W），工作功耗（小于80W）
显示屏：类型（TFT LCD, LED背光，内置手写板），尺寸（6英寸），分辨率（1920 x 1080）有效显示区域（132.48 x 74.52（mm）），比例（16：9）
触摸屏：支持 多点触控
摄像头：类型 USB Camera，像素：100万。
音频：2.0声道 输出
麦克风阵列：支持5麦克环形阵列
传感器：红外线传感器 底部：3个；超声波传感器底盘3个、身体2个总数：5个；触控传感器头部1个、左右肩2个、左右腋下2个总数：5个；9轴传感器位置：Pad板内数量：1个。
按键：位置（身体背后） 2个（电源键、急停键）
头部LED阵列：眉毛（数量：144 颗x 2，颜色：白色（单色））；眼睛（数量：8颗x2；
颜色：全色（3色灯簇））；嘴巴（数量：144颗；颜色：白色（单色））；
软件规格：
系统：AvatarOS1.0
SDK开发：提供SDK，开发套件；
支持第三方开发机器人应用；
内容制作工具：可以自行制作机器人歌舞、动作、故事内容
支持以下功能：语音识别，语音合成，脸部识别，手势识别，远程监控，视频通话，手机遥控，提醒功能，内容商城

	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	50
	力学操作套装
	1、操作台面规格：1200*1200*600，高密板烤漆。
2、操作台材料：亚克力、铝秆、PVC。
3、六边型操作台面2张
4、力学实验组设备：
弹簧秤实验组1套，弹力弹簧4个。大小砝码7    个。齿轮传动实验台1套。滑轮和滑轮组1套
。滑轮1盒，测力计2个。打水实验组1套。小桶模型4个。重心平衡实验台2套，配重球30个。离心力实验台2套。动物挂件6个。升降机2套。动物挂件2个。气缸演示器2套。杠杆平衡实验台1套
。轴承模型2套。斜坡实验2套。滚摆演示2套。碰撞球2套。离心轨道2套。波动弹簧2个。钉板2块。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	51
	磁力操作套装
	1、操作台面规格：1200*1200*600，高密板烤漆。
2、操作台材料：亚克力、磁铁、PVC、ABS。
3、供电：12V，2A

4、六边型操作台面2张，
5、磁力学实验组设备：
黑白符磁悬浮4套。磁悬浮飞碟陀螺4套。磁性画板4个。悬浮磁环4个。磁性积木4套
。磁性拼图盒2盒。磁力七彩灯2套。磁感线演示器2套
。蹄型磁铁2个，立体磁感线演示器2套。手摇发电机2套
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	生物操作套装
	1、操作台面规格：1200*1200*600，高密板烤漆。
2、显微镜规格：300*170*135
3、放大倍数：40X-800X

4、观察镜筒：双目45°倾斜；360°水平旋转
5、目镜：广角WF10X、WF20X

6、物镜：消色差4X、10X、40X

7、转换器：三孔外倾转换器
8、载物台：方形移动尺平台；带6色滤光镜
9、调焦系统：粗细同轴双速调焦系统
10、光源：LED上下电光源；亮度调节
11、电源：220V标准电源
12、六边型操作台面2张
13、生物实验设备：
显微镜套装2套。生物玻璃切片
50片。放大镜4个。昆虫盒10个。昆虫标本10只。岩石矿物标本1套。海洋贝类标本1套。花生生长史标本1套。小麦生长史标本1套。大豆生长史标本1套。水稻生长史标本1套棉花生长史1套。枯叶蝶拟态标本1套。竹节虫拟态标本1套。桑蚕生活史标本1套。蜜蜂生长史标本1套。螺的生长过程标本1套。眼球解剖模型1套。耳解剖模型1套。儿童牙列模型1套。人体半身模型1套。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	齿轮主题互动墙
	1、规格：2300*4500
2、材质：PVC、亚克力、铝板等
3、电源：220V标准电源
4、功能需求：
交通工具互动墙面，利用齿轮、皮带轮、链条、传动方式，通告手摇摇把带动汽车轮子、飞机螺旋桨、轮船船帆、自行车轮等旋转和移动。配上计数器显示数字。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	斜坡轨道
	1、规格：长度6000，最高点1200，最低点300
2、材质：PVC
3、功能需求：
墙面装饰做出幅度不同的离心轨道斜坡，用球演示不同斜坡的离心力滚动情况。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	斜坡抛物
	1、规格：长2500，高1200，可移动
2、材质：PVC，不锈钢
3、功能需求：
在不同位置让球下滑，所掉入的洞也不同，让小朋友探索斜坡、惯性、离心力的奇妙之处。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	声光电主题互动墙
	1、规格：长4800mm，高1200mm
2、材质：PVC，亚克力、铝型材
3、电源：220V标准电源
4、功能需求：
包含手摇发电模块、美妙的声音模块、看谁按的快模块、电流迷宫
	符合国家和行业标准，达到环保要求。
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	八大行星吊顶
	1、规格：长2500，高1200，
2、材质PVC，亚克力、不锈钢等
3、电机功率：10W

4、转速：每分钟20转
5、电源：220V标准电源
6、功能需求：
带语言介绍和灯光效果，用幼儿最擅长的语音和画面的呈现方式，传授八大行星的科学知识。
	符合国家和行业标准，达到环保要求。

	58
	光学暗房
	1、 包含以下设备：
颜色台、折射台、万花筒、手影灯、荧光墙、三棱镜。
2、颜色台（尺寸）:1200mm*600mm六边形，电源12V

3、折射台（尺寸）:1200mm *600 mm六边形，电源12V

4、万花筒（尺寸）:600 mm *400 mm六边形，电源12V，旋转角度：360°
6、手影灯（尺寸）:500 mm *400 mm六边形，电源12V

7、荧光墙（尺寸）:800 mm *600 mm
8、三棱镜（尺寸）:340*680电源：3V
	符合国家和行业标准，达到环保要求。


四、商务要求表

	质保期，履约金及质保金
	（1） 保质期：1年

（2） 履约金及质保金：

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自动转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量，服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在中标人票证齐全，符合招标人付款流程的前提下，招标人在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间及地点
	时间：合同签订后30天内交货

地点：杭州市西湖区文二路125号

	售后服务，培训保障或维修响应时间
	维修点须设在浙江杭州附近，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人员需在接到电话后8小时赶到现场，处理问题，并提出维修结论，提供不间断的服务直到结束。

	设品备件及耗材等要求
	供货方确保有原厂生产的足够的备件，附件和易损件满足设备正常使用需要。


