编号： ZB2017003

采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	健身器材

	采购内容
	详见采购清单

	单位及数量
	详见采购清单

	主要功能及用途
	教职工、学生健身

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	电动跑台
	台
	10

	2
	电脑程式椭圆运转机
	台
	8

	3
	爬行器
	台
	8

	4
	立式健身车
	台
	4

	5
	坐姿推胸训练器
	台
	1

	6
	蝴蝶机训练器
	台
	1

	7
	坐姿划船训练器
	台
	1

	8
	肩部推举训练器
	台
	1

	9
	旋转训练器
	台
	1

	10
	上肢屈伸训练器
	台
	1

	11
	腹部前屈训练器
	台
	1

	12
	腿部内弯训练器
	台
	1

	13
	45度倒蹬训练器
	台
	1

	14
	高拉背训练器
	台
	1

	15
	单杠提膝训练器
	台
	1

	16
	三头肌训练器
	台
	1

	17
	豪华平卧推架
	台
	2

	18
	大飞鸟
	台
	1

	19
	可调哑铃椅
	台
	2

	20
	罗马凳
	台
	2

	21
	史密斯训练器
	台
	1

	22
	哑铃平凳
	台
	2

	23
	可调式腹肌板
	台
	2

	24
	二头肌架
	台
	1

	25
	拉筋机
	台
	1

	26
	杠铃架
	台
	1

	27
	排式哑铃架
	台
	1

	28
	杠铃
	副
	4

	29
	健腹器
	台
	2

	30
	橡胶地垫
	平方米
	50


设备技术参数
	序号
	设备名称
	技术要求
	参考图片

	1
	电动跑台
	▲需提供样机

▲1、19寸以上液晶显示屏，智能上网 ，安卓系统， 
触摸按键控制
2、WIFI无线网络连接功能，微信登录功能 , 云端
数据管理，外置影音接口,无线心率监测
3、铝合金边框，高分子橡胶缓冲弹垫提供舒适弹性

4、训练程序：20种以上

5、电子读数：20项以上

6、额定功率：3000以上

7、峰值功率：8HP以上

8、搭配免维护跑步板，终身无需维护

9、速度范围：1-20km/h以上

10、坡度范围：0-20%以上

▲11、跑步带厚度：4.5mm以上

12、跑道面积：1600×580mm以上
13、最大承重：200kg以上

14、器材重量：200kg以上
	[image: image1.jpg]




	2
	电脑程式

椭圆运转机
	▲需提供样机

▲1、自发电椭圆机 无需电源 
2、设有固定的心率握把，握住金属半圆形区块运动，屏幕可显示心率。
3、大屏幕背光显示器，距离、卡路里、时间、速度和心率一目了然。
4、超大踏板，模拟人体姿势，减少运动压力，防滑凸点，安全防滑。
▲5、可插U盘，音频线以及蓝牙播放功能。
6、人性化轨道设计，支架平衡调节，让健身车更稳
定，保障运动平衡性。
7、速度范围：0.0-99.9KM/H
8、距离显示范围：0-99.9KM
9、时间显示范围：0:00-99:99
10、阻力调节范围：0-16%
11、步距：520mm*240mm

▲12、最大承重:150kg

13.毛重：234kg  净重：149kg
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	3
	立式健身车
	1.商用机型，适合高强度使用；

2.座位高度可以多段调整；

3.内置多种运动模式，可以自由编程设定运动程序；

4.显示功能：时间、功率、糖当量、脂当量等；

▲5.最大承载：不小于150kg；

6.电子表盘采用全金属外壳，坚固耐用；

7.有测算并显示运动者消耗糖当量、脂当量功能；

8.阻力调节：自发电磁力阻力控制系统，阻力别：10级阻力设置

9.无需外接电源，最大输出功率不小于300W。
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	4
	爬行器
	1.主要材质：钢架；

2.运行轨道规格：不小于40×80mm

3.产品尺寸：不小于225×49×55.5 cm；

4.爬行面积：不小于225*49cm

5.最大承重：不小于180kg

6.伸展长度：不小于53cm。

7.电子表显示：时间、计数、心率、卡路里等

8.可自我调节爬行速度，人体工学设计U型扶手，配无线心率控制及水杯支架，有移动轮。
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	5
	坐姿推胸训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩
8.重量：210kg以上、配重：107 kg
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	6
	蝴蝶机训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩
8.重量：215kg以上 配重：86 kg
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	7
	坐姿划船训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩
8.重量：205kg以上 配重：107 kg
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	8
	肩部推举训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3.配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩
8.重量：205kg以上  配重：86 kg
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	9
	旋转训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩
8.重量：190kg以上  配重：86 kg
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	10
	上肢屈伸训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩
8.重量：350kg以上   配重：136 kg
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	11
	腹部前屈训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩
8.重量：165kg以上   配重：54 kg
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	12
	腿部内弯训练器
	▲需提供样机

▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2. 采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4. 传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5. 采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6. 运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩.
8. 重量：225kg以上   配重：86 kg
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	13
	45度倒蹬训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 含4个杠铃片存储位，方便杠铃片取用
4.运动轨迹符合人体运动学原理
5.重量： 250kg以上
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	14
	高拉背训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

7.运动轨迹符合人体运动学原理

8.配有整机配重的全封闭式保护罩.
9. 重量:250kg以上  配重：107kg
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	15
	单杠提膝训练器
	▲1.采用优质平椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm

2. 产品采用成型坐垫
3.重量： 130kg以上
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	16
	三头肌训练器
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，更加舒适耐用

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方
便、安全
4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小
于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.配有整机配重的全封闭式保护罩. 
8.重量：185kg以上  配重：86kg
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	17
	豪华平卧推架


	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，
2.采用成型坐垫，

3.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

4.运动轨迹符合人体运动学原理

5.重量： 95kg以上
6. 内含120kg杠铃
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	18
	大飞鸟
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2.采用成型坐垫，

3. 配重采用拨片式、按钮式、强磁插销式调节，方

便、安全

4.传动部位使用高档优质滑轮，直径不小于106mm

5.采用超强耐用“六股九线”钢丝绳，直径不小

于5.5mm

6.运动轨迹符合人体运动学原理

7.重量：450kg以上  配重：2*98kg以上
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	19
	可调哑铃椅
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，

2. 产品采用成型坐垫，

3.运动轨迹符合人体运动学原理

4.高度可调
5.重量：40kg以上
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	20
	罗马凳
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，
2.产品采用成型坐垫，

3.运动轨迹符合人体运动学原理
4.重量： 40kg以上
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	21
	史密斯训练器


	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，
2.运动轨迹符合人体运动学原理

3.内含天然胶杠铃片（1.25、2.5、5、10、15

20、25KG   七个规格 每个规格各2片 共157.

公斤/套）
4.重量：300kg以上
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	23
	哑铃平凳
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，
2.产品采用成型坐垫，

3.运动轨迹符合人体运动学原理
4.重量： 30kg以上
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	23
	可调式腹肌板
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm
2.产品采用成型坐垫，

3.运动轨迹符合人体运动学原理

4.高度可调
5.重量： 30kg以上
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	24
	二头肌架


	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，
2.产品采用成型坐垫，

3.运动轨迹符合人体运动学原理

4.含40kg杠铃片及曲杆。
5.重量： 55kg以上
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	25
	拉筋机
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，
2. 产品采用成型坐垫

3.运动轨迹符合人体运动学原理
4.重量： 30kg以上
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	26
	排式哑铃架


	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm，重量：120kg以上
2.含10对 (2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25KG)黑色包胶哑铃。
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	27
	杠铃架
	▲1.采用优质椭圆管钢材，管材厚度不小于3mm

2.含固定曲杆小杠铃（5、10、15、20、25五个

规格5根；固定直杆小杠铃（5、10、15、20、25

五个规格5根）
3.重量： 60kg以上
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	28
	杠铃
	1.1.8米直杆

2.120公斤

3.彩胶
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	29
	健腹器
	1、采用‘bottom up'’由下向上提膝卷腹的训练轨迹，使腹肌训练更加简单高效。

2、：机身采用钢制结构、钢制扶手、钢制轴承保障设备的安全稳定性以及长时间的使用寿命，手柄支撑设计让训练者在训练过程中减少了手臂肌肉和肩部肌肉的参与，使训练过程对肩膀及颈椎不产生任何压力，完全孤立腹部肌肉群使得腹部肌群得到充分的锻炼。

3、使用者最大荷重：150KG
4、规格：2100*670*1450mm  
5、不锈钢轨道长度：185mm     
6、净重：60KG        
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	30
	橡胶地垫
	1.颜色：黑色；

2.材质：橡胶+EPDM，耐UC涂层

3.规格：50cn*50cn*2.5cn
	[image: image30.jpg]1Rt

GROUND MAT

ERRSENERIE, HIERRMTRLR:

1HREIE, T, REGSEE, WUVRE

2 FRERABREAEPDMISREY, BAAERE, HRtaERE, TEe

3 RASHMMRITE, TRIMMERSIK, QEEFIBRRENSIK
ABEEMER, 51N, EoREBNEXENHE, RAWE, MROKR






四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后    50 天内交货

地点：    浙江师范大学指定地点                        


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准[2017]4197


