编号： TP2018037 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	旋转动态过滤试验平台

	采购内容
	旋转动态过滤试验平台

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	进行水中固体杂质的旋转过滤，装置示意图如下：
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1– 水箱; 2–搅拌装置; 3–温度传感器; 4–泵;5,17–压力表; 6,20,21 - 球阀，7,8,9,10 电动球阀;11,19–流量计; 12,13,14–取样球阀; 15 – 差压计;16–试验模型; 18–控制转速旋转驱动.

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	不锈钢水箱
	只
	1
	

	2
	搅拌装置
	只
	1
	

	3
	离心泵
	只
	1
	

	4
	电动球阀
	只
	4
	

	5
	流量传感器
	只
	2
	

	6
	差压变送器
	只
	1
	

	7
	压力变送器
	只
	2
	

	8
	温度传感器
	只
	1
	

	9
	取样球阀
	只
	3
	

	10
	手球阀
	只
	3
	

	11
	操作台
	只
	1
	

	12
	工控机
	只
	1
	

	13
	显示屏
	只
	1
	

	14
	数据采集系统
	套
	1
	

	15
	过滤器试验模型定制
	套
	1
	

	16
	旋转驱动总成
（变频电机+变频器）
	套
	1
	

	17
	管路与接头、定制加工件、其他系统辅件
	套
	1
	

	18
	试验台测控程序开发
	套
	1
	



三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	不锈钢水箱
	（1） 容量：≥300升；
（2） 材质：304不锈钢；
（3） 厚度： ≥1mm；
（4） 形状：中标后根据用户需求定制；
（5） 底部形状能方便去除沉积物；
（6） 安装有搅拌装置以得到均匀分布的固液混合物；
（7） 预留有温度传感器安装孔，传感器能检测水箱温度，并输送温度信号到控制电脑；
（8） 提供能伸入箱内的途径，方便清理其内部；

	2
	搅拌装置
	（1） 额定功率：≥ 0.7KW；
（2） 额定转速：≥  30 r/min；
（3） 负载扭矩：≥  1 N.m；
（4） 形状尺寸：中标后定制，并与不锈钢水箱配套

	3
	离心泵
	（1） ▲能适用于含直径≤0.5毫米和浓度＜0.1%的固体掺合料的液体环境；
（2） 流量1-10m3/h,可调节；
（3） 额定工作压力：0.3-0.5MPa，可设置；
（4） 扬程：≥30m；
（5） 电机功率：≥5kW；
（6） 额定转速： 1500r/min；
（7） 材质：不锈钢叶轮，具有高耐腐蚀性能。

	4
	电动球阀
	（1） ▲控制方式：调节型，由计算机控制流量大小；
（2） 公称通径：与管道直径相配套；
（3） 连接方式：法兰或卡套；
（4） 阀门处不允许有固体堆积；

	5
	流量传感器
	小流量：
（1） 测量范围0.15-1.5 m3/h。对于1寸管道，流速≤0.01m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s。（可以用电磁流量计或Coriolis流量计。前者不能用于非导电流体如油中）；
（2） ▲能在计算机中读数据；

	
	
	大流量：
（1） 测量范围1.5-15 m3/h。对于1寸管道，流速≥0.1m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s。（可以用电磁流量计或Coriolis流量计。前者不能用于非导电流体如油中）；
（2） ▲能在计算机中读数据；

	6
	差压变送器
	（1） 品牌：横河
（2） 测量范围1-100kPa；
（3） ▲测量误差≤0.5%
（4） 工作电压：24V
（5） 接口形式及尺寸：公制或英制
（4）▲能在计算机中读压力数据

	7
	压力变送器
	（1） 最大压力应该与泵特性相对应（约0.5MPa）；
（2） ▲精度误差≤1%；
（3） 工作电压：24V
（4） 接口形式及尺寸：公制或英制
（5） ▲能在计算机中读压力数据；

	8
	温度传感器
	（1） 测量温度范围：-50~100 oC；
（2） 测量精度: 0.5%；
（3） 接口形式及尺寸：公制或英制；
（4） 可以与主控系统通讯，传递温度信号供主控显示。

	9
	取样球阀
	（1） 公称通径：与管道直径相配套；
（2） 连接方式：法兰或卡套；
（3） 流量：对于1寸管道，流速≥0.01m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s；
（4） 材质：304不锈钢
（5） 导流管必须连接在主管线上，以便从管线的中心区域提供取样（因为靠近管壁的颗粒浓度通常较小）

	10
	手球阀
	（1） 公称通径：与管道直径相配套；
（2） 连接方式：法兰或卡套；
（6） 流量：对于1寸管道，流速≥0.01m/s；对于1/2寸管，流速≥0.23m/s
（7） 材质：304不锈钢

	11
	操作台
	（1） 尺寸：≥750* 800* 1600mm；
（2） 材质: 铁质喷漆
（3） 厚度：≥1.2mm
（4） 中标后根据用户要求定制

	12
	工控机
	（1） 品牌：研华
（2） 配置：i7 2.8GHz以上/硬盘500G以上/16G内存以上/WIN7操作系统/带高清接口/速USB3.0及2.0接口。
（3） 配置鼠标、键盘

	13
	显示屏
	（1）型号：飞利浦（PHILIPS）27英寸 2K高分 IPS广色域


	14
	数据采集卡系统
	（1） 品牌：NI 或 研华
（2） 模拟输入/输出通道数：≥24
（3） 数字输入/输出通道数：≥24
（4） 采样频率：≥50k S/s
（5） 采样精度：≥16位

	15
	过滤器试验模型定制
	（1） 主要部件：外套管、进口法兰、等壁厚的空心多孔圆筒、传递扭矩和从模型中释放液体的中空轴、轴承和密封单元。
（2） 模型材质：模型材料：不锈钢、青铜、橡胶密封件、多孔塑料等。
（3） 耐压：≥0.5MPa；
（4） 中标后根据用户需求定制。


	16
	旋转驱动总成
（变频电机+变频器）
	（1） 控制旋转驱动的理想转速范围至少为200～3000转/分；
（2） 转速控制精度误差：≤ 0.3 %
（3） 电机功率≥1kW；
（4） 变频器品牌：西门子
（5） ▲可通过测控程序界面控制电机转速；

	17
	管路与接头、定制加工件、其他系统辅件
	（1） 提供试验台安装所需要的各类软管、硬管及其连接接头；耐压≥0.6MPa
（2） 提供试验台搭建所需的电气元件，线材、电气接头等；

	18
	试验台测控程序开发
	（1） 基于LABVIEW进行开发；
（2） 方便电机的调速、开关、电动球阀的开关等；
（3） 设计数据实时显示窗口，方便观察数据变化；
（4） 提供源程序，供二次开发；
（5） 中标后根据用户需求定制。
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四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 四  年；
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间：合同签订后120  天内交货
地点：   浙江师范大学工学院          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	供货商负责安装调试及操作培训。维修响应时间为48小时。



