  同声传译实验室  项目招标需求

一、项目名称
	项目名称
	同声传译实验室设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本次建设需采购高端专业同声传译系统，满足同声传译课堂的教学与操练实训实践、语言教学、自主学习、口语考试等功能，稳定耐用、符合实际教学需求和国际规范，又要具备召开小型国际会议、口译比赛、学术报告等功能。为保证系统的稳定及方便维护管理，全部学生端无需使用电脑，采用硬件型纯终端设计，不接受纯软件产品或触控一体机终端或电脑+语音卡。采用纯以太网TCP/IP网络协议框架（即：一根网线就实现网络的数据传输），不接受两网合一的ATM网络+以太网或无线、红外、蓝牙等无线传输技术+以太网纯软件语言系统+计算机网络的架构组成。同传实验室的环境装修要求环保节能，美观实用，译员间隔音效果良好，装修所用到的材质要符合国家规定标准。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	同传实训系统软件
	套
	1
	同声传译实验室设备

	2
	主席控制终端机
	台
	1
	同声传译实验室设备

	3
	主席耳机话筒
	副
	1
	同声传译实验室设备

	4
	发言席终端机
	台
	1
	同声传译实验室设备

	5
	发言席用耳机
	副
	1
	同声传译实验室设备

	6
	发言席话筒
	支
	1
	同声传译实验室设备

	7
	双译员终端机
	台
	4
	同声传译实验室设备

	8
	单译员终端机
	台
	8
	同声传译实验室设备

	9
	译员专用耳机
	副
	16
	同声传译实验室设备

	10
	译员专用话筒
	支
	16
	同声传译实验室设备

	11
	会议代表终端机
	台
	10
	同声传译实验室设备

	12
	会议代表用耳机
	副
	10
	同声传译实验室设备

	13
	会议代表用话筒
	支
	10
	同声传译实验室设备

	14
	旁听席终端机
	台
	20
	同声传译实验室设备

	15
	旁听席耳机话筒
	副
	20
	同声传译实验室设备

	16
	频道分配处理主机
	台
	1
	同声传译实验室设备

	17
	中央系统控制器
	台
	1
	同声传译实验室设备

	18
	主控计算机
	台
	1
	同声传译实验室设备

	19
	主控显示器
	台
	2
	同声传译实验室设备

	20
	译员显示器
	台
	8
	同声传译实验室设备

	21
	投影仪
	台
	1
	同声传译实验室设备

	22
	投影幕布
	套
	1
	同声传译实验室设备

	23
	一体式中控系统
	套
	1
	同声传译实验室设备


	24
	功放
	套
	1
	同声传译实验室设备

	25
	音箱
	套
	1
	同声传译实验室设备

	26
	桌面式麦克风
	支
	1
	同声传译实验室设备

	27
	视频分配器
	台
	2
	同声传译实验室设备

	28
	综合布线
	批
	1
	同声传译实验室设备

	29
	演讲台
	张
	1
	同声传译实验室家具

	30
	译员桌板
	张
	8
	同声传译实验室家具

	31
	译员椅子
	把
	16
	同声传译实验室家具

	32
	会议桌
	套
	1
	同声传译实验室家具

	33
	学生椅
	把
	30
	同声传译实验室家具

	34
	主控制桌
	张
	1
	同声传译实验室家具

	35
	教师椅
	把
	1
	同声传译实验室家具

	36
	译员间
	间
	8
	同声传译实验室装修

	37
	复合地板
	批
	1
	同声传译实验室装修

	38
	实验室环境改造
	批
	1
	同声传译实验室装修


三、技术需求表

为保证系统运行的稳定性和兼容性，实现以下所有功能参数由投标人所提供的同传系统设备（项目名称所列1- 17项）必须集中于同一品牌产品。
	品目号
	名 称
	技术规格参数&功能要求

	1
	同传实训系统软件
	1. 课堂教学功能不少于口译内容同步录音、角色互换、视频示范、视频广播、传译员通道设置变换、跟读练习、原语段落概述练习、数据翻译练习、原语概述练习、文本视译、接力传译、译入语概述练习、统一授课、分班授课、课堂提问、播放磁带、配对讨论、监听、监控、学生呼叫、对讲、同声翻译、分段翻译；
2. 考试功能不少于听力考试、口译测试、口语考试、阅读理解、成绩统计；
3. 自主学习功能不少于音频点播、终端录音、跟读复读、电话对话；
4. 系统管理功能不少于多种语言界面选择、学生座位随机编排、媒体服务器资源管理、在线帮助、考勤设置；
5. 支持手机通话、长途通话、会议场所会话、公共场所会话等模拟功能；
6. 支持满足基本语音听力练习的基础上，需要有同声传译功能，既可以用于教学培训，也需要用于技能比赛、小型会议、模拟国际会议等；
7. ▲自主研发专业音频播放器，要求与同传系统软件同一品牌，可控制播放、停止、暂停、重播、录音、进度选择等功能，并且可播放和创建各种媒体文件，如WMA、WAV、MP3、 MFF等格式；请在标书中附操作软件截图界面； 

8. ▲分组人数不受限制，可以任意人数为一组，可全班（40人以上）为一组，声音仍然保真清晰，无啸叫杂音等现象；支持多种分组方法，例如：固定分组、随机分组、手动分组，手动分组时只需教师点击任意学生图标即可完成分组；请在标书中附操作软件分组人数≥40人为一组的截图界面；
9. ▲软件界面学生图标布局与教室实际物理位置相同，学生图标排列可任意编辑移动，可支持设置为圆形、弧形、椭圆形等非常规、非行列排列布局，通过图标布局视图即可分辨出每位学生实际位置；请在标书中附操作软件截图界面；
10. 可根据上课的实际情况进行备课和编辑语音教材，如在某一段声音文件或影片中加入自己的解说和注释并保存；
11.系统软件自带播客(Podcast)功能选项，教师可将课程中授课内容自动录音并上传至任意设置好的FTP服务器，无论何时何地使用者凭账号密码即可下载所需资料；并可在同传系统软件内进行远程文件管理，例如编辑、增加、删除等功能。播客里已有的内容，也可以作为教学课件资源使用；请在标书中附操作软件截图界面；
12. ▲软件界面学生座位图由图标来体现，教师可根据图标不同形象来获知学生正在进行的任务和状态，例如：对讲、发言、收听、呼叫、录音、监控、故障等；师生对话、群组讨论等常用功能的操作能用鼠标点击、拉近即可；请在标书中附操作软件截图界面；
13. 系统软件占用CPU的资源小于等于5%，系统运行稳定，启动成功率>99%，有效防止因CPU负载过高而造成的死机现象，保证教学质量；系统软件与Win7/10系统具有很好的兼容性；
14. 提供网络学习资源库，能够全球教学资源库共享，实时更新补充资源库；免费分享来自全球各地专家精品课程，互相交流教育心得和教学经验；
15. ▲教师个性化功能设置：每位老师可根据自己的使用习惯、功能需求建立自己的个性化账号来保存软件设置，打开软件时只需选择对应的账号名称即可享受独有的个性教学模式，教师账号之间的软件设置互不影响，极大提高教学效率；请在标书中附操作软件截图界面；
16. 支持256个译员通道，教师端软件可将全班同学任意设置为传译员、会议代表、旁听席，例如把旁听席设置为传译员，把传译员设置为会议代表，把全班同学设置为传译员等不同角色互换；
17. 老师可根据学生表现给每一位学生评分和注释评语，绩效评定可以多样化选择，例如：A,B,C,D,E,F、通过和不及格等；支持生成评分等级报告，该报告窗口能显示日期、时间、姓名、评语、没有获得评分等级、缺席学生列表等信息；支持放大或缩小报告视图，并可打印、保存； 

18. 系统软件需有录音功能，无需使用其它录音软件，即可对教师音轨和全部学生端（含译员席、代表席、旁听席等角色）音轨有选择性录音；不少于3种录音格式，既可以采用主流的MP3、WMA数字编码格式，也可以采用高质量的WAV格式；（提供现场演示或演示视频）
19. 系统软件支持20种以上语言文字操作界面，支持小语种教学；切换语种时，在语言列表中选择即可，无需重启系统软件或教师计算机；
20. 软件支持查看系统运行时间及主控服务器运行时间，方便科学管理和系统维护； 

21. 系统软件关闭时支持学生端保持开启或关闭状态，支持个性化登录或退出状态，学生端呈现红色指示灯闪烁提示，点击按钮即可进入教学模式；（提供现场演示或演示视频）
22. 支持个性化选择课程活动，不同老师根据教学需求勾选不同类型课程活动，未被勾选的活动就不会在活动列表中显示； 

	2
	主席控制终端机
	1. 采用硬件型纯终端设计, 嵌入式安装；采用POE低压5V供电和数据传输技术；
2. 信噪比（恒定值）〉70dB；失真度〈1%；同步延时＜1ms；信噪比（恒定值）〉70dB，频率响应20Hz-15KHz；RJ45接口≥1个；RJ12接口≥2个；
3. 面板采用LCD显示屏，按钮式可调整音量并可在显示屏显示音量大小级别；
4. 教师可通过计算机系统调整音量大小，也可以通过按压控制终端面板按钮调整；

	3
	主席耳机话筒
	1. ▲ 人体工学伸缩式头戴设计，内包采用高钢性金属头梁，外层包覆柔软仿皮材质，非塑料材质；
2. 话筒柄可内外弯曲调整， 阻抗：200 ohm；额定值：-10dBV(0.3V)；音质清晰透彻，低音强、重音足。话咪清晰，灵敏度高达105dB；
3. 全包耳耳罩设计，采用3D立体剪裁耳垫，增大了耳垫与头部的接触面，有效阻隔外界声音干扰；采用优质柔软记忆棉，佩戴自然舒适；可拆卸、更换耳罩；
4. 采用高纯度无氧铜导线线芯，内部采用六芯线缆呈梅花型构造，减少信号传输损耗和声音衰退；双头连接采用电话式RJ12接头；可拆卸、更换耳机线。

	4
	发言席终端机
	1. 采用钢质结构，嵌入式安装；失真度〈1%，信噪比>70dBA；频率：20Hz-15kHz；
2. 发言席终端机到教师主控端只需一根网线连接，采用POE低压5V供电和数据传输技术，中间无中继设备，无需额外电源转换供电或另增加第三方品牌的POE交换机供电设备。

	5
	发言席用耳机
	1. 人体工学伸缩式头戴设计，内包采用高钢性金属头梁，外层包覆柔软仿皮材质，非塑料材质；
2. 阻抗：200 ohm；额定值：-10dBV(0.3V)；音质清晰透彻，低音强、重音足；
3. 全包耳耳罩设计，采用3D立体剪裁耳垫，增大了耳垫与头部的接触面，有效阻隔外界声音干扰；采用优质柔软记忆棉，佩戴自然舒适；可拆卸、更换耳罩；
4. 采用高纯度无氧铜导线线芯，内部采用六芯线缆呈梅花型构造，减少信号传输损耗和声音衰退；双头连接采用电话式RJ12接头；可拆卸、更换耳机线；

	6
	发言席话筒
	软管鹅颈长度＞28cm，高灵敏度，可调指向性话筒，拾音头可多方位任意调节；额定值：30mv；阻抗 2.2K ohm；带麦克风开关指示按钮，有明显灯光显示。


	7
	双译员终端机
	1.▲ 译员机采用钢质结构，嵌入式安装；采用硬件型纯终端设计，不接受纯软件产品或触控一体机终端或电脑+语音卡；译员机不使用电脑或外接语音卡即可实现同传翻译功能和录音功能；
2. ▲ 失真度<1%，同步延时＜1ms；信噪比（恒定值）〉70dB，频率响应20Hz-15KHz；RJ45接口≥1个；RJ12接口≥2个；以上参数（含输入/输出接口）均为重要响应的技术参数和性能配置要求，如不满足要求的将属重大偏离。若供货的性能配置与本项货物的性能配置不一致的或有争议的，以本技术参数和性能为准。
3. ▲ 传输协议：必须采用纯以太网TCP/IP网络协议框架（即：一根网线就实现网络的数据传输），不接受两网合一的ATM网络+以太网或无线、红外、蓝牙等无线传输技术+以太网纯软件语言系统+计算机网络的架构组成。
4. 译员端到教师主控端只需一根网线连接，采用POE低压5V供电和数据传输技术，中间无中继设备，无需额外电源转换供电或另增加第三方品牌的POE交换机供电设备；
5. 可将不同通道的两个传译员可以设置成同一通道，使听众可以同时听到两个或两个以上传译员的翻译内容；
6. 支持多语种接力传译训练，即1号译员将原语翻译成A语言，2号译员将A语言翻译成B语言，3号译员将B语言翻译成C语言；且接力人数不受限制，不同译员通过译员面板的数字按键选择不同通道，要求无延时、无串音；
7. 面板采用非触控液晶屏≥3.5寸，实时显示功能状态；带有播放、停止、录音、快进、快倒、举手、数字、音量调节等按钮键；采用独立按钮按键调整音量，不接受触点触摸按键调整音量、旋转调整音量、软件控制调整音量；
8. 同一台翻译机可供两个译员进行接力传译，可安装两个麦克风和两副耳机，配备麦克开关切换装置和工作指示灯；（提供现场演示或演示视频）

	8
	单译员终端机
	1. ▲ 译员机采用钢质结构，嵌入式安装；采用硬件型纯终端设计，不接受纯软件产品或触控一体机终端或电脑+语音卡；译员机不使用电脑或外接语音卡即可实现同传翻译功能和录音功能；
2. ▲ 失真度<1%，同步延时＜1ms；信噪比（恒定值）〉70dB，频率响应20Hz-15KHz；RJ45接口≥1个；RJ12接口≥2个；以上参数（含输入/输出接口）均为重要响应的技术参数和性能配置要求，如不满足要求的将属重大偏离。若供货的性能配置与本项货物的性能配置不一致的或有争议的，以本技术参数和性能为准。
3. ▲ 传输协议：必须采用纯以太网TCP/IP网络协议框架（即：一根网线就实现网络的数据传输），不接受两网合一的ATM网络+以太网或无线、红外、蓝牙等无线传输技术+以太网纯软件语言系统+计算机网络的架构组成。
4. 译员端到教师主控端只需一根网线连接，采用POE低压5V供电和数据传输技术，中间无中继设备，无需额外电源转换供电或另增加第三方品牌的POE交换机供电设备；
5. 可将不同通道的两个传译员可以设置成同一通道，使听众可以同时听到两个或两个以上传译员的翻译内容；
6. 支持多语种接力传译训练，即1号译员将原语翻译成A语言，2号译员将A语言翻译成B语言，3号译员将B语言翻译成C语言；且接力人数不受限制，不同译员通过译员面板的数字按键选择不同通道，要求无延时、无串音；
7. 面板采用非触控液晶屏≥3.5寸，实时显示功能状态；带有播放、停止、录音、快进、快倒、举手、数字、音量调节等按钮键；采用独立按钮按键调整音量，不接受触点触摸按键调整音量、旋转调整音量、软件控制调整音量；


	9
	译员专用耳机
	1. 人体工学伸缩式头戴设计，内包采用高钢性金属头梁，外层包覆柔软仿皮材质，非塑料材质；
2. 阻抗：200 ohm；额定值：-10dBV(0.3V)；音质清晰透彻，低音强、重音足；
3. 全包耳耳罩设计，采用3D立体剪裁耳垫，增大了耳垫与头部的接触面，有效阻隔外界声音干扰；采用优质柔软记忆棉，佩戴自然舒适；可拆卸、更换耳罩；
4. 采用高纯度无氧铜导线线芯，内部采用六芯线缆呈梅花型构造，减少信号传输损耗和声音衰退；双头连接采用电话式RJ12接头；可拆卸、更换耳机线。（提供现场演示或演示视频）

	10
	译员专用话筒
	软管鹅颈长度＞28cm，高灵敏度，可调指向性话筒，拾音头可多方位任意调节；额定值：30mv；阻抗 2.2K ohm；带麦克风开关指示按钮，有明显灯光显示。

	11
	会议代表终端机
	1.面板采用非触控液晶屏≥3.5寸，实时显示功能状态；带有播放、停止、录音、快进、快倒、举手、数字、音量调节等按钮键；采用独立按钮按键调整音量，不接受触点触摸按键调整音量、旋转调整音量、软件控制调整音量；（提供现场演示或演示视频）
2. 采用钢质结构，嵌入式安装；采用硬件型纯终端设计，不接受纯软件产品或触控一体机终端或电脑+语音卡；会议代表终端机不使用电脑或外接语音卡即可实现同传翻译功能和录音功能； （提供现场演示或演示视频）
3. 传输协议：必须采用纯以太网TCP/IP网络协议框架（即：一根网线就实现网络的数据传输），不接受两网合一的ATM网络+以太网或无线、红外、蓝牙等无线传输技术+以太网纯软件语言系统+计算机网络的架构组成；
4. ▲ 失真度<1%，同步延时＜1ms；信噪比（恒定值）〉70dB，频率响应20Hz-15KHz；RJ45接口≥1个；RJ12接口≥2个；以上参数（含输入/输出接口）均为重要响应的技术参数和性能配置要求，如不满足要求的将属重大偏离。若供货的性能配置与本项货物的性能配置不一致的或有争议的，以本技术参数和性能为准。
5. 学生代表终端机到教师主控端只需一根网线连接，采用POE低压5V供电和数据传输技术，中间无中继设备，无需额外电源转换供电或另增加第三方品牌的POE交换机供电设备；
6. 终端表面采用高质感的颗粒涂层，具有防涂、耐高温性强、防止龟裂老化、环保、美观等特点；
7.为满足临时学生人数增加，终端机配备两个耳机接口，不通过外接扩展设备可直接连接双耳机；
8. 语言通道数量不受限制，只需按压面板上的数字按钮即可选择或切换不同语言通道；
9. 教师可监听、监控每个学生端状态，在系统软件界面可显示整个学生面板图像，通过观察学生面板图像，远程控制学生终端机按钮进行远程指导及音量设置；可选择手动监控和自动监控模式，可根据需要设置不同时间间隔进行自动监控；
10. 学生根据终端机面板的数字键选择对应的译员通道，并可在液晶屏显示已选择的译员通道数字；
11. 全体学生可以用数字按钮拨打同学号码练习电话交谈或进行角色扮演，在通话过程中教师可插话、监听，有助于提高学生的听力及口语水平；
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	会议代表用耳机
	1. 人体工学伸缩式头戴设计，内包采用高钢性金属头梁，外层包覆柔软仿皮材质，非塑料材质；
2. 阻抗：200 ohm；额定值：-10dBV(0.3V)；音质清晰透彻，低音强、重音足。
3. 全包耳耳罩设计，采用3D立体剪裁耳垫，增大了耳垫与头部的接触面，有效阻隔外界声音干扰；采用优质柔软记忆棉，佩戴自然舒适；可拆卸、更换耳罩；
4.采用高纯度无氧铜导线线芯，内部采用六芯线缆呈梅花型构造，减少信号传输损耗和声音衰退；双头连接采用电话式RJ12接头；可拆卸、更换耳机线；

	13
	会议代表用话筒
	软管鹅颈长度＞28cm，高灵敏度，可调指向性话筒，拾音头可多方位任意调节；额定值：30mv；阻抗 2.2K ohm；带麦克风开关指示按钮，有明显灯光显示。
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	旁听席终端机
	1. 面板采用非触控液晶屏≥3.5寸，实时显示功能状态；带有播放、停止、录音、快进、快倒、举手、数字、音量调节等按钮键；采用独立按钮按键调整音量，不接受触点触摸按键调整音量、旋转调整音量、软件控制调整音量；
2. 采用硬件型纯终端设计，嵌入式安装；不接受纯软件产品或触控一体机终端或电脑+语音卡；旁听席终端机不使用电脑或外接语音卡即可实现同传翻译功能和录音功能； 
3. 传输协议：必须采用纯以太网TCP/IP网络协议框架（即：一根网线就实现网络的数据传输），不接受两网合一的ATM网络+以太网或无线、红外、蓝牙等无线传输技术+以太网纯软件语言系统+计算机网络的架构组成。
4.  失真度<1%，同步延时＜1ms；信噪比（恒定值）〉70dB，频率响应20Hz-15KHz；RJ45接口≥1个；RJ12接口≥2个；以上参数（含输入/输出接口）均为重要响应的技术参数和性能配置要求，如不满足要求的将属重大偏离。若供货的性能配置与本项货物的性能配置不一致的或有争议的，以本技术参数和性能为准。
5. 旁听席终端机到教师主控端只需一根网线连接，采用POE低压5V供电和数据传输技术，中间无中继设备，无需额外电源转换供电或另增加第三方品牌的POE交换机供电设备； 

6.为满足临时学生人数增加，终端机配备两个耳机接口，不通过外接扩展设备可直接连接双耳机；请在标书中附照片。
7. 学生根据终端机面板的数字键选择对应的译员通道，并可在液晶屏显示已选择的译员通道数字；
8. 语言通道数量不受限制，只需按压面板上的数字按钮即可选择或切换不同语言通道；


	15
	旁听席耳机话筒
	1. 人体工学伸缩式头戴设计，内包采用高钢性金属头梁，外层包覆柔软仿皮材质，非塑料材质；
2. 话筒柄可内外弯曲调整， 阻抗：200 ohm；额定值：-10dBV(0.3V)；音质清晰透彻，低音强、重音足。话咪清晰，灵敏度高达105dB；
3. 全包耳耳罩设计，采用3D立体剪裁耳垫，增大了耳垫与头部的接触面，有效阻隔外界声音干扰；采用优质柔软记忆棉，佩戴自然舒适；可拆卸、更换耳罩；
4. ▲采用高纯度无氧铜导线线芯，内部采用六芯线缆呈梅花型构造，减少信号传输损耗和声音衰退；双头连接采用电话式RJ12接头；可拆卸、更换耳机线；

	16
	频道分配处理主机
	1. ▲信噪比＞70dB；频率响应： 50-60Hz；由主控服务器端通过一根网线低压供电，无线额外电源供电； 

2. 系统支持多台主机级联,以增加系统容量；
3.与同传系统同一品牌；RJ45输出接口≥30个，嵌入POE供电模块，通过一根网线与为学生端（含译员席、代表席、旁听席等角色）连接，进行POE供电、音频数据传输、控制信号传输；红绿灯工作指示功能，能自检学生端工作状态；　
4. 支持256个译员通道，教师端软件可将全班同学任意设置为传译员、会议代表、旁听席，例如把旁听席设置为传译员，把传译员设置为会议代表，把全班同学设置为传译员等不同角色互换；

	17
	中央系统控制器
	1. 电压：115-230V，频率响应：50-60Hz，功率：最大360W，额定值：150W，取样比率：32KHz；
2. 与同传系统同一品牌；预安装专业音频处理软件；
3.内置测试程序用于在同传系统开启时测试系统性能和主控设备连接的完好性；
4. 与同传系统同一品牌；RJ45输出接口≥30个，嵌入POE供电模块，通过一根网线与为学生端（含译员席、代表席、旁听席等角色）连接，进行POE供电、音频数据传输、控制信号传输；红绿灯工作指示功能，能自检学生端工作状态；

5. 支持系统扩展，可以进行多台主机的叠加链接；

	18
	主控计算机
	处理器：I5或以上/内存4G或以上/存储容量：SSD128或以上/双网卡/显示卡：1G或以上GDDR5双输出显卡/防水抗菌键盘/光电鼠标/Windows 10系统 

	19
	主控显示器
	≥18.5英寸宽屏液晶显示器；屏幕比例：16:9；背光源：LED；

	20
	译员显示器
	≥18.5英寸宽屏液晶显示器；屏幕比例：16:9；背光源：LED；

	21
	投影仪
	投影技术：DLP
标准亮度：≥3200流明（根据ISO21118标准）
DMD尺寸：0.55英寸
标准分辨率：1920×1080
灯泡：≤250W

对比度：≥9000：1

端口： D-SUB15针输入×1；HDMI×2,支持HDCP；RCA×1；音频输入（RCA L/R）×1；音频输入3.5mm×1；麦克风输入×1；D-SUB15针输出×1；音频输出3.5mm×1；3D SYNC×1；控制串口×1；RJ45×1；IEE 802.11/b/g/n×1；USB A×1；USB B×1

	22
	投影幕布
	尺寸≥120寸,功率:140-350(KW);额定电压:220(V)

	23
	一体式中控系统
	1、主机面板一体化设计
2、一键联动开关投影机，电动幕布，电脑等教学设备
3、带1路投影机电源及1路电动幕控制电源，1路电脑开关控制口
4、主机前面板带网络、MIC、HDMI，VGA，音频，2路USB接口
5、主机前面板带双USB接口
6、主机前面板带笔记本HDMI输入接口，后面板带台式电脑HDMI输入接口及输出投影机HDMI接口
7、内置VGA3进2出矩阵
8、内置AV3进1出矩阵
9、内置HDMI2进1出矩阵
10、内置USB3进2出集线器　

	24
	功放
	1.输入电平：话筒（非平衡输入）：Mic1-Mic2  5mV（插口自带5V极化电源）；Mic3  300mV。线路（非平衡输入）：Line1-Line3  300mV。2.频率响应：20Hz-20KHz；3.失真度：＜0.1%（1KHz，1/3功率输出）；4.信噪比：≥90dB；5.输出功率： 2×150W/8Ω。

	25
	音箱
	1.箱体材料：高密度中纤板箱体；类型：2分频，3单元 ；构成：8in中低音+3in高音(2个)；2.频响：70～16000Hz；3.功率：80W；4.最大声压级：110 dB；5.灵敏度：90±3 dB；6.阻抗：8Ω；

	26
	桌面式麦克风
	电容式；频率响应：20Hz-20KHz；灵敏度：-44dB±2dB；指向性：超心形指向 ；输出阻抗：200Ω；供电电压：幻象48V；参考拾音距离：20-50cm；标配10米原装话筒线；抗手机、电磁干扰

	27
	视频分配器
	输入是公口，输出是母口；最大频率：250MHz；传输距离：电脑到显示分配器：7.5M/25FT

	28
	综合布线
	综合布线，包括视频、音频专用线、施工配件强弱电布线、管线、开关及插座、照明开关，空开符合国家相关标准。

	29
	演讲台
	据现场及需要定：环保材料桌面采用防火台面，桌面厚度≥20mm；基材：采用环保型中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形；优质PVC封边；

	30
	译员桌板
	据现场及需要定：环保材料桌面采用防火台面，桌面厚度≥20mm；基材：采用环保型中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形；优质PVC封边；　　

	31
	译员椅子
	背椅，网布材质，参考尺寸为400×400×750mm，实际尺寸根据现场及需求定制。

	32
	会议桌
	据现场及需要定：环保材料桌面采用防火台面，桌面厚度≥20mm；基材：采用环保型中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形；桌面需要根据要求开孔，用于安装同传终端设备；桌面颜色根据根据现场及需求定制

	33
	学生椅
	背椅，网布材质，参考尺寸为400×400×750mm，实际尺寸根据现场及需求定制。

	34
	主控制桌
	根据现场及需要定教师讲台桌：环保材料桌面采用防火台面，桌面厚度≥20mm；长宽高约：2000mm*800mm*800mm；基材：采用环保型中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形；优质PVC封边；采用木质键盘键，讲台的后背应开一个专供装配及检修的后门，有百叶窗门，通风散热。

	35
	教师椅
	靠背椅，网布材质，万向钢制五轮，气压上下升降调节，参考尺寸为400×400×850mm，实际尺寸根据现场及需求定制。

	36
	译员间
	拟定规格：1500×1500×2700，优质标准“MFC”三聚氰胺面板，“PVC”封边，具有高压，耐磨，耐高温功能。优质玻璃，木质包边。全封闭式，采用中空玻璃、低噪音换气扇，吸音材料可清除译员间的回音。可容纳两个学生进行翻译训练。全封闭式，采用钢化玻璃，吸音材料可清除译员间的回音。可容纳两个学生进行翻译训练，译员间大小可根据教室面积调整。可以有效阻隔译员间以外的声音，译员间之间不干扰。　

	37
	复合地板
	采用强化复合地板，地板基材：高密度纤维板，厚度≥12mm，E1级环保，颜色根据根据现场及需求定制

	38
	实验室环境改造
	拆卸原有部分旧设备，根据现场布局需要移动空调机位，制作操作步骤、规章制度、外国文化墙等宣传材料，地板踢脚线制作，强电路改造，配电箱移位，将坏损的墙面、吊顶修整；


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货

地点：    采购人指定地点               

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、 免费送货上门，免费安装调试；
2、 出现故障必须在8小时内做出答复，一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决；
3、 培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧；

	备品备件及耗材等要求
	保修期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，所有配件按照市场价8折提供维修和备件更换，且免除一切手续费；


