  行知学院兰溪校区报告厅桌椅   项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	行知学院兰溪校区报告厅桌椅

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	举办会议、讲座、比赛等各类活动

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	报告厅前排桌(二位组)
	张
	12
	

	2
	报告厅座椅
	把
	550
	

	3
	演讲台
	只
	1
	

	4
	主席台桌(二位组)
	张
	16
	

	5
	主席台椅子(带扶手)
	把
	16
	

	6
	主席台椅子(不带扶手)
	把
	16
	


三、技术需求表
	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	报告厅前排桌(二位组)
	固定式，与椅子尺寸相配套，根据使用和现场的设计需要,前排桌的设计有利于放置文件和供记录用
	规格：位距：580mm，桌面宽300mm，高760mm

▲1、桌面采用25mm厚橡胶木实木制作，侧板、前围板及抽屉板采用18mm厚橡胶木实木制作，环保油漆饰面，经“五底三面”油漆工艺处理。

2、桌脚采50×25×1.5扁管，脚底座采用2㎜冷轧板冲压成形。钢管焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，闪光银色，喷塑厚度≥20丝，喷塑漆膜硬度＞0.4，冲击强度＞4n/m，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准GB1720\GB1730\GB1732等。
	GB/T 3324-1995      木制家具通用技术条件
	1、板材为E1级橡胶木指接板，甲醛释放量小于1.2mg/L。

2、金属材质耐磨性按GB/T3325-2008，金属材质覆面、喷涂层、电镀层按QB/T4071-2010，喷塑漆膜硬度≥0.4，冲击强度≥4N/m。漆膜附着力不低于1级要求。对漆膜的附着力、硬度、耐冲击力

等均符合国家标准:GB1720、GB1730、GB1732。
	1、用户确认的生产图纸对产品规格尺寸、使用钢管的规格尺寸、板材的规格尺寸等要求进行验收。
	

	2
	报告厅座椅
	固定式座椅，适用在会堂,报告厅等场所,在开会和看演出时应有良好的视线,座椅应便于维修和清扫,使用时应舒适,使人不易疲劳。
	▲规格：中心距580㎜，座深480㎜

▲1、座椅的后背板、外座板选用多层板外履优质红榉木经热压一次成型，后背板厚18㎜，背板+软包厚共12cm，且座扩垫底板带有吸音及排气孔。表面喷环保聚脂亚光漆，平滑细腻、雾光。并作耐磨处理，具有精度高、环保、耐腐蚀、耐划痕、易清洗维护等特点。

2、背垫海绵采用高回弹聚氨脂发泡成型海绵，靠背海绵密度45㎏/m3,座垫海绵密度55㎏/m3，密度均匀，弹性好，不变形，回弹系数大于33%。

3、座椅面料采用高档三合一针织面料，耐磨性高，渗透力强，不褪色，防静电，抗污，吸音效果好，达到国家标准。

4、座垫框上有5根“S”弹簧，坚固耐用。座垫翻起采用阻尼装置，复位均匀、准确、无噪音、无冲击、寿命大于10万次。

▲5、扶手长435mm,宽80mm,面板采用红榉实木并经脱水处理。
6、扶手架采用2㎜厚A级钢板模压焊接而成，脚管采用80×40×1.5㎜的优质的方管，冲压脚采用2㎜冷轧板冲压成形。

7、油漆采用环保油漆。

8、坐垫横梁采用回弹力强的钢材质，并满足承载重力的设计要求，座椅的力学性能均达到GB103573.3规定的4级试验水平以上。钢管焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，闪光银色，喷塑厚度≥20丝，喷塑漆膜硬度＞0.4，冲击强度＞4n/m，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准GB1720\GB1730\GB1732等。

▲提供样品：报告厅座椅   1位
	GB/T 3324-1995      木制家具通用技术条件、

GB/T 3325-2008      金属家具通用技术条件
	1、板材为E1级多层板，甲醛释放量小于1.2mg/L。

2、金属材质耐磨性按GB/T3325-2008，金属材质覆面、喷涂层、电镀层按QB/T4071-2010，喷塑漆膜硬度≥0.4，冲击强度≥4N/m。漆膜附着力不低于1级要求。对漆膜的附着力、硬度、耐冲击力

等均符合国家标准:GB1720、GB1730、GB1732。
	1、用户确认的生产图纸对产品规格尺寸、使用钢管的规格尺寸、板材的规格尺寸等要求进行验收。
	

	3
	演讲台
	可移动演讲台，适合发言、演讲的需要
	规格：800×500×1150mm

▲演讲台采用橡胶木实木制作，表面油漆涂饰。桌面板厚度为36mm，侧板采用25mm厚，板材表面环保本色油漆涂饰。
	GB/T 3324-1995      木制家具通用技术条件
	1、板材为E1级橡胶木指接板，甲醛释放量小于1.2mg/L。
	1、用户确认的生产图纸对产品规格尺寸、板材的规格尺寸等要求进行验收。
	

	4
	主席台桌(二位组)
	可移动，按需要自由组合，适合重要人员列席会议时使用
	规格：1600×700×780mm

▲主席台桌主要材料采用橡胶木实木制作。桌面框架双包结构制作，材料采用橡胶木实木制作，整体厚度为60mm，桌子侧板采用25mm厚橡胶木实木制作，主席台桌搁板采用18mm厚橡胶木实木制作，前围板采用30mm厚橡胶木实木制作，前围板高出桌面30mm。
	GB/T 3324-1995      木制家具通用技术条件
	1、板材为E1级橡胶木指接板，甲醛释放量小于1.2mg/L。
	1、用户确认的生产图纸对产品规格尺寸、使用板材的规格尺寸等要求进行验收。
	

	5
	主席台椅子(带扶手)
	可移动，按需要自由组合，适合重要人员列席会议时使用
	规格：常规

▲椅架采用橡木制作，固定扶手，软包座靠板，座板、靠背与人体接触面采用国产头层细纹牛皮，座板、靠板的背面采用仿皮，内芯采用高回弹力海绵制作。
	QB/T 2280-2007 办公椅公用要求
	甲醛释放量小于1.2mg/L。

椅子平稳、牢固。
	1、用户确认的生产图纸对产品规格尺寸、使用板材的规格尺寸等要求进行验收。
	

	6
	主席台椅子(不带扶手)
	可移动，按需要自由组合，适合重要人员列席会议时使用
	规格：常规

▲椅架采用橡木制作，无扶手，软包座靠板，座板、靠背与人体接触面采用国产头层细纹牛皮，座板、靠板的背面采用仿皮，内芯采用高回弹力海绵制作。
	QB/T 2280-2007 办公椅公用要求
	甲醛释放量小于1.2mg/L。

椅子平稳、牢固。
	1、用户确认的生产图纸对产品规格尺寸、使用板材的规格尺寸等要求进行验收。
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：叁年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30 天内交货(如遇浙江师范大学行知学院兰溪新校区施工进度延后，造成不能按时入场安装，则安装工作可根据甲方的要求适当延后，开始安装的具体时间由甲方通告乙方。)

地点：  行知学院兰溪校区             

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、提供全套设备配置清单，列出详细规格型号。

2、提供维修手册和使用手册，提供操作使用规程。

3、质保期：验收合格之日起3年。

4、售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，30分钟内须响应，须在4小时内到达现场24小时内解决。24小时内不能解决的，提供备机替换。

5、保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费提供技术服务和维修。

6、保修期自采购人、中标人在最终验收单上签字之日起计算。

7、出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

8、在保修期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


