招标需求
编号：ZB2014014

采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	短焦投影机、液晶拼接墙等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	所购置设备用于建设微格主控教室液晶拼接墙以及微格教室电子白板。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	超短焦投影机
	台
	15
	

	02
	电子白板
	块
	15
	

	03
	推拉式绿板
	套
	15
	

	04
	液晶拼接屏
	套
	9
	

	05
	图形图像拼接处理器
	套
	9
	

	06
	HDMI外制信号处理器
	套
	1
	

	07
	大屏幕管理控制软件
	套
	1
	

	08
	拼接控制主机
	台
	1
	

	09
	液晶电视机
	台
	2
	

	10
	拼接墙周边装璜
	项
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	超短焦投影机
	1. ▲显示芯片：0.63英寸LCD；
2. ▲投影机特性：超短焦；
3. ▲亮度：大于等于2700流明；
4. ▲对比度：大于等于2000:1；
5. 标准分辨率：XGA（1024*768）；
6. 光源类型：超高压汞灯；
7. 灯泡功率：小于等于210W；
8. 灯泡寿命：正常模式下3000小时以上；
9. 变焦方式：固定（定焦）；
10. 电脑兼容性：VGA，SVGA，XGA，WXGA，WXGA+，SXGA，WSXGA+，UXGA，WUXGA，MAC16；
11. 视频兼容性： NTSC，NTSC4.43，PAL，SECAM，M-PAL，N-PAL，PAL（60Hz）；
12. 输入端子： 2×模拟RGB、HDMI端子、2×分量视频端子、S-视频端子、复合视频RCA 端子等；
13. 输出端子：模拟RGB端子、RCA端子；
14. 控制端子： 1×USB显示/USB鼠标控制：USB（B）；1×无PC演示：USB（A）；1×RS232C：9针D-sub端子；1×RJ-45端子；
15. 电源性能： AC100-120V/AC220-240V；

16. 带虚拟遥控功能，电脑可控制投影机的开关，信号切换，音量等；

17. 超短焦投影固定安装，含安装支架及线材。

	02
	电子白板
	1. 要求电子白板能集成安装于推拉式绿板之内；

2. 面板尺寸：80-85英寸；

3. 外框高度：小于1300mm；

4. 画面比例：4:3；

5. 输出方式：红外感应；
6. 书写方式： 笔或手指；
7. 响应速度： ≦6ms；
8. 光标速度：180P/S；
9. 功耗： ≦1W；
10. 控制接口：USB；

11. 操作系统支持：Windows XP/2003/Vista/Windows7/Windows8。

	03
	推拉式绿板
	1. 左右推拉式；

2. 要求将电子白板集成安装于绿板之内；

3. 总长度约4200mm，高度按电子白板实际尺寸定制。

	04
	液晶拼接屏
	1. 面板类型：46" Super Narrow LED Panel（对角线：1168.3mm）；
2. 物理分辨率：1920（H）× 1080（V）；
3. 像素点距：0.53mm × 0.53mm；
4. 屏幕比例：16:9；
5. ▲物理拼缝：水平小于5.3 mm，垂直小于5.3mm；
6. ▲响应时间：8ms；
7. ▲亮度：550cd/m2；
8. ▲对比度：4500:1；
9. 可视角度：178°（H）/178°（V）；
10. 显示色彩：16.7M；
11. 视频输入：CVBS（BNC）×2 ，S-Video(Y/C)×1；
12. 电脑信号输入：VGA×1；
13. 数字输入：DVI×1，HDMI×1，1080P（1920×1080）向下兼容；
14. 高清输入：YPbPr×1，1080P（1920×1080）向下兼容；
15. 视频输出：CVBS（BNC）×2；
16. 大屏拼接模块：内置，D-Sub15 In*1,D-Sub15 Out*1；
17. 智能散热系统：智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度，提高整机可靠性；
18. 系统控制方式：中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示；
19. 操作方式：线控、红外遥控、远程控制；
20. 总线控制：I2C；
21. 视频制式：PAL、NTSC；
22. 宽电压设计：100~240V AC；
23. 功耗：165W；
24. 外型尺寸：1024mm×578.6mm×150mm（宽×高×深）；
25. 显示区域尺寸：1018.1mm×572.7mm（宽×高）；
26. 安装孔位：600mm×400mm（宽×高）；
27. 重量(含包装)：约 31kg；
28. 安装方式：挂架（选配）、支架（选配）、机柜（支持）；
29. 存储温度：-20ºC~60ºC；
30. 工作温度：0ºC~60ºC；
31. 工作湿度：10~90%；
32. 外壳材质：金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰；
33. 包含拼接单元高强度钢质材料壁挂安装；

34. 包含控制器至拼接单元之间的线缆（包括视频线、VGA线、RS232线、HDMI数据线等）,长度<15米。

	05
	图形图像拼接处理器
	1. 输入：支持HDMI输入、视频输入、VGA输入等输入；

2. ▲处理单元：全数字处理单元，支持高清1920X1080分辨率； 

3. 控制：RS232或RJ45接口控制；

4. 液晶显示单元直接输入VGA信号和视频信号，屏与屏之间即可拼接显示；

5. ▲响应速度：并行高速总线连接技术，系统能在1微秒时间内，切换信号到命令指定的通道；

6. ▲断电前状态记忆功能：通过控制软件的提前设置，能在现场断电的情况下，能自动记忆设备关机前的工作状态；

7. 支持对所有视频窗口进行任意缩放、任意漫游和任意叠加。

	06
	HDMI外制信号处理器
	1. 4路HDMI信号输入，4路HDMI输出；

2. 具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、各种远端控制设备配合使用；

3. 带宽：350MHz；

4. ▲支持分辨率：1920*1080； 

5. 输入输出接口：HD15PIN（AV）；

6. ▲切换速度≤50ms；

7. 支持复合视频（DVD或摄像头信号）、计算机视频（VGA或DVI）等信号；

8. 复合视频制式自适应，计算机视频能支持常见显示分辨率，支持包括4096x1536、3072x2304在内的多种超高分辨率信号，支持用户自定义信号模式，支持1080P高清数字视频；

9. 控制器提供RGB/DVI输出接口，输出格式和分辨率可选；

10. 支持对所有视频窗口进行任意缩放、任意漫游和任意叠加。

	07
	大屏幕管理控制软件
	1. ▲含配套拼接墙及管理软件的相关接口卡；

2. 系统能将多种类型的输入信号多画面、全屏切换到屏幕墙上；

3. 支持1080P高清预览；

4. 支持700线摄像机接入，支持全通道960H实时编码；

5. 支持HDMI/VGA/TV同步输出；
6. 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；

7. 管理预案支持：具备多预案编制功能，支持预案自动执行，实现画面自动显示；

8. 全中文界面，具维护、备份等系统管理功能；

9. 可向用户提供源代码进行二次开发；

10. 拼接单元实时控制功能：通过RS232（RJ485）通讯接口能与各拼接单元进行通信连接，可对各显示单元进行实时控制，可调整各显示单元的亮度、对比度及色温，保证整个拼接屏幕色彩的一致性和亮度的均匀性；

11. 具有恢复出厂参数设置功能。

	08
	拼接控制主机
	1. 该主机用于安装大屏幕管理控制软件及相关接口卡；

2. 英特尔酷睿四核i5 CPU；
3. 4GB DDR3内存；
4. 500GB SATA 3.0Gb/s 7200转硬盘；
5. 1GB DDR5独立显卡；
6. 16X DVD-ROM光驱；
7. 冗余PCIe x1插槽、USB2.0接口；
8. 集成声卡；
9. 集成10/100/1000以太网卡；
10. 17寸显示器；
11. 罗技K400r 无线键盘两只；
12. 罗技M325 无线光学鼠标一只。

	09
	液晶电视机
	1. ▲屏幕尺寸：55英寸；

2. 屏幕分辨率：全高清（1920x1080）；

3. 3D显示：支持；

4. 亮度：600-1000流明；

5. 屏幕比例：16:9；

6. 刷屏率：60HZ；

7. ▲背光源：侧光式LED；

8. 扫描方式：逐行扫描；

9. 响应时间：3ms；

10. 支持格式（高清）：1080p；

11. 智能电视：支持；

12. 操作系统：Andriod4.0；

13. 网络连接：内置WIFI/网线；

14. 音频系统：全方位立体环绕声；

15. 音频模式：均衡音效 智能音控；

16. 扬声器数量：2个，功率≥5W；

17. 多屏互动：支持；

18. USB2.0接口：2；

19. HDMI1.3接口：2；

20. 模拟RF接口：1；

21. 麦克风接口：1；

22. USB支持视频格式：H.264蓝光解码 MP4，3GP，AVI，MPG，RM，RMVB，MOV，MKV，MPEG；

23. 包含55英寸可移动落地式电视支架。

	10
	拼接墙周边装璜
	1. 整墙面积为5.5m（宽）*2.8m（高）；

2. 龙骨架采用镀锌方管，（防火）木夹板打底；
3. 固定方式采用结构胶粘贴；

4. 整墙由铝塑板包边饰面；

5. 拼接屏由黑色拉丝金属条包边。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）所有设备免费保修期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，72小时内现场技术支持。 

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 30 天内交货

地点：浙江金华浙江师范大学2号教学楼 

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


