
项目编号：  ZB2018051  

采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	计算机媒体与布光实验室改造

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	改造项目由54座计算机媒体实验室改造和布光实验室灯光改造组成，项目建设主要为教育技术学、数字媒体艺术、广告学、戏剧影视文学等专业影像类及计算机媒体类课程提供实验教学服务。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	计算机
	台
	10
	

	2
	计算机
	台
	54
	

	3
	交换机
	台
	2
	

	4
	服务器
	台
	1
	

	5
	投影机
	台
	1
	

	6
	讲台
	张
	1
	

	7
	打印机
	台
	1
	

	8
	电源箱
	套
	2
	

	9
	快速变焦灯头
	套
	4
	

	10
	双灯套装
	套
	1
	

	11
	双灯套装
	套
	1
	

	12
	双灯套装
	套
	4
	

	13
	大雷达罩
	个
	2
	

	14
	小雷达罩
	个
	2
	

	15
	反光罩
	个
	4
	

	16
	反光罩
	个
	2
	

	17
	伞罩
	个
	4
	

	18
	蜂巢套装
	套
	2
	

	19
	反光伞
	只
	4
	

	20
	触发器套装
	套
	2
	

	21
	灯架
	个
	2
	

	22
	灯架
	个
	8
	

	23
	灯架
	个
	4
	

	24
	线材、安装、调试
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	计算机
	▲1.商用台式机；

▲2.CPU：i7-7700，内存：8G DDR4，4插槽，最大64GB；
▲3.主板：Intel® Q270 芯片组（支持VPRO），主板与整机同品牌；

▲4.双硬盘：不低于128G SSD固态硬盘+2T机械硬盘；

▲5.显卡：不低于AMD R7 450 4GB显卡；

6.网卡：Intel千兆以太网卡；

7.接口： 大于8个外置USB端口（5个USB 3.1端口），1个HDMI 1.4端口；1个VGA端口；

8.机箱：塔式机箱（大机箱）；

9.电源：≥240W，80PLUS高能效电源；

10.光驱：无；

11.键鼠：USB键盘和鼠标；

12.显示器：不小于23英寸IPS显示器，与主机同一品牌；

13.保修服务：三年原厂整机免费上门质保服务，三年硬盘保留服务，中标后提供厂家授权书及售后服务承诺书原件，用户为浙江师范大学。
	

	2
	计算机
	▲1.商用台式机；

▲2.主板：≥Intel® Q270 芯片组（支持VPRO），主板与整机同品牌；

▲3.CPU: i5-7500，内存：8G DDR4，4插槽，最大64GB；

▲4.硬盘：≥1T 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive；

5.显卡:  集成显卡；

6.网卡：Intel千兆以太网卡；

7.接口：大于8个外置USB端口（5个USB 3.0端口），1个HDMI 1.4端口；1个VGA端口；

8.光驱：无；

9.显示器：≥21.5寸液晶显示器；

10.机箱：塔式机箱（大机箱）；

11.电源：≥240W，可选80PLUS高能效电源；

12.键鼠：USB键盘和鼠标；

13.保修服务：三年原厂整机免费上门质保服务，三年硬盘保留服务，中标后提供厂家授权书及售后服务承诺书原件,用户为浙江师范大学。
	

	3
	交换机
	S5048PV2-EI,48口全千兆交换机,48个千兆电口+4个千兆光口。
	

	4
	服务器
	▲1. CPU：2颗英特尔至强4114   2.2GHz,10C/20T；

▲2. 内存：≥64GB RDIMM, 2666MT/s。内存插槽≥16个；

▲3. 硬盘：≥6颗，400G固态SSD  2.5寸硬盘；

4. 配置Raid卡,缓存≥8G；

▲5. 配置≥4端口千兆以太网端口，支持故障切换和负载均衡功能；

6.冗余电源 (1+1), ≥700W,带上架滑轨; 

7.保修服务：三年原厂整机免费上门质保服务，三年硬盘保留服务，中标后提供厂家授权书及售后服务承诺书原件，用户为浙江师范大学。
	

	5
	投影机
	▲1、显示芯片：液晶板≥0.63英寸*3；

▲2、投影技术：3LCD；亮度≥4200流明；

3、镜头规格：≥1.6倍变焦,手动变焦；

4、分辨率：1024*768；对比度12000：1；

5、灯泡使用寿命10000小时（节能模式）；

6、质保三年，灯泡1年。
	

	6
	讲台
	定制，樟子松板，厚度大于3CM,钢架，设置功放支架，长150cm*宽60cm*高73cm，具体见五设计图，样品见28-311。
	

	7
	打印机
	1.产品类型：商用黑白激光打印机；

2.最大打印幅面：A3； 

3.最高分辨率：1200×1200dpi； 

4.黑白打印速度：31ppm； 

5.处理器：750MHz； 

6.内存标配：256MB，最大：256MB； 

7.双面打印：手动。
	

	8
	电源箱
	Digital 2400 RX;2400W/S，回电时间0.4秒-1.9秒,功率范围75-2400WS，最高功率时色温5000，可同时接驳二只灯头，数字显示，按键操作。
	

	9
	快速变焦灯头
	Zoom pro灯头;2400瓦，300瓦造型灯泡，冷却风扇，快速闪光灯管。
	

	10
	双灯套装
	ELC系列，500ws单灯2盏,最大指数64.8，7级功率调节，功率范围8-500，功率范围0.3-6.3，0.1级调节，闪光时间1/2330-1/2940，最佳闪光速度3.1（1/5000）,回电时间0.6-2.0，色温5500K,300w造型灯，可独立控制，内置EL-skyport，及智能温控风扇，最大耗电量350-875w,重量2.35kg,套装包含一只触发器、16cm/90°反光罩2个。
	

	11
	双灯套装
	ELC系列，1000ws单灯2盏，最大指数90.8，8级功率调节，功率范围8-1000，功率范围0.3-7.3，0.1级调节，闪光时间1/1430-1/2780，最佳闪光速度3.6（1/5260）,回电时间1.2-4.0，色温5500K，300w造型灯，可独立控制，内置EL-skyport，及智能温控风扇，最大耗电量350-875w,重量2.9kg,套装包含一只触发器、16cm/90°反光罩2个。
	

	12
	双灯套装
	BRX系列，500w单灯2盏，闪光指数64.8，100ASA，闪光时间1/1500秒，数字显示，按键操作，90-260V多电压自适应调节；内置接收器，配合新款EL-Skyport Plus触发器无线远程触发控制闪光灯功率,套装包括双柔光箱（66cm方形,56cm 八角）套装、2灯架套装、半透明漫射片。
	

	13
	大雷达罩
	柔光罩，70cm,银色64°，包含雷曼反射片。
	

	14
	小雷达罩
	柔光罩，44cm,银色55°，包含雷曼反射片。
	

	15
	反光罩
	高性能反光罩，26cm，48°。
	

	16
	反光罩
	背景反光罩，360°旋转装置和滤片夹，32*21cm。
	

	17
	伞罩
	广角反光罩，16cm,90度。
	

	18
	蜂巢套装
	21cm标准反光罩及四个不同角度蜂巢(8\12\20\30)。
	

	19
	反光伞
	105cm白色1把,105cm银色1把，105cm半透明2把。
	

	20
	触发器套装
	EL-SKYPORT通用+套装，发接器+接收器，引闪功能。
	

	21
	灯架
	307脚架+悬臂,挑高用处，将灯头延伸出去。
	

	22
	灯架
	魔术腿大C架,46寸大小3.3米高，包含可灵活改变方向魔术头。
	

	23
	灯架
	魔术腿小C架,20寸大小1.31米高，包含可灵活改变方向魔术头。
	

	24
	线材（含安装调试）
	BTR六类网线，公牛插座30个、线材套管桥架安装,强弱电分开。
	


说明：

上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少三年。

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障、维修响应时间及验收标准
	1.在质保期内，成交供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件；质保期满后，中标人应提供终身维修，采购人只付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

2. 在仪器到货后，应根据采购人安排尽快派技术工程师进行现场免费安装，并对采购人单位至少两名工作人员进行技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的，培训所发生的所有费用由供货商提供；可提供免费的仪器使用、数据采集、数据分析等的高级研讨机会；

3. 当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货。
地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、定制设备设计图
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